{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Ficha","File","Egresados","Perfil","Profile"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Ficha","index":0,"n_rows":50,"n_cols":3,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,8],[39,2,39,8],[49,1,87,8],[46,2,46,8],[5,2,5,4],[6,2,6,8],[10,2,10,8],[15,2,15,4],[19,2,19,4],[24,2,24,5],[25,2,25,4],[9,2,9,4],[21,2,21,4],[22,2,22,4]]}
[]
[]
[null,null,"15a"]
[]
[]
[null,"Director de tesis:","Dr. Luis Armando Díaz Torres"]
[null,"Co- Director de tesis:","Dr. Christian Gómez Solis"]
[]
[]
[null,"Sinodales:","Dr. Carlos Eduardo Molina"]
[null,null,"(Sinodal Externo - UGTO-DCI, Presidente del Jurado)\n\n "]
[]
[null,null,"Dr. Pedro Salas Castillo"]
[null,null,"(Sinodal Externo – CFATA-UNAM, Secretario)"]
[]
[null,null,"Dr. Carlos Eduardo Rodríguez García"]
[null,null,"(Sinodal Externo – UA Coahuila, Vocal)"]
[]
[null,null,"Dra. Patricia García Ramírez"]
[null,null,"(Sinodal Interna, Vocal)\n\n "]
[]
[null,null,"Dr. Fabián Ambriz Vargas"]
[null,null,"(Sinodal Interno, Vocal)"]
[]
[null,null,"Dr. Christian Gómez Solís,"]
[null,null,"(Sinodal Externo – UGTO-DCI, Suplente)"]
[]
[null,null,"Dra. Irma Yolanda Sánchez Chávez"]
[null,null,"(Sinodal Externo - ITESM, Vocal)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Dr. Raúl Arturo Ortiz Medina"]
[null,null,"(Sinodal Externo - UPA, Vocal)"]
[]
[null,null,"Dr. Arturo Díaz Ponce"]
[null,null,"(Sinodal Interno, Suplente)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Tesis:"," \"SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES TIPO PEROVSKITA PARA SU POSIBLE APLICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN FOTOCATALÍTICA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS\"   "]
[null,"Resumen:"]
[]
[null,"En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de materiales de bismuto pentavalente del tipo MBiO3 (M = K, Li y Na) para su uso en procesos fotocatalíticos. Los materiales con los iones de K y Li fueron sintetizados por métodos de sustitución química, mientras que el precursor de Na se sometió a un tratamiento de deshidratación para obtener el material de este ion.\n\nLos semiconductores se caracterizaron mediante las técnicas de difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (SEM por sus sblas en inglés Scanning Electron Microscopy), Espectroscopía de reflectancia difusa UV-vis, así como por técnicas electroquímicas las cuales incluyen voltametría cíclica, cronoamperometría y espectroscopía de impedancia electroquímica.\n\nLa actividad fotocatalítica de los semiconductores se evaluó mediante la evolución de hidrógeno bajo la irradiación de una lámpara de mercurio, donde, el mayor rango de producción de hidrógeno se obtuvo con el material de K (48.58 μmol/gh), seguido del material de Li (45.7 μmol/gh) y finalmente el material de Na (34.56 μmol/gh). Así mismo, el experimento fotocatalítico se comparó bajo las mismas condiciones usando TiO2 como fotocatalizador, obteniendo una producción significativamente inferior (18.57 μmol/gh) a los fotocatalizadores de bismuto. De acuerdo con los resultados obtenidos, los materiales MBiO3 (M = K, Li y Na) presentaron un buen desempeño fotocatalítico para la generación de hidrógeno que puede ser atribuido a las propiedades fisicoquímicas y electroquímicas de cada uno de ellos.\n\n "]

{"sheet":"File","index":1,"n_rows":35,"n_cols":3,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,2,5,4],[6,2,6,8],[8,2,8,8],[11,2,11,8],[34,1,72,8],[14,2,14,8],[17,2,17,8],[30,2,30,8],[29,2,29,3],[15,2,15,4],[16,2,16,4],[20,2,20,4],[9,2,9,4],[96,2,96,3],[97,2,97,8],[99,1,137,8],[78,2,78,8],[79,2,79,8],[82,2,82,8],[85,2,85,8],[88,2,88,8]]}
[]
[]
[null,null,"15a"]
[]
[]
[null,"Advisor:","Dr. Luis Armando Díaz Torres"]
[null,"Co - Advisor:","Dr. Christian Gómez Solis"]
[]
[]
[null,"Committee Members: ","Dr. Pedro Salas Castillo"]
[null,null,"(Chairperson  )"]
[]
[null,null,"Dr. Rafael Espinosa Luna"]
[null,null," (Secretary)"]
[]
[null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón"]
[null,null,"(Evaluator)"]
[]
[]
[null,null,"Dra. Irma Yolanda Sánchez Chávez"]
[null,null,"Dra. Gloria Verónica Vázquez García"]
[null,null,"Evaluator"]
[]
[null,null,"Dr. Olivier Jean Michel Pottiez"]
[null,null,"Evaluator"]
[]
[null,null,"Dr. Joel Villatoro Bernardo"]
[null,null,"(Substitute Evaluator)"]
[]
[]
[null,"Thesis:"," \"SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES TIPO PEROVSKITA PARA SU POSIBLE APLICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN FOTOCATALÍTICA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS\"   "]
[]
[null,"Summary:"]
[]
[null,"En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de materiales de bismuto pentavalente del tipo MBiO3 (M = K, Li y Na) para su uso en procesos fotocatalíticos. Los materiales con los iones de K y Li fueron sintetizados por métodos de sustitución química, mientras que el precursor de Na se sometió a un tratamiento de deshidratación para obtener el material de este ion.\n\nLos semiconductores se caracterizaron mediante las técnicas de difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (SEM por sus sblas en inglés Scanning Electron Microscopy), Espectroscopía de reflectancia difusa UV-vis, así como por técnicas electroquímicas las cuales incluyen voltametría cíclica, cronoamperometría y espectroscopía de impedancia electroquímica.\n\nLa actividad fotocatalítica de los semiconductores se evaluó mediante la evolución de hidrógeno bajo la irradiación de una lámpara de mercurio, donde, el mayor rango de producción de hidrógeno se obtuvo con el material de K (48.58 μmol/gh), seguido del material de Li (45.7 μmol/gh) y finalmente el material de Na (34.56 μmol/gh). Así mismo, el experimento fotocatalítico se comparó bajo las mismas condiciones usando TiO2 como fotocatalizador, obteniendo una producción significativamente inferior (18.57 μmol/gh) a los fotocatalizadores de bismuto. De acuerdo con los resultados obtenidos, los materiales MBiO3 (M = K, Li y Na) presentaron un buen desempeño fotocatalítico para la generación de hidrógeno que puede ser atribuido a las propiedades fisicoquímicas y electroquímicas de cada uno de ellos.\n\n "]

{"sheet":"Egresados","index":2,"n_rows":219,"n_cols":16,"rows_kept":219,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[1,{"$f":"A1+1","v":2},3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["Fecha","Codigo","S","Nombre","ESP G. Ant","ESP G. Op","ENG G. Ant","ENG G. Op","¿ En sistema?","Nombre archivo ingles","Nombre archivo español","Ingles","Español","Pagina WEB \"Ingles\"","¿?","#¡REF!"]
[]
["2024-05-20","1a","H","Alejandro Flores Reyes"," M. en O","DPICYT","M. O.","DPICYT",null,{"$f":"IF(Egresados!$B1>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B1,2),\" \",Egresados!$D4,\" \",Egresados!$G4,\" \",Egresados!$H4),\"No aplica\")","v":"2 Alejandro Flores Reyes M. O. DPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$B1>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B1,2),\" \",Egresados!$D4,\" \",Egresados!$E4,\" \",Egresados!$F4),\"No aplica\")","v":"2 Alejandro Flores Reyes  M. en O DPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$H4=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H4=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H4=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H4=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H4=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional PhD in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C4=\"H\",IF(Egresados!$F4=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F4=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F4=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F4=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F4=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F4=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F4=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F4=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F4=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F4=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B1>0,CONCATENATE(Egresados!$G4,\" \",Egresados!$D4,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L4),\"NO APLICA\")","v":"M. O. Alejandro Flores Reyes was conferred the degree of Interinstitutional PhD in Science and Technology"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B1>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M4,\" \",Egresados!$O4,\" \",Egresados!$E4,\" \",Egresados!$D4),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctor en Ciencia y Tecnología   M. en O Alejandro Flores Reyes"}]
["2024-05-16","2a","M","Saraí Guerrero Santiago","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B2>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B2,2),\" \",Egresados!$D5,\" \",Egresados!$G5,\" \",Egresados!$H5),\"No aplica\")","v":"Co Saraí Guerrero Santiago Phys. Eng. MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B2>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B2,2),\" \",Egresados!$D5,\" \",Egresados!$E5,\" \",Egresados!$F5),\"No aplica\")","v":"Co Saraí Guerrero Santiago Ing. Fís. MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H5=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H5=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H5=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H5=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H5=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C5=\"H\",IF(Egresados!$F5=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F5=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F5=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F5=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F5=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F5=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F5=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F5=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F5=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F5=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B2>0,CONCATENATE(Egresados!$G5,\" \",Egresados!$D5,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L5),\"NO APLICA\")","v":"Phys. Eng. Saraí Guerrero Santiago was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B2>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M5,\" \",Egresados!$O5,\" \",Egresados!$E5,\" \",Egresados!$D5),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestra en Ciencias (Óptica)  Ing. Fís. Saraí Guerrero Santiago"}]
["2024-05-03","3a","H","Francisco Garibaldi Márquez","M. en C. ","DPICYT","M.S","DPICYT",null,"1a Francisco Garibaldi Márquez  M.S DPICYT","2a Francisco Garibaldi Márquez  M.S DPICYT",{"$f":"IF(Egresados!$H6=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H6=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H6=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H6=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H6=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional PhD in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C6=\"H\",IF(Egresados!$F6=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F6=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F6=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F6=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F6=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F6=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F6=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F6=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F6=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F6=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B3>0,CONCATENATE(Egresados!$G6,\" \",Egresados!$D6,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L6),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B3>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M6,\" \",Egresados!$O6,\" \",Egresados!$E6,\" \",Egresados!$D6),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2024-04-30","4a","M","Mariana Villagomez Mora ","M. en C. ","DPICYT","M.S","DPICYT",null,{"$f":"IF(Egresados!$B4>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B4,2),\" \",Egresados!$D7,\" \",Egresados!$G7,\" \",Egresados!$H7),\"No aplica\")","v":"1a Mariana Villagomez Mora  M.S DPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$B4>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B4,2),\" \",Egresados!$D7,\" \",Egresados!$E7,\" \",Egresados!$F7),\"No aplica\")","v":"1a Mariana Villagomez Mora  M. en C.  DPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$H7=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H7=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H7=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H7=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H7=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional PhD in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C7=\"H\",IF(Egresados!$F7=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F7=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F7=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F7=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F7=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F7=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F7=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F7=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F7=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F7=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B4>0,CONCATENATE(Egresados!$G7,\" \",Egresados!$D7,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L7),\"NO APLICA\")","v":"M.S Mariana Villagomez Mora  was conferred the degree of Interinstitutional PhD in Science and Technology"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B4>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M7,\" \",Egresados!$O7,\" \",Egresados!$E7,\" \",Egresados!$D7),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctora en Ciencia y Tecnología  M. en C.  Mariana Villagomez Mora "}]
["2024-04-11","5a","H","Leonardo Miranda Culin ","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B5>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B5,2),\" \",Egresados!$D8,\" \",Egresados!$G8,\" \",Egresados!$H8),\"No aplica\")","v":"2a Leonardo Miranda Culin  Phys. Eng. MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B5>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B5,2),\" \",Egresados!$D8,\" \",Egresados!$E8,\" \",Egresados!$F8),\"No aplica\")","v":"2a Leonardo Miranda Culin  Ing. Fís. MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H8=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H8=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H8=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H8=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H8=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C8=\"H\",IF(Egresados!$F8=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F8=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F8=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F8=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F8=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F8=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F8=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F8=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F8=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F8=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B5>0,CONCATENATE(Egresados!$G8,\" \",Egresados!$D8,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L8),\"NO APLICA\")","v":"Phys. Eng. Leonardo Miranda Culin  was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B5>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M8,\" \",Egresados!$O8,\" \",Egresados!$E8,\" \",Egresados!$D8),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica)  Ing. Fís. Leonardo Miranda Culin "}]
["2024-03-07","6a","M","Monserrat Del Carmen Alonso Murias","M. en O.","DPICYT","M. O.","DPICYT",null,{"$f":"IF(Egresados!$B6>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B6,2),\" \",Egresados!$D9,\" \",Egresados!$G9,\" \",Egresados!$H9),\"No aplica\")","v":"3a Monserrat Del Carmen Alonso Murias M. O. DPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$B6>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B6,2),\" \",Egresados!$D9,\" \",Egresados!$E9,\" \",Egresados!$F9),\"No aplica\")","v":"3a Monserrat Del Carmen Alonso Murias M. en O. DPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$H9=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H9=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H9=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H9=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H9=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional PhD in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C9=\"H\",IF(Egresados!$F9=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F9=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F9=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F9=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F9=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F9=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F9=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F9=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F9=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F9=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B6>0,CONCATENATE(Egresados!$G9,\" \",Egresados!$D9,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L9),\"NO APLICA\")","v":"M. O. Monserrat Del Carmen Alonso Murias was conferred the degree of Interinstitutional PhD in Science and Technology"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B6>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M9,\" \",Egresados!$O9,\" \",Egresados!$E9,\" \",Egresados!$D9),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctora en Ciencia y Tecnología  M. en O. Monserrat Del Carmen Alonso Murias"}]
["2024-03-06","7a","H","Alvaro Abdiel Guerra Him","M. en C. ","DCO","M.S","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B7>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B7,2),\" \",Egresados!$D10,\" \",Egresados!$G10,\" \",Egresados!$H10),\"No aplica\")","v":"4a Alvaro Abdiel Guerra Him M.S PhD"},{"$f":"IF(Egresados!$B7>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B7,2),\" \",Egresados!$D10,\" \",Egresados!$E10,\" \",Egresados!$F10),\"No aplica\")","v":"4a Alvaro Abdiel Guerra Him M. en C.  DCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H10=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H10=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H10=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H10=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H10=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C10=\"H\",IF(Egresados!$F10=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F10=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F10=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F10=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F10=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F10=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F10=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F10=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F10=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F10=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B7>0,CONCATENATE(Egresados!$G10,\" \",Egresados!$D10,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L10),\"NO APLICA\")","v":"M.S Alvaro Abdiel Guerra Him was conferred the degree of PhD in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B7>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M10,\" \",Egresados!$O10,\" \",Egresados!$E10,\" \",Egresados!$D10),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctor en Ciencias (Óptica)  M. en C.  Alvaro Abdiel Guerra Him"}]
["2024-02-09","8a","M","María Fernanda Arvizu Soto","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B8>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B8,2),\" \",Egresados!$D11,\" \",Egresados!$G11,\" \",Egresados!$H11),\"No aplica\")","v":"5a María Fernanda Arvizu Soto Phys. Eng. MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B8>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B8,2),\" \",Egresados!$D11,\" \",Egresados!$E11,\" \",Egresados!$F11),\"No aplica\")","v":"5a María Fernanda Arvizu Soto Ing. Fís. MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H11=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H11=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H11=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H11=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H11=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C11=\"H\",IF(Egresados!$F11=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F11=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F11=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F11=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F11=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F11=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F11=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F11=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F11=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F11=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B8>0,CONCATENATE(Egresados!$G11,\" \",Egresados!$D11,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L11),\"NO APLICA\")","v":"Phys. Eng. María Fernanda Arvizu Soto was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B8>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M11,\" \",Egresados!$O11,\" \",Egresados!$E11,\" \",Egresados!$D11),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestra en Ciencias (Óptica)  Ing. Fís. María Fernanda Arvizu Soto"}]
["2023-12-13","9a","M","Danay Hernández López","M. en O. ","DCO","M. O.","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B9>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B9,2),\" \",Egresados!$D12,\" \",Egresados!$G12,\" \",Egresados!$H12),\"No aplica\")","v":"6a Danay Hernández López M. O. PhD"},{"$f":"IF(Egresados!$B9>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B9,2),\" \",Egresados!$D12,\" \",Egresados!$E12,\" \",Egresados!$F12),\"No aplica\")","v":"6a Danay Hernández López M. en O.  DCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H12=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H12=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H12=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H12=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H12=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C12=\"H\",IF(Egresados!$F12=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F12=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F12=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F12=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F12=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F12=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F12=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F12=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F12=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F12=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B9>0,CONCATENATE(Egresados!$G12,\" \",Egresados!$D12,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L12),\"NO APLICA\")","v":"M. O. Danay Hernández López was conferred the degree of PhD in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B9>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M12,\" \",Egresados!$O12,\" \",Egresados!$E12,\" \",Egresados!$D12),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctora en Ciencias (Óptica)  M. en O.  Danay Hernández López"}]
["2023-12-08","10a","H","Johan Sebastián Burtica Bolaños ","Fís.","MCO","Phys.","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B10>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B10,2),\" \",Egresados!$D13,\" \",Egresados!$G13,\" \",Egresados!$H13),\"No aplica\")","v":"7a Johan Sebastián Burtica Bolaños  Phys. MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B10>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B10,2),\" \",Egresados!$D13,\" \",Egresados!$E13,\" \",Egresados!$F13),\"No aplica\")","v":"7a Johan Sebastián Burtica Bolaños  Fís. MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H13=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H13=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H13=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H13=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H13=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C13=\"H\",IF(Egresados!$F13=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F13=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F13=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F13=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F13=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F13=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F13=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F13=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F13=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F13=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B10>0,CONCATENATE(Egresados!$G13,\" \",Egresados!$D13,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L13),\"NO APLICA\")","v":"Phys. Johan Sebastián Burtica Bolaños  was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B10>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M13,\" \",Egresados!$O13,\" \",Egresados!$E13,\" \",Egresados!$D13),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica)  Fís. Johan Sebastián Burtica Bolaños "}]
["2023-12-08","11a","H","Oscar Alejandro Ramírez Espinosa","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B11>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B11,2),\" \",Egresados!$D14,\" \",Egresados!$G14,\" \",Egresados!$H14),\"No aplica\")","v":"8a Oscar Alejandro Ramírez Espinosa Phys. Eng. MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B11>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B11,2),\" \",Egresados!$D14,\" \",Egresados!$E14,\" \",Egresados!$F14),\"No aplica\")","v":"8a Oscar Alejandro Ramírez Espinosa Ing. Fís. MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H14=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H14=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H14=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H14=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H14=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C14=\"H\",IF(Egresados!$F14=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F14=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F14=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F14=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F14=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F14=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F14=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F14=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F14=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F14=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B11>0,CONCATENATE(Egresados!$G14,\" \",Egresados!$D14,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L14),\"NO APLICA\")","v":"Phys. Eng. Oscar Alejandro Ramírez Espinosa was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B11>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M14,\" \",Egresados!$O14,\" \",Egresados!$E14,\" \",Egresados!$D14),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica)  Ing. Fís. Oscar Alejandro Ramírez Espinosa"}]
["2023-12-06","12a","M","Anabel Rodríguez Rodríguez","M. en O. ","DCO","M. O.","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B12>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B12,2),\" \",Egresados!$D15,\" \",Egresados!$G15,\" \",Egresados!$H15),\"No aplica\")","v":"9a Anabel Rodríguez Rodríguez M. O. PhD"},{"$f":"IF(Egresados!$B12>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B12,2),\" \",Egresados!$D15,\" \",Egresados!$E15,\" \",Egresados!$F15),\"No aplica\")","v":"9a Anabel Rodríguez Rodríguez M. en O.  DCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H15=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H15=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H15=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H15=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H15=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C15=\"H\",IF(Egresados!$F15=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F15=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F15=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F15=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F15=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F15=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F15=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F15=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F15=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F15=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B12>0,CONCATENATE(Egresados!$G15,\" \",Egresados!$D15,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L15),\"NO APLICA\")","v":"M. O. Anabel Rodríguez Rodríguez was conferred the degree of PhD in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B12>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M15,\" \",Egresados!$O15,\" \",Egresados!$E15,\" \",Egresados!$D15),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctora en Ciencias (Óptica)  M. en O.  Anabel Rodríguez Rodríguez"}]
["2023-12-06","13a","H","Filemón Arenas Rosales ","M.M.A","MCO","MMA","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B13>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B13,2),\" \",Egresados!$D16,\" \",Egresados!$G16,\" \",Egresados!$H16),\"No aplica\")","v":"10 Filemón Arenas Rosales  MMA MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B13>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B13,2),\" \",Egresados!$D16,\" \",Egresados!$E16,\" \",Egresados!$F16),\"No aplica\")","v":"10 Filemón Arenas Rosales  M.M.A MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H16=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H16=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H16=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H16=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H16=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C16=\"H\",IF(Egresados!$F16=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F16=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F16=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F16=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F16=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F16=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F16=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F16=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F16=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F16=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B13>0,CONCATENATE(Egresados!$G16,\" \",Egresados!$D16,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L16),\"NO APLICA\")","v":"MMA Filemón Arenas Rosales  was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B13>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M16,\" \",Egresados!$O16,\" \",Egresados!$E16,\" \",Egresados!$D16),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica)  M.M.A Filemón Arenas Rosales "}]
["2023-12-04","14a","H"," Eduardo Bautista Penuelas","IQB","MCO","IQB","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B14>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B14,2),\" \",Egresados!$D17,\" \",Egresados!$G17,\" \",Egresados!$H17),\"No aplica\")","v":"11  Eduardo Bautista Penuelas IQB MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B14>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B14,2),\" \",Egresados!$D17,\" \",Egresados!$E17,\" \",Egresados!$F17),\"No aplica\")","v":"11  Eduardo Bautista Penuelas IQB MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H17=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H17=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H17=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H17=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H17=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C17=\"H\",IF(Egresados!$F17=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F17=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F17=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F17=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F17=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F17=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F17=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F17=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F17=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F17=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B14>0,CONCATENATE(Egresados!$G17,\" \",Egresados!$D17,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L17),\"NO APLICA\")","v":"IQB  Eduardo Bautista Penuelas was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B14>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M17,\" \",Egresados!$O17,\" \",Egresados!$E17,\" \",Egresados!$D17),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica)  IQB  Eduardo Bautista Penuelas"}]
["2023-11-24","15a","M","Jessica Alejandra Villalobos","M. en C.","DCO","M. C.","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B15>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B15,2),\" \",Egresados!$D18,\" \",Egresados!$G18,\" \",Egresados!$H18),\"No aplica\")","v":"12 Jessica Alejandra Villalobos M. C. PhD"},{"$f":"IF(Egresados!$B15>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B15,2),\" \",Egresados!$D18,\" \",Egresados!$E18,\" \",Egresados!$F18),\"No aplica\")","v":"12 Jessica Alejandra Villalobos M. en C. DCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H18=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H18=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H18=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H18=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H18=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C18=\"H\",IF(Egresados!$F18=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F18=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F18=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F18=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F18=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F18=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F18=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F18=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F18=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F18=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B15>0,CONCATENATE(Egresados!$G18,\" \",Egresados!$D18,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L18),\"NO APLICA\")","v":"M. C. Jessica Alejandra Villalobos was conferred the degree of PhD in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B15>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M18,\" \",Egresados!$O18,\" \",Egresados!$E18,\" \",Egresados!$D18),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctora en Ciencias (Óptica)  M. en C. Jessica Alejandra Villalobos"}]
["2023-11-24","13a","H","Marcos Renato Rocha Hernández","Ing","MCO","Eng. ","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B16>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B16,2),\" \",Egresados!$D19,\" \",Egresados!$G19,\" \",Egresados!$H19),\"No aplica\")","v":"13 Marcos Renato Rocha Hernández Eng.  MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B16>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B16,2),\" \",Egresados!$D19,\" \",Egresados!$E19,\" \",Egresados!$F19),\"No aplica\")","v":"13 Marcos Renato Rocha Hernández Ing MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H19=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H19=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H19=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H19=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H19=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C19=\"H\",IF(Egresados!$F19=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F19=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F19=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F19=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F19=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F19=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F19=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F19=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F19=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F19=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B16>0,CONCATENATE(Egresados!$G19,\" \",Egresados!$D19,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L19),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Marcos Renato Rocha Hernández was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B16>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M19,\" \",Egresados!$O19,\" \",Egresados!$E19,\" \",Egresados!$D19),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica)  Ing Marcos Renato Rocha Hernández"}]
["2023-11-03","14a","H","Yanier Ojeda Morales","M. en O.","DCO","M. O.","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B17>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B17,2),\" \",Egresados!$D20,\" \",Egresados!$G20,\" \",Egresados!$H20),\"No aplica\")","v":"14 Yanier Ojeda Morales M. O. PhD"},{"$f":"IF(Egresados!$B17>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B17,2),\" \",Egresados!$D20,\" \",Egresados!$E20,\" \",Egresados!$F20),\"No aplica\")","v":"14 Yanier Ojeda Morales M. en O. DCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H20=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H20=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H20=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H20=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H20=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C20=\"H\",IF(Egresados!$F20=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F20=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F20=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F20=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F20=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F20=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F20=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F20=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F20=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F20=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B17>0,CONCATENATE(Egresados!$G20,\" \",Egresados!$D20,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L20),\"NO APLICA\")","v":"M. O. Yanier Ojeda Morales was conferred the degree of PhD in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B17>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M20,\" \",Egresados!$O20,\" \",Egresados!$E20,\" \",Egresados!$D20),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctor en Ciencias (Óptica)  M. en O. Yanier Ojeda Morales"}]
["2023-10-18","15a","M","Gloria Elizabeth Rodríguez García ","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B18>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B18,2),\" \",Egresados!$D21,\" \",Egresados!$G21,\" \",Egresados!$H21),\"No aplica\")","v":"15 Gloria Elizabeth Rodríguez García  Phys. Eng. MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B18>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B18,2),\" \",Egresados!$D21,\" \",Egresados!$E21,\" \",Egresados!$F21),\"No aplica\")","v":"15 Gloria Elizabeth Rodríguez García  Ing. Fís. MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H21=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H21=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H21=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H21=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H21=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C21=\"H\",IF(Egresados!$F21=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F21=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F21=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F21=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F21=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F21=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F21=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F21=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F21=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F21=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B18>0,CONCATENATE(Egresados!$G21,\" \",Egresados!$D21,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L21),\"NO APLICA\")","v":"Phys. Eng. Gloria Elizabeth Rodríguez García  was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B18>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M21,\" \",Egresados!$O21,\" \",Egresados!$E21,\" \",Egresados!$D21),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestra en Ciencias (Óptica)  Ing. Fís. Gloria Elizabeth Rodríguez García "}]
["2023-10-04","15a","H","Héctor Jesús Rodríguez Nava","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B19>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B19,2),\" \",Egresados!$D22,\" \",Egresados!$G22,\" \",Egresados!$H22),\"No aplica\")","v":"13 Héctor Jesús Rodríguez Nava Phys. Eng. MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B19>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B19,2),\" \",Egresados!$D22,\" \",Egresados!$E22,\" \",Egresados!$F22),\"No aplica\")","v":"13 Héctor Jesús Rodríguez Nava Ing. Fís. MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H22=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H22=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H22=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H22=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H22=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C22=\"H\",IF(Egresados!$F22=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F22=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F22=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F22=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F22=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F22=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F22=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F22=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F22=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F22=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B19>0,CONCATENATE(Egresados!$G22,\" \",Egresados!$D22,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L22),\"NO APLICA\")","v":"Phys. Eng. Héctor Jesús Rodríguez Nava was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B19>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M22,\" \",Egresados!$O22,\" \",Egresados!$E22,\" \",Egresados!$D22),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica)  Ing. Fís. Héctor Jesús Rodríguez Nava"}]
["2023-09-22","16a","H","Freiman Estiven Triana Arango","M. en C. ","DCO","M.S","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B20>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B20,2),\" \",Egresados!$D23,\" \",Egresados!$G23,\" \",Egresados!$H23),\"No aplica\")","v":"14 Freiman Estiven Triana Arango M.S PhD"},{"$f":"IF(Egresados!$B20>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B20,2),\" \",Egresados!$D23,\" \",Egresados!$E23,\" \",Egresados!$F23),\"No aplica\")","v":"14 Freiman Estiven Triana Arango M. en C.  DCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H23=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H23=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H23=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H23=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H23=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C23=\"H\",IF(Egresados!$F23=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F23=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F23=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F23=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F23=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F23=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F23=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F23=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F23=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F23=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B20>0,CONCATENATE(Egresados!$G23,\" \",Egresados!$D23,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L23),\"NO APLICA\")","v":"M.S Freiman Estiven Triana Arango was conferred the degree of PhD in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B20>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M23,\" \",Egresados!$O23,\" \",Egresados!$E23,\" \",Egresados!$D23),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctor en Ciencias (Óptica)  M. en C.  Freiman Estiven Triana Arango"}]
["2023-09-22","17a","H","Juan José Nava Soto ","Ing","MCO","Eng. ","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B21>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B21,2),\" \",Egresados!$D24,\" \",Egresados!$G24,\" \",Egresados!$H24),\"No aplica\")","v":"15 Juan José Nava Soto  Eng.  MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B21>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B21,2),\" \",Egresados!$D24,\" \",Egresados!$E24,\" \",Egresados!$F24),\"No aplica\")","v":"15 Juan José Nava Soto  Ing MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H24=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H24=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H24=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H24=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H24=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C24=\"H\",IF(Egresados!$F24=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F24=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F24=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F24=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F24=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F24=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F24=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F24=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F24=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F24=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B21>0,CONCATENATE(Egresados!$G24,\" \",Egresados!$D24,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L24),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Juan José Nava Soto  was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B21>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M24,\" \",Egresados!$O24,\" \",Egresados!$E24,\" \",Egresados!$D24),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica)  Ing Juan José Nava Soto "}]
["2023-08-24","18a","H","Oscar Javier Silva Hernández","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT",null,{"$f":"IF(Egresados!$B22>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B22,2),\" \",Egresados!$D25,\" \",Egresados!$G25,\" \",Egresados!$H25),\"No aplica\")","v":"15 Oscar Javier Silva Hernández Eng.  MPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$B22>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B22,2),\" \",Egresados!$D25,\" \",Egresados!$E25,\" \",Egresados!$F25),\"No aplica\")","v":"15 Oscar Javier Silva Hernández Ing. MPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$H25=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H25=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H25=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H25=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H25=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C25=\"H\",IF(Egresados!$F25=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F25=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F25=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F25=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F25=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F25=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F25=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F25=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F25=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F25=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B22>0,CONCATENATE(Egresados!$G25,\" \",Egresados!$D25,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L25),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Oscar Javier Silva Hernández was conferred the degree of Interinstitutional Master in Science and Technology"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B22>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M25,\" \",Egresados!$O25,\" \",Egresados!$E25,\" \",Egresados!$D25),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencia y Tecnología  Ing. Oscar Javier Silva Hernández"}]
["2023-08-21","19a","M","Dzib Chalé Abril Esmeralda","Ing","MCO","Eng. ","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B23>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B23,2),\" \",Egresados!$D26,\" \",Egresados!$G26,\" \",Egresados!$H26),\"No aplica\")","v":"16 Dzib Chalé Abril Esmeralda Eng.  MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B23>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B23,2),\" \",Egresados!$D26,\" \",Egresados!$E26,\" \",Egresados!$F26),\"No aplica\")","v":"16 Dzib Chalé Abril Esmeralda Ing MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H26=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H26=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H26=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H26=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H26=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C26=\"H\",IF(Egresados!$F26=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F26=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F26=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F26=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F26=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F26=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F26=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F26=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F26=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F26=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B23>0,CONCATENATE(Egresados!$G26,\" \",Egresados!$D26,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L26),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Dzib Chalé Abril Esmeralda was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B23>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M26,\" \",Egresados!$O26,\" \",Egresados!$E26,\" \",Egresados!$D26),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestra en Ciencias (Óptica)  Ing Dzib Chalé Abril Esmeralda"}]
["2023-08-18","20a","M","Anahy Bautista Cruz","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT",null,{"$f":"IF(Egresados!$B24>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B24,2),\" \",Egresados!$D27,\" \",Egresados!$G27,\" \",Egresados!$H27),\"No aplica\")","v":"17 Anahy Bautista Cruz Eng.  MPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$B24>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B24,2),\" \",Egresados!$D27,\" \",Egresados!$E27,\" \",Egresados!$F27),\"No aplica\")","v":"17 Anahy Bautista Cruz Ing. MPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$H27=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H27=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H27=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H27=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H27=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C27=\"H\",IF(Egresados!$F27=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F27=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F27=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F27=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F27=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F27=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F27=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F27=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F27=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F27=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B24>0,CONCATENATE(Egresados!$G27,\" \",Egresados!$D27,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L27),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Anahy Bautista Cruz was conferred the degree of Interinstitutional Master in Science and Technology"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B24>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M27,\" \",Egresados!$O27,\" \",Egresados!$E27,\" \",Egresados!$D27),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestra en Ciencia y Tecnología  Ing. Anahy Bautista Cruz"}]
["2023-08-18","21a","M","Ana Paulina Castellanos Santibañez","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O",null,{"$f":"IF(Egresados!$B25>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B25,2),\" \",Egresados!$D28,\" \",Egresados!$G28,\" \",Egresados!$H28),\"No aplica\")","v":"18 Ana Paulina Castellanos Santibañez Eng.  M. O"},{"$f":"IF(Egresados!$B25>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B25,2),\" \",Egresados!$D28,\" \",Egresados!$E28,\" \",Egresados!$F28),\"No aplica\")","v":"18 Ana Paulina Castellanos Santibañez Ing. MOPTO"},{"$f":"IF(Egresados!$H28=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H28=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H28=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H28=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H28=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C28=\"H\",IF(Egresados!$F28=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F28=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F28=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F28=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F28=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F28=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F28=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F28=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F28=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F28=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B25>0,CONCATENATE(Egresados!$G28,\" \",Egresados!$D28,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L28),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Ana Paulina Castellanos Santibañez was conferred the degree of Master in Optomechatronics"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B25>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M28,\" \",Egresados!$O28,\" \",Egresados!$E28,\" \",Egresados!$D28),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestra en Optomecatrónica  Ing. Ana Paulina Castellanos Santibañez"}]
["2023-08-15","22a","H","Dayver Didián Daza Salgado","Lic. Fís","MCO","Phys.","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B26>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B26,2),\" \",Egresados!$D29,\" \",Egresados!$G29,\" \",Egresados!$H29),\"No aplica\")","v":"19 Dayver Didián Daza Salgado Phys. MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B26>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B26,2),\" \",Egresados!$D29,\" \",Egresados!$E29,\" \",Egresados!$F29),\"No aplica\")","v":"19 Dayver Didián Daza Salgado Lic. Fís MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H29=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H29=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H29=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H29=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H29=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C29=\"H\",IF(Egresados!$F29=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F29=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F29=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F29=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F29=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F29=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F29=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F29=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F29=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F29=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B26>0,CONCATENATE(Egresados!$G29,\" \",Egresados!$D29,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L29),\"NO APLICA\")","v":"Phys. Dayver Didián Daza Salgado was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B26>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M29,\" \",Egresados!$O29,\" \",Egresados!$E29,\" \",Egresados!$D29),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica)  Lic. Fís Dayver Didián Daza Salgado"}]
["2023-08-14","23a","H","Aarón Adrián Aguilar Cardoso","Ing","MCO","Eng. ","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B27>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B27,2),\" \",Egresados!$D30,\" \",Egresados!$G30,\" \",Egresados!$H30),\"No aplica\")","v":"20 Aarón Adrián Aguilar Cardoso Eng.  MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B27>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B27,2),\" \",Egresados!$D30,\" \",Egresados!$E30,\" \",Egresados!$F30),\"No aplica\")","v":"20 Aarón Adrián Aguilar Cardoso Ing MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H30=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H30=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H30=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H30=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H30=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C30=\"H\",IF(Egresados!$F30=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F30=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F30=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F30=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F30=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F30=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F30=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F30=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F30=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F30=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B27>0,CONCATENATE(Egresados!$G30,\" \",Egresados!$D30,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L30),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Aarón Adrián Aguilar Cardoso was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B27>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M30,\" \",Egresados!$O30,\" \",Egresados!$E30,\" \",Egresados!$D30),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica)  Ing Aarón Adrián Aguilar Cardoso"}]
["2023-08-11","24a","H","Luis Martín González Vidal ","Ing","MCO","Eng. ","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B28>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B28,2),\" \",Egresados!$D31,\" \",Egresados!$G31,\" \",Egresados!$H31),\"No aplica\")","v":"21 Luis Martín González Vidal  Eng.  MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B28>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B28,2),\" \",Egresados!$D31,\" \",Egresados!$E31,\" \",Egresados!$F31),\"No aplica\")","v":"21 Luis Martín González Vidal  Ing MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H31=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H31=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H31=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H31=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H31=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C31=\"H\",IF(Egresados!$F31=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F31=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F31=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F31=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F31=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F31=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F31=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F31=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F31=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F31=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B28>0,CONCATENATE(Egresados!$G31,\" \",Egresados!$D31,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L31),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Luis Martín González Vidal  was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B28>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M31,\" \",Egresados!$O31,\" \",Egresados!$E31,\" \",Egresados!$D31),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica)  Ing Luis Martín González Vidal "}]
["2023-08-08","25a","H","Daniel Rodríguez Guillén","Ing","MCO","Eng. ","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B29>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B29,2),\" \",Egresados!$D32,\" \",Egresados!$G32,\" \",Egresados!$H32),\"No aplica\")","v":"22 Daniel Rodríguez Guillén Eng.  MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B29>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B29,2),\" \",Egresados!$D32,\" \",Egresados!$E32,\" \",Egresados!$F32),\"No aplica\")","v":"22 Daniel Rodríguez Guillén Ing MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H32=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H32=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H32=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H32=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H32=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C32=\"H\",IF(Egresados!$F32=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F32=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F32=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F32=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F32=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F32=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F32=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F32=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F32=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F32=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B29>0,CONCATENATE(Egresados!$G32,\" \",Egresados!$D32,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L32),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Daniel Rodríguez Guillén was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},null,{"$f":"IF(Egresados!$B29>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M32,\" \",Egresados!$O32,\" \",Egresados!$E32,\" \",Egresados!$D32),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica)  Ing Daniel Rodríguez Guillén"}]
["2023-06-30","26a","H","Juan Marcos Chávez Medina ","Ing","MOPTO","Eng. ","M. O",null,{"$f":"IF(Egresados!$B30>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B30,2),\" \",Egresados!$D33,\" \",Egresados!$G33,\" \",Egresados!$H33),\"No aplica\")","v":"23 Juan Marcos Chávez Medina  Eng.  M. O"},{"$f":"IF(Egresados!$B30>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B30,2),\" \",Egresados!$D33,\" \",Egresados!$E33,\" \",Egresados!$F33),\"No aplica\")","v":"23 Juan Marcos Chávez Medina  Ing MOPTO"},{"$f":"IF(Egresados!$H33=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H33=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H33=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H33=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H33=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C33=\"H\",IF(Egresados!$F33=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F33=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F33=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F33=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F33=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F33=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F33=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F33=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F33=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F33=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B30>0,CONCATENATE(Egresados!$G33,\" \",Egresados!$D33,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L33),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Juan Marcos Chávez Medina  was conferred the degree of Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C33=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B30>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M33,\" \",Egresados!$O33,\" \",Egresados!$E33,\" \",Egresados!$D33),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Optomecatrónica del Ing Juan Marcos Chávez Medina "}]
["2023-06-29","27a","M","Mariana Denisse Ávila Huerta","M. en C. ","DCO","M.S","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B31>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B31,2),\" \",Egresados!$D34,\" \",Egresados!$G34,\" \",Egresados!$H34),\"No aplica\")","v":"24 Mariana Denisse Ávila Huerta M.S PhD"},{"$f":"IF(Egresados!$B31>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B31,2),\" \",Egresados!$D34,\" \",Egresados!$E34,\" \",Egresados!$F34),\"No aplica\")","v":"24 Mariana Denisse Ávila Huerta M. en C.  DCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H34=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H34=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H34=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H34=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H34=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C34=\"H\",IF(Egresados!$F34=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F34=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F34=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F34=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F34=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F34=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F34=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F34=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F34=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F34=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B31>0,CONCATENATE(Egresados!$G34,\" \",Egresados!$D34,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L34),\"NO APLICA\")","v":"M.S Mariana Denisse Ávila Huerta was conferred the degree of PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C34=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B31>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M34,\" \",Egresados!$O34,\" \",Egresados!$E34,\" \",Egresados!$D34),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctora en Ciencias (Óptica) de la M. en C.  Mariana Denisse Ávila Huerta"}]
["2023-06-28","28a","H","Andrés Montes De Oca Rebolledo"," M. en O","DPICYT","M. O.","DPICYT",null,{"$f":"IF(Egresados!$B32>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B32,2),\" \",Egresados!$D35,\" \",Egresados!$G35,\" \",Egresados!$H35),\"No aplica\")","v":"25 Andrés Montes De Oca Rebolledo M. O. DPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$B32>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B32,2),\" \",Egresados!$D35,\" \",Egresados!$E35,\" \",Egresados!$F35),\"No aplica\")","v":"25 Andrés Montes De Oca Rebolledo  M. en O DPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$H35=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H35=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H35=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H35=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H35=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional PhD in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C35=\"H\",IF(Egresados!$F35=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F35=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F35=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F35=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F35=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F35=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F35=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F35=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F35=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F35=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B32>0,CONCATENATE(Egresados!$G35,\" \",Egresados!$D35,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L35),\"NO APLICA\")","v":"M. O. Andrés Montes De Oca Rebolledo was conferred the degree of Interinstitutional PhD in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C35=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B32>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M35,\" \",Egresados!$O35,\" \",Egresados!$E35,\" \",Egresados!$D35),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctor en Ciencia y Tecnología del  M. en O Andrés Montes De Oca Rebolledo"}]
["2023-04-19","29a","M","Amanda Rodríguez Álvarez","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT",null,{"$f":"IF(Egresados!$B33>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B33,2),\" \",Egresados!$D36,\" \",Egresados!$G36,\" \",Egresados!$H36),\"No aplica\")","v":"26 Amanda Rodríguez Álvarez Eng.  MPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$B33>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B33,2),\" \",Egresados!$D36,\" \",Egresados!$E36,\" \",Egresados!$F36),\"No aplica\")","v":"26 Amanda Rodríguez Álvarez Ing. MPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$H36=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H36=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H36=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H36=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H36=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C36=\"H\",IF(Egresados!$F36=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F36=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F36=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F36=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F36=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F36=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F36=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F36=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F36=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F36=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B33>0,CONCATENATE(Egresados!$G36,\" \",Egresados!$D36,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L36),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Amanda Rodríguez Álvarez was conferred the degree of Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C36=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B33>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M36,\" \",Egresados!$O36,\" \",Egresados!$E36,\" \",Egresados!$D36),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestra en Ciencia y Tecnología de la Ing. Amanda Rodríguez Álvarez"}]
["2023-02-23","30a","H","Edwin Johan Ortiz Riaño","M. en C. ","DCO","M.S","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B34>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B34,2),\" \",Egresados!$D37,\" \",Egresados!$G37,\" \",Egresados!$H37),\"No aplica\")","v":"27 Edwin Johan Ortiz Riaño M.S PhD"},{"$f":"IF(Egresados!$B34>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B34,2),\" \",Egresados!$D37,\" \",Egresados!$E37,\" \",Egresados!$F37),\"No aplica\")","v":"27 Edwin Johan Ortiz Riaño M. en C.  DCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H37=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H37=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H37=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H37=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H37=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C37=\"H\",IF(Egresados!$F37=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F37=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F37=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F37=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F37=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F37=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F37=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F37=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F37=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F37=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B34>0,CONCATENATE(Egresados!$G37,\" \",Egresados!$D37,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L37),\"NO APLICA\")","v":"M.S Edwin Johan Ortiz Riaño was conferred the degree of PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C37=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B34>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M37,\" \",Egresados!$O37,\" \",Egresados!$E37,\" \",Egresados!$D37),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctor en Ciencias (Óptica) del M. en C.  Edwin Johan Ortiz Riaño"}]
["2023-02-16","31a","H","David Rojas Durán","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O",null,{"$f":"IF(Egresados!$B35>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B35,2),\" \",Egresados!$D38,\" \",Egresados!$G38,\" \",Egresados!$H38),\"No aplica\")","v":"28 David Rojas Durán Eng.  M. O"},{"$f":"IF(Egresados!$B35>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B35,2),\" \",Egresados!$D38,\" \",Egresados!$E38,\" \",Egresados!$F38),\"No aplica\")","v":"28 David Rojas Durán Ing. MOPTO"},{"$f":"IF(Egresados!$H38=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H38=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H38=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H38=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H38=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C38=\"H\",IF(Egresados!$F38=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F38=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F38=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F38=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F38=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F38=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F38=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F38=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F38=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F38=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B35>0,CONCATENATE(Egresados!$G38,\" \",Egresados!$D38,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L38),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  David Rojas Durán was conferred the degree of Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C38=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B35>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M38,\" \",Egresados!$O38,\" \",Egresados!$E38,\" \",Egresados!$D38),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Optomecatrónica del Ing. David Rojas Durán"}]
["2023-01-20","32a","M","Teresa Elena Pórraz Culebro","M. en C. ","DCO","M.S","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B36>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B36,2),\" \",Egresados!$D39,\" \",Egresados!$G39,\" \",Egresados!$H39),\"No aplica\")","v":"29 Teresa Elena Pórraz Culebro M.S PhD"},{"$f":"IF(Egresados!$B36>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B36,2),\" \",Egresados!$D39,\" \",Egresados!$E39,\" \",Egresados!$F39),\"No aplica\")","v":"29 Teresa Elena Pórraz Culebro M. en C.  DCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H39=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H39=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H39=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H39=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H39=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C39=\"H\",IF(Egresados!$F39=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F39=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F39=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F39=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F39=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F39=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F39=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F39=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F39=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F39=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B36>0,CONCATENATE(Egresados!$G39,\" \",Egresados!$D39,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L39),\"NO APLICA\")","v":"M.S Teresa Elena Pórraz Culebro was conferred the degree of PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C39=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B36>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M39,\" \",Egresados!$O39,\" \",Egresados!$E39,\" \",Egresados!$D39),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctora en Ciencias (Óptica) de la M. en C.  Teresa Elena Pórraz Culebro"}]
["2023-01-12","33a","H","Bruno Saucedo Orozco","M. en C. ","DCO","M.S","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B37>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B37,2),\" \",Egresados!$D40,\" \",Egresados!$G40,\" \",Egresados!$H40),\"No aplica\")","v":"30 Bruno Saucedo Orozco M.S PhD"},{"$f":"IF(Egresados!$B37>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B37,2),\" \",Egresados!$D40,\" \",Egresados!$E40,\" \",Egresados!$F40),\"No aplica\")","v":"30 Bruno Saucedo Orozco M. en C.  DCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H40=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H40=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H40=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H40=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H40=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C40=\"H\",IF(Egresados!$F40=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F40=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F40=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F40=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F40=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F40=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F40=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F40=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F40=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F40=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B37>0,CONCATENATE(Egresados!$G40,\" \",Egresados!$D40,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L40),\"NO APLICA\")","v":"M.S Bruno Saucedo Orozco was conferred the degree of PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C40=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B37>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M40,\" \",Egresados!$O40,\" \",Egresados!$E40,\" \",Egresados!$D40),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctor en Ciencias (Óptica) del M. en C.  Bruno Saucedo Orozco"}]
["2022-12-15","34a","H","José César Guerra Vázquez","M. EN F.","DCO","M. F.","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B38>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B38,2),\" \",Egresados!$D41,\" \",Egresados!$G41,\" \",Egresados!$H41),\"No aplica\")","v":"31 José César Guerra Vázquez M. F. PhD"},{"$f":"IF(Egresados!$B38>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B38,2),\" \",Egresados!$D41,\" \",Egresados!$E41,\" \",Egresados!$F41),\"No aplica\")","v":"31 José César Guerra Vázquez M. EN F. DCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H41=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H41=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H41=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H41=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H41=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C41=\"H\",IF(Egresados!$F41=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F41=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F41=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F41=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F41=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F41=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F41=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F41=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F41=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F41=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B38>0,CONCATENATE(Egresados!$G41,\" \",Egresados!$D41,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L41),\"NO APLICA\")","v":"M. F. José César Guerra Vázquez was conferred the degree of PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C41=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B38>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M41,\" \",Egresados!$O41,\" \",Egresados!$E41,\" \",Egresados!$D41),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctor en Ciencias (Óptica) del M. EN F. José César Guerra Vázquez"}]
["2022-12-15","35a","H","Guillermo Rodrigo Aragón Pacheco","Ing.","MCO","Eng. ","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B39>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B39,2),\" \",Egresados!$D42,\" \",Egresados!$G42,\" \",Egresados!$H42),\"No aplica\")","v":"32 Guillermo Rodrigo Aragón Pacheco Eng.  MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B39>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B39,2),\" \",Egresados!$D42,\" \",Egresados!$E42,\" \",Egresados!$F42),\"No aplica\")","v":"32 Guillermo Rodrigo Aragón Pacheco Ing. MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H42=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H42=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H42=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H42=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H42=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C42=\"H\",IF(Egresados!$F42=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F42=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F42=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F42=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F42=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F42=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F42=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F42=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F42=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F42=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B39>0,CONCATENATE(Egresados!$G42,\" \",Egresados!$D42,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L42),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Guillermo Rodrigo Aragón Pacheco was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C42=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B39>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M42,\" \",Egresados!$O42,\" \",Egresados!$E42,\" \",Egresados!$D42),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica) del Ing. Guillermo Rodrigo Aragón Pacheco"}]
["2022-12-14","36a","H","Edwin Giovanni Trejo Liévano","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT",null,{"$f":"IF(Egresados!$B40>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B40,2),\" \",Egresados!$D43,\" \",Egresados!$G43,\" \",Egresados!$H43),\"No aplica\")","v":"33 Edwin Giovanni Trejo Liévano Eng.  MPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$B40>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B40,2),\" \",Egresados!$D43,\" \",Egresados!$E43,\" \",Egresados!$F43),\"No aplica\")","v":"33 Edwin Giovanni Trejo Liévano Ing. MPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$H43=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H43=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H43=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H43=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H43=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C43=\"H\",IF(Egresados!$F43=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F43=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F43=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F43=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F43=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F43=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F43=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F43=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F43=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F43=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B40>0,CONCATENATE(Egresados!$G43,\" \",Egresados!$D43,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L43),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Edwin Giovanni Trejo Liévano was conferred the degree of Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C43=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B40>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M43,\" \",Egresados!$O43,\" \",Egresados!$E43,\" \",Egresados!$D43),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencia y Tecnología del Ing. Edwin Giovanni Trejo Liévano"}]
["2022-12-14","37a","H","Pedro Reynaldo Martínez Manuel","M. en C. ","DPICYT","M.S","DPICYT",null,{"$f":"IF(Egresados!$B41>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B41,2),\" \",Egresados!$D44,\" \",Egresados!$G44,\" \",Egresados!$H44),\"No aplica\")","v":"34 Pedro Reynaldo Martínez Manuel M.S DPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$B41>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B41,2),\" \",Egresados!$D44,\" \",Egresados!$E44,\" \",Egresados!$F44),\"No aplica\")","v":"34 Pedro Reynaldo Martínez Manuel M. en C.  DPICYT"},{"$f":"IF(Egresados!$H44=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H44=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H44=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H44=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H44=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional PhD in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C44=\"H\",IF(Egresados!$F44=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F44=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F44=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F44=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F44=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F44=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F44=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F44=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F44=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F44=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B41>0,CONCATENATE(Egresados!$G44,\" \",Egresados!$D44,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L44),\"NO APLICA\")","v":"M.S Pedro Reynaldo Martínez Manuel was conferred the degree of Interinstitutional PhD in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C44=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B41>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M44,\" \",Egresados!$O44,\" \",Egresados!$E44,\" \",Egresados!$D44),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctor en Ciencia y Tecnología del M. en C.  Pedro Reynaldo Martínez Manuel"}]
["2022-12-13","38a","H"," Alan Bernal Ramírez","M. en C. ","DCO","M.S","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B42>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B42,2),\" \",Egresados!$D45,\" \",Egresados!$G45,\" \",Egresados!$H45),\"No aplica\")","v":"35  Alan Bernal Ramírez M.S PhD"},{"$f":"IF(Egresados!$B42>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B42,2),\" \",Egresados!$D45,\" \",Egresados!$E45,\" \",Egresados!$F45),\"No aplica\")","v":"35  Alan Bernal Ramírez M. en C.  DCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H45=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H45=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H45=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H45=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H45=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C45=\"H\",IF(Egresados!$F45=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F45=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F45=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F45=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F45=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F45=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F45=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F45=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F45=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F45=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B42>0,CONCATENATE(Egresados!$G45,\" \",Egresados!$D45,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L45),\"NO APLICA\")","v":"M.S  Alan Bernal Ramírez was conferred the degree of PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C45=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B42>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M45,\" \",Egresados!$O45,\" \",Egresados!$E45,\" \",Egresados!$D45),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Doctor en Ciencias (Óptica) del M. en C.   Alan Bernal Ramírez"}]
["2022-12-07","39a","H","Dante Ivan Urbieta Maldonado","Lic. Fís","MCO","Phys.","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B43>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B43,2),\" \",Egresados!$D46,\" \",Egresados!$G46,\" \",Egresados!$H46),\"No aplica\")","v":"36 Dante Ivan Urbieta Maldonado Phys. MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B43>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B43,2),\" \",Egresados!$D46,\" \",Egresados!$E46,\" \",Egresados!$F46),\"No aplica\")","v":"36 Dante Ivan Urbieta Maldonado Lic. Fís MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H46=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H46=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H46=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H46=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H46=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C46=\"H\",IF(Egresados!$F46=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F46=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F46=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F46=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F46=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F46=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F46=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F46=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F46=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F46=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B43>0,CONCATENATE(Egresados!$G46,\" \",Egresados!$D46,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L46),\"NO APLICA\")","v":"Phys. Dante Ivan Urbieta Maldonado was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C46=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B43>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M46,\" \",Egresados!$O46,\" \",Egresados!$E46,\" \",Egresados!$D46),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica) del Lic. Fís Dante Ivan Urbieta Maldonado"}]
["2022-11-28","40a","H","Mario Montoya Chávez","Ing.","MCO","Eng. ","MSO",null,{"$f":"IF(Egresados!$B44>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B44,2),\" \",Egresados!$D47,\" \",Egresados!$G47,\" \",Egresados!$H47),\"No aplica\")","v":"37 Mario Montoya Chávez Eng.  MSO"},{"$f":"IF(Egresados!$B44>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B44,2),\" \",Egresados!$D47,\" \",Egresados!$E47,\" \",Egresados!$F47),\"No aplica\")","v":"37 Mario Montoya Chávez Ing. MCO"},{"$f":"IF(Egresados!$H47=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H47=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H47=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H47=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H47=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C47=\"H\",IF(Egresados!$F47=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F47=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F47=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F47=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F47=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F47=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F47=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F47=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F47=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F47=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B44>0,CONCATENATE(Egresados!$G47,\" \",Egresados!$D47,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L47),\"NO APLICA\")","v":"Eng.  Mario Montoya Chávez was conferred the degree of Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C47=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B44>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M47,\" \",Egresados!$O47,\" \",Egresados!$E47,\" \",Egresados!$D47),\"NO APLICA\")","v":"Obtención del grado de Maestro en Ciencias (Óptica) del Ing. Mario Montoya Chávez"}]
["2022-11-04",null,"M"," Carmen Edith Domínguez Flores","M. en C. ","DCO","M.S","PhD",null,{"$f":"IF(Egresados!$B48>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B48,2),\" \",Egresados!$D48,\" \",Egresados!$G48,\" \",Egresados!$H48),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B48>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B48,2),\" \",Egresados!$D48,\" \",Egresados!$E48,\" \",Egresados!$F48),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H48=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H48=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H48=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H48=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H48=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C48=\"H\",IF(Egresados!$F48=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F48=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F48=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F48=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F48=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F48=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F48=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F48=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F48=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F48=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B48>0,CONCATENATE(Egresados!$G48,\" \",Egresados!$D48,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L48),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C48=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B48>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M48,\" \",Egresados!$O48,\" \",Egresados!$E48,\" \",Egresados!$D48),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-11-01",null,"H","Oscar Javier Ballesteros Llanos","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B49>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B49,2),\" \",Egresados!$D49,\" \",Egresados!$G49,\" \",Egresados!$H49),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B49>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B49,2),\" \",Egresados!$D49,\" \",Egresados!$E49,\" \",Egresados!$F49),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H49=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H49=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H49=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H49=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H49=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C49=\"H\",IF(Egresados!$F49=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F49=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F49=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F49=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F49=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F49=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F49=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F49=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F49=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F49=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B49>0,CONCATENATE(Egresados!$G49,\" \",Egresados!$D49,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L49),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C49=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B49>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M49,\" \",Egresados!$O49,\" \",Egresados!$E49,\" \",Egresados!$D49),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-09-21",null,"H","Jesús Eduardo Paredes Alcaraz","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B50>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B50,2),\" \",Egresados!$D50,\" \",Egresados!$G50,\" \",Egresados!$H50),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B50>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B50,2),\" \",Egresados!$D50,\" \",Egresados!$E50,\" \",Egresados!$F50),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H50=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H50=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H50=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H50=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H50=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C50=\"H\",IF(Egresados!$F50=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F50=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F50=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F50=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F50=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F50=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F50=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F50=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F50=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F50=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B50>0,CONCATENATE(Egresados!$G50,\" \",Egresados!$D50,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L50),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C50=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B50>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M50,\" \",Egresados!$O50,\" \",Egresados!$E50,\" \",Egresados!$D50),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-09-13",null,"H","Gesem Eliab Gudiño Mejía","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B51>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B51,2),\" \",Egresados!$D51,\" \",Egresados!$G51,\" \",Egresados!$H51),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B51>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B51,2),\" \",Egresados!$D51,\" \",Egresados!$E51,\" \",Egresados!$F51),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H51=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H51=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H51=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H51=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H51=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C51=\"H\",IF(Egresados!$F51=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F51=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F51=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F51=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F51=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F51=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F51=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F51=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F51=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F51=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B51>0,CONCATENATE(Egresados!$G51,\" \",Egresados!$D51,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L51),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C51=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B51>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M51,\" \",Egresados!$O51,\" \",Egresados!$E51,\" \",Egresados!$D51),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-08-30",null,"H","Carlos Arturo Rivera Quezada","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B52>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B52,2),\" \",Egresados!$D52,\" \",Egresados!$G52,\" \",Egresados!$H52),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B52>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B52,2),\" \",Egresados!$D52,\" \",Egresados!$E52,\" \",Egresados!$F52),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H52=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H52=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H52=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H52=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H52=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C52=\"H\",IF(Egresados!$F52=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F52=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F52=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F52=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F52=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F52=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F52=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F52=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F52=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F52=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B52>0,CONCATENATE(Egresados!$G52,\" \",Egresados!$D52,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L52),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C52=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B52>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M52,\" \",Egresados!$O52,\" \",Egresados!$E52,\" \",Egresados!$D52),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-08-29",null,"H","Ulises Ramírez Meza","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B53>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B53,2),\" \",Egresados!$D53,\" \",Egresados!$G53,\" \",Egresados!$H53),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B53>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B53,2),\" \",Egresados!$D53,\" \",Egresados!$E53,\" \",Egresados!$F53),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H53=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H53=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H53=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H53=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H53=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C53=\"H\",IF(Egresados!$F53=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F53=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F53=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F53=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F53=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F53=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F53=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F53=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F53=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F53=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B53>0,CONCATENATE(Egresados!$G53,\" \",Egresados!$D53,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L53),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C53=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B53>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M53,\" \",Egresados!$O53,\" \",Egresados!$E53,\" \",Egresados!$D53),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-08-29",null,"M","Maria Alejandra Gonzalez Dominguez","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B54>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B54,2),\" \",Egresados!$D54,\" \",Egresados!$G54,\" \",Egresados!$H54),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B54>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B54,2),\" \",Egresados!$D54,\" \",Egresados!$E54,\" \",Egresados!$F54),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H54=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H54=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H54=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H54=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H54=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C54=\"H\",IF(Egresados!$F54=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F54=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F54=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F54=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F54=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F54=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F54=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F54=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F54=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F54=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B54>0,CONCATENATE(Egresados!$G54,\" \",Egresados!$D54,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L54),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C54=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B54>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M54,\" \",Egresados!$O54,\" \",Egresados!$E54,\" \",Egresados!$D54),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-08-26",null,"M","Ana Karen Reyes","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B55>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B55,2),\" \",Egresados!$D55,\" \",Egresados!$G55,\" \",Egresados!$H55),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B55>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B55,2),\" \",Egresados!$D55,\" \",Egresados!$E55,\" \",Egresados!$F55),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H55=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H55=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H55=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H55=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H55=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C55=\"H\",IF(Egresados!$F55=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F55=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F55=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F55=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F55=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F55=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F55=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F55=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F55=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F55=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B55>0,CONCATENATE(Egresados!$G55,\" \",Egresados!$D55,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L55),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C55=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B55>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M55,\" \",Egresados!$O55,\" \",Egresados!$E55,\" \",Egresados!$D55),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-08-18",null,"H","José Hernández Delgado","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B56>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B56,2),\" \",Egresados!$D56,\" \",Egresados!$G56,\" \",Egresados!$H56),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B56>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B56,2),\" \",Egresados!$D56,\" \",Egresados!$E56,\" \",Egresados!$F56),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H56=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H56=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H56=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H56=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H56=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C56=\"H\",IF(Egresados!$F56=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F56=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F56=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F56=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F56=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F56=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F56=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F56=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F56=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F56=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B56>0,CONCATENATE(Egresados!$G56,\" \",Egresados!$D56,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L56),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C56=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B56>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M56,\" \",Egresados!$O56,\" \",Egresados!$E56,\" \",Egresados!$D56),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-08-05",null,"M","Lorena Rodríguez Islas","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B57>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B57,2),\" \",Egresados!$D57,\" \",Egresados!$G57,\" \",Egresados!$H57),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B57>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B57,2),\" \",Egresados!$D57,\" \",Egresados!$E57,\" \",Egresados!$F57),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H57=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H57=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H57=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H57=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H57=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C57=\"H\",IF(Egresados!$F57=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F57=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F57=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F57=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F57=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F57=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F57=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F57=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F57=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F57=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B57>0,CONCATENATE(Egresados!$G57,\" \",Egresados!$D57,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L57),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C57=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B57>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M57,\" \",Egresados!$O57,\" \",Egresados!$E57,\" \",Egresados!$D57),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-08-04",null,"H","Ivan Hernández Gutiérrez","Lic. ","MOPTO","Lic. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B58>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B58,2),\" \",Egresados!$D58,\" \",Egresados!$G58,\" \",Egresados!$H58),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B58>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B58,2),\" \",Egresados!$D58,\" \",Egresados!$E58,\" \",Egresados!$F58),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H58=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H58=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H58=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H58=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H58=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C58=\"H\",IF(Egresados!$F58=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F58=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F58=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F58=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F58=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F58=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F58=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F58=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F58=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F58=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B58>0,CONCATENATE(Egresados!$G58,\" \",Egresados!$D58,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L58),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C58=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B58>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M58,\" \",Egresados!$O58,\" \",Egresados!$E58,\" \",Egresados!$D58),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-07-14",null,"H","César Amauri Horta Velázquez","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B59>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B59,2),\" \",Egresados!$D59,\" \",Egresados!$G59,\" \",Egresados!$H59),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B59>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B59,2),\" \",Egresados!$D59,\" \",Egresados!$E59,\" \",Egresados!$F59),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H59=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H59=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H59=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H59=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H59=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C59=\"H\",IF(Egresados!$F59=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F59=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F59=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F59=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F59=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F59=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F59=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F59=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F59=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F59=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B59>0,CONCATENATE(Egresados!$G59,\" \",Egresados!$D59,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L59),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C59=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B59>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M59,\" \",Egresados!$O59,\" \",Egresados!$E59,\" \",Egresados!$D59),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-07-14",null,"H","William Leith Salas","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B60>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B60,2),\" \",Egresados!$D60,\" \",Egresados!$G60,\" \",Egresados!$H60),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B60>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B60,2),\" \",Egresados!$D60,\" \",Egresados!$E60,\" \",Egresados!$F60),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H60=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H60=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H60=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H60=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H60=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C60=\"H\",IF(Egresados!$F60=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F60=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F60=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F60=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F60=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F60=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F60=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F60=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F60=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F60=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B60>0,CONCATENATE(Egresados!$G60,\" \",Egresados!$D60,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L60),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C60=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B60>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M60,\" \",Egresados!$O60,\" \",Egresados!$E60,\" \",Egresados!$D60),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-07-13",null,"H","Ángel Guillermo Cadena Hernández","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B61>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B61,2),\" \",Egresados!$D61,\" \",Egresados!$G61,\" \",Egresados!$H61),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B61>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B61,2),\" \",Egresados!$D61,\" \",Egresados!$E61,\" \",Egresados!$F61),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H61=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H61=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H61=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H61=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H61=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C61=\"H\",IF(Egresados!$F61=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F61=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F61=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F61=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F61=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F61=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F61=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F61=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F61=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F61=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B61>0,CONCATENATE(Egresados!$G61,\" \",Egresados!$D61,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L61),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C61=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B61>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M61,\" \",Egresados!$O61,\" \",Egresados!$E61,\" \",Egresados!$D61),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-07-13",null,"H","Daniel Alexis Gómez Tejada","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B62>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B62,2),\" \",Egresados!$D62,\" \",Egresados!$G62,\" \",Egresados!$H62),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B62>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B62,2),\" \",Egresados!$D62,\" \",Egresados!$E62,\" \",Egresados!$F62),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H62=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H62=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H62=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H62=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H62=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C62=\"H\",IF(Egresados!$F62=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F62=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F62=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F62=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F62=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F62=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F62=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F62=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F62=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F62=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B62>0,CONCATENATE(Egresados!$G62,\" \",Egresados!$D62,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L62),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C62=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B62>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M62,\" \",Egresados!$O62,\" \",Egresados!$E62,\" \",Egresados!$D62),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-07-08",null,"H","Jean Michel González Rangel","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B63>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B63,2),\" \",Egresados!$D63,\" \",Egresados!$G63,\" \",Egresados!$H63),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B63>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B63,2),\" \",Egresados!$D63,\" \",Egresados!$E63,\" \",Egresados!$F63),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H63=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H63=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H63=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H63=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H63=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C63=\"H\",IF(Egresados!$F63=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F63=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F63=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F63=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F63=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F63=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F63=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F63=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F63=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F63=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B63>0,CONCATENATE(Egresados!$G63,\" \",Egresados!$D63,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L63),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C63=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B63>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M63,\" \",Egresados!$O63,\" \",Egresados!$E63,\" \",Egresados!$D63),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-06-30",null,"H","Oscar Eduardo Beltrán Martínez","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B64>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B64,2),\" \",Egresados!$D64,\" \",Egresados!$G64,\" \",Egresados!$H64),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B64>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B64,2),\" \",Egresados!$D64,\" \",Egresados!$E64,\" \",Egresados!$F64),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H64=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H64=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H64=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H64=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H64=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C64=\"H\",IF(Egresados!$F64=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F64=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F64=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F64=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F64=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F64=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F64=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F64=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F64=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F64=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B64>0,CONCATENATE(Egresados!$G64,\" \",Egresados!$D64,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L64),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C64=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B64>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M64,\" \",Egresados!$O64,\" \",Egresados!$E64,\" \",Egresados!$D64),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-06-13",null,"M","Natalith Andrea Palacios Ortega","M. EN F.","DCO","M. F.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B65>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B65,2),\" \",Egresados!$D65,\" \",Egresados!$G65,\" \",Egresados!$H65),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B65>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B65,2),\" \",Egresados!$D65,\" \",Egresados!$E65,\" \",Egresados!$F65),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H65=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H65=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H65=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H65=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H65=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C65=\"H\",IF(Egresados!$F65=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F65=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F65=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F65=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F65=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F65=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F65=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F65=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F65=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F65=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B65>0,CONCATENATE(Egresados!$G65,\" \",Egresados!$D65,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L65),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C65=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B65>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M65,\" \",Egresados!$O65,\" \",Egresados!$E65,\" \",Egresados!$D65),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-06-03",null,"H","Carlos Eduardo Hernández Montañez","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B66>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B66,2),\" \",Egresados!$D66,\" \",Egresados!$G66,\" \",Egresados!$H66),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B66>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B66,2),\" \",Egresados!$D66,\" \",Egresados!$E66,\" \",Egresados!$F66),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H66=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H66=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H66=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H66=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H66=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C66=\"H\",IF(Egresados!$F66=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F66=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F66=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F66=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F66=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F66=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F66=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F66=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F66=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F66=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B66>0,CONCATENATE(Egresados!$G66,\" \",Egresados!$D66,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L66),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C66=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B66>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M66,\" \",Egresados!$O66,\" \",Egresados!$E66,\" \",Egresados!$D66),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-05-25",null,"H","Tonathiu Quetzalcóatl Saldivar Aguilera","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B67>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B67,2),\" \",Egresados!$D67,\" \",Egresados!$G67,\" \",Egresados!$H67),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B67>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B67,2),\" \",Egresados!$D67,\" \",Egresados!$E67,\" \",Egresados!$F67),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H67=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H67=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H67=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H67=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H67=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C67=\"H\",IF(Egresados!$F67=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F67=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F67=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F67=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F67=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F67=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F67=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F67=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F67=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F67=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B67>0,CONCATENATE(Egresados!$G67,\" \",Egresados!$D67,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L67),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C67=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B67>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M67,\" \",Egresados!$O67,\" \",Egresados!$E67,\" \",Egresados!$D67),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-05-20",null,"H","Francisco Eduardo De Loera Lona","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B68>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B68,2),\" \",Egresados!$D68,\" \",Egresados!$G68,\" \",Egresados!$H68),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B68>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B68,2),\" \",Egresados!$D68,\" \",Egresados!$E68,\" \",Egresados!$F68),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H68=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H68=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H68=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H68=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H68=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C68=\"H\",IF(Egresados!$F68=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F68=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F68=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F68=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F68=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F68=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F68=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F68=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F68=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F68=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B68>0,CONCATENATE(Egresados!$G68,\" \",Egresados!$D68,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L68),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C68=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B68>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M68,\" \",Egresados!$O68,\" \",Egresados!$E68,\" \",Egresados!$D68),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-05-16",null,"H","Harrison Wandera Okumu","Lic. ","MCO","Lic. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B69>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B69,2),\" \",Egresados!$D69,\" \",Egresados!$G69,\" \",Egresados!$H69),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B69>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B69,2),\" \",Egresados!$D69,\" \",Egresados!$E69,\" \",Egresados!$F69),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H69=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H69=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H69=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H69=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H69=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C69=\"H\",IF(Egresados!$F69=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F69=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F69=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F69=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F69=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F69=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F69=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F69=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F69=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F69=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B69>0,CONCATENATE(Egresados!$G69,\" \",Egresados!$D69,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L69),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C69=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B69>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M69,\" \",Egresados!$O69,\" \",Egresados!$E69,\" \",Egresados!$D69),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-05-12",null,"M","Mariana Zamora Delgado","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B70>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B70,2),\" \",Egresados!$D70,\" \",Egresados!$G70,\" \",Egresados!$H70),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B70>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B70,2),\" \",Egresados!$D70,\" \",Egresados!$E70,\" \",Egresados!$F70),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H70=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H70=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H70=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H70=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H70=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C70=\"H\",IF(Egresados!$F70=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F70=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F70=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F70=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F70=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F70=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F70=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F70=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F70=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F70=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B70>0,CONCATENATE(Egresados!$G70,\" \",Egresados!$D70,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L70),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C70=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B70>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M70,\" \",Egresados!$O70,\" \",Egresados!$E70,\" \",Egresados!$D70),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-04-28",null,"H","Rodolfo Isaac Verdín Monzón","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B71>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B71,2),\" \",Egresados!$D71,\" \",Egresados!$G71,\" \",Egresados!$H71),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B71>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B71,2),\" \",Egresados!$D71,\" \",Egresados!$E71,\" \",Egresados!$F71),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H71=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H71=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H71=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H71=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H71=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C71=\"H\",IF(Egresados!$F71=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F71=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F71=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F71=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F71=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F71=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F71=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F71=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F71=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F71=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B71>0,CONCATENATE(Egresados!$G71,\" \",Egresados!$D71,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L71),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C71=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B71>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M71,\" \",Egresados!$O71,\" \",Egresados!$E71,\" \",Egresados!$D71),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-03-31",null,"H","Heyner Leoncio Vilchez Rojas","M. EN F.","DCO","M. F.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B72>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B72,2),\" \",Egresados!$D72,\" \",Egresados!$G72,\" \",Egresados!$H72),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B72>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B72,2),\" \",Egresados!$D72,\" \",Egresados!$E72,\" \",Egresados!$F72),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H72=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H72=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H72=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H72=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H72=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C72=\"H\",IF(Egresados!$F72=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F72=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F72=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F72=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F72=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F72=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F72=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F72=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F72=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F72=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B72>0,CONCATENATE(Egresados!$G72,\" \",Egresados!$D72,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L72),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C72=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B72>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M72,\" \",Egresados!$O72,\" \",Egresados!$E72,\" \",Egresados!$D72),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-03-10",null,"H","Jose Ruben Sanchez Aguilar","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B73>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B73,2),\" \",Egresados!$D73,\" \",Egresados!$G73,\" \",Egresados!$H73),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B73>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B73,2),\" \",Egresados!$D73,\" \",Egresados!$E73,\" \",Egresados!$F73),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H73=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H73=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H73=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H73=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H73=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C73=\"H\",IF(Egresados!$F73=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F73=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F73=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F73=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F73=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F73=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F73=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F73=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F73=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F73=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B73>0,CONCATENATE(Egresados!$G73,\" \",Egresados!$D73,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L73),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C73=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B73>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M73,\" \",Egresados!$O73,\" \",Egresados!$E73,\" \",Egresados!$D73),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-02-24",null,"H","Zeferino Ibarra Borja","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B74>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B74,2),\" \",Egresados!$D74,\" \",Egresados!$G74,\" \",Egresados!$H74),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B74>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B74,2),\" \",Egresados!$D74,\" \",Egresados!$E74,\" \",Egresados!$F74),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H74=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H74=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H74=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H74=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H74=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C74=\"H\",IF(Egresados!$F74=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F74=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F74=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F74=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F74=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F74=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F74=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F74=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F74=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F74=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B74>0,CONCATENATE(Egresados!$G74,\" \",Egresados!$D74,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L74),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C74=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B74>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M74,\" \",Egresados!$O74,\" \",Egresados!$E74,\" \",Egresados!$D74),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-02-11",null,"M","Yaily Fernandez Arteaga","M. en O. ","DCO","M. O.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B75>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B75,2),\" \",Egresados!$D75,\" \",Egresados!$G75,\" \",Egresados!$H75),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B75>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B75,2),\" \",Egresados!$D75,\" \",Egresados!$E75,\" \",Egresados!$F75),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H75=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H75=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H75=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H75=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H75=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C75=\"H\",IF(Egresados!$F75=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F75=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F75=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F75=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F75=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F75=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F75=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F75=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F75=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F75=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B75>0,CONCATENATE(Egresados!$G75,\" \",Egresados!$D75,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L75),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C75=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B75>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M75,\" \",Egresados!$O75,\" \",Egresados!$E75,\" \",Egresados!$D75),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-02-09",null,"M","Milvia Iris Alata Tejedo","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B76>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B76,2),\" \",Egresados!$D76,\" \",Egresados!$G76,\" \",Egresados!$H76),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B76>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B76,2),\" \",Egresados!$D76,\" \",Egresados!$E76,\" \",Egresados!$F76),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H76=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H76=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H76=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H76=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H76=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C76=\"H\",IF(Egresados!$F76=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F76=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F76=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F76=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F76=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F76=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F76=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F76=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F76=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F76=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B76>0,CONCATENATE(Egresados!$G76,\" \",Egresados!$D76,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L76),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C76=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B76>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M76,\" \",Egresados!$O76,\" \",Egresados!$E76,\" \",Egresados!$D76),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-02-04",null,"H","Joao Francisco Trujillo Martinez","Lic. Fís","MOPTO","Phys.","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B77>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B77,2),\" \",Egresados!$D77,\" \",Egresados!$G77,\" \",Egresados!$H77),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B77>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B77,2),\" \",Egresados!$D77,\" \",Egresados!$E77,\" \",Egresados!$F77),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H77=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H77=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H77=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H77=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H77=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C77=\"H\",IF(Egresados!$F77=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F77=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F77=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F77=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F77=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F77=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F77=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F77=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F77=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F77=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B77>0,CONCATENATE(Egresados!$G77,\" \",Egresados!$D77,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L77),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C77=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B77>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M77,\" \",Egresados!$O77,\" \",Egresados!$E77,\" \",Egresados!$D77),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-01-27",null,"H","Jorge Alberto Molina Gonzalez","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B78>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B78,2),\" \",Egresados!$D78,\" \",Egresados!$G78,\" \",Egresados!$H78),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B78>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B78,2),\" \",Egresados!$D78,\" \",Egresados!$E78,\" \",Egresados!$F78),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H78=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H78=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H78=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H78=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H78=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C78=\"H\",IF(Egresados!$F78=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F78=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F78=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F78=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F78=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F78=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F78=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F78=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F78=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F78=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B78>0,CONCATENATE(Egresados!$G78,\" \",Egresados!$D78,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L78),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C78=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B78>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M78,\" \",Egresados!$O78,\" \",Egresados!$E78,\" \",Egresados!$D78),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-01-21",null,"H","Rodrigo Murillo Aranda","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B79>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B79,2),\" \",Egresados!$D79,\" \",Egresados!$G79,\" \",Egresados!$H79),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B79>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B79,2),\" \",Egresados!$D79,\" \",Egresados!$E79,\" \",Egresados!$F79),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H79=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H79=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H79=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H79=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H79=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C79=\"H\",IF(Egresados!$F79=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F79=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F79=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F79=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F79=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F79=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F79=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F79=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F79=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F79=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B79>0,CONCATENATE(Egresados!$G79,\" \",Egresados!$D79,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L79),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C79=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B79>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M79,\" \",Egresados!$O79,\" \",Egresados!$E79,\" \",Egresados!$D79),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-01-19",null,"H","Nkosinathi Carl Shongwe","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B80>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B80,2),\" \",Egresados!$D80,\" \",Egresados!$G80,\" \",Egresados!$H80),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B80>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B80,2),\" \",Egresados!$D80,\" \",Egresados!$E80,\" \",Egresados!$F80),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H80=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H80=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H80=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H80=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H80=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C80=\"H\",IF(Egresados!$F80=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F80=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F80=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F80=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F80=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F80=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F80=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F80=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F80=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F80=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B80>0,CONCATENATE(Egresados!$G80,\" \",Egresados!$D80,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L80),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C80=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B80>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M80,\" \",Egresados!$O80,\" \",Egresados!$E80,\" \",Egresados!$D80),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2022-01-18",null,"H","Jorge Ludwig Regalado De La Rosa","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B81>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B81,2),\" \",Egresados!$D81,\" \",Egresados!$G81,\" \",Egresados!$H81),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B81>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B81,2),\" \",Egresados!$D81,\" \",Egresados!$E81,\" \",Egresados!$F81),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H81=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H81=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H81=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H81=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H81=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C81=\"H\",IF(Egresados!$F81=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F81=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F81=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F81=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F81=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F81=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F81=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F81=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F81=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F81=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B81>0,CONCATENATE(Egresados!$G81,\" \",Egresados!$D81,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L81),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C81=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B81>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M81,\" \",Egresados!$O81,\" \",Egresados!$E81,\" \",Egresados!$D81),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-12-17",null,"H","Juan Carlos Israel Zamarripa Ramírez","M. en O. ","DCO","M. O.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B82>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B82,2),\" \",Egresados!$D82,\" \",Egresados!$G82,\" \",Egresados!$H82),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B82>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B82,2),\" \",Egresados!$D82,\" \",Egresados!$E82,\" \",Egresados!$F82),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H82=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H82=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H82=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H82=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H82=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C82=\"H\",IF(Egresados!$F82=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F82=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F82=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F82=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F82=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F82=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F82=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F82=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F82=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F82=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B82>0,CONCATENATE(Egresados!$G82,\" \",Egresados!$D82,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L82),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C82=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B82>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M82,\" \",Egresados!$O82,\" \",Egresados!$E82,\" \",Egresados!$D82),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-12-16",null,"H","Austine Odiwuor Amisi","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B83>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B83,2),\" \",Egresados!$D83,\" \",Egresados!$G83,\" \",Egresados!$H83),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B83>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B83,2),\" \",Egresados!$D83,\" \",Egresados!$E83,\" \",Egresados!$F83),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H83=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H83=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H83=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H83=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H83=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C83=\"H\",IF(Egresados!$F83=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F83=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F83=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F83=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F83=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F83=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F83=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F83=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F83=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F83=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B83>0,CONCATENATE(Egresados!$G83,\" \",Egresados!$D83,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L83),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C83=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B83>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M83,\" \",Egresados!$O83,\" \",Egresados!$E83,\" \",Egresados!$D83),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-12-16",null,"H","Andrés Felipe Plaza Martínez","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B84>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B84,2),\" \",Egresados!$D84,\" \",Egresados!$G84,\" \",Egresados!$H84),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B84>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B84,2),\" \",Egresados!$D84,\" \",Egresados!$E84,\" \",Egresados!$F84),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H84=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H84=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H84=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H84=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H84=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C84=\"H\",IF(Egresados!$F84=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F84=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F84=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F84=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F84=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F84=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F84=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F84=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F84=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F84=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B84>0,CONCATENATE(Egresados!$G84,\" \",Egresados!$D84,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L84),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C84=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B84>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M84,\" \",Egresados!$O84,\" \",Egresados!$E84,\" \",Egresados!$D84),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-12-09",null,"H","Iosvani Moré Quintero","M. en O. ","DCO","M. O.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B85>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B85,2),\" \",Egresados!$D85,\" \",Egresados!$G85,\" \",Egresados!$H85),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B85>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B85,2),\" \",Egresados!$D85,\" \",Egresados!$E85,\" \",Egresados!$F85),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H85=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H85=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H85=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H85=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H85=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C85=\"H\",IF(Egresados!$F85=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F85=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F85=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F85=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F85=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F85=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F85=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F85=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F85=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F85=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B85>0,CONCATENATE(Egresados!$G85,\" \",Egresados!$D85,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L85),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C85=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B85>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M85,\" \",Egresados!$O85,\" \",Egresados!$E85,\" \",Egresados!$D85),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-11-30",null,"H","Carlos Alfonso Tapia Raya","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B86>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B86,2),\" \",Egresados!$D86,\" \",Egresados!$G86,\" \",Egresados!$H86),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B86>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B86,2),\" \",Egresados!$D86,\" \",Egresados!$E86,\" \",Egresados!$F86),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H86=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H86=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H86=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H86=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H86=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C86=\"H\",IF(Egresados!$F86=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F86=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F86=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F86=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F86=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F86=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F86=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F86=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F86=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F86=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B86>0,CONCATENATE(Egresados!$G86,\" \",Egresados!$D86,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L86),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C86=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B86>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M86,\" \",Egresados!$O86,\" \",Egresados!$E86,\" \",Egresados!$D86),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-11-26",null,"H","Rodrigo Misael Barba Barba","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B87>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B87,2),\" \",Egresados!$D87,\" \",Egresados!$G87,\" \",Egresados!$H87),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B87>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B87,2),\" \",Egresados!$D87,\" \",Egresados!$E87,\" \",Egresados!$F87),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H87=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H87=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H87=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H87=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H87=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C87=\"H\",IF(Egresados!$F87=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F87=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F87=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F87=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F87=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F87=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F87=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F87=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F87=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F87=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B87>0,CONCATENATE(Egresados!$G87,\" \",Egresados!$D87,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L87),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C87=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B87>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M87,\" \",Egresados!$O87,\" \",Egresados!$E87,\" \",Egresados!$D87),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-11-24",null,"H","Brandon Raúl Sulvarán Salmoreno","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B88>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B88,2),\" \",Egresados!$D88,\" \",Egresados!$G88,\" \",Egresados!$H88),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B88>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B88,2),\" \",Egresados!$D88,\" \",Egresados!$E88,\" \",Egresados!$F88),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H88=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H88=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H88=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H88=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H88=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C88=\"H\",IF(Egresados!$F88=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F88=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F88=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F88=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F88=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F88=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F88=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F88=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F88=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F88=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B88>0,CONCATENATE(Egresados!$G88,\" \",Egresados!$D88,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L88),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C88=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B88>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M88,\" \",Egresados!$O88,\" \",Egresados!$E88,\" \",Egresados!$D88),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-11-09",null,"H","Juan Nicolás Claro Rodríguez","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B89>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B89,2),\" \",Egresados!$D89,\" \",Egresados!$G89,\" \",Egresados!$H89),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B89>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B89,2),\" \",Egresados!$D89,\" \",Egresados!$E89,\" \",Egresados!$F89),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H89=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H89=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H89=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H89=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H89=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C89=\"H\",IF(Egresados!$F89=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F89=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F89=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F89=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F89=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F89=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F89=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F89=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F89=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F89=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B89>0,CONCATENATE(Egresados!$G89,\" \",Egresados!$D89,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L89),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C89=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B89>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M89,\" \",Egresados!$O89,\" \",Egresados!$E89,\" \",Egresados!$D89),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-11-03",null,"H","Julio César Sánchez Beltrán","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B90>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B90,2),\" \",Egresados!$D90,\" \",Egresados!$G90,\" \",Egresados!$H90),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B90>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B90,2),\" \",Egresados!$D90,\" \",Egresados!$E90,\" \",Egresados!$F90),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H90=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H90=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H90=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H90=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H90=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C90=\"H\",IF(Egresados!$F90=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F90=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F90=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F90=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F90=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F90=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F90=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F90=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F90=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F90=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B90>0,CONCATENATE(Egresados!$G90,\" \",Egresados!$D90,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L90),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C90=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B90>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M90,\" \",Egresados!$O90,\" \",Egresados!$E90,\" \",Egresados!$D90),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-10-27",null,"M","Cecilia García Guzmán","QFB.","MCO","QFB.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B91>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B91,2),\" \",Egresados!$D91,\" \",Egresados!$G91,\" \",Egresados!$H91),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B91>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B91,2),\" \",Egresados!$D91,\" \",Egresados!$E91,\" \",Egresados!$F91),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H91=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H91=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H91=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H91=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H91=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C91=\"H\",IF(Egresados!$F91=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F91=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F91=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F91=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F91=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F91=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F91=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F91=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F91=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F91=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B91>0,CONCATENATE(Egresados!$G91,\" \",Egresados!$D91,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L91),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C91=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B91>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M91,\" \",Egresados!$O91,\" \",Egresados!$E91,\" \",Egresados!$D91),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-09-10",null,"M","Diana Marcela Montoya Montoya","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B92>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B92,2),\" \",Egresados!$D92,\" \",Egresados!$G92,\" \",Egresados!$H92),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B92>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B92,2),\" \",Egresados!$D92,\" \",Egresados!$E92,\" \",Egresados!$F92),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H92=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H92=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H92=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H92=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H92=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C92=\"H\",IF(Egresados!$F92=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F92=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F92=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F92=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F92=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F92=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F92=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F92=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F92=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F92=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B92>0,CONCATENATE(Egresados!$G92,\" \",Egresados!$D92,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L92),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C92=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B92>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M92,\" \",Egresados!$O92,\" \",Egresados!$E92,\" \",Egresados!$D92),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-08-31",null,"H","Miguel Martín Cárdenes López","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B93>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B93,2),\" \",Egresados!$D93,\" \",Egresados!$G93,\" \",Egresados!$H93),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B93>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B93,2),\" \",Egresados!$D93,\" \",Egresados!$E93,\" \",Egresados!$F93),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H93=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H93=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H93=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H93=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H93=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C93=\"H\",IF(Egresados!$F93=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F93=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F93=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F93=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F93=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F93=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F93=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F93=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F93=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F93=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B93>0,CONCATENATE(Egresados!$G93,\" \",Egresados!$D93,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L93),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C93=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B93>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M93,\" \",Egresados!$O93,\" \",Egresados!$E93,\" \",Egresados!$D93),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-08-24",null,"H","Sotero Ordoñes Nogales","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B94>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B94,2),\" \",Egresados!$D94,\" \",Egresados!$G94,\" \",Egresados!$H94),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B94>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B94,2),\" \",Egresados!$D94,\" \",Egresados!$E94,\" \",Egresados!$F94),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H94=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H94=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H94=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H94=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H94=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C94=\"H\",IF(Egresados!$F94=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F94=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F94=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F94=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F94=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F94=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F94=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F94=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F94=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F94=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B94>0,CONCATENATE(Egresados!$G94,\" \",Egresados!$D94,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L94),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C94=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B94>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M94,\" \",Egresados!$O94,\" \",Egresados!$E94,\" \",Egresados!$D94),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-08-20",null,"H","Edgar Medina Segura","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B95>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B95,2),\" \",Egresados!$D95,\" \",Egresados!$G95,\" \",Egresados!$H95),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B95>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B95,2),\" \",Egresados!$D95,\" \",Egresados!$E95,\" \",Egresados!$F95),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H95=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H95=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H95=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H95=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H95=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C95=\"H\",IF(Egresados!$F95=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F95=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F95=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F95=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F95=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F95=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F95=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F95=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F95=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F95=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B95>0,CONCATENATE(Egresados!$G95,\" \",Egresados!$D95,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L95),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C95=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B95>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M95,\" \",Egresados!$O95,\" \",Egresados!$E95,\" \",Egresados!$D95),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-08-19",null,"H","Luis Antonio Tapia Lincona","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B96>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B96,2),\" \",Egresados!$D96,\" \",Egresados!$G96,\" \",Egresados!$H96),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B96>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B96,2),\" \",Egresados!$D96,\" \",Egresados!$E96,\" \",Egresados!$F96),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H96=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H96=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H96=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H96=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H96=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C96=\"H\",IF(Egresados!$F96=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F96=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F96=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F96=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F96=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F96=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F96=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F96=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F96=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F96=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B96>0,CONCATENATE(Egresados!$G96,\" \",Egresados!$D96,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L96),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C96=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B96>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M96,\" \",Egresados!$O96,\" \",Egresados!$E96,\" \",Egresados!$D96),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-08-11",null,"H","Luis Enrique Montañez Franco","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B97>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B97,2),\" \",Egresados!$D97,\" \",Egresados!$G97,\" \",Egresados!$H97),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B97>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B97,2),\" \",Egresados!$D97,\" \",Egresados!$E97,\" \",Egresados!$F97),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H97=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H97=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H97=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H97=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H97=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C97=\"H\",IF(Egresados!$F97=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F97=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F97=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F97=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F97=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F97=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F97=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F97=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F97=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F97=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B97>0,CONCATENATE(Egresados!$G97,\" \",Egresados!$D97,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L97),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C97=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B97>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M97,\" \",Egresados!$O97,\" \",Egresados!$E97,\" \",Egresados!$D97),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-08-06",null,"M","María Catalina Vega Reyes ","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B98>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B98,2),\" \",Egresados!$D98,\" \",Egresados!$G98,\" \",Egresados!$H98),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B98>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B98,2),\" \",Egresados!$D98,\" \",Egresados!$E98,\" \",Egresados!$F98),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H98=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H98=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H98=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H98=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H98=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C98=\"H\",IF(Egresados!$F98=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F98=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F98=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F98=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F98=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F98=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F98=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F98=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F98=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F98=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B98>0,CONCATENATE(Egresados!$G98,\" \",Egresados!$D98,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L98),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C98=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B98>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M98,\" \",Egresados!$O98,\" \",Egresados!$E98,\" \",Egresados!$D98),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-07-26",null,"H","Edgar Gabriel Ayala Pérez","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B99>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B99,2),\" \",Egresados!$D99,\" \",Egresados!$G99,\" \",Egresados!$H99),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B99>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B99,2),\" \",Egresados!$D99,\" \",Egresados!$E99,\" \",Egresados!$F99),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H99=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H99=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H99=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H99=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H99=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C99=\"H\",IF(Egresados!$F99=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F99=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F99=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F99=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F99=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F99=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F99=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F99=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F99=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F99=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B99>0,CONCATENATE(Egresados!$G99,\" \",Egresados!$D99,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L99),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C99=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B99>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M99,\" \",Egresados!$O99,\" \",Egresados!$E99,\" \",Egresados!$D99),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-07-07",null,"H","Daniel López Cabrera","M. en O. ","DCO","M. O.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B100>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B100,2),\" \",Egresados!$D100,\" \",Egresados!$G100,\" \",Egresados!$H100),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B100>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B100,2),\" \",Egresados!$D100,\" \",Egresados!$E100,\" \",Egresados!$F100),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H100=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H100=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H100=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H100=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H100=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C100=\"H\",IF(Egresados!$F100=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F100=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F100=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F100=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F100=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F100=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F100=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F100=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F100=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F100=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B100>0,CONCATENATE(Egresados!$G100,\" \",Egresados!$D100,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L100),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C100=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B100>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M100,\" \",Egresados!$O100,\" \",Egresados!$E100,\" \",Egresados!$D100),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-06-24",null,"H","Daniel Alberto Martínez Barba","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B101>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B101,2),\" \",Egresados!$D101,\" \",Egresados!$G101,\" \",Egresados!$H101),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B101>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B101,2),\" \",Egresados!$D101,\" \",Egresados!$E101,\" \",Egresados!$F101),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H101=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H101=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H101=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H101=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H101=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C101=\"H\",IF(Egresados!$F101=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F101=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F101=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F101=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F101=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F101=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F101=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F101=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F101=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F101=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B101>0,CONCATENATE(Egresados!$G101,\" \",Egresados!$D101,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L101),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C101=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B101>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M101,\" \",Egresados!$O101,\" \",Egresados!$E101,\" \",Egresados!$D101),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-06-09",null,"H","Jonathan Esquivel Hernández","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B102>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B102,2),\" \",Egresados!$D102,\" \",Egresados!$G102,\" \",Egresados!$H102),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B102>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B102,2),\" \",Egresados!$D102,\" \",Egresados!$E102,\" \",Egresados!$F102),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H102=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H102=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H102=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H102=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H102=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C102=\"H\",IF(Egresados!$F102=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F102=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F102=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F102=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F102=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F102=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F102=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F102=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F102=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F102=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B102>0,CONCATENATE(Egresados!$G102,\" \",Egresados!$D102,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L102),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C102=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B102>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M102,\" \",Egresados!$O102,\" \",Egresados!$E102,\" \",Egresados!$D102),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-06-01",null,"H","Jovanetty Ivan Choque Aquino"," M. EN F.","DCO","M. Phys. ","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B103>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B103,2),\" \",Egresados!$D103,\" \",Egresados!$G103,\" \",Egresados!$H103),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B103>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B103,2),\" \",Egresados!$D103,\" \",Egresados!$E103,\" \",Egresados!$F103),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H103=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H103=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H103=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H103=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H103=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C103=\"H\",IF(Egresados!$F103=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F103=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F103=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F103=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F103=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F103=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F103=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F103=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F103=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F103=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B103>0,CONCATENATE(Egresados!$G103,\" \",Egresados!$D103,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L103),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C103=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B103>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M103,\" \",Egresados!$O103,\" \",Egresados!$E103,\" \",Egresados!$D103),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-05-14",null,"M","Mónica Ortiz Martínez","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B104>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B104,2),\" \",Egresados!$D104,\" \",Egresados!$G104,\" \",Egresados!$H104),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B104>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B104,2),\" \",Egresados!$D104,\" \",Egresados!$E104,\" \",Egresados!$F104),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H104=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H104=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H104=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H104=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H104=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C104=\"H\",IF(Egresados!$F104=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F104=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F104=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F104=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F104=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F104=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F104=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F104=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F104=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F104=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B104>0,CONCATENATE(Egresados!$G104,\" \",Egresados!$D104,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L104),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C104=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B104>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M104,\" \",Egresados!$O104,\" \",Egresados!$E104,\" \",Egresados!$D104),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-05-11",null,"H","Leopoldo Martínez Manuel","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B105>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B105,2),\" \",Egresados!$D105,\" \",Egresados!$G105,\" \",Egresados!$H105),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B105>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B105,2),\" \",Egresados!$D105,\" \",Egresados!$E105,\" \",Egresados!$F105),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H105=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H105=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H105=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H105=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H105=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C105=\"H\",IF(Egresados!$F105=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F105=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F105=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F105=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F105=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F105=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F105=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F105=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F105=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F105=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B105>0,CONCATENATE(Egresados!$G105,\" \",Egresados!$D105,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L105),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C105=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B105>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M105,\" \",Egresados!$O105,\" \",Egresados!$E105,\" \",Egresados!$D105),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-05-03",null,"H","Takawira Joseph Mumanga","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B106>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B106,2),\" \",Egresados!$D106,\" \",Egresados!$G106,\" \",Egresados!$H106),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B106>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B106,2),\" \",Egresados!$D106,\" \",Egresados!$E106,\" \",Egresados!$F106),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H106=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H106=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H106=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H106=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H106=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C106=\"H\",IF(Egresados!$F106=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F106=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F106=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F106=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F106=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F106=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F106=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F106=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F106=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F106=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B106>0,CONCATENATE(Egresados!$G106,\" \",Egresados!$D106,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L106),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C106=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B106>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M106,\" \",Egresados!$O106,\" \",Egresados!$E106,\" \",Egresados!$D106),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["10702/2021",null,"H","Oscar Camacho Ibarra","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B107>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B107,2),\" \",Egresados!$D107,\" \",Egresados!$G107,\" \",Egresados!$H107),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B107>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B107,2),\" \",Egresados!$D107,\" \",Egresados!$E107,\" \",Egresados!$F107),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H107=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H107=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H107=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H107=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H107=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C107=\"H\",IF(Egresados!$F107=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F107=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F107=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F107=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F107=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F107=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F107=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F107=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F107=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F107=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B107>0,CONCATENATE(Egresados!$G107,\" \",Egresados!$D107,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L107),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C107=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B107>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M107,\" \",Egresados!$O107,\" \",Egresados!$E107,\" \",Egresados!$D107),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-01-22",null,"M","Abril Paulina Arellano Morales","M. en O.","DCO","M. O.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B108>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B108,2),\" \",Egresados!$D108,\" \",Egresados!$G108,\" \",Egresados!$H108),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B108>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B108,2),\" \",Egresados!$D108,\" \",Egresados!$E108,\" \",Egresados!$F108),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H108=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H108=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H108=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H108=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H108=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C108=\"H\",IF(Egresados!$F108=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F108=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F108=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F108=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F108=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F108=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F108=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F108=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F108=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F108=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B108>0,CONCATENATE(Egresados!$G108,\" \",Egresados!$D108,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L108),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C108=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B108>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M108,\" \",Egresados!$O108,\" \",Egresados!$E108,\" \",Egresados!$D108),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2021-01-18",null,"H","Emmanuel Narváez Castañeda","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B109>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B109,2),\" \",Egresados!$D109,\" \",Egresados!$G109,\" \",Egresados!$H109),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B109>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B109,2),\" \",Egresados!$D109,\" \",Egresados!$E109,\" \",Egresados!$F109),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H109=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H109=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H109=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H109=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H109=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C109=\"H\",IF(Egresados!$F109=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F109=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F109=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F109=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F109=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F109=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F109=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F109=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F109=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F109=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B109>0,CONCATENATE(Egresados!$G109,\" \",Egresados!$D109,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L109),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C109=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B109>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M109,\" \",Egresados!$O109,\" \",Egresados!$E109,\" \",Egresados!$D109),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-12-16",null,"H","José Luis Silva Acosta","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B110>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B110,2),\" \",Egresados!$D110,\" \",Egresados!$G110,\" \",Egresados!$H110),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B110>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B110,2),\" \",Egresados!$D110,\" \",Egresados!$E110,\" \",Egresados!$F110),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H110=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H110=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H110=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H110=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H110=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C110=\"H\",IF(Egresados!$F110=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F110=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F110=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F110=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F110=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F110=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F110=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F110=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F110=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F110=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B110>0,CONCATENATE(Egresados!$G110,\" \",Egresados!$D110,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L110),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C110=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B110>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M110,\" \",Egresados!$O110,\" \",Egresados!$E110,\" \",Egresados!$D110),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-12-16",null,"H","Wilson Esneider Bernal Pinilla","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B111>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B111,2),\" \",Egresados!$D111,\" \",Egresados!$G111,\" \",Egresados!$H111),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B111>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B111,2),\" \",Egresados!$D111,\" \",Egresados!$E111,\" \",Egresados!$F111),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H111=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H111=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H111=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H111=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H111=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C111=\"H\",IF(Egresados!$F111=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F111=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F111=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F111=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F111=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F111=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F111=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F111=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F111=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F111=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B111>0,CONCATENATE(Egresados!$G111,\" \",Egresados!$D111,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L111),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C111=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B111>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M111,\" \",Egresados!$O111,\" \",Egresados!$E111,\" \",Egresados!$D111),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-12-14",null,"M","Goretti Guadalupe Hernández Cardoso","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B112>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B112,2),\" \",Egresados!$D112,\" \",Egresados!$G112,\" \",Egresados!$H112),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B112>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B112,2),\" \",Egresados!$D112,\" \",Egresados!$E112,\" \",Egresados!$F112),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H112=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H112=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H112=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H112=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H112=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C112=\"H\",IF(Egresados!$F112=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F112=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F112=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F112=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F112=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F112=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F112=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F112=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F112=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F112=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B112>0,CONCATENATE(Egresados!$G112,\" \",Egresados!$D112,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L112),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C112=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B112>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M112,\" \",Egresados!$O112,\" \",Egresados!$E112,\" \",Egresados!$D112),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-12-11",null,"H","Jesús Abraham Álvarez Jáuregui","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B113>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B113,2),\" \",Egresados!$D113,\" \",Egresados!$G113,\" \",Egresados!$H113),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B113>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B113,2),\" \",Egresados!$D113,\" \",Egresados!$E113,\" \",Egresados!$F113),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H113=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H113=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H113=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H113=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H113=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C113=\"H\",IF(Egresados!$F113=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F113=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F113=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F113=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F113=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F113=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F113=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F113=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F113=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F113=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B113>0,CONCATENATE(Egresados!$G113,\" \",Egresados!$D113,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L113),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C113=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B113>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M113,\" \",Egresados!$O113,\" \",Egresados!$E113,\" \",Egresados!$D113),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-12-09",null,"M","Susana Plascencia Orozco","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B114>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B114,2),\" \",Egresados!$D114,\" \",Egresados!$G114,\" \",Egresados!$H114),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B114>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B114,2),\" \",Egresados!$D114,\" \",Egresados!$E114,\" \",Egresados!$F114),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H114=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H114=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H114=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H114=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H114=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C114=\"H\",IF(Egresados!$F114=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F114=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F114=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F114=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F114=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F114=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F114=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F114=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F114=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F114=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B114>0,CONCATENATE(Egresados!$G114,\" \",Egresados!$D114,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L114),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C114=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B114>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M114,\" \",Egresados!$O114,\" \",Egresados!$E114,\" \",Egresados!$D114),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-12-08",null,"H","Luis Grajales Román","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B115>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B115,2),\" \",Egresados!$D115,\" \",Egresados!$G115,\" \",Egresados!$H115),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B115>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B115,2),\" \",Egresados!$D115,\" \",Egresados!$E115,\" \",Egresados!$F115),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H115=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H115=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H115=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H115=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H115=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C115=\"H\",IF(Egresados!$F115=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F115=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F115=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F115=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F115=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F115=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F115=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F115=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F115=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F115=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B115>0,CONCATENATE(Egresados!$G115,\" \",Egresados!$D115,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L115),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C115=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B115>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M115,\" \",Egresados!$O115,\" \",Egresados!$E115,\" \",Egresados!$D115),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-12-03",null,"M","Gloria Del Rosario Frausto Rea","M. en O. ","DCO","M. O.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B116>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B116,2),\" \",Egresados!$D116,\" \",Egresados!$G116,\" \",Egresados!$H116),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B116>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B116,2),\" \",Egresados!$D116,\" \",Egresados!$E116,\" \",Egresados!$F116),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H116=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H116=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H116=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H116=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H116=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C116=\"H\",IF(Egresados!$F116=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F116=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F116=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F116=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F116=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F116=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F116=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F116=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F116=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F116=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B116>0,CONCATENATE(Egresados!$G116,\" \",Egresados!$D116,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L116),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C116=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B116>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M116,\" \",Egresados!$O116,\" \",Egresados!$E116,\" \",Egresados!$D116),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-12-03",null,"M","Maricela Guzmán Rocha","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B117>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B117,2),\" \",Egresados!$D117,\" \",Egresados!$G117,\" \",Egresados!$H117),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B117>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B117,2),\" \",Egresados!$D117,\" \",Egresados!$E117,\" \",Egresados!$F117),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H117=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H117=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H117=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H117=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H117=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C117=\"H\",IF(Egresados!$F117=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F117=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F117=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F117=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F117=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F117=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F117=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F117=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F117=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F117=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B117>0,CONCATENATE(Egresados!$G117,\" \",Egresados!$D117,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L117),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C117=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B117>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M117,\" \",Egresados!$O117,\" \",Egresados!$E117,\" \",Egresados!$D117),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-11-26",null,"H","Hugo Alberto Moreno Jiménez","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B118>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B118,2),\" \",Egresados!$D118,\" \",Egresados!$G118,\" \",Egresados!$H118),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B118>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B118,2),\" \",Egresados!$D118,\" \",Egresados!$E118,\" \",Egresados!$F118),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H118=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H118=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H118=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H118=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H118=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C118=\"H\",IF(Egresados!$F118=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F118=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F118=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F118=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F118=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F118=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F118=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F118=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F118=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F118=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B118>0,CONCATENATE(Egresados!$G118,\" \",Egresados!$D118,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L118),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C118=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B118>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M118,\" \",Egresados!$O118,\" \",Egresados!$E118,\" \",Egresados!$D118),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-11-23",null,"H","Marcos Enrique Valero Recio Ramírez","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B119>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B119,2),\" \",Egresados!$D119,\" \",Egresados!$G119,\" \",Egresados!$H119),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B119>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B119,2),\" \",Egresados!$D119,\" \",Egresados!$E119,\" \",Egresados!$F119),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H119=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H119=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H119=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H119=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H119=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C119=\"H\",IF(Egresados!$F119=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F119=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F119=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F119=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F119=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F119=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F119=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F119=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F119=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F119=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B119>0,CONCATENATE(Egresados!$G119,\" \",Egresados!$D119,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L119),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C119=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B119>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M119,\" \",Egresados!$O119,\" \",Egresados!$E119,\" \",Egresados!$D119),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-11-20",null,"H","Omar Eduardo Melo Cruz","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B120>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B120,2),\" \",Egresados!$D120,\" \",Egresados!$G120,\" \",Egresados!$H120),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B120>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B120,2),\" \",Egresados!$D120,\" \",Egresados!$E120,\" \",Egresados!$F120),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H120=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H120=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H120=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H120=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H120=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C120=\"H\",IF(Egresados!$F120=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F120=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F120=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F120=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F120=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F120=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F120=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F120=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F120=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F120=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B120>0,CONCATENATE(Egresados!$G120,\" \",Egresados!$D120,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L120),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C120=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B120>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M120,\" \",Egresados!$O120,\" \",Egresados!$E120,\" \",Egresados!$D120),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-11-12",null,"H","Adrian Mizrain Ramirez Garcia","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B121>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B121,2),\" \",Egresados!$D121,\" \",Egresados!$G121,\" \",Egresados!$H121),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B121>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B121,2),\" \",Egresados!$D121,\" \",Egresados!$E121,\" \",Egresados!$F121),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H121=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H121=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H121=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H121=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H121=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C121=\"H\",IF(Egresados!$F121=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F121=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F121=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F121=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F121=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F121=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F121=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F121=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F121=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F121=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B121>0,CONCATENATE(Egresados!$G121,\" \",Egresados!$D121,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L121),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C121=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B121>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M121,\" \",Egresados!$O121,\" \",Egresados!$E121,\" \",Egresados!$D121),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-11-11",null,"H","Mauricio Gómez Robles","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B122>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B122,2),\" \",Egresados!$D122,\" \",Egresados!$G122,\" \",Egresados!$H122),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B122>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B122,2),\" \",Egresados!$D122,\" \",Egresados!$E122,\" \",Egresados!$F122),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H122=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H122=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H122=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H122=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H122=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C122=\"H\",IF(Egresados!$F122=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F122=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F122=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F122=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F122=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F122=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F122=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F122=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F122=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F122=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B122>0,CONCATENATE(Egresados!$G122,\" \",Egresados!$D122,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L122),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C122=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B122>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M122,\" \",Egresados!$O122,\" \",Egresados!$E122,\" \",Egresados!$D122),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-10-02",null,"H","Osvaldo Rodríguez Quiroz","M. en I.","DCO","M.I","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B123>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B123,2),\" \",Egresados!$D123,\" \",Egresados!$G123,\" \",Egresados!$H123),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B123>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B123,2),\" \",Egresados!$D123,\" \",Egresados!$E123,\" \",Egresados!$F123),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H123=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H123=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H123=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H123=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H123=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C123=\"H\",IF(Egresados!$F123=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F123=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F123=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F123=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F123=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F123=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F123=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F123=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F123=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F123=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B123>0,CONCATENATE(Egresados!$G123,\" \",Egresados!$D123,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L123),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C123=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B123>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M123,\" \",Egresados!$O123,\" \",Egresados!$E123,\" \",Egresados!$D123),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-09-30",null,"H","Pablo Muniz Cánovas","M. en T.","DCO","M.T","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B124>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B124,2),\" \",Egresados!$D124,\" \",Egresados!$G124,\" \",Egresados!$H124),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B124>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B124,2),\" \",Egresados!$D124,\" \",Egresados!$E124,\" \",Egresados!$F124),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H124=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H124=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H124=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H124=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H124=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C124=\"H\",IF(Egresados!$F124=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F124=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F124=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F124=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F124=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F124=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F124=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F124=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F124=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F124=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B124>0,CONCATENATE(Egresados!$G124,\" \",Egresados!$D124,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L124),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C124=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B124>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M124,\" \",Egresados!$O124,\" \",Egresados!$E124,\" \",Egresados!$D124),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-09-25",null,"H","Jair Abraham Carrasco Ramírez","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B125>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B125,2),\" \",Egresados!$D125,\" \",Egresados!$G125,\" \",Egresados!$H125),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B125>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B125,2),\" \",Egresados!$D125,\" \",Egresados!$E125,\" \",Egresados!$F125),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H125=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H125=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H125=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H125=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H125=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C125=\"H\",IF(Egresados!$F125=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F125=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F125=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F125=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F125=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F125=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F125=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F125=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F125=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F125=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B125>0,CONCATENATE(Egresados!$G125,\" \",Egresados!$D125,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L125),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C125=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B125>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M125,\" \",Egresados!$O125,\" \",Egresados!$E125,\" \",Egresados!$D125),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-09-18",null,"M","Etna Dafne Yánez Roldán","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B126>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B126,2),\" \",Egresados!$D126,\" \",Egresados!$G126,\" \",Egresados!$H126),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B126>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B126,2),\" \",Egresados!$D126,\" \",Egresados!$E126,\" \",Egresados!$F126),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H126=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H126=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H126=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H126=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H126=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C126=\"H\",IF(Egresados!$F126=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F126=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F126=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F126=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F126=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F126=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F126=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F126=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F126=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F126=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B126>0,CONCATENATE(Egresados!$G126,\" \",Egresados!$D126,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L126),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C126=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B126>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M126,\" \",Egresados!$O126,\" \",Egresados!$E126,\" \",Egresados!$D126),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-09-01",null,"H","Edgar Santiago Reyes Reyes","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B127>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B127,2),\" \",Egresados!$D127,\" \",Egresados!$G127,\" \",Egresados!$H127),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B127>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B127,2),\" \",Egresados!$D127,\" \",Egresados!$E127,\" \",Egresados!$F127),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H127=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H127=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H127=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H127=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H127=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C127=\"H\",IF(Egresados!$F127=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F127=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F127=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F127=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F127=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F127=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F127=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F127=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F127=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F127=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B127>0,CONCATENATE(Egresados!$G127,\" \",Egresados!$D127,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L127),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C127=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B127>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M127,\" \",Egresados!$O127,\" \",Egresados!$E127,\" \",Egresados!$D127),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-08-28",null,"H","Félix Eduardo Saucedo Serrano","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B128>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B128,2),\" \",Egresados!$D128,\" \",Egresados!$G128,\" \",Egresados!$H128),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B128>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B128,2),\" \",Egresados!$D128,\" \",Egresados!$E128,\" \",Egresados!$F128),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H128=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H128=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H128=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H128=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H128=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C128=\"H\",IF(Egresados!$F128=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F128=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F128=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F128=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F128=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F128=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F128=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F128=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F128=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F128=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B128>0,CONCATENATE(Egresados!$G128,\" \",Egresados!$D128,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L128),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C128=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B128>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M128,\" \",Egresados!$O128,\" \",Egresados!$E128,\" \",Egresados!$D128),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-08-28",null,"H","Luis Abraham Lozano Hernández","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B129>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B129,2),\" \",Egresados!$D129,\" \",Egresados!$G129,\" \",Egresados!$H129),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B129>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B129,2),\" \",Egresados!$D129,\" \",Egresados!$E129,\" \",Egresados!$F129),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H129=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H129=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H129=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H129=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H129=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C129=\"H\",IF(Egresados!$F129=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F129=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F129=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F129=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F129=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F129=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F129=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F129=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F129=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F129=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B129>0,CONCATENATE(Egresados!$G129,\" \",Egresados!$D129,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L129),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C129=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B129>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M129,\" \",Egresados!$O129,\" \",Egresados!$E129,\" \",Egresados!$D129),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-08-21",null,"M","Diana Lorena Mancera Zapata","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B130>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B130,2),\" \",Egresados!$D130,\" \",Egresados!$G130,\" \",Egresados!$H130),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B130>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B130,2),\" \",Egresados!$D130,\" \",Egresados!$E130,\" \",Egresados!$F130),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H130=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H130=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H130=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H130=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H130=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C130=\"H\",IF(Egresados!$F130=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F130=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F130=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F130=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F130=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F130=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F130=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F130=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F130=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F130=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B130>0,CONCATENATE(Egresados!$G130,\" \",Egresados!$D130,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L130),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C130=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B130>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M130,\" \",Egresados!$O130,\" \",Egresados!$E130,\" \",Egresados!$D130),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-08-21",null,"H","Gustavo Adolfo Gómez Méndez","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B131>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B131,2),\" \",Egresados!$D131,\" \",Egresados!$G131,\" \",Egresados!$H131),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B131>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B131,2),\" \",Egresados!$D131,\" \",Egresados!$E131,\" \",Egresados!$F131),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H131=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H131=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H131=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H131=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H131=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C131=\"H\",IF(Egresados!$F131=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F131=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F131=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F131=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F131=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F131=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F131=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F131=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F131=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F131=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B131>0,CONCATENATE(Egresados!$G131,\" \",Egresados!$D131,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L131),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C131=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B131>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M131,\" \",Egresados!$O131,\" \",Egresados!$E131,\" \",Egresados!$D131),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-08-20",null,"H","Miguel Omar Segovia Guzmán","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B132>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B132,2),\" \",Egresados!$D132,\" \",Egresados!$G132,\" \",Egresados!$H132),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B132>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B132,2),\" \",Egresados!$D132,\" \",Egresados!$E132,\" \",Egresados!$F132),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H132=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H132=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H132=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H132=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H132=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C132=\"H\",IF(Egresados!$F132=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F132=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F132=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F132=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F132=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F132=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F132=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F132=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F132=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F132=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B132>0,CONCATENATE(Egresados!$G132,\" \",Egresados!$D132,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L132),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C132=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B132>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M132,\" \",Egresados!$O132,\" \",Egresados!$E132,\" \",Egresados!$D132),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-07-17",null,"H","Miguel Ángel Ramírez Hernández","Lic. Fís","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B133>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B133,2),\" \",Egresados!$D133,\" \",Egresados!$G133,\" \",Egresados!$H133),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B133>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B133,2),\" \",Egresados!$D133,\" \",Egresados!$E133,\" \",Egresados!$F133),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H133=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H133=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H133=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H133=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H133=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C133=\"H\",IF(Egresados!$F133=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F133=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F133=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F133=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F133=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F133=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F133=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F133=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F133=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F133=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B133>0,CONCATENATE(Egresados!$G133,\" \",Egresados!$D133,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L133),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C133=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B133>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M133,\" \",Egresados!$O133,\" \",Egresados!$E133,\" \",Egresados!$D133),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-06-01",null,"H","Jorge Daniel Moreno Gómez","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B134>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B134,2),\" \",Egresados!$D134,\" \",Egresados!$G134,\" \",Egresados!$H134),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B134>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B134,2),\" \",Egresados!$D134,\" \",Egresados!$E134,\" \",Egresados!$F134),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H134=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H134=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H134=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H134=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H134=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C134=\"H\",IF(Egresados!$F134=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F134=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F134=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F134=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F134=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F134=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F134=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F134=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F134=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F134=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B134>0,CONCATENATE(Egresados!$G134,\" \",Egresados!$D134,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L134),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C134=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B134>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M134,\" \",Egresados!$O134,\" \",Egresados!$E134,\" \",Egresados!$D134),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-05-18",null,"H","Irving Caballero Quintana","M. en I.","DCO","M.I","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B135>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B135,2),\" \",Egresados!$D135,\" \",Egresados!$G135,\" \",Egresados!$H135),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B135>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B135,2),\" \",Egresados!$D135,\" \",Egresados!$E135,\" \",Egresados!$F135),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H135=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H135=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H135=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H135=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H135=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C135=\"H\",IF(Egresados!$F135=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F135=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F135=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F135=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F135=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F135=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F135=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F135=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F135=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F135=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B135>0,CONCATENATE(Egresados!$G135,\" \",Egresados!$D135,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L135),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C135=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B135>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M135,\" \",Egresados!$O135,\" \",Egresados!$E135,\" \",Egresados!$D135),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-03-20",null,"M","Belém Estefanía Mancilla Escobar","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B136>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B136,2),\" \",Egresados!$D136,\" \",Egresados!$G136,\" \",Egresados!$H136),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B136>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B136,2),\" \",Egresados!$D136,\" \",Egresados!$E136,\" \",Egresados!$F136),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H136=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H136=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H136=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H136=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H136=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C136=\"H\",IF(Egresados!$F136=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F136=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F136=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F136=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F136=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F136=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F136=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F136=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F136=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F136=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B136>0,CONCATENATE(Egresados!$G136,\" \",Egresados!$D136,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L136),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C136=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B136>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M136,\" \",Egresados!$O136,\" \",Egresados!$E136,\" \",Egresados!$D136),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2020-02-13",null,"H","Osccar Salvador Torres Muñoz","M. en O.","DCO","M. O.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B137>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B137,2),\" \",Egresados!$D137,\" \",Egresados!$G137,\" \",Egresados!$H137),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B137>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B137,2),\" \",Egresados!$D137,\" \",Egresados!$E137,\" \",Egresados!$F137),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H137=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H137=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H137=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H137=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H137=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C137=\"H\",IF(Egresados!$F137=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F137=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F137=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F137=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F137=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F137=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F137=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F137=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F137=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F137=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B137>0,CONCATENATE(Egresados!$G137,\" \",Egresados!$D137,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L137),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C137=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B137>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M137,\" \",Egresados!$O137,\" \",Egresados!$E137,\" \",Egresados!$D137),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-12-19",null,"H","Alvaro Abdiel Guerra Him","Lic. Fís","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B138>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B138,2),\" \",Egresados!$D138,\" \",Egresados!$G138,\" \",Egresados!$H138),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B138>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B138,2),\" \",Egresados!$D138,\" \",Egresados!$E138,\" \",Egresados!$F138),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H138=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H138=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H138=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H138=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H138=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C138=\"H\",IF(Egresados!$F138=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F138=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F138=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F138=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F138=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F138=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F138=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F138=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F138=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F138=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B138>0,CONCATENATE(Egresados!$G138,\" \",Egresados!$D138,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L138),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C138=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B138>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M138,\" \",Egresados!$O138,\" \",Egresados!$E138,\" \",Egresados!$D138),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-12-19",null,"H","Siraj Sidhik","M. en T.","DCO","M.T","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B139>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B139,2),\" \",Egresados!$D139,\" \",Egresados!$G139,\" \",Egresados!$H139),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B139>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B139,2),\" \",Egresados!$D139,\" \",Egresados!$E139,\" \",Egresados!$F139),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H139=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H139=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H139=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H139=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H139=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C139=\"H\",IF(Egresados!$F139=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F139=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F139=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F139=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F139=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F139=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F139=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F139=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F139=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F139=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B139>0,CONCATENATE(Egresados!$G139,\" \",Egresados!$D139,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L139),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C139=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B139>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M139,\" \",Egresados!$O139,\" \",Egresados!$E139,\" \",Egresados!$D139),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-12-19",null,"H","Gustavo Adolfo Gutiérrez Valencia","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B140>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B140,2),\" \",Egresados!$D140,\" \",Egresados!$G140,\" \",Egresados!$H140),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B140>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B140,2),\" \",Egresados!$D140,\" \",Egresados!$E140,\" \",Egresados!$F140),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H140=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H140=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H140=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H140=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H140=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C140=\"H\",IF(Egresados!$F140=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F140=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F140=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F140=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F140=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F140=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F140=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F140=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F140=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F140=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B140>0,CONCATENATE(Egresados!$G140,\" \",Egresados!$D140,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L140),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C140=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B140>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M140,\" \",Egresados!$O140,\" \",Egresados!$E140,\" \",Egresados!$D140),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-12-18",null,"H","Daniel De Jesús Luis Noriega","Lic. Fís","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B141>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B141,2),\" \",Egresados!$D141,\" \",Egresados!$G141,\" \",Egresados!$H141),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B141>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B141,2),\" \",Egresados!$D141,\" \",Egresados!$E141,\" \",Egresados!$F141),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H141=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H141=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H141=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H141=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H141=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C141=\"H\",IF(Egresados!$F141=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F141=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F141=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F141=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F141=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F141=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F141=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F141=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F141=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F141=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B141>0,CONCATENATE(Egresados!$G141,\" \",Egresados!$D141,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L141),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C141=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B141>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M141,\" \",Egresados!$O141,\" \",Egresados!$E141,\" \",Egresados!$D141),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-12-18",null,"H","Luz Roberto Palacios Alcantar","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B142>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B142,2),\" \",Egresados!$D142,\" \",Egresados!$G142,\" \",Egresados!$H142),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B142>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B142,2),\" \",Egresados!$D142,\" \",Egresados!$E142,\" \",Egresados!$F142),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H142=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H142=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H142=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H142=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H142=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C142=\"H\",IF(Egresados!$F142=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F142=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F142=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F142=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F142=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F142=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F142=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F142=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F142=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F142=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B142>0,CONCATENATE(Egresados!$G142,\" \",Egresados!$D142,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L142),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C142=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B142>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M142,\" \",Egresados!$O142,\" \",Egresados!$E142,\" \",Egresados!$D142),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-12-18",null,"H","Francisco Javier Aguirre Cedillo","Ing.","MPICYT","Eng. ","MPICYT","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B143>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B143,2),\" \",Egresados!$D143,\" \",Egresados!$G143,\" \",Egresados!$H143),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B143>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B143,2),\" \",Egresados!$D143,\" \",Egresados!$E143,\" \",Egresados!$F143),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H143=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H143=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H143=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H143=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H143=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Interinstitutional Master in Science and Technology"},{"$f":"IF(Egresados!$C143=\"H\",IF(Egresados!$F143=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F143=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F143=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F143=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F143=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F143=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F143=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F143=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F143=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F143=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencia y Tecnología"},{"$f":"IF(Egresados!$B143>0,CONCATENATE(Egresados!$G143,\" \",Egresados!$D143,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L143),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C143=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B143>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M143,\" \",Egresados!$O143,\" \",Egresados!$E143,\" \",Egresados!$D143),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-12-16",null,"H","César Giovani Tavera Ruiz","M. en I.","DCO","M.I","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B144>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B144,2),\" \",Egresados!$D144,\" \",Egresados!$G144,\" \",Egresados!$H144),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B144>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B144,2),\" \",Egresados!$D144,\" \",Egresados!$E144,\" \",Egresados!$F144),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H144=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H144=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H144=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H144=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H144=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C144=\"H\",IF(Egresados!$F144=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F144=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F144=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F144=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F144=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F144=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F144=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F144=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F144=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F144=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B144>0,CONCATENATE(Egresados!$G144,\" \",Egresados!$D144,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L144),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C144=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B144>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M144,\" \",Egresados!$O144,\" \",Egresados!$E144,\" \",Egresados!$D144),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-12-11",null,"M","Olivia Amargós Reyes","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B145>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B145,2),\" \",Egresados!$D145,\" \",Egresados!$G145,\" \",Egresados!$H145),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B145>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B145,2),\" \",Egresados!$D145,\" \",Egresados!$E145,\" \",Egresados!$F145),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H145=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H145=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H145=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H145=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H145=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C145=\"H\",IF(Egresados!$F145=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F145=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F145=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F145=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F145=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F145=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F145=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F145=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F145=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F145=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B145>0,CONCATENATE(Egresados!$G145,\" \",Egresados!$D145,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L145),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C145=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B145>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M145,\" \",Egresados!$O145,\" \",Egresados!$E145,\" \",Egresados!$D145),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-12-11",null,"H","Mauricio Salazar Sicachá","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B146>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B146,2),\" \",Egresados!$D146,\" \",Egresados!$G146,\" \",Egresados!$H146),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B146>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B146,2),\" \",Egresados!$D146,\" \",Egresados!$E146,\" \",Egresados!$F146),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H146=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H146=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H146=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H146=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H146=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C146=\"H\",IF(Egresados!$F146=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F146=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F146=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F146=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F146=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F146=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F146=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F146=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F146=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F146=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B146>0,CONCATENATE(Egresados!$G146,\" \",Egresados!$D146,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L146),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C146=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B146>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M146,\" \",Egresados!$O146,\" \",Egresados!$E146,\" \",Egresados!$D146),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-12-09",null,"M","Laura Daniela Valencia Molina","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B147>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B147,2),\" \",Egresados!$D147,\" \",Egresados!$G147,\" \",Egresados!$H147),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B147>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B147,2),\" \",Egresados!$D147,\" \",Egresados!$E147,\" \",Egresados!$F147),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H147=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H147=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H147=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H147=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H147=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C147=\"H\",IF(Egresados!$F147=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F147=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F147=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F147=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F147=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F147=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F147=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F147=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F147=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F147=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B147>0,CONCATENATE(Egresados!$G147,\" \",Egresados!$D147,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L147),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C147=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B147>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M147,\" \",Egresados!$O147,\" \",Egresados!$E147,\" \",Egresados!$D147),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-12-06",null,"H","Francisco Javier Gantes Nuñez","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B148>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B148,2),\" \",Egresados!$D148,\" \",Egresados!$G148,\" \",Egresados!$H148),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B148>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B148,2),\" \",Egresados!$D148,\" \",Egresados!$E148,\" \",Egresados!$F148),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H148=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H148=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H148=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H148=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H148=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C148=\"H\",IF(Egresados!$F148=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F148=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F148=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F148=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F148=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F148=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F148=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F148=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F148=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F148=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B148>0,CONCATENATE(Egresados!$G148,\" \",Egresados!$D148,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L148),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C148=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B148>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M148,\" \",Egresados!$O148,\" \",Egresados!$E148,\" \",Egresados!$D148),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-12-06",null,"M","Kenia Madrazo De La Rosa","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B149>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B149,2),\" \",Egresados!$D149,\" \",Egresados!$G149,\" \",Egresados!$H149),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B149>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B149,2),\" \",Egresados!$D149,\" \",Egresados!$E149,\" \",Egresados!$F149),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H149=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H149=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H149=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H149=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H149=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C149=\"H\",IF(Egresados!$F149=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F149=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F149=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F149=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F149=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F149=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F149=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F149=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F149=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F149=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B149>0,CONCATENATE(Egresados!$G149,\" \",Egresados!$D149,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L149),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C149=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B149>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M149,\" \",Egresados!$O149,\" \",Egresados!$E149,\" \",Egresados!$D149),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-10-30",null,"H","Arturo Navarro Saucedo","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B150>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B150,2),\" \",Egresados!$D150,\" \",Egresados!$G150,\" \",Egresados!$H150),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B150>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B150,2),\" \",Egresados!$D150,\" \",Egresados!$E150,\" \",Egresados!$F150),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H150=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H150=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H150=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H150=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H150=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C150=\"H\",IF(Egresados!$F150=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F150=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F150=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F150=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F150=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F150=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F150=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F150=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F150=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F150=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B150>0,CONCATENATE(Egresados!$G150,\" \",Egresados!$D150,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L150),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C150=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B150>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M150,\" \",Egresados!$O150,\" \",Egresados!$E150,\" \",Egresados!$D150),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-10-09",null,"M","Karla Daniela Martínez Esparza","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B151>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B151,2),\" \",Egresados!$D151,\" \",Egresados!$G151,\" \",Egresados!$H151),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B151>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B151,2),\" \",Egresados!$D151,\" \",Egresados!$E151,\" \",Egresados!$F151),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H151=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H151=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H151=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H151=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H151=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C151=\"H\",IF(Egresados!$F151=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F151=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F151=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F151=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F151=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F151=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F151=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F151=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F151=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F151=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B151>0,CONCATENATE(Egresados!$G151,\" \",Egresados!$D151,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L151),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C151=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B151>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M151,\" \",Egresados!$O151,\" \",Egresados!$E151,\" \",Egresados!$D151),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-09-04",null,"H","Erick Fabian Ipus Bados","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B152>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B152,2),\" \",Egresados!$D152,\" \",Egresados!$G152,\" \",Egresados!$H152),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B152>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B152,2),\" \",Egresados!$D152,\" \",Egresados!$E152,\" \",Egresados!$F152),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H152=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H152=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H152=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H152=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H152=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C152=\"H\",IF(Egresados!$F152=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F152=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F152=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F152=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F152=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F152=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F152=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F152=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F152=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F152=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B152>0,CONCATENATE(Egresados!$G152,\" \",Egresados!$D152,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L152),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C152=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B152>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M152,\" \",Egresados!$O152,\" \",Egresados!$E152,\" \",Egresados!$D152),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-10-01",null,"M","Laura Alejandra Ireta Muñoz","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B153>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B153,2),\" \",Egresados!$D153,\" \",Egresados!$G153,\" \",Egresados!$H153),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B153>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B153,2),\" \",Egresados!$D153,\" \",Egresados!$E153,\" \",Egresados!$F153),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H153=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H153=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H153=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H153=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H153=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C153=\"H\",IF(Egresados!$F153=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F153=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F153=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F153=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F153=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F153=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F153=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F153=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F153=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F153=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B153>0,CONCATENATE(Egresados!$G153,\" \",Egresados!$D153,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L153),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C153=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B153>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M153,\" \",Egresados!$O153,\" \",Egresados!$E153,\" \",Egresados!$D153),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-09-27",null,"H","Juan Samuel Sebastián Gómez Durán","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B154>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B154,2),\" \",Egresados!$D154,\" \",Egresados!$G154,\" \",Egresados!$H154),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B154>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B154,2),\" \",Egresados!$D154,\" \",Egresados!$E154,\" \",Egresados!$F154),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H154=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H154=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H154=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H154=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H154=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C154=\"H\",IF(Egresados!$F154=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F154=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F154=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F154=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F154=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F154=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F154=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F154=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F154=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F154=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B154>0,CONCATENATE(Egresados!$G154,\" \",Egresados!$D154,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L154),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C154=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B154>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M154,\" \",Egresados!$O154,\" \",Egresados!$E154,\" \",Egresados!$D154),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-09-12",null,"H","Félix Alejandro Neira Sandoval","Lic. ","MCO","Lic. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B155>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B155,2),\" \",Egresados!$D155,\" \",Egresados!$G155,\" \",Egresados!$H155),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B155>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B155,2),\" \",Egresados!$D155,\" \",Egresados!$E155,\" \",Egresados!$F155),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H155=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H155=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H155=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H155=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H155=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C155=\"H\",IF(Egresados!$F155=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F155=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F155=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F155=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F155=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F155=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F155=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F155=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F155=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F155=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B155>0,CONCATENATE(Egresados!$G155,\" \",Egresados!$D155,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L155),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C155=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B155>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M155,\" \",Egresados!$O155,\" \",Egresados!$E155,\" \",Egresados!$D155),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-09-02",null,"H","Sergio Felipe Beltrán Valencia","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B156>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B156,2),\" \",Egresados!$D156,\" \",Egresados!$G156,\" \",Egresados!$H156),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B156>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B156,2),\" \",Egresados!$D156,\" \",Egresados!$E156,\" \",Egresados!$F156),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H156=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H156=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H156=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H156=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H156=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C156=\"H\",IF(Egresados!$F156=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F156=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F156=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F156=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F156=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F156=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F156=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F156=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F156=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F156=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B156>0,CONCATENATE(Egresados!$G156,\" \",Egresados!$D156,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L156),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C156=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B156>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M156,\" \",Egresados!$O156,\" \",Egresados!$E156,\" \",Egresados!$D156),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-08-29",null,"H","Cristian Camilo Montes Vargas","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B157>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B157,2),\" \",Egresados!$D157,\" \",Egresados!$G157,\" \",Egresados!$H157),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B157>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B157,2),\" \",Egresados!$D157,\" \",Egresados!$E157,\" \",Egresados!$F157),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H157=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H157=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H157=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H157=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H157=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C157=\"H\",IF(Egresados!$F157=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F157=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F157=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F157=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F157=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F157=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F157=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F157=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F157=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F157=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B157>0,CONCATENATE(Egresados!$G157,\" \",Egresados!$D157,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L157),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C157=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B157>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M157,\" \",Egresados!$O157,\" \",Egresados!$E157,\" \",Egresados!$D157),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-08-26",null,"H","Azael David Domínguez Flores","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B158>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B158,2),\" \",Egresados!$D158,\" \",Egresados!$G158,\" \",Egresados!$H158),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B158>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B158,2),\" \",Egresados!$D158,\" \",Egresados!$E158,\" \",Egresados!$F158),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H158=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H158=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H158=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H158=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H158=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C158=\"H\",IF(Egresados!$F158=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F158=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F158=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F158=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F158=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F158=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F158=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F158=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F158=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F158=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B158>0,CONCATENATE(Egresados!$G158,\" \",Egresados!$D158,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L158),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C158=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B158>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M158,\" \",Egresados!$O158,\" \",Egresados!$E158,\" \",Egresados!$D158),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-08-26",null,"H","Julio Andrés Iglesias Martínez","Lic. Fís","MOPTO","Phys.","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B159>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B159,2),\" \",Egresados!$D159,\" \",Egresados!$G159,\" \",Egresados!$H159),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B159>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B159,2),\" \",Egresados!$D159,\" \",Egresados!$E159,\" \",Egresados!$F159),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H159=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H159=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H159=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H159=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H159=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C159=\"H\",IF(Egresados!$F159=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F159=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F159=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F159=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F159=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F159=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F159=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F159=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F159=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F159=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B159>0,CONCATENATE(Egresados!$G159,\" \",Egresados!$D159,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L159),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C159=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B159>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M159,\" \",Egresados!$O159,\" \",Egresados!$E159,\" \",Egresados!$D159),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-08-21",null,"H","Axel Herrera Cabrera","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B160>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B160,2),\" \",Egresados!$D160,\" \",Egresados!$G160,\" \",Egresados!$H160),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B160>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B160,2),\" \",Egresados!$D160,\" \",Egresados!$E160,\" \",Egresados!$F160),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H160=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H160=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H160=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H160=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H160=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C160=\"H\",IF(Egresados!$F160=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F160=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F160=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F160=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F160=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F160=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F160=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F160=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F160=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F160=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B160>0,CONCATENATE(Egresados!$G160,\" \",Egresados!$D160,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L160),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C160=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B160>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M160,\" \",Egresados!$O160,\" \",Egresados!$E160,\" \",Egresados!$D160),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-08-20",null,"H","Tarek Abraham Peña Armendáriz","Lic. Fís-Mat","MCO","Phys-Math","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B161>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B161,2),\" \",Egresados!$D161,\" \",Egresados!$G161,\" \",Egresados!$H161),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B161>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B161,2),\" \",Egresados!$D161,\" \",Egresados!$E161,\" \",Egresados!$F161),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H161=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H161=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H161=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H161=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H161=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C161=\"H\",IF(Egresados!$F161=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F161=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F161=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F161=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F161=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F161=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F161=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F161=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F161=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F161=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B161>0,CONCATENATE(Egresados!$G161,\" \",Egresados!$D161,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L161),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C161=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B161>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M161,\" \",Egresados!$O161,\" \",Egresados!$E161,\" \",Egresados!$D161),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-08-13",null,"H","Sergio Marcelino Trejo Fuentes","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B162>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B162,2),\" \",Egresados!$D162,\" \",Egresados!$G162,\" \",Egresados!$H162),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B162>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B162,2),\" \",Egresados!$D162,\" \",Egresados!$E162,\" \",Egresados!$F162),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H162=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H162=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H162=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H162=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H162=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C162=\"H\",IF(Egresados!$F162=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F162=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F162=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F162=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F162=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F162=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F162=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F162=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F162=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F162=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B162>0,CONCATENATE(Egresados!$G162,\" \",Egresados!$D162,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L162),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C162=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B162>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M162,\" \",Egresados!$O162,\" \",Egresados!$E162,\" \",Egresados!$D162),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-08-02",null,"M","Mariana Denisse Ávila Huerta","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B163>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B163,2),\" \",Egresados!$D163,\" \",Egresados!$G163,\" \",Egresados!$H163),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B163>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B163,2),\" \",Egresados!$D163,\" \",Egresados!$E163,\" \",Egresados!$F163),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H163=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H163=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H163=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H163=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H163=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C163=\"H\",IF(Egresados!$F163=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F163=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F163=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F163=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F163=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F163=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F163=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F163=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F163=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F163=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B163>0,CONCATENATE(Egresados!$G163,\" \",Egresados!$D163,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L163),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C163=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B163>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M163,\" \",Egresados!$O163,\" \",Egresados!$E163,\" \",Egresados!$D163),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-07-12",null,"M","Danay Hernández López","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B164>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B164,2),\" \",Egresados!$D164,\" \",Egresados!$G164,\" \",Egresados!$H164),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B164>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B164,2),\" \",Egresados!$D164,\" \",Egresados!$E164,\" \",Egresados!$F164),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H164=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H164=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H164=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H164=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H164=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C164=\"H\",IF(Egresados!$F164=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F164=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F164=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F164=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F164=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F164=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F164=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F164=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F164=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F164=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B164>0,CONCATENATE(Egresados!$G164,\" \",Egresados!$D164,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L164),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C164=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B164>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M164,\" \",Egresados!$O164,\" \",Egresados!$E164,\" \",Egresados!$D164),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-07-12",null,"M","Anabel Rodríguez Rodríguez","Lic. ","MOPTO","Lic. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B165>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B165,2),\" \",Egresados!$D165,\" \",Egresados!$G165,\" \",Egresados!$H165),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B165>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B165,2),\" \",Egresados!$D165,\" \",Egresados!$E165,\" \",Egresados!$F165),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H165=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H165=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H165=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H165=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H165=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C165=\"H\",IF(Egresados!$F165=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F165=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F165=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F165=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F165=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F165=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F165=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F165=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F165=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F165=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B165>0,CONCATENATE(Egresados!$G165,\" \",Egresados!$D165,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L165),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C165=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B165>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M165,\" \",Egresados!$O165,\" \",Egresados!$E165,\" \",Egresados!$D165),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-07-12",null,"H","Yanier Ojeda Morales","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B166>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B166,2),\" \",Egresados!$D166,\" \",Egresados!$G166,\" \",Egresados!$H166),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B166>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B166,2),\" \",Egresados!$D166,\" \",Egresados!$E166,\" \",Egresados!$F166),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H166=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H166=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H166=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H166=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H166=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C166=\"H\",IF(Egresados!$F166=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F166=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F166=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F166=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F166=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F166=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F166=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F166=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F166=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F166=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B166>0,CONCATENATE(Egresados!$G166,\" \",Egresados!$D166,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L166),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C166=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B166>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M166,\" \",Egresados!$O166,\" \",Egresados!$E166,\" \",Egresados!$D166),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-06-25",null,"H","Alan López Martínez","M. en O.","DCO","M. O.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B167>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B167,2),\" \",Egresados!$D167,\" \",Egresados!$G167,\" \",Egresados!$H167),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B167>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B167,2),\" \",Egresados!$D167,\" \",Egresados!$E167,\" \",Egresados!$F167),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H167=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H167=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H167=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H167=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H167=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C167=\"H\",IF(Egresados!$F167=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F167=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F167=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F167=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F167=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F167=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F167=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F167=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F167=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F167=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B167>0,CONCATENATE(Egresados!$G167,\" \",Egresados!$D167,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L167),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C167=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B167>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M167,\" \",Egresados!$O167,\" \",Egresados!$E167,\" \",Egresados!$D167),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-05-07",null,"H","Maximiliano Galán González","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B168>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B168,2),\" \",Egresados!$D168,\" \",Egresados!$G168,\" \",Egresados!$H168),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B168>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B168,2),\" \",Egresados!$D168,\" \",Egresados!$E168,\" \",Egresados!$F168),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H168=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H168=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H168=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H168=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H168=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C168=\"H\",IF(Egresados!$F168=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F168=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F168=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F168=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F168=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F168=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F168=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F168=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F168=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F168=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B168>0,CONCATENATE(Egresados!$G168,\" \",Egresados!$D168,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L168),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C168=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B168>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M168,\" \",Egresados!$O168,\" \",Egresados!$E168,\" \",Egresados!$D168),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-04-30",null,"H","Eliecer Acosta Conyedo","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B169>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B169,2),\" \",Egresados!$D169,\" \",Egresados!$G169,\" \",Egresados!$H169),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B169>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B169,2),\" \",Egresados!$D169,\" \",Egresados!$E169,\" \",Egresados!$F169),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H169=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H169=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H169=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H169=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H169=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C169=\"H\",IF(Egresados!$F169=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F169=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F169=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F169=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F169=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F169=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F169=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F169=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F169=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F169=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B169>0,CONCATENATE(Egresados!$G169,\" \",Egresados!$D169,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L169),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C169=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B169>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M169,\" \",Egresados!$O169,\" \",Egresados!$E169,\" \",Egresados!$D169),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2019-02-28",null,"M","Monserrat Del Carmen Alonso Murias","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B170>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B170,2),\" \",Egresados!$D170,\" \",Egresados!$G170,\" \",Egresados!$H170),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B170>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B170,2),\" \",Egresados!$D170,\" \",Egresados!$E170,\" \",Egresados!$F170),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H170=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H170=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H170=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H170=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H170=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C170=\"H\",IF(Egresados!$F170=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F170=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F170=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F170=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F170=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F170=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F170=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F170=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F170=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F170=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B170>0,CONCATENATE(Egresados!$G170,\" \",Egresados!$D170,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L170),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C170=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B170>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M170,\" \",Egresados!$O170,\" \",Egresados!$E170,\" \",Egresados!$D170),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-12-18",null,"H","Emilio Alexis De La Cruz Nuñez Andrade","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B171>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B171,2),\" \",Egresados!$D171,\" \",Egresados!$G171,\" \",Egresados!$H171),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B171>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B171,2),\" \",Egresados!$D171,\" \",Egresados!$E171,\" \",Egresados!$F171),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H171=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H171=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H171=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H171=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H171=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C171=\"H\",IF(Egresados!$F171=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F171=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F171=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F171=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F171=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F171=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F171=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F171=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F171=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F171=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B171>0,CONCATENATE(Egresados!$G171,\" \",Egresados!$D171,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L171),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C171=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B171>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M171,\" \",Egresados!$O171,\" \",Egresados!$E171,\" \",Egresados!$D171),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-12-14",null,"H","Bruno Saucedo Orozco","Lic. Fís","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B172>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B172,2),\" \",Egresados!$D172,\" \",Egresados!$G172,\" \",Egresados!$H172),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B172>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B172,2),\" \",Egresados!$D172,\" \",Egresados!$E172,\" \",Egresados!$F172),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H172=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H172=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H172=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H172=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H172=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C172=\"H\",IF(Egresados!$F172=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F172=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F172=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F172=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F172=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F172=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F172=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F172=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F172=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F172=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B172>0,CONCATENATE(Egresados!$G172,\" \",Egresados!$D172,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L172),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C172=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B172>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M172,\" \",Egresados!$O172,\" \",Egresados!$E172,\" \",Egresados!$D172),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-12-10",null,"H","Freiman Estiven Triana Arango","Lic. Fís","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B173>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B173,2),\" \",Egresados!$D173,\" \",Egresados!$G173,\" \",Egresados!$H173),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B173>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B173,2),\" \",Egresados!$D173,\" \",Egresados!$E173,\" \",Egresados!$F173),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H173=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H173=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H173=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H173=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H173=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C173=\"H\",IF(Egresados!$F173=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F173=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F173=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F173=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F173=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F173=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F173=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F173=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F173=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F173=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B173>0,CONCATENATE(Egresados!$G173,\" \",Egresados!$D173,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L173),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C173=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B173>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M173,\" \",Egresados!$O173,\" \",Egresados!$E173,\" \",Egresados!$D173),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-12-07",null,"H","Edwin Johan Ortiz Riaño","Lic. Fís","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B174>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B174,2),\" \",Egresados!$D174,\" \",Egresados!$G174,\" \",Egresados!$H174),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B174>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B174,2),\" \",Egresados!$D174,\" \",Egresados!$E174,\" \",Egresados!$F174),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H174=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H174=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H174=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H174=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H174=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C174=\"H\",IF(Egresados!$F174=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F174=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F174=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F174=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F174=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F174=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F174=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F174=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F174=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F174=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B174>0,CONCATENATE(Egresados!$G174,\" \",Egresados!$D174,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L174),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C174=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B174>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M174,\" \",Egresados!$O174,\" \",Egresados!$E174,\" \",Egresados!$D174),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-11-26",null,"H","José Alberto Sánchez Santis","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B175>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B175,2),\" \",Egresados!$D175,\" \",Egresados!$G175,\" \",Egresados!$H175),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B175>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B175,2),\" \",Egresados!$D175,\" \",Egresados!$E175,\" \",Egresados!$F175),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H175=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H175=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H175=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H175=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H175=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C175=\"H\",IF(Egresados!$F175=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F175=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F175=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F175=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F175=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F175=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F175=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F175=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F175=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F175=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B175>0,CONCATENATE(Egresados!$G175,\" \",Egresados!$D175,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L175),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C175=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B175>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M175,\" \",Egresados!$O175,\" \",Egresados!$E175,\" \",Egresados!$D175),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-11-22",null,"M","Clara Valentina Ruiz Molina","Fís.","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B176>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B176,2),\" \",Egresados!$D176,\" \",Egresados!$G176,\" \",Egresados!$H176),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B176>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B176,2),\" \",Egresados!$D176,\" \",Egresados!$E176,\" \",Egresados!$F176),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H176=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H176=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H176=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H176=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H176=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C176=\"H\",IF(Egresados!$F176=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F176=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F176=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F176=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F176=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F176=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F176=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F176=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F176=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F176=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B176>0,CONCATENATE(Egresados!$G176,\" \",Egresados!$D176,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L176),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C176=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B176>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M176,\" \",Egresados!$O176,\" \",Egresados!$E176,\" \",Egresados!$D176),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-11-20",null,"H","Juan Daniel Berrones Guerrero","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B177>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B177,2),\" \",Egresados!$D177,\" \",Egresados!$G177,\" \",Egresados!$H177),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B177>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B177,2),\" \",Egresados!$D177,\" \",Egresados!$E177,\" \",Egresados!$F177),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H177=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H177=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H177=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H177=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H177=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C177=\"H\",IF(Egresados!$F177=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F177=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F177=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F177=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F177=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F177=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F177=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F177=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F177=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F177=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B177>0,CONCATENATE(Egresados!$G177,\" \",Egresados!$D177,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L177),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C177=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B177>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M177,\" \",Egresados!$O177,\" \",Egresados!$E177,\" \",Egresados!$D177),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-11-20",null,"H","Alan Alejandro Aguirre Romano","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B178>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B178,2),\" \",Egresados!$D178,\" \",Egresados!$G178,\" \",Egresados!$H178),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B178>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B178,2),\" \",Egresados!$D178,\" \",Egresados!$E178,\" \",Egresados!$F178),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H178=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H178=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H178=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H178=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H178=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C178=\"H\",IF(Egresados!$F178=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F178=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F178=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F178=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F178=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F178=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F178=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F178=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F178=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F178=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B178>0,CONCATENATE(Egresados!$G178,\" \",Egresados!$D178,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L178),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C178=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B178>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M178,\" \",Egresados!$O178,\" \",Egresados!$E178,\" \",Egresados!$D178),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-11-20",null,"H","Gerardo Gutiérrez Torres","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B179>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B179,2),\" \",Egresados!$D179,\" \",Egresados!$G179,\" \",Egresados!$H179),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B179>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B179,2),\" \",Egresados!$D179,\" \",Egresados!$E179,\" \",Egresados!$F179),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H179=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H179=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H179=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H179=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H179=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C179=\"H\",IF(Egresados!$F179=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F179=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F179=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F179=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F179=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F179=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F179=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F179=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F179=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F179=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B179>0,CONCATENATE(Egresados!$G179,\" \",Egresados!$D179,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L179),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C179=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B179>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M179,\" \",Egresados!$O179,\" \",Egresados!$E179,\" \",Egresados!$D179),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-11-12",null,"H","Luis Francisco Arreola Corzo","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B180>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B180,2),\" \",Egresados!$D180,\" \",Egresados!$G180,\" \",Egresados!$H180),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B180>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B180,2),\" \",Egresados!$D180,\" \",Egresados!$E180,\" \",Egresados!$F180),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H180=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H180=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H180=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H180=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H180=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C180=\"H\",IF(Egresados!$F180=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F180=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F180=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F180=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F180=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F180=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F180=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F180=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F180=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F180=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B180>0,CONCATENATE(Egresados!$G180,\" \",Egresados!$D180,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L180),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C180=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B180>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M180,\" \",Egresados!$O180,\" \",Egresados!$E180,\" \",Egresados!$D180),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-11-09",null,"H","Carlos Andrés Sevilla Gutiérrez","Ing. Fís.","MCO","Phys. Eng.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B181>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B181,2),\" \",Egresados!$D181,\" \",Egresados!$G181,\" \",Egresados!$H181),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B181>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B181,2),\" \",Egresados!$D181,\" \",Egresados!$E181,\" \",Egresados!$F181),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H181=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H181=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H181=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H181=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H181=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C181=\"H\",IF(Egresados!$F181=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F181=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F181=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F181=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F181=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F181=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F181=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F181=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F181=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F181=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B181>0,CONCATENATE(Egresados!$G181,\" \",Egresados!$D181,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L181),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C181=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B181>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M181,\" \",Egresados!$O181,\" \",Egresados!$E181,\" \",Egresados!$D181),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-11-01",null,"H","Juan Vicente Sosa Balderas","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B182>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B182,2),\" \",Egresados!$D182,\" \",Egresados!$G182,\" \",Egresados!$H182),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B182>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B182,2),\" \",Egresados!$D182,\" \",Egresados!$E182,\" \",Egresados!$F182),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H182=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H182=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H182=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H182=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H182=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C182=\"H\",IF(Egresados!$F182=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F182=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F182=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F182=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F182=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F182=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F182=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F182=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F182=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F182=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B182>0,CONCATENATE(Egresados!$G182,\" \",Egresados!$D182,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L182),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C182=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B182>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M182,\" \",Egresados!$O182,\" \",Egresados!$E182,\" \",Egresados!$D182),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-10-25",null,"M","Mónica Monserrat Martínez García","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B183>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B183,2),\" \",Egresados!$D183,\" \",Egresados!$G183,\" \",Egresados!$H183),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B183>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B183,2),\" \",Egresados!$D183,\" \",Egresados!$E183,\" \",Egresados!$F183),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H183=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H183=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H183=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H183=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H183=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C183=\"H\",IF(Egresados!$F183=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F183=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F183=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F183=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F183=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F183=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F183=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F183=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F183=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F183=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B183>0,CONCATENATE(Egresados!$G183,\" \",Egresados!$D183,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L183),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C183=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B183>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M183,\" \",Egresados!$O183,\" \",Egresados!$E183,\" \",Egresados!$D183),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-10-23",null,"H","Omar Guadalupe Claudio Gómez","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B184>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B184,2),\" \",Egresados!$D184,\" \",Egresados!$G184,\" \",Egresados!$H184),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B184>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B184,2),\" \",Egresados!$D184,\" \",Egresados!$E184,\" \",Egresados!$F184),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H184=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H184=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H184=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H184=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H184=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C184=\"H\",IF(Egresados!$F184=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F184=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F184=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F184=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F184=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F184=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F184=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F184=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F184=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F184=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B184>0,CONCATENATE(Egresados!$G184,\" \",Egresados!$D184,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L184),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C184=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B184>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M184,\" \",Egresados!$O184,\" \",Egresados!$E184,\" \",Egresados!$D184),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-08-15",null,"H","Alejandro Flores Reyes","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B185>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B185,2),\" \",Egresados!$D185,\" \",Egresados!$G185,\" \",Egresados!$H185),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B185>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B185,2),\" \",Egresados!$D185,\" \",Egresados!$E185,\" \",Egresados!$F185),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H185=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H185=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H185=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H185=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H185=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C185=\"H\",IF(Egresados!$F185=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F185=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F185=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F185=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F185=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F185=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F185=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F185=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F185=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F185=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B185>0,CONCATENATE(Egresados!$G185,\" \",Egresados!$D185,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L185),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C185=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B185>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M185,\" \",Egresados!$O185,\" \",Egresados!$E185,\" \",Egresados!$D185),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-08-02",null,"H","Andrés Montes De Oca Rebolledo","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B186>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B186,2),\" \",Egresados!$D186,\" \",Egresados!$G186,\" \",Egresados!$H186),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B186>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B186,2),\" \",Egresados!$D186,\" \",Egresados!$E186,\" \",Egresados!$F186),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H186=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H186=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H186=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H186=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H186=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C186=\"H\",IF(Egresados!$F186=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F186=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F186=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F186=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F186=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F186=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F186=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F186=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F186=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F186=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B186>0,CONCATENATE(Egresados!$G186,\" \",Egresados!$D186,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L186),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C186=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B186>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M186,\" \",Egresados!$O186,\" \",Egresados!$E186,\" \",Egresados!$D186),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-07-13",null,"M","Carmen Edith Domínguez Flores","Ing. Fís.","MOPTO","Phys. Eng.","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B187>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B187,2),\" \",Egresados!$D187,\" \",Egresados!$G187,\" \",Egresados!$H187),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B187>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B187,2),\" \",Egresados!$D187,\" \",Egresados!$E187,\" \",Egresados!$F187),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H187=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H187=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H187=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H187=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H187=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C187=\"H\",IF(Egresados!$F187=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F187=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F187=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F187=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F187=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F187=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F187=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F187=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F187=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F187=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B187>0,CONCATENATE(Egresados!$G187,\" \",Egresados!$D187,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L187),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C187=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B187>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M187,\" \",Egresados!$O187,\" \",Egresados!$E187,\" \",Egresados!$D187),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-06-29",null,"H","German Godínez Granados","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B188>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B188,2),\" \",Egresados!$D188,\" \",Egresados!$G188,\" \",Egresados!$H188),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B188>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B188,2),\" \",Egresados!$D188,\" \",Egresados!$E188,\" \",Egresados!$F188),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H188=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H188=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H188=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H188=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H188=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C188=\"H\",IF(Egresados!$F188=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F188=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F188=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F188=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F188=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F188=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F188=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F188=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F188=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F188=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B188>0,CONCATENATE(Egresados!$G188,\" \",Egresados!$D188,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L188),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C188=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B188>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M188,\" \",Egresados!$O188,\" \",Egresados!$E188,\" \",Egresados!$D188),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-06-29",null,"H","Marthoz Angulo Calderon","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B189>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B189,2),\" \",Egresados!$D189,\" \",Egresados!$G189,\" \",Egresados!$H189),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B189>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B189,2),\" \",Egresados!$D189,\" \",Egresados!$E189,\" \",Egresados!$F189),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H189=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H189=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H189=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H189=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H189=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C189=\"H\",IF(Egresados!$F189=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F189=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F189=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F189=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F189=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F189=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F189=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F189=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F189=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F189=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B189>0,CONCATENATE(Egresados!$G189,\" \",Egresados!$D189,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L189),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C189=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B189>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M189,\" \",Egresados!$O189,\" \",Egresados!$E189,\" \",Egresados!$D189),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-06-25",null,"H","José Alfonso Bautista López","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B190>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B190,2),\" \",Egresados!$D190,\" \",Egresados!$G190,\" \",Egresados!$H190),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B190>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B190,2),\" \",Egresados!$D190,\" \",Egresados!$E190,\" \",Egresados!$F190),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H190=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H190=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H190=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H190=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H190=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C190=\"H\",IF(Egresados!$F190=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F190=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F190=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F190=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F190=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F190=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F190=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F190=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F190=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F190=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B190>0,CONCATENATE(Egresados!$G190,\" \",Egresados!$D190,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L190),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C190=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B190>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M190,\" \",Egresados!$O190,\" \",Egresados!$E190,\" \",Egresados!$D190),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-06-25",null,"H","Cesar Mauricio Peña Martínez","Lic. Fís","MOPTO","Phys.","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B191>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B191,2),\" \",Egresados!$D191,\" \",Egresados!$G191,\" \",Egresados!$H191),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B191>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B191,2),\" \",Egresados!$D191,\" \",Egresados!$E191,\" \",Egresados!$F191),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H191=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H191=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H191=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H191=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H191=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C191=\"H\",IF(Egresados!$F191=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F191=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F191=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F191=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F191=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F191=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F191=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F191=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F191=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F191=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B191>0,CONCATENATE(Egresados!$G191,\" \",Egresados!$D191,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L191),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C191=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B191>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M191,\" \",Egresados!$O191,\" \",Egresados!$E191,\" \",Egresados!$D191),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-05-14",null,"H","Rodrigo Páez Aguirre","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B192>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B192,2),\" \",Egresados!$D192,\" \",Egresados!$G192,\" \",Egresados!$H192),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B192>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B192,2),\" \",Egresados!$D192,\" \",Egresados!$E192,\" \",Egresados!$F192),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H192=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H192=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H192=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H192=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H192=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C192=\"H\",IF(Egresados!$F192=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F192=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F192=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F192=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F192=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F192=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F192=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F192=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F192=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F192=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B192>0,CONCATENATE(Egresados!$G192,\" \",Egresados!$D192,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L192),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C192=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B192>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M192,\" \",Egresados!$O192,\" \",Egresados!$E192,\" \",Egresados!$D192),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-04-30",null,"H","Felipe Cock Martínez","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B193>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B193,2),\" \",Egresados!$D193,\" \",Egresados!$G193,\" \",Egresados!$H193),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B193>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B193,2),\" \",Egresados!$D193,\" \",Egresados!$E193,\" \",Egresados!$F193),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H193=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H193=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H193=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H193=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H193=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C193=\"H\",IF(Egresados!$F193=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F193=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F193=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F193=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F193=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F193=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F193=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F193=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F193=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F193=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B193>0,CONCATENATE(Egresados!$G193,\" \",Egresados!$D193,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L193),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C193=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B193>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M193,\" \",Egresados!$O193,\" \",Egresados!$E193,\" \",Egresados!$D193),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-08-17",null,"M","Mirna Denisse Barreriro Argüelles","M. F.","DCO","M. Phys.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B194>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B194,2),\" \",Egresados!$D194,\" \",Egresados!$G194,\" \",Egresados!$H194),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B194>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B194,2),\" \",Egresados!$D194,\" \",Egresados!$E194,\" \",Egresados!$F194),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H194=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H194=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H194=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H194=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H194=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C194=\"H\",IF(Egresados!$F194=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F194=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F194=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F194=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F194=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F194=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F194=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F194=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F194=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F194=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B194>0,CONCATENATE(Egresados!$G194,\" \",Egresados!$D194,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L194),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C194=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B194>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M194,\" \",Egresados!$O194,\" \",Egresados!$E194,\" \",Egresados!$D194),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-08-02",null,"M","Brenda Mireya Guzmán Valdivia","Lic. Fís","MCO","Phys.","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B195>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B195,2),\" \",Egresados!$D195,\" \",Egresados!$G195,\" \",Egresados!$H195),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B195>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B195,2),\" \",Egresados!$D195,\" \",Egresados!$E195,\" \",Egresados!$F195),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H195=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H195=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H195=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H195=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H195=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C195=\"H\",IF(Egresados!$F195=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F195=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F195=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F195=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F195=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F195=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F195=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F195=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F195=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F195=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B195>0,CONCATENATE(Egresados!$G195,\" \",Egresados!$D195,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L195),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C195=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B195>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M195,\" \",Egresados!$O195,\" \",Egresados!$E195,\" \",Egresados!$D195),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-03-15",null,"H","Arturo Ignacio Hernández Serrano","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B196>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B196,2),\" \",Egresados!$D196,\" \",Egresados!$G196,\" \",Egresados!$H196),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B196>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B196,2),\" \",Egresados!$D196,\" \",Egresados!$E196,\" \",Egresados!$F196),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H196=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H196=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H196=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H196=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H196=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C196=\"H\",IF(Egresados!$F196=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F196=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F196=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F196=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F196=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F196=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F196=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F196=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F196=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F196=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B196>0,CONCATENATE(Egresados!$G196,\" \",Egresados!$D196,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L196),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C196=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B196>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M196,\" \",Egresados!$O196,\" \",Egresados!$E196,\" \",Egresados!$D196),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-02-15",null,"H","Ronald Nelson Moorcroft","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B197>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B197,2),\" \",Egresados!$D197,\" \",Egresados!$G197,\" \",Egresados!$H197),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B197>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B197,2),\" \",Egresados!$D197,\" \",Egresados!$E197,\" \",Egresados!$F197),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H197=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H197=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H197=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H197=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H197=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C197=\"H\",IF(Egresados!$F197=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F197=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F197=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F197=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F197=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F197=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F197=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F197=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F197=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F197=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B197>0,CONCATENATE(Egresados!$G197,\" \",Egresados!$D197,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L197),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C197=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B197>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M197,\" \",Egresados!$O197,\" \",Egresados!$E197,\" \",Egresados!$D197),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-01-19",null,"M","Yuliana Mariem Espinosa Sánchez","M. en O.","DCO","M. O.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B198>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B198,2),\" \",Egresados!$D198,\" \",Egresados!$G198,\" \",Egresados!$H198),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B198>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B198,2),\" \",Egresados!$D198,\" \",Egresados!$E198,\" \",Egresados!$F198),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H198=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H198=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H198=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H198=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H198=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C198=\"H\",IF(Egresados!$F198=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F198=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F198=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F198=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F198=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F198=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F198=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F198=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F198=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F198=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B198>0,CONCATENATE(Egresados!$G198,\" \",Egresados!$D198,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L198),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C198=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B198>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M198,\" \",Egresados!$O198,\" \",Egresados!$E198,\" \",Egresados!$D198),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2018-01-18",null,"M","Maribel Juárez Hernández","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B199>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B199,2),\" \",Egresados!$D199,\" \",Egresados!$G199,\" \",Egresados!$H199),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B199>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B199,2),\" \",Egresados!$D199,\" \",Egresados!$E199,\" \",Egresados!$F199),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H199=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H199=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H199=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H199=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H199=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C199=\"H\",IF(Egresados!$F199=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F199=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F199=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F199=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F199=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F199=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F199=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F199=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F199=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F199=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B199>0,CONCATENATE(Egresados!$G199,\" \",Egresados!$D199,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L199),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C199=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B199>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M199,\" \",Egresados!$O199,\" \",Egresados!$E199,\" \",Egresados!$D199),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-20",null,"H","José Eduardo Gutiérrez Prado","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B200>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B200,2),\" \",Egresados!$D200,\" \",Egresados!$G200,\" \",Egresados!$H200),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B200>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B200,2),\" \",Egresados!$D200,\" \",Egresados!$E200,\" \",Egresados!$F200),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H200=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H200=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H200=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H200=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H200=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C200=\"H\",IF(Egresados!$F200=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F200=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F200=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F200=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F200=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F200=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F200=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F200=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F200=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F200=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B200>0,CONCATENATE(Egresados!$G200,\" \",Egresados!$D200,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L200),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C200=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B200>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M200,\" \",Egresados!$O200,\" \",Egresados!$E200,\" \",Egresados!$D200),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-20",null,"M","Ninfa Del Carmen Lozano Rincón","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B201>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B201,2),\" \",Egresados!$D201,\" \",Egresados!$G201,\" \",Egresados!$H201),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B201>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B201,2),\" \",Egresados!$D201,\" \",Egresados!$E201,\" \",Egresados!$F201),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H201=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H201=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H201=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H201=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H201=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C201=\"H\",IF(Egresados!$F201=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F201=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F201=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F201=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F201=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F201=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F201=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F201=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F201=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F201=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctora en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B201>0,CONCATENATE(Egresados!$G201,\" \",Egresados!$D201,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L201),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C201=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B201>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M201,\" \",Egresados!$O201,\" \",Egresados!$E201,\" \",Egresados!$D201),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-19",null,"M","María Del Rosario Bautista Morales","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B202>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B202,2),\" \",Egresados!$D202,\" \",Egresados!$G202,\" \",Egresados!$H202),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B202>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B202,2),\" \",Egresados!$D202,\" \",Egresados!$E202,\" \",Egresados!$F202),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H202=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H202=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H202=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H202=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H202=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C202=\"H\",IF(Egresados!$F202=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F202=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F202=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F202=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F202=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F202=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F202=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F202=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F202=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F202=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B202>0,CONCATENATE(Egresados!$G202,\" \",Egresados!$D202,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L202),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C202=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B202>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M202,\" \",Egresados!$O202,\" \",Egresados!$E202,\" \",Egresados!$D202),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-15",null,"H","José Hernández Delgado","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B203>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B203,2),\" \",Egresados!$D203,\" \",Egresados!$G203,\" \",Egresados!$H203),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B203>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B203,2),\" \",Egresados!$D203,\" \",Egresados!$E203,\" \",Egresados!$F203),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H203=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H203=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H203=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H203=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H203=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C203=\"H\",IF(Egresados!$F203=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F203=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F203=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F203=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F203=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F203=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F203=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F203=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F203=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F203=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B203>0,CONCATENATE(Egresados!$G203,\" \",Egresados!$D203,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L203),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C203=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B203>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M203,\" \",Egresados!$O203,\" \",Egresados!$E203,\" \",Egresados!$D203),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-13",null,"H","Jonathan Ávalos Hernández","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B204>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B204,2),\" \",Egresados!$D204,\" \",Egresados!$G204,\" \",Egresados!$H204),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B204>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B204,2),\" \",Egresados!$D204,\" \",Egresados!$E204,\" \",Egresados!$F204),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H204=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H204=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H204=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H204=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H204=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C204=\"H\",IF(Egresados!$F204=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F204=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F204=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F204=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F204=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F204=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F204=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F204=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F204=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F204=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B204>0,CONCATENATE(Egresados!$G204,\" \",Egresados!$D204,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L204),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C204=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B204>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M204,\" \",Egresados!$O204,\" \",Egresados!$E204,\" \",Egresados!$D204),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-13",null,"H","Yoshio Eduardo Castijellos Los Santos","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B205>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B205,2),\" \",Egresados!$D205,\" \",Egresados!$G205,\" \",Egresados!$H205),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B205>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B205,2),\" \",Egresados!$D205,\" \",Egresados!$E205,\" \",Egresados!$F205),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H205=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H205=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H205=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H205=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H205=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C205=\"H\",IF(Egresados!$F205=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F205=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F205=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F205=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F205=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F205=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F205=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F205=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F205=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F205=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B205>0,CONCATENATE(Egresados!$G205,\" \",Egresados!$D205,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L205),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C205=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B205>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M205,\" \",Egresados!$O205,\" \",Egresados!$E205,\" \",Egresados!$D205),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-11",null,"H","Carlos Ismael Mares Castro","M. en O.","DCO","M. O.","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B206>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B206,2),\" \",Egresados!$D206,\" \",Egresados!$G206,\" \",Egresados!$H206),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B206>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B206,2),\" \",Egresados!$D206,\" \",Egresados!$E206,\" \",Egresados!$F206),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H206=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H206=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H206=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H206=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H206=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C206=\"H\",IF(Egresados!$F206=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F206=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F206=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F206=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F206=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F206=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F206=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F206=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F206=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F206=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B206>0,CONCATENATE(Egresados!$G206,\" \",Egresados!$D206,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L206),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C206=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B206>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M206,\" \",Egresados!$O206,\" \",Egresados!$E206,\" \",Egresados!$D206),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-11",null,"H","Josué Adin Minguela Gallardo","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B207>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B207,2),\" \",Egresados!$D207,\" \",Egresados!$G207,\" \",Egresados!$H207),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B207>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B207,2),\" \",Egresados!$D207,\" \",Egresados!$E207,\" \",Egresados!$F207),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H207=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H207=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H207=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H207=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H207=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C207=\"H\",IF(Egresados!$F207=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F207=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F207=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F207=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F207=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F207=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F207=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F207=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F207=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F207=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B207>0,CONCATENATE(Egresados!$G207,\" \",Egresados!$D207,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L207),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C207=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B207>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M207,\" \",Egresados!$O207,\" \",Egresados!$E207,\" \",Egresados!$D207),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-11",null,"H","Reinaldo Arturo Zapata Peña","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B208>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B208,2),\" \",Egresados!$D208,\" \",Egresados!$G208,\" \",Egresados!$H208),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B208>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B208,2),\" \",Egresados!$D208,\" \",Egresados!$E208,\" \",Egresados!$F208),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H208=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H208=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H208=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H208=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H208=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C208=\"H\",IF(Egresados!$F208=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F208=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F208=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F208=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F208=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F208=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F208=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F208=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F208=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F208=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B208>0,CONCATENATE(Egresados!$G208,\" \",Egresados!$D208,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L208),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C208=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B208>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M208,\" \",Egresados!$O208,\" \",Egresados!$E208,\" \",Egresados!$D208),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-08",null,"M","María Fernanda González Rodríguez","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B209>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B209,2),\" \",Egresados!$D209,\" \",Egresados!$G209,\" \",Egresados!$H209),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B209>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B209,2),\" \",Egresados!$D209,\" \",Egresados!$E209,\" \",Egresados!$F209),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H209=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H209=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H209=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H209=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H209=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C209=\"H\",IF(Egresados!$F209=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F209=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F209=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F209=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F209=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F209=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F209=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F209=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F209=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F209=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B209>0,CONCATENATE(Egresados!$G209,\" \",Egresados!$D209,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L209),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C209=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B209>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M209,\" \",Egresados!$O209,\" \",Egresados!$E209,\" \",Egresados!$D209),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-07",null,"H","Jorge Eduardo Aguirre Rocha","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B210>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B210,2),\" \",Egresados!$D210,\" \",Egresados!$G210,\" \",Egresados!$H210),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B210>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B210,2),\" \",Egresados!$D210,\" \",Egresados!$E210,\" \",Egresados!$F210),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H210=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H210=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H210=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H210=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H210=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C210=\"H\",IF(Egresados!$F210=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F210=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F210=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F210=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F210=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F210=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F210=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F210=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F210=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F210=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B210>0,CONCATENATE(Egresados!$G210,\" \",Egresados!$D210,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L210),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C210=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B210>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M210,\" \",Egresados!$O210,\" \",Egresados!$E210,\" \",Egresados!$D210),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-07",null,"H","Jorge Alberto Molina González ","Ing.","MCO","Eng. ","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B211>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B211,2),\" \",Egresados!$D211,\" \",Egresados!$G211,\" \",Egresados!$H211),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B211>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B211,2),\" \",Egresados!$D211,\" \",Egresados!$E211,\" \",Egresados!$F211),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H211=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H211=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H211=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H211=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H211=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C211=\"H\",IF(Egresados!$F211=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F211=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F211=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F211=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F211=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F211=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F211=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F211=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F211=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F211=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B211>0,CONCATENATE(Egresados!$G211,\" \",Egresados!$D211,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L211),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C211=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B211>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M211,\" \",Egresados!$O211,\" \",Egresados!$E211,\" \",Egresados!$D211),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-12-05",null,"M","Yaily Fernández Arteaga","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B212>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B212,2),\" \",Egresados!$D212,\" \",Egresados!$G212,\" \",Egresados!$H212),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B212>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B212,2),\" \",Egresados!$D212,\" \",Egresados!$E212,\" \",Egresados!$F212),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H212=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H212=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H212=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H212=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H212=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C212=\"H\",IF(Egresados!$F212=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F212=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F212=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F212=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F212=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F212=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F212=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F212=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F212=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F212=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B212>0,CONCATENATE(Egresados!$G212,\" \",Egresados!$D212,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L212),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C212=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B212>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M212,\" \",Egresados!$O212,\" \",Egresados!$E212,\" \",Egresados!$D212),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-11-04",null,"M","Milvia Iris Alata Tejedo","Lic. C.","MCO","B. Sc","MSO","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B213>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B213,2),\" \",Egresados!$D213,\" \",Egresados!$G213,\" \",Egresados!$H213),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B213>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B213,2),\" \",Egresados!$D213,\" \",Egresados!$E213,\" \",Egresados!$F213),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H213=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H213=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H213=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H213=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H213=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C213=\"H\",IF(Egresados!$F213=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F213=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F213=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F213=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F213=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F213=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F213=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F213=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F213=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F213=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestra en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B213>0,CONCATENATE(Egresados!$G213,\" \",Egresados!$D213,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L213),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C213=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"de la"},{"$f":"IF(Egresados!$B213>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M213,\" \",Egresados!$O213,\" \",Egresados!$E213,\" \",Egresados!$D213),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-11-03",null,"H","Juan Manuel Franco Sánchez","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B214>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B214,2),\" \",Egresados!$D214,\" \",Egresados!$G214,\" \",Egresados!$H214),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B214>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B214,2),\" \",Egresados!$D214,\" \",Egresados!$E214,\" \",Egresados!$F214),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H214=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H214=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H214=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H214=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H214=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C214=\"H\",IF(Egresados!$F214=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F214=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F214=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F214=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F214=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F214=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F214=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F214=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F214=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F214=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B214>0,CONCATENATE(Egresados!$G214,\" \",Egresados!$D214,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L214),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C214=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B214>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M214,\" \",Egresados!$O214,\" \",Egresados!$E214,\" \",Egresados!$D214),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-11-03",null,"H","Carlos Enrique Porras Barajas","Ing.","MOPTO","Eng. ","M. O","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B215>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B215,2),\" \",Egresados!$D215,\" \",Egresados!$G215,\" \",Egresados!$H215),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B215>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B215,2),\" \",Egresados!$D215,\" \",Egresados!$E215,\" \",Egresados!$F215),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H215=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H215=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H215=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H215=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H215=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"Master in Optomechatronics"},{"$f":"IF(Egresados!$C215=\"H\",IF(Egresados!$F215=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F215=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F215=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F215=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F215=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F215=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F215=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F215=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F215=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F215=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Maestro en Optomecatrónica"},{"$f":"IF(Egresados!$B215>0,CONCATENATE(Egresados!$G215,\" \",Egresados!$D215,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L215),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C215=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B215>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M215,\" \",Egresados!$O215,\" \",Egresados!$E215,\" \",Egresados!$D215),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
["2017-10-16",null,"H","Diecenia Peralta Domínguez","M. en C. ","DCO","M.S","PhD","NO",{"$f":"IF(Egresados!$B216>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B216,2),\" \",Egresados!$D216,\" \",Egresados!$G216,\" \",Egresados!$H216),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$B216>0,CONCATENATE(LEFT(Egresados!$B216,2),\" \",Egresados!$D216,\" \",Egresados!$E216,\" \",Egresados!$F216),\"No aplica\")","v":"No aplica"},{"$f":"IF(Egresados!$H216=\"PhD\",\"PhD in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H216=\"MSO\",\"Master in Optical Sciences\",IF(Egresados!$H216=\"M. O\",\"Master in Optomechatronics\",IF(Egresados!$H216=\"MPICYT\",\"Interinstitutional Master in Science and Technology\",IF(Egresados!$H216=\"DPICYT\",\"Interinstitutional PhD in Science and Technology\",\"X\")))))","v":"PhD in Optical Sciences"},{"$f":"IF(Egresados!$C216=\"H\",IF(Egresados!$F216=\"DCO\",\"Doctor en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F216=\"MCO\",\"Maestro en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F216=\"MOPTO\",\"Maestro en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F216=\"MPICYT\",\"Maestro en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F216=\"DPICYT\",\"Doctor en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))),IF(Egresados!$F216=\"DCO\",\"Doctora en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F216=\"MCO\",\"Maestra en Ciencias (Óptica)\",IF(Egresados!$F216=\"MOPTO\",\"Maestra en Optomecatrónica\",IF(Egresados!$F216=\"MPICYT\",\"Maestra en Ciencia y Tecnología\",IF(Egresados!$F216=\"DPICYT\",\"Doctora en Ciencia y Tecnología\",\"X\"))))))","v":"Doctor en Ciencias (Óptica)"},{"$f":"IF(Egresados!$B216>0,CONCATENATE(Egresados!$G216,\" \",Egresados!$D216,\" was conferred the degree of \",Egresados!$L216),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"},{"$f":"IF(Egresados!$C216=\"H\",\"del\",\"de la\")","v":"del"},{"$f":"IF(Egresados!$B216>0,CONCATENATE(\"Obtención del grado de \",Egresados!$M216,\" \",Egresados!$O216,\" \",Egresados!$E216,\" \",Egresados!$D216),\"NO APLICA\")","v":"NO APLICA"}]
[]
["Sistema",{"$f":"COUNTIF(I:I,\"SI\")","v":0}]
["Fuera de sistema",{"$f":"COUNTIF(I:I,\"NO\")","v":168}]

{"sheet":"Perfil","index":3,"n_rows":173,"n_cols":17,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1,{"$f":"A1+1","v":2},3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
["No.","CODIGO","Nombre","Asesor","CO - Asesor","Tesis","Resumen","Sinodal 1","Puesto","Sinodal 2","Puesto2","Sinodal3","Puesto 5","Sinodal4","Puesto4","Sinodal5","Puesto5"]
[1,"01a","Edwin Johan Ortiz Riaño","Dr. Eden Morales Narváez",null,"\" FLUORESCENCE QUENCHING-BASED IMMUNOSENSING PLATFORM FOR THE DETECTION OF CLINICALLY RELEVANT PROTEINS”","Immunoassays are nowadays a crucial tool for diagnostics, drug development, and environmental monitoring. However, most immunoassay methods involve cumbersome procedures such as washing, blocking, or separation steps, and in general, require many bioreagents for their operation. In this thesis, “a single-step immunosensing platform based on the fluorescence quenching capability of graphene oxide (GO) and the versatile format offered by the famous 96 microwell plates was developed”. This approach was used for the detection of clinically relevant proteins such as Human immunoglobulin G (H-IgG), Prostate Specific Antigen (PSA), and Heat Shock Protein 72 (Hsp72). Our immunosensing method exploits a single antibody conjugated with a fluorophore (F-Ab).\n\nThe fluorescence intensity of F-Ab (a donor) can be strongly quenched when F-Ab is incubated within GO-covered microwell surfaces (an acceptor) via non-radiative energy transfer. However, when the analyte is added, the formation of immunocomplexes involves non-covalent intermolecular interactions such as hydrogen bonding, electrostatic interactions, hydrophobic, and Van der Waals forces. We hypothesize that such intermolecular interactions hinder the affinity between immunocomplexes and GO-covered microwell surfaces, and as a consequence, in the proposed biosensing platform, the aforementioned non-radiative energy transfer is not observable upon immunocomplexes formation. Moreover, we proved that the studied immunosensing platform can be successfully employed to monitor the association process occurring between proteins, and therefore, determine binding kinetic constants whose values obtained match with those values reported in the literature and by the respective suppliers. All in all, we developed a single-step immunosensing platform where the biodetection can be monitored in real-time, avoiding cumbersome procedures like washing, separation, or blocking steps, and it is a relatively cost-effective system as the assay is around 0.47 USD per test at the laboratory scale.\n\nFurthermore, our outstanding immunosensing platform is a potential method for the clinical diagnosis of prostate cancer and acute kidney injury, as demonstrated here via the analysis of real samples. In addition, as the association process is monitored, this technology can be used for the determination of the antibody affinity, or in biochemistry studies where the understanding of structure/function relationships are in function of protein-protein interactions, or even in the validation of potential biomarkers where binding kinetic parameters are relevant.","Dr. Gonzalo Ramírez García","(Sinodal Externo - CIQA, Secretario)","Dra. Luz María López Marín","(Sinodal Externo – CFATA, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Eden Morales Narváez","(Director de tesis, Presidente)"]
[2,"02a","David Rojas Durán","Dr. Gonzalo Páez Padilla","Dr. Ismael Torres Gómez","\"MIRA RÉFLEX 2X25 CON RETÍCULA ILUMINADA POR FIBRA ÓPTICA DE PLÁSTICO FLUORESCENTE\"","Este trabajo presenta el desarrollo tecnológico de una mira réflex con amplificación óptica y retícula iluminada por fibra óptica de plástico fluorescente. La mira réflex es un tipo de mira óptica terrestre que se destaca principalmente por su efectividad en objetivos a corta y mediana distancia, además de presentar un tamaño y peso reducido entre otras ventajas funcionales. Para realizar este proyecto se llevó a cabo un desarrollo conceptual, el análisis de diferentes alternativas en cuanto a su construcción y la definición de la propuesta. Posteriormente, se diseñó y fabrico un prototipo de mira réflex 2x25, con las siguientes características: una amplificación de 2x, un tamaño de lente objetivo de 25 mm, un alivio de ojo de 70 mm, diámetro de pupila de salida de 10 mm y una retícula de color rojo iluminada por una fibra óptica de plástico fluorescente, todo dentro de un dispositivo cuyo largo no excede 150 mm. El diseño del soporte optomecánico del instrumento permite integrar el sistema óptico Kepleriano, el sistema réflex y el mecanismo de ajuste de posición de la imagen de la retícula iluminada; garantizando así el acoplamiento y ajuste de los elementos móviles como la lente ocular y la retícula. Una vez armado el prototipo, de la mira réflex se analizó su funcionalidad mediante pruebas preliminares de amplificación, campo de visión y el tamaño de la retícula iluminada","Dr. Efraín Mejía Beltrán","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. José Zacarías Malacara Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gonzalo Páez Padilla","(Director de tesis, Presidente)"]
[3,"03a","Teresa Elena Pórraz Culebro","Dr. Alejandro Martínez Ríos",null,"“REJILLAS GRABADAS EN FIBRA ÓPTICA CON LÁSER DE CO2: APLICACIONES A SENSORES Y LÁSERES”","En este proyecto se propuso el desarrollo de Rejillas de Periodo Largo (RPL) en Fibra Óptica usando como fuente de calor para su fabricación un láser de CO2 con una longitud de onda 10.6 μm. En particular, se desarrolló la metodología para la inscripción de las llamadas RPL en fibras ópticas. Las RPL son sensibles a perturbaciones externas, particularmente de origen mecánico, químico, biológico y térmico. La respuesta o el cambio inducido por estas perturbaciones externas dependen del método y los parámetros de fabricación. En el caso de las RPL fabricadas con láser de CO2 tienen la particularidad de soportar altas temperaturas, lo cual las convierte en una excelente alternativa para el desarrollo de sensores de alta temperatura.\n\nLas RPL grabadas con láser de CO2 forman parte de una categoría de rejillas donde se utiliza una fuente de calor para modificar una sección micrométrica de la fibra, que al ser sometida a calentamiento resulta en la modificación en sus propiedades materiales, particularmente aquellas que determinan las propiedades de guiado de luz (el índice de refracción). La modificación del índice de refracción mediante calor (liberando o induciendo esfuerzos, deformando la sección de fibra, etc.) permite aplicar este tipo de técnica de grabado a casi cualquier tipo de fibra; a diferencia de las RPL grabadas con luz UV que requieren que las fibras tengan ciertas propiedades de fotosensibilidad tal que la irradiación con luz UV induce un cambio en el índice de refracción de la sección expuesta.\n\nPara la fabricación de las rejillas de periodo largo se usó principalmente una procesadora de vidrio con láser de CO2 (LZM-100 de AFL), desarrollando las rutinas de acuerdo a las características deseadas de las RPL. Las rutinas de la procesadora de vidrio permiten ajustar la energía calorífica aplicada (potencia del láser), la tensión o estado de esfuerzo durante el calentamiento, la separación entre puntos de calentamiento (el periodo) y el número total de periodos (longitud de la RPL), entre otros.\n\nEste equipo permite calentar secciones relativamente largas de fibra, lo que da una capacidad adicional para ajustar las características de las rejillas, ya que el pre-calentamiento o post-calentamiento de la sección de fibra donde se graba la RPL afecta significativamente sus características. Se ha encontrado que el pre- o post-calentamiento ayuda a reducir la variabilidad en las características espectrales de las RPL cuando éstas son fabricadas en diferentes estaciones del año bajo condiciones ambientales no controladas. Las fibras utilizadas para realizar los estudios descritos en este trabajo son fibras comerciales (980-HP, 1060-XP y SMF-28).","Dr. Alexander Kir’yanov","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Yury Barmenkov","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Alejandro Martínez Ríos","(Director de tesis, Presidente)"]
[4,"04a","Bruno Saucedo Orozco","Dr. Abundio Dávila Álvarez",null,"\" TÉCNICAS DE SPECKLE EN LA ESPECTROSCOPÍA”","La interferometría estacionaria de speckle de sensibilidad de fase para la detección de cambios de longitud de onda en la escala femtométrica depende de las diferencias de trayectoria óptica (OPD, por sus iniciales en inglés de “Optical Path Difference”) producidas por las múltiples reflexiones dentro de una esfera integradora (IS, por su iniciales en inglés de “Integrating Sphere”). En este trabajo de tesis, las OPD se calculan utilizando un programa de trazo de rayos de una esfera de vidrio recubierta con pintura blanca, lo que muestra que los OPD resultantes se distribuyen aleatoriamente sobre el campo de visión de speckle pero con una curva característica que depende en gran medida de las dimensiones de la configuración óptica, el coeficiente de reflexión interna y el diámetro de la esfera integradora que combinados producen la sensibilidad de fase de la configuración óptica. También se muestra que la eliminación de las singularidades de los vórtices es necesaria para el cálculo del cambio de fase. Las simulaciones de trazo de rayos de la configuración óptica propuesta se confirman con los resultados experimentales de la implementación óptica. Esta técnica de interferometría de speckle estacionaria, describe una configuración óptica para la espectroscopía espacial, en la cual se muestra el uso de una esfera integradora para obtener la frecuencia espacial en un interferómetro tipo Mach-Zehnder. Se ha desarrollado una teoría que muestra el uso potencial de este enfoque con el fin de evitar los fenómenos de difracción y dispersión no lineal de los espectrómetros espaciales tradicionales basados en la difracción de las rejillas. Esta misma teoría, se puede utilizar para obtener la sensibilidad de nuevos diseños de interferómetros de speckle que mejoren las capacidades de detección para una aplicación particular en el campo de la espectroscopía.","Dr. David Moreno Hernández","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. José Samuel Pérez Huerta","(Sinodal Externo – UAZ, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Abundio Dávila Álvarez","(Director de tesis, Presidente)"]
[5,"05a","José César Guerra Vázquez","Dr. Roberto Ramírez Alarcón"," Dr. William N. Plick ","“GENERATION OF HYPERENTANGLED N00N STATES WITH RADIAL AND ORBITAL ANGULAR MOMENTUM LAGUERRE-GAUSS MODES AND DETECTION BASIS CONTROL”","Hyperentanglement of photonic light modes, or entanglement occurring in systems with one or more degrees of freedom, offers a valuable resource in quantum communication and information processing. Communication systems, for example, use hyperentanglement to increase channel capacity. Hyperentanglement, however, has not been the only valuable quantum resource. Maximally path-entangled states, or N00N states, have led the development of quantum information protocols. To advance quantum technology, it is necessary to establish reliable protocols that can generate both hyperentangled and N00N states. In this dissertation, we propose two methods for the generation of hyperentangled N00N states in the spatial degrees of freedom of light. The first approach centers on (but is not limited to) the radial degree of freedom of Laguerre-Gauss modes. In this study, the pump beam is shaped by superpositions of Laguerre-Gauss radial modes to generate hyperentangled radial N00N states via spontaneous parametric down-conversion. This method illustrates how the spatial spectrum of the down-converted state can be modulated by engineering\n\nthe input pump. The resultant state, however, is noisy in nature and the cross-correlated terms limit the generation of clean, useful entangled states. The second method is a novel protocol based on the interference of two optical nonlinearities and the control of the detection basis in the orbital angular momentum degree of freedom. This configuration can produce both maximally-entangled and hyper-entangled states in at least four dimensions.\n\nThe resultant state in the four-dimensional case can be characterized as a generalization of the N00N state. As long as experimental imperfections are excluded, the production of this state is “perfect” i.e., noiseless. Using the presented setup, a vast parameter space of arbitrarily large dimensionality can be searched for other states of interest using control over the detection and pumping protocols. In addition, we demonstrate the versatility of this system through a few specific examples"," Dr. William N. Plick ","(Sinodal Externo – UD, Secretario)","Dr. Imad Agha","(Sinodal Externo – UD, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Director de tesis, Presidente del Jurado)"]
[6,"06a","Guillermo Rodrigo Aragón Pacheco","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"\"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES INTEGRADOS EN LA PLATAFORMA DE SILICIO POROSO PARA APLICACIONES EN FOTÓNICA CUÁNTICA.”","En este trabajo se desarrollan técnicas de diseño de una fuente de fotones entrelazados mediante Spontaneous Four Wave Mixing, dentro de una guía de onda, usando silicio poroso con diferentes grados de porosidad, permitiendo modular el contraste de índice de refracción en las guías de onda.","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Alfredo Benítez Lara","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Sinodal Interna, Presidenta del Jurado)"]
[7,"07a","Edwin Giovanni Trejo Liévano","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"\"FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS FOTÓNICOS PARA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN CUÁNTICA\"   ","En este trabajo se diseñó, fabricó y caracterizó un dispositivo óptico integrado controlador de fase por calentamiento localizado, basado en un interferómetro de Mach-Zhender (MZ) asimétrico y rotado respecto de la superficie del sustrato. El dispositivo integrado se implementó en un sustrato de vidrio sodocálcico (porta objetos común), explotando la versatilidad y la capacidad única de fabricación en tres dimensiones del proceso de escritura laser directa por pulsos de femtosegundos (FDLW del inglés). Se fabricaron seis interferómetros enterrados a profundidades de 100μm y orientados a 0◦ respecto de la superficie del sustrato, con valores en la diferencia de camino óptico respecto del brazo de referencia de 0μm (simétrico), 23.5μm 24.7μm, 25.9μm, 27.1μm y 28.3μm. Luego, para incrementar la respuesta en el control de fase deseado se fabricó un dispositivo con diferencia de camino óptico de 23.5μm orientado a 11° respecto de la superficie del sustrato, de forma que el brazo de referencia del MZ está enterrado a 100μm de la superficie mientras que el brazo más largo se encuentra a solo 1μm de profundidad, permitiendo una mayor eficiencia en el control de fase por calentamiento localizo del dispositivo.","Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Director de Tesis, Vocal)","Dra. Laura Rosales Zarate","(Sinodal Interna, Suplente)",null,null,"Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[8,"08a","Pedro Reynaldo Martínez Manuel","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano",null,"\"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POTABILIZADOR INTEGRAL SOLAR DE AGUA PARA COMUNIDADES RURALES\"","El control de fase en el MZ se implementa mediante calentamiento localizado aplicando voltaje en un resistor metálico que se deposita en la superficie del sustrato sobre uno de los brazos de interferómetro. El calentamiento localizado induce un cambio en el índice de refracción del material modificando la diferencia de camino óptico entre los brazos del interferómetro, lo que se traduce a un cambio de fase local en el MZ. El resistor metálico se fabrica también mediante FDLW, después de haber depositado una película delgada metálica sobre la superficie del sustrato que contiene los MZ. Se presentan simulaciones y diseños de elementos resistivos que permiten focalizar el calor en uno solo de los brazos de los interferómetros; el estudio de dichos elementos se plantea con materiales como plata, aluminio y cobre, buscando que tengan una resistencia de 20Ω con voltajes de operación de 0 a 5V.","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. J. Gonzalo Carrillo Baeza","(Sinodal Externo – CICY, Vocal)","Dr. Eduardo Venegas Reyes","(Sinodal Externo – IMTA, Vocal)","Dr. Fernando Martell Chávez","(Sinodal Interno, Suplente)","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[9,"09a"," Alan Bernal Ramírez","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo",null,"“AB-INITIO CALCULATION OF TWO-PHOTON ABSORPTION FOR SEMICONDUCTORS”","La caracterización inicial de los dispositivos, previa a la fabricación del resistor metálico, se realiza estudiando la respuesta del interferograma de MZ con la longitud de onda, para diferentes temperaturas de calentamiento uniforme del sustrato. Se obtuvieron mediciones de la potencia transmitida de cada dispositivo cuando se le inyecta luz de un laser de onda continua sintonizable en el rango de 1470nm a 1560nm, variando la temperatura de calentamiento del dispositivo en un rango de 30◦C a 75◦C, aplicando pasos de 15° C. Esta caracterización permitió identificar una sensitividad a la temperatura máxima para el dispositivo orientado a 11° de 62.3pm/C. Finalmente se implementaron los resistores metálicos, depositando una película delgada de cobre sobre los sustratos que contienen los interferometros MZ rotados 11°, los cuales fueron grabados mediante la técnica de FDLW. Lamentablemente por la situación imprevista de falla del sistema de grabado nFab en el laboratorio de Óptica Ultrarrápida del CIO, el cual se utiliza para realizar el FDLW, no fue posible realizar las suficientes pruebas de grabado y caracterización de los resistores, quedando esta última etapa como trabajo a futuro..","Dr. Eden Morales Narváez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Norberto Arzate Plata","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Director de tesis, Presidente del Jurado)"]
[10,"10a","Dante Ivan Urbieta Maldonado","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate",null,"\"ESTUDIO DE LUZ NO CLÁSICA EN GUÍAS DE ONDA UNIDIMENSIONALES ACOPLADAS\"","Las guías de onda cuánticas son de los dispositivos más utilizados en fotónica cuántica integrada, con el paso del tiempo se ha optimizado su fabricación y esto ha permitido avances en las tecnologías cuánticas. En el presente trabajo se estudia un sistema de guías de onda unidimensionales y acopladas, considerando diferentes tipos de acoplamientos, se estudió la transferencia de estados, incidiendo con diferentes estados de luz no clásica como lo son: estado de número, estado NOON, estado coherente, estado comprimido de un solo modo, un estado superposición y el estado gato de Schrödinger.\n\nSe plantearon dos distintos acoplamientos, el acoplamiento parabólico y el acoplamiento constante; para este ´ultimo también se consideró el caso en que la guía tiene defectos. Estos se introdujeron al sistema de guías como un cambio en el acoplamiento de una sola guía (la guía de incidencia), dependiendo del acoplamiento estos se pueden clasificar como defecto atractivo o defecto repulsivo. Se calculó el número promedio de fotones y la función de correlación fotón-fotón lo cual permitió conocer la posible posición de los fotones en el sistema de guías. Se investigó bajo qué condiciones se obtiene la transferencia de estados perfecta para todos los estados, en el caso del acoplamiento parabólico. Utilizando la función de correlación de dos modos se obtuvo que para este acoplamiento algunos estados presentan entrelazamiento de dos modos. Mientras, en el caso del acoplamiento constante se observa que los fotones se alejan de la guía de incidencia. Cuando se introduce un defecto repulsivo, los fotones tienden a colocarse en las guías de los extremos, sin embargo para un defecto atractivo los fotones tienden a quedarse en la guía de incidencia, entre mayor sea el valor de este defecto, mayor será el número promedio de fotones en la guía.","Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Directora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[11,"11a","Mario Montoya Chávez","Dr. Yunuen Montelongo Flores",null,"\"PERFILOMETRÍA LÁSER DE FORMA LIBRE PARA LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS Y RECONSTRUCCIONES CILÍNDRICAS EN 3D\"","La inspección de infraestructura de tuberías es esencial en la gestión de su integridad para evitar formación de agentes corrosivos y prevenir fracturas internas. Además, la reducción del flujo es de gran importancia en la distribución de agua, gas y petróleo, dado que la eficiencia depende de esto. Sin embargo, los métodos actuales están limitados por una baja resolución y bajo alcance físico de medición. Además, las técnicas actuales como las acústicas, eléctricas, magnéticas y ópticas, poseen baja precisión que no permite reconstrucciones de tuberías en 3D. En este trabajo, se establece un modelo teórico de propagación láser basado en perfilometría láser de forma libre. Además, incorpora un sistema láser totalmente funcional compuesto por un espejo cónico dentro del sistema óptico integrado que contiene los elementos necesarios para recuperar la información de desplazamiento. El dispositivo óptico presenta alta resolución, precisión y velocidad de adquisición en comparación con tecnologías actuales. Además, el dispositivo puede sellarse completamente para protegerlo del entorno de las tuberías. Este trabajo allana el camino hacia los escáneres láser autónomos para inspecciones de tuberías submarinas. Ofreciendo un sistema completo de análisis para diagnóstico de tuberías. La obtención de datos es por un escaneo de una franja circular, esta morfología es adoptada por el haz láser que incide sobre el espejo giratorio. Posteriormente, se fragmentan los fotogramas del video, tratándolos en el canal rojo para evitar la saturación, debido al diodo láser utilizado de 532 nm. Con ello es posible visualizar valores de intensidad multinivel. Los fotogramas se analizan mediante un script de procesamiento de imágenes para recuperar las coordenadas de la línea láser. Se desarrolló un algoritmo personalizado basado en la técnica de procesamiento de imágenes “skeleton”. Una vez procesada la información, las nubes de puntos son almacenadas en coordenadas euclidianas y cilíndricas, permitiendo su reconstrucción tridimensional.\n","Dra. Amalia Martínez García","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Eden Morales Narvaéz","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Yunuen Montelongo Flores","(Director de tesis, Presidente del Jurado)"]
[12,"12a","Francisco Israel Mecillas Hernández","Dr. Carmelo Guadalupe Rosales Guzmán",null,"\"GENERACIÓN DE HACES VECTORIALES MEDIANTE DISPOSITIVOS DIGITALES DE MICROESPEJOS \"","Este trabajo consistió en generar haces de luz estructurados utilizando un dispositivo digital de microespejos “DMD” (Digital Micromirrors Device por sus siglas en inglés). Para poder generar haces de luz estructurados, se utilizó la técnica de Lee, la cual consiste en generar hologramas binarios con información en amplitud y fase de diferentes campos ópticos, por medio del software Matlab los cuales se envían al DMD. De este modo, al hacer incidir un modo Gaussiano en el DMD, el haz generado en el primer orden de difracción es modulado en amplitud y fase. También se consideró el estado de polarización de los haces estructurados, y se generaron haces vectoriales, los cuales consisten en la superposición colineal de dos modos ortogonales tanto espacialmente como en polarización (base de polarización circular). Para acoplar los dos modos ortogonales, se implementó un interferómetro Sagnac de camino óptico común, el cual es un interferómetro por división de amplitud polarizable 50/50, que divide cada haz en sus componentes de polarización, horizontal y vertical. El haz de luz que es dividido se propaga en dos direcciones opuestas hacia el mismo camino ´optico. Para caracterizar los haces vectoriales se realizó polarimetría de Stokes, y cada medición de intensidad fue grabada por una CCD, donde la reconstrucción de la polarización se realizó mediante software (Matlab). Se generaron diferentes tipos de haces vectoriales entre los que destacan los modos Laguerre-Gauss (LG), Ince-Gauss Helicoidales (HIG), Mathieu-Gauss Helicoidales (HMG) y Parabólicos-Gaussianos Viajantes (TPG). ","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Rafael Espinosa Luna","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Carmelo Guadalupe Rosales Guzmán","(Director de tesis, Presidente del Jurado)"]
[13,"13a","Luis Ángel Alarcón Barajas","Dr. Eden Morales Narváez","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","\" DESARROLLO DE UN SUPERCAPACITOR BASADO EN LAS PROPIEDADES OPTOELECTRÓNICAS DE LA BIOMELANINA\"  ","Debido a la dependencia de la humanidad hacia la tecnología, recientemente se ha buscado que los procesos de obtención y almacenamiento de energía sean amigables con el medio ambiente. Los supercapacitores (SC), debido a su alta densidad de potencia, largo ciclo de vida y alta velocidad de carga y descarga, han emergido como grandes candidatos para apoyar los sistemas de almacenamiento de energía verdes.\n\nEn este trabajo se diseñó y construyó un SC de doble capa donde sus electrodos fueron hechos de nanocelulosa bacteriana, nanoalambres de plata y óxido de grafeno reducido y como electrolito una solución en gel de PVA y ácido fosfórico. Este supercapacitor vio mejorada su eficiencia gracias a las propiedades optoelectrónicas de una alomelanina vegetal. El supercapacitor fue sometido a pruebas electroquímicas, donde el dispositivo mostró un ciclo de vida mayor a 1000 ciclos de carga y descarga, y alcanzó una capacitancia de 0.593 F/g en sombra, pero en presencia de la luz solar alcanzó los 3.876 F/g, aumentando su capacitancia 6.23 veces, ya que la melanina mejora sus propiedades oxido-reductivas bajo dicha condición.\n\nEl uso de un tipo de melanina diferente al de reportes anteriores, siendo un tipo de alomelanina vegetal obtenida en la región y su uso en el desarrollo de un sistema de estado sólido da un valor añadido al trabajo y una opción para el uso de esta biomolécula en el desarrollo de electrodos para distintos dispositivos de almacenamiento de energía y sensores que puedan aprovechar sus propiedades físico-químicas. ","Dra. Rubí Reséndiz Ramírez","(Sinodal Externa - UNIVERSIDAD ANÁHUAC, Secretaria)","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño","(Sinodal Interno, Vocal)","Dr. Alfredo Benítez Lara","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. José Antonio Ávila Niño","(Sinodal Externo - CIDETEQ, Presidente del Jurado)"]
[14,"14a","Emmanuel Bautista Bustamante"," Dr. Alfredo Benítez Lara","Dr. Francisco Morales Morales","\"SEMI-AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE SILICIO POROSO PARA APLICACIONES EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS\"   ","El presente tema de investigación plantea la implementación de un reactor semiautomatizado para la obtención de silicio poroso (SiP) usando impresión 3D. Se realizó la comparación de dos reactores electroquímicos, el primero efectuando el proceso de obtención del material de forma manual mientras que en el segundo el proceso fue semiautomatizado. El diseño de ambos reactores se llevó a cabo utilizando un software de diseño asistido por computadora de la marca siemens llamado SolidEdge edición Estudiante. El prototipo de los reactores fue impreso por medio de impresión 3D por estereolitografía y deposición de material fundido las cuales resisten las condiciones ácidas del electrolito. Posterior se realizó la programación del reactor semiautomatizado mediante el software a bloques de LabVIEW en donde se programaron interfaces de usuario para la obtención de SiP monocapa y multicapa filtros ópticos tipo Fabry Perot. Por otro lado, el SiP es un material que ha ganado gran interés científico por sus propiedades luminiscentes debidas al confinamiento cuántico y a los defectos estructurales. El proceso de obtención de SiP consiste en aplicar una corriente a través de un electrolito compuesto de ácido fluorhídrico (HF) al 40% y etanol en concentración volumétrica de 1:1 dentro de un reactor electroquímico a una oblea de silicio tipo p. Al aplicar la corriente se formó una reacción electroquímica sobre la superficie de la oblea, la cual dio origen a una estructura porosa en el interior del substrato. La caracterización del material se realizó mediante gravimetría, fotoluminiscencia, catodoluminiscencia y microscopia electrónica de barrido. ","Dr. Fabián Ambriz Vargas","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Alfredo Benítez Lara","(Sinodal Interno, Vocal)","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. Haggeo Desirena Enríquez","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[15,"15a"," Carmen Edith Domínguez Flores","Dr. David Monzón Hernández",null,"\"IN-LINE FIBER FABRY-PEROT INTERFEROMETER FOR REAL-TIME SENSING APPLICATIONS”","Sensors, defined as devices or systems used for monitoring magnitudes of a certain domain to produce a signal in the electrical domain, have a fundamental role in our daily life. In recent years, technological advances in physics, chemistry, computer science, materials science and engineering have allowed the development of sensors specifically designed for industry, medicine or research applications. One of these novel technologies that has had a profound impact on the sensor community are optical fibers (a cylindrical dielectric cable to transmit information as light and consist of an inner core surrounded by a cladding) since they offer significant advantages such as flexibility, compact size, lightweight and immunity to electromagnetic interference. These characteristics, along with the capability to carry out point, distributed and quasi-distributed monitoring in real-time have attracted the attention of the sensor’s community. In this work, optical fiber Fabry-Perot interferometers are studied and used to develop in-line, compact and simple to fabricate sensors for real-time applications. Novel schemes are proposed and experimentally demonstrated to measure strain, room-temperature, relative humidity, and refractive index with improved performance.","Dr. Olivier Pottiez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Eden Morales Narváez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. David Monzón Hernández","(Director de tesis, Presidente del Jurado)"]
[16,null,"Oscar Javier Ballesteros Llanos","Dr. Efraín Mejía Beltrán",null,"\"HYBRID (RAMAN-YTTERBIUM) RING-CAVITY FABRY-PEROT-FILTERED FIBER LASER”","In this thesis, two different main projects were implemented. In the first project, we studied the experimental behavior of nonlinear Raman scattering in a single-mode Nufern 980-HP silica fiber of 1-km in length pumped a 1064-nm. We reconsider some approximations and physical facts that construct the model of Raman amplification. The motivation for this study is based on the fact that the theoretical model neglects the contribution of the small spontaneous Raman scattering (RS) signal; this is what becomes coupled and accumulated along the Raman gain medium (optical fiber), fundamental in the amplification process and; on the other hand, the Raman gain efficiency (gR) is assumed as a constant parameter for any coupled pump intensity; therefore, the theoretical model does not correspond exactly to the experimental behavior. To consider the small RS signal, we defined a Raman generator coefficient that, added to the differential equations that govern the phenomenon, allowed us to approximate the theoretical model to the experimental behavior, particularly at the threshold where typical models predict a soft Stokes generation; on the contrary, experiments present an abrupt generation. Parallel, we show that the gR is not a constant parameter.\n\nIn the second project, we present the study and the results of the modification of a Raman fiber laser. The study started with the simplest wide spectral emitting free-running distributed feedback configuration, then it was modified to a ring cavity; later, a Fabry-Perot filter was inserted within the feedback loop. Finally, 3-meters of ytterbium-doped fiber was spliced as a Stokes amplifier. In the end, the results show an important performance improvement as the laser configurations evolve; for example, laser emission is stable, less than 1-nm single Stokes line is emitted, the conversion efficiency increased, and the threshold decreased, they compared to the previous configurations. We propose this approach to be used when high stability, high efficiency, and single-line emission is desired in RFLs. \n\nAtentamente,","Dr. Yury Barmenkov","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Olivier Pottiez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Efraín Mejía Beltrán","(Director de tesis, Presidente del Jurado)"]
[16,null,"Jesús Eduardo Paredes Alcaraz","Dr. David Moreno Hernández",null," \"INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE HOLOGRAFÍA DIGITAL EN LÍNEA CON UN FRENTE DE ONDA ESFÉRICO COMO ILUMINACIÓN PARA DETERMINAR LA POSICIÓN, FORMA Y TAMAÑO DE OBJETOS MICROMÉTRICOS\"","El determinar la forma, posición y tamaño de partículas tiene numerosas aplicaciones en la industria por lo que hasta el día de hoy se siguen desarrollando diversas técnicas de medición. Una de las más utilizadas es la holografía digital en línea que resulta ser fácil de implementar y consigue varios micrómetros de resolución. Desde su descubrimiento en los años 50s la holografía ha traído beneficios tales como permitir realizar diversa clase de mediciones de muy alta precisión. Por ello, en esta tesis se presenta el desarrollo de un instrumento a partir de holografía digital en línea para extraer las propiedades de partículas antes mencionadas. Los hologramas se generaron iluminando con un diodo láser con longitud de onda de 655 nm una muestra con partículas, fueron grabados en una cámara digital de 1.12 μm de tamaño de píxel y procesados desde la tarjeta Raspberry Pi. Se utilizaron partículas de poliestireno, vidrio y aluminio de diferentes tamaños para generar diversos hologramas. Los hologramas fueron reconstruidos tomando como base matemática la integral de Fresnel Kirchoff y empleando un frente de onda esférico mediante la aproximación paraxial. En el proceso de reconstrucción se implementó un algoritmo de optimización para reducir el tiempo de procesamiento de los hologramas para finalmente extraer la forma, posición y tamaño de las partículas. La contribución de esta tesis es el desarrollo funcional de un instrumento para medición de propiedades de partículas para posteriormente poder realizar aplicaciones biomédicas.","Dra. Amalia Martínez García","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Juan Antonio Rayas Álvarez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. David Moreno Hernández","(Director de tesis, Presidente del Jurado)"]
[17,null,"Gesem Eliab Gudiño Mejía","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"\"DEEP Q-LEARNING IN ROBOTICS: A PATH PLANNING ALTERNATIVE\"","Literature shows that mobile robot research is an active field of study. An example is [1], which presents research on Human-Robot collaboration in the field of agriculture, and illustrates how this interaction can improve efficiency in agricultural activities. In addition, recent advances in the field of artificial intelligence (AI), have made it possible to find more efficient solutions in the field of robotics and computer vision. However, robotics is particularly challenging domain for any learning algorithm. A robot learning algorithm should be able converge quickly since it is difficult to carry out a million trials on such systems. It also should allow the robot to incrementally improve its performance while it is learning. In this work a development of such learning algorithms is presented. Using Deep Q-Learning, this work goes from simple robotic systems that learn how to balance a pendulum to more complex ones like performing path planning tasks that allow mobile robots to learn new behaviors in an initially unknown environment. Experiments on simulated environments have been presented and results have proved to be suitable for real world tests. ","Dr. Sebastián Salazar Colores","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Director de Tesis, Vocal)","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. Noé Guadalupe Aldana","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[17,null,"Carlos Arturo Rivera Quezada","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"\"TELEOPERATION AND CONTROL OF AN AERIAL MANIPULATOR USING A VIRTUAL REALITY SYSTEM\"","The present work is about the simulation of an aerial manipulator with a 2DoF robotic arm. First, the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and robotic arm’s mathematical modeling is obtained. The UAV model equations consider a force and torque as unknown parameters that need to be compensated by the controllable inputs which are the UAV thrust force and torque.\n\nThe manipulator’s modeling is made through the Newton-Euler algorithm and leads to a Lagrangian expression form. This form is useful to program the manipulators controller and dynamics. The torque and force are estimated and compensated in the UAV model equations.\n\nTo estimate the force and torque nonlinear observers are employed. A geometric controller on the Special Euclidean group (SE(3)) is designed for angular velocity considering angular velocity errors that are proven to converge to zero using the Lyapunov direct method. Also, a position controller is designed to compute the thrust force produced by the rotors so the UAV tracks the desired position. A Proportional-Derivative (PD) joint controller is designed to compute the manipulator joint torques to track a desired angular position. Also, manipulator controller stability has been proven using the Lyapunov method. Finally, the controller simulation results show the controller stability. The position controller tracks the desired position in the z axis direction and the angular velocity error converges to zero like the torque and force estimation errors, even with aggressive rotations. The aerial vehicle is simulated in MATLAB and the controller is programmed in MATLAB-SIMULINK. A final simulation is made by plotting a representation of the UAV with the real measured parameters to simulate a real-time flight with the obtained values. A future work is presented where a rotation error will be considered so the UAV tracks a desired x,y position from the desired rotation. Also a publication related to this work is annexed as a complementary backup.","Dr. Víctor Hugo Flores Muñoz","(Sinodal Externo - UPB, Secretario)","M.O. Diego Torres Armenta","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Director de tesis, Presidente del Jurado)"]
[16,null,"Ulises Ramírez Meza","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo",null,"\"SECOND HARMONIC GENERATION IN NANOSTRUCTURED METAMATERIALS\"","In this thesis, we conduct a theoretical and numerical study on the second-harmonic (SH) optical response of a nano-structured metamaterial. These metamaterials are composed of a periodic array of both metallic and dielectric inclusions.\n\nThe inclusions and their surrounding matrix are made of centrosymmetrical materials, for which SH is forbidden in the dipole approximation. With a proper choice of the shape of the inclusions, we may produce a geometrically non-centrosymmetric system which does allow efficient SH generation. The linear and quadratic spectra of the optical response of the metamaterial can be tunned by simple variations in the geometrical configuration of the inclusions.\n\nA theory that allows the calculation of the non linear polarization from the Geometry of the system and its linear dielectric function at the fundamental and second-harmonic frequencies is developed, and we implement an efficient scheme for its numerical computation. Thus, extending a formalism for the calculation of The macroscopic dielectric function using Haydock’s recursion method.\n\nThe formalism obtained is used in order to calculate the optical properties of Different periodic arrays of nanostructures within metallic and nonmetallic matrices. It can be applied to any combination of materials and geometry for inclusions, within the long-wavelength regime.","Dr. Norberto Arzate Plata","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Director de tesis, Presidente del Jurado)"]
[17,null,"Maria Alejandra Gonzalez Dominguez","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate",null,"\" THEORETICAL STUDY OF QUANTUM NON-LOCAL CORRELATIONS IN INCE GAUSS BEAMS\"","In recent years, structured beams have had a great development, facilitating progress in their applications, including areas like quantum mechanics, more specifically in quantum information. For example, the applications of structured light in quantum mechanics contribute significantly in high-dimensional entanglement since these beams have more degrees of freedom due to the orbital angular momentum. In this thesis, Ince Gauss beams, the solution to the paraxial wave equation in elliptic coordinates with periodic boundary conditions, are studied. These structured beams are relevant and they are characterized by an important parameter, the ellipticity , this parameter is of interest because it replicates the limiting cases of other families of structured beams. When the IGBs become the Laguerre Gauss Beams (LGB), while for the IGBs become the Hermite Gauss Beams (HGB). On consideration of these characteristics of the IGBs, and taking into account that it is a continuous basis of the SU(2), according to the similarities with the representation of the Poincaré sphere between families of structured beams, a representation of the Wigner function for the IGBs, that will depend on the quadrature operators already known from group theory and on the coefficients between IGBs and LGBs, is obtained.\n\nWhen an expression for the Wigner function was gotten, a representation for a Bell inequality, Clauser Horne Shimony Holt (CHSH) is proposed. These two representations were validated in the limit reproducing the results for LGBs. The main result of this thesis, is the value for the CHSH Bell-type inequality, for different order of the IGBs, and for different values of the ellipticity. In all the cases, the Bell inequality is violated, this shows that for the families of Ince Gauss under investigation, non-locality behaviour is presented.\n\nThis is a very important characteristic, related to entanglements, which may give some clues for future research.","Dr. Carmelo Rosales Guzmán","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Directora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[17,null,"Ana Karen Reyes","Dra. Amalia Martínez García",null,"\"IMPLEMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PINZAS ÓPTICAS MEDIANTE INTERFEROMETRÍA\"","El presente trabajo muestra una novedosa propuesta sobre la combinación de un sistema de trampa óptica con distintos interferómetros. La interferometría es utilizada como medio de caracterización del sistema de pinzas ópticas, pero también como herramienta en conjunción con las pinzas ópticas para el estudio de muestras capturadas. Las técnicas ópticas aplicadas a nivel micrométrico en el área biomédica para la obtención de información topográfica y de deformación, siguen todavía en vías de desarrollo como puede ser constatado en la literatura presentada en esta tesis. Este trabajo muestra como implementar el sistema comercial de pinzas ópticas de la empresa Thorlabs. Se explica como incorporar un interferómetro Mach-Zehnder para medir espesores relativos de muestras capturadas, demostrando que es posible medir el espesor relativo de películas delgadas, líneas de pintura e incluso de glóbulos rojos vivos. Debido a su uso en la biología la temperatura es un factor importante a conocer para evitar fotodaño en las células capturadas, aquí demostramos que es posible caracterizar la temperatura de la pinza óptica haciendo uso de un interferómetro Fabry-Perot de fibra óptica logrando medir un cambio en la temperatura de 1,63 ± 0,021 ◦C cuando la potencia del láser que forma la pinza óptica se incrementa en 100 mW, con esto eliminamos el uso de dispositivos poco accesibles como microscopios de fluorescencia y evitamos una preparación extra de la muestra con tintes sensibles a temperatura. Este trabajo es el parteaguas de investigación en pinzas ópticas dentro del Centro de Investigaciones en Óptica A.C.","Dr. Juan Antonio Rayas Álvarez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. David Monzón Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Amalia Martínez García","(Directora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[18,null,"José Hernández Delgado","Dr. Daniel Malacara Hernández",null,"\"LOCAL CURVATURE CALCULATION AND ITS USE IN IMPROVED TOPOGRAPHIC MAPS\"","In this thesis, we develop the proper mathematical tools to calculate the local curvature over any type of surface including the cornea of a human eye. The calculus of local curvature of a curve described on a plane and the common methods in ophthalmology are used to calculate and graph the curvature or power maps. Then, we extend the calculus of local curvature to surfaces, and we propose a general equation to calculate the curvature over any hypothetical mathematical surface. We connect the general equation with cases of the calculus of curvature and we show how to obtain any case from the general curvature equation. We transform the general curvature equation to the Euler equation, this form is useful to describe the Cassini ovals, which can be used to represent in a geometric manner all the cases of curvature description used in the fields of ophthalmology, tribology, and in topography. We propose a new and interesting manner to graph the common representation of a wavefront utilizing the Cassini ovals over a circular pupil. Euler equation uses the principal curvatures and the angle to graph its polar form. This approach improves the curvature description and gives more information than those of the classical color-coded maps. Examples of Cassini maps are displayed to different wavefront representations to validate the advantages over color-coded maps.","Dr. Bernardino Barrientos García","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. José Zacarías Malacara Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Daniel Malacara Doblado","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[19,null,"Lorena Rodríguez Islas","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta",null,"\"GEMELO VIRTUAL DE UN BRAZO ROBÓTICO COLABORATIVO DE 6 GRADOS DE LIBERTAD BAJO LA TÉCNICA DE REALIDAD AUMENTADA\"","Las industrias de hoy requieren mayor rapidez y sistemas aptos para la toma de decisiones. Técnicas emergentes como los robots colaborativos y la realidad aumentada, son los elementos idóneos. Se sabe que los cobots son especialmente seguros para poder trabajar con los humanos y ofrecen gran flexibilidad para adaptarse a cualquier aplicación, gracias a que no requieren de celdas de seguridad. Por otro lado, la realidad aumentada permite agregar información adicional a una imagen del mundo real [1], ofreciendo así una realidad transformada, siendo muy útil en capacitación o en asistencia al operar equipos en las empresas. Sin embargo, el desconocer y no tomar en cuenta correctamente las dimensiones de un cobot al momento de programarlo, así como el mal posicionamiento de su efector final, puede suscitar en rutinas deficientes o colisiones; por lo que el presente estudio desarrollado, busca la validación de la programación de cobots de manera gráfica, es decir, incorpora la realidad aumentada en el gemelo virtual del TechMan® TM5-900, el cual se ejecuta bajo el sistema Unity, utilizando la librería Vuforia para crear la aplicación multiplataforma que puede ejecutarse en cualquier dispositivo electrónico portátil con sistema Android, el cual corre sobre un servidor virtual, comunicando el robot físico y virtual vía Modbus. Así mismo, se describe el cálculo e implementación de la cinemática directa e inversa del cobot de 6 grados de libertad, con el fin de efectuar correctamente las posiciones en cada articulación del robot y así colocarse en la posición final de forma precisa y óptima. ","M.C Gustavo Adolfo Acevedo Ramírez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Sinodal Interno, Vocal)","M.C. Juan Margarito Sarabia Torres","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[19,null,"Ivan Hernández Gutiérrez","Dra. Amalia Martínez García",null,"\"USO DE UN OBJETIVO INTERFERENCIAL Y DE UNA LONGITUD DE ONDA SINTÉTICA EN LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS\"","Las anomalías de los glóbulos rojos (RBC por sus siglas en inglés: Red Blood Cells) son síntomas significativos para la identificación de trastornos de la salud y varias enfermedades de la sangre, que implican la modificación de los parámetros y características biofísicas de dichas células, por lo cual el análisis de la morfología de los RBC es de gran importancia. En este trabajo de tesis se presenta un sistema óptico que utiliza un objetivo interferencial Mirau para evaluar la microtopografıa de glóbulos rojos presentes en una muestra correspondiente a una gota de sangre humana. En dicho sistema óptico se implementa el algoritmo de desplazamiento de fase llamado 8-Bell6 para la recuperación del mapa de fase de la muestra. En conjunto se aplica un método de desenvolvimiento de fase de tres longitudes de onda para eliminar ambigüedades de fase de 2π. Las longitudes de onda utilizadas corresponden a una fuente de luz constituida por tres diodos emisores de luz (también conocido por la sigla LED, del inglés light-emitting diode) que emiten a tres longitudes de onda diferentes: 459.7, 512.8 y 637 nm. Para evitar cruzamiento en las señales capturadas por la cámara CCD presente en el sistema óptico, se realiza una compensación del ruido cruzado. El sistema óptico se caracteriza mediante la medición de una película delgada de aluminio cuyo espesor obtenido es de 1.082 μm, obteniendo un error relativo de las mediciones con el sistema óptico de 1.45%. La microtopografía se evalúa para diez de los RBC observados en la muestra, presentando la reconstrucción 3D de la forma de los glóbulos rojos, así como el perfil de dos diámetros perpendiculares entre sí. Los valores de diámetro y espesor obtenidos entran en el rango reportado en la literatura sobre morfología de glóbulos rojos\n\n ","Dr. Juan Antonio Rayas Alvarez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Manuel Servín Guirado","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Amalia Martínez García","(Directora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[20,null,"César Amauri Horta Velázquez","Dr. Eden Morales Narváez",null,"\"DEVELOPMENT OF A GREEN OPTICAL PH SENSOR BASED ON NANOCELLULOSE FOR POSSIBLE APPLICATIONS IN WOUND MONITORING AS A SMART DRESSINGT\"","Chronic wounds, defined as wounds that are not healing in the proper time and manner, have severe economic, clinical, and humanistic consequences. Currently, timely diagnosis of a chronic wound is hampered because wounds are assessed for chronicity and infection relying mainly on visual examinations. As a countermeasure to this problem, novel smart dressings able to perform active monitoring of meaningful parameters of the wound healing status (e.g. pH, temperature, uric acid, biomarkers) have emerged. This monitoring of smart dressings requires wearable electrochemical or optical sensors. A pure optical wearable sensor (i.e., colorimetric or fluorometric) is more simple, intuitive, and tetherless. Nevertheless, current optical pH monitoring smart dressings are usually based on synthetic pH-responsive dyes or nanomaterials that require time-demanding synthesis processes, and high resource consumption. Hence, as a much simpler and greener alternative, herein, three natural pigment-based optical pH sensors embedded in a nanocellulose film are proposed.\n\n \n\nThe natural pigments used, i.e., chlorophyll, anthocyanins, and curcumin are extracted simply by solvent-extraction from spinach, red cabbage, and roselle, respectively, while the curcumin source is a commercial-grade turmeric powder. The optical pH-responsiveness of the pigment-rich extracts in a pH range of 3-10 was characterized by measuring their UV-vis absorption, emission, and excitation spectra. Moreover, the color coordinates in the CIE (Commission Internationale de l'éclairage) 1976 (L* a* b*) color space were calculated for each pH. These pH sensors have been pointed out as an excellent alternative for wound monitoring applications since they are composed solely of natural pigments and bacterial nanocellulose, which are not only recognized as biocompatible but also have been proved to have different valuable bioactivities and synergistic effects for wound healing. The three pigmentbased pH sensors provide a colorimetric, fluorometric, and visual assessment of the pH in a window of biological significance for wound healing (pH=4-9).","Dr. Josué David Mota Morales","(Sinodal Externo -CFATA, Secretario)","Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Eden Morales Narváez","(Director de tesis, Presidente del Jurado)"]
[21,null,"William Leith Salas","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado",null,"\"ESTRATEGIAS DE EXPLORACIÓN DE AMBIENTES CON BASE EN VISIÓN ARTIFICIAL USANDO ROBOTS HETEROGÉNEOS\"","La búsqueda de objetos es una tarea compleja y exigente, especialmente en un entorno desconocido o parcialmente conocido; por lo tanto, disponer de una estrategia adecuada para mejorar esta tarea es esencial. Con los recientes avances en los sistemas robóticos, un solo robot podría realizar complejas tareas autónomas de búsqueda de objetos, sin embargo, utilizando un equipo de robots heterogéneos esta tarea puede agilizarse combinando las capacidades individuales de los robots. En este trabajo se presenta una estrategia para buscar un objeto y llegar a su ubicación. La estrategia propuesta se basa en la exploración de un entorno desconocido mediante la colaboración de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) y un vehículo terrestre no tripulado (UGV). Para evaluar la estrategia propuesta, se construyó un entorno virtual estructurado en el que es usando un UAV, equipado con una cámara monocular apuntando hacia abajo para buscar el objetivo y transmitir información valiosa del entorno a un UGV. El UGV equipado con un sensor de profundidad navega el ambiente utilizando la información antes obtenida por el vehículo aéreo para llegar al objetivo. Se propusieron estrategias para localización del objetivo, la recolección de información y la comunicación de esta información entre los robots, además, se propusieron estrategias de exploración y navegación del ambienta para el robot terrestre. Para evaluar las estrategias propuestas se realizaron tres experimentos con características que se diferencian en la cantidad de información obtenida por el robot aéreo, se presentan los resultados obtenidos en distintos escenarios y se exponen las conclusiones.","M.I. Juan Margarito Sarabia Torres","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Director de Tesis, Vocal)","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"M.C. Gustavo Adolfo Acevedo","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[22,null,"Ángel Guillermo Cadena Hernández","Dr. Manuel Humberto de la Torre Ibarra",null," \"MEDICIÓN DE MICRO VARIACIONES EN LA PRESIÓN INTRAOCULAR A TRAVÉS DE LA CÓRNEA USANDO FD-OCT\"","En este proyecto se buscó analizar las variaciones mecánicas de la córnea al incrementar el líquido dentro de la cámara anterior del globo ocular por medio de un arreglo de tomografía de coherencia óptica (OCT). El sistema permite caracterizar el ancho de la córnea y obtener una señal tomográfica en 2D por medio de una sola exposición. Se diseñó un sistema de microinyección para variar el incremento de la presión en el ojo a medida que se registraba el evento. La cantidad de líquido ingresado al tejido es correlacionada con el desplazamiento que sufre la córnea.\n\nCabe señalar que este trabajo fue una prueba de principio para corroborar si la técnica de OCT es capaz de resolver estos pequeños cambios de forma no invasiva. Lo anterior podría ayudar a cuantificar los estados diferenciales de presión en el ojo como una posible alternativa en la detección temprana de glaucoma, una patología que ocurre al haber un aumento en la presión intraocular y que solo es perceptible cuando está avanzada.\n\nSe realizaron pruebas en tres grupos de globos oculares para determinar la representatividad cuantitativa de aquellos grupos de acceso más fácil comparados con un grupo post mortem de pocos minutos. Los resultados obtenidos confirman que este sistema puede detectar y medir las diferencias mecánicas entre los tres grupos ","Dra. Araceli Sánchez Álvarez","(Sinodal Externa -UTL, Secretaria)","Dr. Manuel de Jesús Briones Reyes","(Sinodal Externo – TECMM, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Manuel Humberto de la Torre Ibarra","(Director de tesis, Presidente)"]
[23,null,"Daniel Alexis Gómez Tejada","Dr. Daniel Malacara Hernández",null,"\"DESARROLLO DE PRUEBAS ÓPTICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DIMENSIONAL DE LA CÓRNEA\"","La superficie anterior de la córnea aporta la mayor parte de la potencia óptica del ojo humano, en córneas normales es la responsable de aproximadamente la mitad de las aberraciones totales del ojo. Por esta importancia, es indispensable conocer las características dimensionales de su topografía, las cuales afectan directamente el diagnóstico de ciertas enfermedades corneales y los tratamientos clínicos consecuentes. En esta tesis se abordan dos aspectos que afectan directamente la calidad de la medición de una topografía corneal: la capacidad de la técnica para medir efectivamente los distintos cambios de altura en la topografía y la fidelidad de la representación matemática usada para reproducir la superficie medida.\n\nLa técnica de topografía corneal basada en anillos de Plácido es una de las técnicas más usadas en oftalmología, esta técnica emplea una serie de anillos concéntricos que son proyectados sobre la córnea codificando la topografía corneal en una imagen de anillos deformados. Por la continuidad de los anillos se ha considerado que esta técnica no logra medir correctamente las deformaciones que están en la dirección tangencial a los anillos. Esto conlleva a un error llamado error del rayo oblicuo. En esta tesis se presenta una solución basada en los fundamentos de la prueba de Hartmann. La solución es intuitiva, simple y directa, mostrando que la técnica no está limitada, la información de la topografía corneal solo se encuentra oculta en los anillos continuos deformados.\n\nEn cuanto a la representación matemática de una superficie, el estándar actual en oftalmología son los polinomios de Zernike. Sin embargo, estos fallan al tratar de representar superficies altamente aberradas o con cambios abruptos de topografía. Para solucionarlo se propone una representación matemática alternativa que combina polinomios de Zernike de bajo orden con funciones gaussianas cuyo fuerte carácter local es aprovechado para representar las variaciones rápidas de la topografía.","Dr. Rufino Díaz Uribe","(Sinodal Externo - CCADET- , Secretario)","Dr. Anselmo Alejandro Cornejo Rodríguez","(Sinodal Externo - INAOE, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Daniel Malacara Hernández","(Director de tesis, Presidente)"]
[24,null,"Jean Michel González Rangel","Dr. David Moreno Hernández",null,"\"ANÁLISIS DEL ALETEO DE ALAS FLEXIBLES UTILIZANDO PIV Y POD\"","Un ornitóptero es un aerodino que obtiene el empuje necesario del movimiento batiente de sus alas de forma análoga a como lo hacen las aves o insectos. Este tipo de modo de vuelo tiene claras ventajas por su eficiencia, maniobrabilidad y el amplio rango de velocidades. Es por esta razón que este modo de vuelo está presente en la naturaleza en millones de especies de aves e insectos. Sin embargo, este tipo de modo de vuelo es mucho más complejo de estudiar por el comportamiento inestable del flujo de fluido y por su naturaleza tridimensional. Por lo que es importante el desarrollo de investigación aplicada en el comportamiento de la inestabilidad del flujo de fluido para este tipo de modo de vuelo durante el batido de alas. De esta manera, en este proyecto de investigación se analiza el comportamiento del flujo de aire en interacción con el movimiento de las alas de un prototipo de ornitóptero utilizando simulaciones numéricas, velocimetría de partículas por imágenes (PIV) y descomposición ortogonal apropiada (POD). Para tal fin se desarrolló un prototipo que emule la frecuencia de aleto de una mariposa. Los resultados obtenidos de las simulaciones y de PIV muestran la formación de vórtices en la parte superior en inferior del ala, los cuales son muy importantes puesto que son los responsables del vuelo de esta clase de insectos. Además, a las simulaciones y resultados experimentales conseguidos se les aplicó POD con el fin de determinar características relevantes que describan el comportamiento entre la interacción del fluido y el ala. ","M.O. Diego Torres Armenta","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Adrián Martínez González","(Sinodal Externo – Universidad Politécnica del Bicentenario, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. David Moreno Hernández","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[25,null,"Oscar Eduardo Beltrán Martínez","Dr. Gabriel Ramos Ortiz",null," \"STEADY-STATE AND TIME-RESOLVED SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF PORPHYRINS AND NOVEL CARBO-BENZENES: A COMPARATIVE STUDY\"","Organic electronics has been an intense area of research in the last decades due to multiple emerging applications ranging from organic solar cells to organic memory devices. At the core of this developments are -conjugated molecules which given their high levels of conjugation and π electrons bare special electronic and optical properties. A special family of π-conjugated molecules known as carbo-benzenes has been studied for their properties in nonlinear optics and in determining their structure-property relationships. Recently [1] it was observed that carbo-benzenes have a spectroscopic behavior similar to porphyrins, another type of organic molecule found in fundamental biological processes such as photosynthesis and oxygen transport. In this sense, using steady-state and time-resolved spectroscopic techniques an attempt is made to understand to what extent are these two molecules similar and how their excited-state dynamics behave. The main objective of this work was the implementation of a transient absorption apparatus (design, mounting, characterization); and secondly, the study of the target molecular systems. Here it is shown that both have a similar behavior in the steady-state regime (absorption/emission) however rather different excited state dynamics as seen in the transient absorption data. Porphyrins present excited-state absorption that lives in the nanosecond regime meanwhile that of carbo-benzenes lasts less than 100 ps and features the formation of a triplet state within 2 ps. These results demonstrate that even when two molecular systems share structural similarities and UV-VIS data its excited-state dynamics can be completely different and have distinct transient photogenerated species. These investigations contribute to the general understanding of sub-ps processes in π-conjugated molecules and help in the design of more efficient devices based on them.","Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Remi Chauvin","(Sinodal Externo – LCC, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[26,null,"Natalith Andrea Palacios Ortega","Dr. Fernando Mendoza Santoyo",null,"\"MICROSCOPÍA HOLOGRÁFICA DIGITAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES FÍSICAS EN MUESTRAS DE CÉLULAS DE PIEL\"","La Microscopía Holográfica Digital, conocida en inglés como Digital Holographic Microscopy (DHM), es una técnica cuyo potencial radica en la recuperación de información de fase del objeto de estudio, además de la amplitud, como se hace con la microscopía convencional. Esto permite conocer un mayor número de parámetros diferenciadores para descartar la presencia de alguna patología. Por ejemplo, por medio de DHM se han evidenciado diferencias entre el índice de refracción de células cancerígenas y el de células normales [1].\n\nEstudios similares con DHM podrían ser de gran ayuda en la caracterización de células de cáncer de piel, ya que nuevas y mejoradas técnicas podrían servir en su diagnóstico, el cual consiste en un examen cualitativo, y en algunos casos en la extracción de una biopsia. La principal causa del cáncer de piel son las altas exposiciones a radiación solar UV.\n\nEn esta tesis, se implementó un sistema de DHM para la medición del índice de refracción y espesor en la línea celular de melanoma A375, acompañado de un novedoso modelo matemático para desacoplar estas variables. Adicionalmente, se configuró un sistema de DHM para obtener mapas de fase desenvueltos ópticamente. Con este arreglo, se realizaron mediciones de espesor y longitud en la epidermis de muestras de una biopsia con cáncer de piel de células escamosas de bajo grado. Ambas técnicas fueron corroboradas por medio de una muestra conocida.\n\nPara la línea celular A375 se obtuvieron índices de refracción correspondientes al estado deshidratado de esta muestra; ya que arrojaron valores mayores a los del agua. Además, se obtuvieron mapas de fase no envuelta ópticamente para la capa córnea de la epidermis, así como de una de las lesiones características de la patología diagnosticada. Los queratinocitos de las capas basal y espinosa también fueron medidos, encontrándose una posible diferenciación entre muestras con y sin lesión.. ","Dra. María del Socorro Hernández Montes","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dra. Valeria Piazza","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Fernando Mendoza Santoyo","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[25,null,"Carlos Eduardo Hernández Montañez","Dr. David Moreno Hernández",null," \"MODELADO 3D Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO IMITADOR DEL MOVIMIENTO DE ALAS DE UN ORNITÓPTERO\"","En este trabajo se presenta el desarrollo de un mecanismo para el movimiento de alas de un ornitóptero con diseño automático. El movimiento de las alas se imita a través de un mecanismo manivela-biela corredera que se encuentra conectado a los porta-alas del ensamble. La automatización es una de las principales características del diseño y se realiza empleando el software SolidWorks. Esto permite tener un prototipado rápido de tal manera que el diseño de las piezas que lo componen se adapte a la combinación de ciertos parámetros como: el tamaño de motor, ángulo de aleteo y longitud de bielas. Las piezas del mecanismo se realizaron en una impresora 3D de resina con una tolerancia de ± 0.2 mm. El mecanismo ensamblado tiene dimensiones de 19.24 mm, 19.66 mm y 19.00 mm correspondiendo al ancho, alto y profundidad respectivamente. El peso total del mecanismo es de 20 gramos. El análisis experimental de la cinemática del mecanismo sin alas y con alas mostró buen funcionamiento comparado con el simulado en SolidWorks. Por otro lado, se utilizó velocimetría de partículas por imágenes (Inglés-PIV) para visualizar la evolución espacial y temporal del flujo de fluido que interacciona durante el movimiento del ala del prototipo. Este análisis se realizó con fluido estático, y los resultados muestran la formación de vórtices sobre el ala. Estos vórtices se forman durante el movimiento del ala hacia abajo, y son responsables de que las aves e insectos tengan la capacidad para volar. ","Dr. Adrián Martínez González","(Sinodal Externo – Universidad Politécnica del Bicentenario, Secretario)","Dr. David Moreno Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"M.O. Diego Torres Armenta","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[26,null,"Tonathiu Quetzalcóatl Saldivar Aguilera","Dr. Arturo Díaz Ponce","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","\" CARACTERIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO SOLAR DE UN CONCENTRADOR SOLAR DE CANAL PARABÓLICO \"","Los sistemas fotovoltaicos de concentración CPV poseen el mayor record de conversión a En los últimos años, en México como en varias partes del mundo se ha visto un incremento en utilizar energías renovables para cubrir parte de la demanda energética de la sociedad y la industria, siendo la energía térmica la de mayor demanda, típicamente, se utilizan combustibles fósiles o sus derivados, los cuales causan impactos negativos al medio ambiente [1]. Por tanto, se han impulsado nuevas tecnologías para aprovechar las energías renovables, ya que tienen un mínimo impacto ambiental; siendo la energía solar la de mayor crecimiento porque es gratuita, abundante en gran parte del mundo y fiable por muchos años.\n\nLos sistemas de concentración emplean la energía solar para generar calor. El concentrador con mayor madurez es el de canal parabólico. Para obtener el mayor beneficio es necesario mantenerlo enfocado a la posición aparente del Sol. Por este motivo, el sistema de seguimiento solar es un elemento de suma importancia ya que actualiza la posición del sistema continuamente para que la irradiancia solar directa incida perpendicular al espejo parabólico y se refleje al tubo-receptor. Sin embargo, debe tomarse en cuenta el nivel de error ya que influye en la captación de energía solar y en consecuencia en la eficiencia térmica [2].\n\nEn esta tesis se presenta la optimización del sistema de seguimiento del Power Trough 250 ® aplicando una estrategia de control en doble lazo cerrado. Se desarrollo un novedoso método de sombreado aunado al procesamiento de imágenes y los datos del sensor de foto-diodos para disminuir el error de seguimiento.","Dr. José Alonso Dena Aguilar","(Sinodal Externo - TecNM, Secretario)","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Sinodal Interno, Vocal)","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[27,null,"Francisco Eduardo De Loera Lona","Dr. Iván Salgado Tránsito",null," \"DISEÑO Y SIMULACIÓN CFD DEL SUBSISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE CONCENTRACIÓN SOLAR\"   ","Los sistemas fotovoltaicos de concentración CPV poseen el mayor record de conversión a nivel mundial, cercanos al 42%. El control de la temperatura de una celda solar integrada a un sistema CPV es importante debido a que, si no se cuenta con un sistema de enfriamiento eficiente, la concentración será capaz de generar estrés térmico en la celda solar y dañar los componentes que la conforman. En este proyecto se analiza la transferencia de calor de un nuevo disipador de calor de aletas radiales mediante el método de volumen finito en el software ANSYS Fluent, donde el mecanismo de transferencia de calor dominante es la convección natural. El sistema óptico primario está integrado por una lente de Fresnel de 28 cm x 28 cm. Dicha lente fue caracterizada de manera experimental para determinar su eficiencia óptica y factor de concentración real, dichos parámetros fueron utilizados para definir una condición de frontera en las simulaciones. Para los estudios de simulación se consideraron los efectos de la concentración solar, las pérdidas de calor por convección, los efectos de la inclinación debidos al seguimiento solar, los efectos de la velocidad del viento, así como los efectos causados por la temperatura del ambiente. Bajo estas consideraciones, se logró mantener la temperatura de la celda solar por debajo de los 50 C en condiciones climáticas típicas del estado de Aguascalientes \n\n ","Dr. Juan Manuel López","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Moisés Montiel González","(Sinodal Externo - UAEM, Vocal)","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. Saúl Piedra González","(Sinodal Externo –CIDESI, Presidente del Jurado)"]
[28,null,"Harrison Wandera Okumu","Dr. Martín Ortiz Morales",null,"\"CLEANING OF METAL SURFACES BY LASER IRRADIATION – MATHEMATICAL MODELLING AND EXPERIMENTAL ANALYSIS\"","Metal derusting by means of laser irradiation has attracted considerable attention in recent years. This is a non-invasive and rapid cleaning process that is superior to conventional abrasive treatments in terms of maintaining the surface structure and saving time.  The main purpose of this study was to determine the optimal laser cleaning parameters such as power, pulse duration, frequency, and wavelength for high carbon steel (AISI 1095) and grey cast iron (ASTM A159). Two samples of each metal were cleaned using a 20 W pulsed fiber and 30 W carbon (IV) oxide lasers, from which the fiber laser was proposed. In addition, a mathematical model was developed in MatLab (2021 a) and ANSYS Workbench (2020 R2) using Finite Element Analysis to study the mechanism of laser-matter interaction and the effect of surface microstructure on the cleaning process. Both simulation and the experimental results were analogous. Raman spectroscopy revealed the presence of hematite, goethite, siderite, wuestite, lepidocrocite, and ferrihydrite in uncleaned carbon steel. Hematite, goethite, and lepidocrocite were found in uncleaned grey cast iron. Scanning Electron Microscopy revealed cracks of about 2 µm and 3 µm wide on the surfaces of uncleaned carbon steel and grey cast iron respectively. SEM analysis of the most cleaned samples indicated no cracks on the surface. Additionally, Raman analysis showed the presence of amorphous carbon on the most cleaned samples which were later found to be protective against potential re-oxidation once they are exposed to the ambient environment. Energy Dispersive Spectroscopy indicated a significant drop in oxide composition from 19 to 2.3 % and 44.7 to 3.2 % in uncleaned and best-cleaned samples of carbon steel and grey cast iron respectively. Perspectives for future research works aimed at improving the vast field of laser cleaning are also discussed.","Dr. Claudio Frausto Reyes","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Manuel H. De la Torre Ibarra","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Martín Ortiz Morales","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[29,null,"Mariana Zamora Delgado","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano",null," \" OPTIMIZACIÓN DE CELDA SOLAR SENSIBILIZADA CON COLORANTE (DSSC) UTILIZANDO ELECTRODOS DE TIO2 – C \"","En el presente proyecto de tesis se desarrollaron y fabricación de materiales; dióxido de titanio (TIO2) dopado con carbono (C), para su implementación en celdas solares prototipo dye sensitized solar cell (DSSC, por sus siglas en inglés), tecnología emergente entre los dispositivos fotovoltaicos con costos de generación relativamente bajos debido a la accesibilidad de materiales, así como procesos de fabricación prácticos.\n\nLa celda prototipo aquí propuesta se encuentra compuesta por un soporte mecánico conductor tal como el óxido de estaño dopado con flúor (FTO, por sus siglas en inglés), una película de material semiconductor tipo n, la cual ha sido dopada con carbono a concentraciones de 0.5 a 2.5 at% en incrementos de 0.5%, un sensibilizador como el N719 de SOLARONIX®, el cual, mediante la absorción de fotones promueven la migración de un electrón de la banda de valencia a la de conducción.\n\nDichos materiales se sintetizaron mediante la técnica sol – gel y solvotermal; utilizando la técnica de screen-printing y serigrafía para los depósitos de película compacta y porosa de nuestra DSSC respectivamente, sensibilizando la película porosa con colorante y empleando como electrolito yoduro triyoduro (𝐼−/𝐼3−) auxiliando la regeneración del sensibilizador mediante reacciones de oxidación y reducción.\n\nAsí como el estudio de los resultados obtenidos mediante la los caracterización de materiales semiconductores utilizando diversas técnicas de caracterización físicas y químicas. Finalmente se estudió el desempeño de los materiales mediante la eficiencia de conversión energética obtenida en la caracterización I-V de las DSSC prototipo","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Sergio Velázquez Martínez","(Sinodal Interno, Vocal)","Dr. Juan Manuel López Téllez","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dra. Nancy Guadalupe González Canché","(Sinodal Interna, Presidenta del Jurado)"]
[30,null,"Rodolfo Isaac Verdín Monzón","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"\"TOWARDS THE CONSTRUCTION OF AN ELECTRIC GENERATOR FOR QUADROTORS: MODELING, DESIGN, AND CONTROL OF THE ELECTRONICS\" ","Un receptor solar es el corazón de una instalación de concentración solar de potencia. Es el This thesis develops the basis for the design and construction of a power generation system for application in unmanned aerial vehicles (UAV) with quadrotor structure. This system is integrated by a power generation stage, with two-stroke internal combustion engine of two Horse-Power (HP) coupled with a brushless Altern Current (AC) motor. In particular we will focus more on the second stage that is rectification and voltage regulation. In this work a three-phase controlled rectifier is proposed, modeled, and simulated for this purpose a robust adaptive control is implemented to regulate the output voltage or current and to adapt even when the output load is unknown or changes. The mathematical model was worked in d - q space and the controller was designed considering this model in which the states id (direct current) iq (reactive current) and vo (system output voltage) are controlled.","Dr. Abraham Efraím Rodríguez Mata","(Sinodal Externo – ITCHIHUAHUA, Secretario)","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Sinodal Interno, Vocal)","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. Noé Guadalupe Aldana","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[31,null,"Heyner Leoncio Vilchez Rojas","Dra. Amalia Martínez García",null,"\"3D SCANNING OF OBJECTS BY DISPLACEMENT OF LIGHT LINES AND STUDY OF THEIR PROFILE\"","This thesis presents three different optical systems for digital tridimensional reconstruction of objects using the displacement of light lines technique. System 1: 3D scanning of objects was carried out through the projection of one light line with profiles of type Gaussian, triangular and sinusoidal. Appropriate algorithms were implemented for each type of light line profile. The efficiency of each profile was evaluated in terms of precision and processing time. System 2: 3D scanning of objects by projection of three color lines (red, green and blue) with a Gaussian profile. Color lines simultaneously scan different zones of the object with the purpose of optimizing the capture time and the number of stored images, compared to the projection of one light line. System 3: 3D scanning of objects by color structured multi-line projection with Gaussian profile was proposed. The technique consists of projecting a set of gratings with equidistant parallel lines of color red, green, and blue on the object to be reconstructed. The displacement of the color lines is obtained through image processing by skeletonization in the R, G, and B color channels. The displacements of the color lines of each grating are combined to obtain the complete shape of the object.\n\nThe results suggest the use of light projection with Gaussian profile to obtain more accuracy in the topography measurement, and the use of light with triangular profile to considerably improve the processing time and to obtain fast results. The criteria for choosing the proposals given in this thesis for scanning objects will depend on the complexity of the surface of the object and the requirements of the application, in case a high precision or speed of measurement is needed in the scanning. Illustrative examples of the obtainable experimental results are presented and discussed. ","Dr. Juan Antonio Rayas Alvarez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. David Moreno Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Amalia Martínez García","(Directora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[32,null,"Jose Ruben Sanchez Aguilar","Dra. Amalia Martínez García",null,"\"IMPLEMENTACIÓN DEL INTERFERÓMETRO DE GATES E ILUMINACIÓN DE BAJA COHERENCIA EN LA TÉCNICA DE PROYECCIÓN DE FRANJAS PARA LA EVALUACIÓN DE MICROTOPOGRAFÍA\"","La presente investigación introduce una propuesta para la técnica de perfilometría de proyección de franjas a nivel microscópico basada en la configuración interferométrica de Gates utilizando como fuente de iluminación un diodo emisor de luz o led (también conocido por la sigla LED del inglés: light-emitting diode) y una lente de gran distancia de trabajo.\nEl interferómetro de Gates fue modificado introduciendo un segundo divisor que hizo posible, después de este, la observación de un par de patrones de interferencia ubicados de manera simétrica con respecto al eje óptico del divisor, dada la iluminación provista por el LED, la cual presenta longitud de coherencia corta siendo además una fuente extendida. La muestra bajo estudio fue colocada en uno de los patrones de franjas, con frecuencia de 7 líneas/mm, las cuales son no localizadas y hace posible la obtención de su topografía, habiéndose implementado de esta forma la técnica de proyección de franjas generadas de manera interferométrica. Las dimensiones del objeto son de 2.4 x 1.8 mm2 así como una altura de 60 mm. Con la finalidad de mostrar que franjas generadas mediante luz láser afectan la resolución de la técnica se hizo una comparación usando como fuentes de iluminación un LED y un láser de He-Ne de longitud de coherencia de 27 mm y 30 cm respectivamente. La resolución teórica en la medición es de 0.57 micras mediante el uso de iluminación laser y LED. El error en la medición es de 4.2 mm para luz láser y 1.7 mm para luz LED.\n\nSe implementaron algoritmos de técnicas de demodulación de fase temporal como espacial para la demodulación de franjas, tales como la técnica de transformada de Fourier, corrimiento de fase. Los resultados muestran el potencial para aplicar la propuesta en áreas tanto científicas como industriales ya que el arreglo presenta mucha estabilidad y robustez contra vibraciones mecánicas.","Dr. Juan Antonio Rayas Alvarez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Miguel León Rodríguez","(Sinodal externo – Universidad Politécnica de Guanajuato, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Amalia Martínez García","(Directora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[32,null,"Zeferino Ibarra Borja","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"\"IMPLEMENTACIÓN EXPERIMENTAL DE SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA CUÁNTICA DE CAMPO COMPLETO\"","La tomografía de coherencia óptica (OCT), es una técnica de imagenología no invasiva que constituye una poderosa herramienta de diagnóstico médico con diversas aplicaciones clínicas, la cual nos permite obtener información acerca de la estructura interna de una muestra. Recientemente, emergió una versión cuántica de OCT denominada tomografía de coherencia óptica cuántica (QOCT), la cual emplea parejas de fotones generados en procesos no lineales como la conversión espontanea paramétrica descendente (SPDC) propagándose a través de interferómetros ópticos cuánticos, donde ocurren el fenómeno de interferencia de 2 fotones. Utilizar QOCT nos permite explotar las ventajas que tiene sobre OCT convencional, destacando la cancelación de los efectos de dispersión sobre la resolución axial de la técnica. Además, utilizando el mismo ancho de banda espectral, QOCT obtiene una mejora en la resolución axial obtenida en OCT por un factor de 2, esto debido a las correlaciones espectrales de los pares de fotones utilizados en la versión cuántica.\n\nEn este trabajo implementamos dos configuraciones distintas de QOCT, que nos permitieron disminuir de forma drástica los tiempos de adquisición empleados en esta técnica. En la primera de ellas implementamos por primera vez un sistema de tomografía de coherencia óptica cuántica de campo completo (FF-QOCT) combinando un interferómetro Hong-Ou-Mandel con un sistema de detección transversal usando una cámara intensificada (ICCD). Implementando este sistema fuimos capaces de obtener información tridimensional sobre la estructura interna de una muestra realizando un solo escaneo axial.\n\nEn la segunda configuración explotamos el fenómeno de interferencia de dos fotones en un interferómetro de Michelson. Esta configuración se destaca por la simplicidad en su implementación experimental y el potencial uso de fuentes con alto flujo de fotones. En este sistema utilizamos la totalidad de los fotones convertidos en el proceso SPDC, por lo que se reduce el tiempo de adquisición de datos. ","Dra. Laura Elena Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Carlos Herman Wiechers Medina","(Sinodal externo – DCI-UGTO, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[33,null,"Yaily Fernandez Arteaga","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"\"GRAPHENE DERIVATIVE BASED ELECTRODES TO BE USED IN ORGANIC OPTOELECTRONIC DEVICES\"","In this work, a semi-transparent, low-cost and easy processable graphene derivative and PH1000 (conductive PEDOT:PSS polymer) based bilayer anode, is presented as a sustainable potential alternative to ITO (Indium Tin Oxide). The simple mechanical-synthesized graphene derivative was in aqueous-suspension processed (SPG), drop-coated onto a common glass substrate and treated with hydriodic acid (HI). The SPG film presented a Raman intensity ratio (ID/IG) of 0.56 and a number of 7 sheets theoretically estimated. Modified PH1000 with dimethyl sulfoxide (DMSO) was spin-coated onto SPG layer. The bilayer anode (SPG/PH1000) exhibited a transmittance, roughness and resistance of 82 % (550 nm), 9 nm and 226 Ω/sq, respectively. The bilayer alternative electrode was used in the manufacture of organic solar cells (OSCs) based on the non-fullerene PBDB-T:ITIC active layer. Average power conversion efficiency (PCE) of 8.3 % (best 8.6 %) was attained for control devices (using ITO as anode) and 4.0 % (best 4.2 %) for devices with the alternative SPG/PH1000 bilayer anode. In addition, preliminary work was carried out modifying the bilayer anode into a three-layer one (SPG/PH1000/PH1000) by adding another PH1000 film onto the bilayer structure, O2 plasma treatment to the SPG film was implemented to activate it. Its transmittance and resistance parameters were 75 % (550 nm) and 82 Ω/sq, respectively. Also, preliminary OSCs based on the non-fullerene PM6:Y7 active layer were manufactured, under regular atmosphere conditions and with direct architecture, whose average PCE was 7.2 % (best 7.7 %). For OSCs fabrication, a vacuum free deposited top electrode Field’s metal (FM, an eutectic alloy of Bi 32.5 %, In 51 % and Sn 16.5 %, with a melting point above 62◦C) was used. This graphenic electrode could be used in other organic electronic devices such as OLEDs, PSCs and OFETs.","Dr. Salvador Fernández Tavizón","(Sinodal externo - CIQA, Secretario)","Dr. Bernardo A. Frontana Uribe","(Sinodal externo - IQ-UNAM y CCIQS-UAEMex, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[34,null,"Milvia Iris Alata Tejedo","Dra. Valeria Piazza",null,"\"IMAGING APPROACHES FOR THE STUDY OF DEMYELINATION PROBLEMS IN H-ABC TUBULINOPATHY\"","Hypomielination with atrophy of the basal ganglia and cerebellum (H-ABC) is a central neurodegenerative disease due to mutations in the tubulin beta 4a gene. Diagnosis is made by integrating clinical data, magnetic resonance imaging of the brain and genetic analysis.\n\nIn this work we have used three different imaging approaches for the study of the central nervous system affected by H-ABC: magnetic resonance imaging (MRI), second harmonic generation (SHG) microscopy and fluorescence microscopy. Our experiments were performed in the taiep rat, which is the only spontaneous tubulin beta 4a mutant available for the study of this pathology.\n\nThe pathological signs presented by taiep rats and the morphological changes we found by our longitudinal MRI study were similar to those of patients with mutations in TUBB4A. Using the novel label free SHG microscopy, we identified microstructural differences between the central nervous system of taiep rats compared to control animals. We contrasted our MRI and SHG findings with images of fluorescently labeled tissue from taiep and control rats. The fluorescence microscopy results corroborate the hypomielination of taiep rats in the corpus callosum, the cerebellum and the striatum. On the other hand, the comparison of fluorescence with SHG microscopy results, indicate that microtubules from oligodendrocytes were the source of abnormal signal, which was clearly localized in white matter regions.\n\nThe importance of this work stems from the demonstration that nonlinear optics can be used not only to study and advance the understanding of the pathophysiology of tubulinopathies, but that it also has the potential to represent a new diagnostic approach to the medical problem. Demyelinating disorders are difficult to diagnose, and therefore new complementary techniques could be helpful for the description of those features of the disease that could potentially be used as clinical markers.\n\nA diverse readership may benefit from the information detailed in this work, whether they are from scientific areas involved in the study of the cell cytoskeleton, the development of optical imaging devices or interested in the study of neurobiology and neurodevelopmental disorders. ","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. José Ramón Eguibar Cuenca","(Sinodal externo - BUAP, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Victor Hugo Hernández González","(Sinodal externo – UGTO DCI, Presidente del Jurado)"]
[35,null,"Joao Francisco Trujillo Martinez","Dr. Bernardino Barrientos García",null,"\" MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN OBJETOS DE FASE MEDIANTE UN INTERFERÓMETRO DE MACH-ZEHNDER Y UN INTERFERÓMETRO DE WOLLASTON\"","Se implementarán de manera independiente, las técnicas de interferometría [11] de Mach-Zehnder y de interferometría de Wollaston. Lo anterior para obtener información importante del comportamiento termodinámico de un objeto de fase axisimétrico. Debido a la naturaleza interferométrica de ambos métodos, serán necesarios dos haces que interfieran. Por lo anterior,\n\nambas técnicas se mostrarán sensibles al ruido externo, sin embargo, al requerir la interferometría de Wollaston una sola trayectoria para los dos haces que interfieren, se espera que sea esta técnica, una técnica más robusta que la técnica interferométrica de Mach-Zehnder, la cual la hará más propicia para su implementación en un entorno industrial. ","Dr. Gilberto Gómez Rosas","(Sinodal Externo - CUCEI-UDG, Secretario)","Dr. Jorge Luis Flores Núñez","(Sinodal Externo - CUCEI-UDG, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Bernardino Barrientos García","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[36,null,"Jorge Alberto Molina Gonzalez","Dr. Haggeo Desirena Enrriquez",null,"\"SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PHOTOTHERMAL CERAMIC PARTICLES FOR USE IN PRINTED ANTI-COUNTERFEITING APPLICATIONS\"","Due to the constant evolution of counterfeiting media, it is necessary to improve anti-counterfeiting technology. Hence, the main objective of this research work was the design of security systems based on the PTT effect of materials. For this purpose, Ln3+ doped ceramic particles, whose PTT response was optimized, were fabricated in order to be used in real printed applications. In the first approach, Sr/Zr ceramic oxides doped with Y b3+ were synthesized.\n\nA photothermal ink was prepared with the Sr/Zr particles. In conjunction with the thermochromatic ink, based on a reversible thermochromatic pigment, a printed security system was designed, fabricated and tested. This was evaluated with multiple NIR wavelengths and under external heat sources and it was determined that only by exciting with the absorption wavelength of the oxides was the photothermal effect generated, which produced the heating of the thermochromatic ink and thus the information was revealed.\n\nFor the second approach, LaBO3 : Nd3+ and LaBO3 : Y b3+ particles were fabricated separately, whose photothermal response is more efficient than that of Sr/Zr : Y b3+. This effect is selective, i.e. they only responded to a specific and different NIR wavelength from each other. With these, multilayer printed codes were designed, which were only revealed using a thermal camera when excited by he specific wavelengths for each layer. The verification of the code is given with a sequence determined by the order of the layers. To improve the level of security, commercial particles with frequency upconversion were added, so that the verification of the information was performed through both the thermal and the visible imaging channel.\n\nThe proposed strategies show potential to be applied in different items, shown as examples medicine packaging, business cards, etc. Moreover, within the scientific character, the synthesized samples show a more efficient photothermal response when compared to lanthanide-doped materials reported in the literature.","Dr. Gonzalo Ramirez García","(Evaluador externo -  CFATA, Secretario)","Dra. Tzarara Lopez Luke","(Evaluadora externa - IIM-UMSNH, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Haggeo Desirena Enrriquez","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[37,null,"Rodrigo Murillo Aranda","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"\"CONTROL OF A QUADRUPED LEG USING AN ANALYTICAL  APPROACH\"","This thesis presents the control of a simulation of a quadruped robot that mimics the locomotion of a cheetah. This robot has the capability of mimicking many gait patterns of real quadrupeds such as trot, pronk, gallop, and pace. In order to mimic the gaits of the quadruped, a robot was used for the software in the loop (SIL) visualization, this robot was the Laikago robot from the Chinese company Unitree Robotics which has proved to demonstrate outstanding performance. This robot is capable of responding to external disturbances using the control technique of Model Predictive Control (MPC). The majority of quadruped robots have used the Model Predictive Control technique for their control scheme because of their feasibility in their performance and their capability to respond to external disturbances.\n\nIn the state of the art, in simulation and in real quadrupeds, quadrupeds use two controllers for the locomotion of their legs, one for the stance phase and another one for the swing phase. For the stance phase, they have used MPC, and its variations in order to test the locomotion of quadrupeds in simulation as well as with the real quadrupeds. On the other hand for the swing phase, there has been used a PD controller with a feedforward term. In order to test something different, a quadruped leg was designed, as well as a new proposed controller for the locomotion of its swing phase. The objective of this work is to test its performance in simulation using the Simulink software. The main contribution of this controller is that in literature it has been tested a controller with another approach, while it will be proposed another controller with a feedforward term as well, using a different approach. This controller was tested in simulation in order to prove its behavior and its performance. With these tests it will be possible to contribute to the controller of a quadruped robot using a different approach, leading to an analytical solution. In the future, the proposed controller can be tested firstly in a real robot leg, and after testing its performance, in a whole quadruped using a platform with the SIL technique, and later, after having a good functionality in simulation, test the controllers in a real quadruped. ","Dr. Noé Guadalupe Aldana Murillo","(Sinodal Interno, Secretario)","M.O. Diego Torres Armenta","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[38,null,"Nkosinathi Carl Shongwe","Dr. Bernardino Barrientos García",null,"\" OPTIMIZATION OF A HELMHOLTZ RESONATOR FOR COOLING, BY THE SCHLIEREN TECHNIQUE” ","Experimental and simulation work is carried out to investigate and measure temperature variation of a Helmholtz resonator using the imaging techniques, Background Oriented Schlieren (BOS) and Fringe Deflection (FD). This research project contains the theoretical, numerical and experimental analysis of temperature measurement using optical methods. A comparison of the performance of temperature measurements between the two experimental techniques, Background Oriented Schlieren (BOS) and Fringe Deflection (FD) is reported. Both methods are based on measuring refractive index field gradients using a background image captured with a digital camera.\n\nThe object to be examined is placed between the background image and the digital camera.\n\nThe BOS (Background Oriented Schlieren) technique is a newly established method for simple and inexpensive visualizing of refractive index gradient, temperature and density variation in compressible flows. The BOS design setup mainly consists of a background with randomly placed dots and a camera targeted on the dots. Variations between the uninterrupted image and the distorted image resulted in the dots displacement which is used by the optical flow method to create a displacement field. Fringe Deflection uses vertical fringes instead of the dotted background.\n\nThe results obtained show that Fringe Deflection is more efficient. The FD was then used to analyze a Helmholtz resonator. In the Helmholtz resonator experiment, a pulsed synthetic air jet is generated and directed onto a surface to be cooled. The results show that the relatively cooler air expelled from the resonator cavity interacts with the warmer air in the heated plate and cools the heated plate slightly. Since the cooling air is expelled again and again at a certain frequency, the process is repeated and cooler air is pumped to the hot plate. ","Dr. Damiano Sarocchi","(Sinodal Externo – AUSLP, Secretario)","Dr. Carlos Mares Castro","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Bernardino Barrientos García","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[39,null,"Jorge Ludwig Regalado De La Rosa","Dr. Enrique Castro Camus",null,"\"NONLINEAR EFFECTS IN THE TERAHERTZ BAND\"",null,"Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. José Torres Arenas","(Evaluadora externo – DCI UG, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Enrique Castro Camus","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[39,null,"Juan Carlos Israel Zamarripa Ramírez","Dr. David Moreno Hernández",null,"\"CARACTERIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TRES DIMENSIONES DE CAMPOS DE TEMPERATURA Y COLOR ESPECTRAL DE FLAMAS CON SIMETRÍA AXIAL UTILIZANDO FOTOGRAFÍA DE MOTEADO LÁSER DIGITAL\"","En esta tesis, se introduce un método novedoso para la medición de forma sincrónica de temperatura y emisión de radicales en flamas. Siendo conveniente describir de manera general el estado del arte del presente trabajo, se hace mención de ciertas técnicas de medición de temperatura como color espectral en flamas (capitulo 1).\n\nPara la medición de temperatura se utiliza la técnica de Fotografía de Moteado Láser Digital (FMLD). Para la cual se realizó el estudio de temperatura en 3 objetos de fase. Debido a la simetría axial presente en uno de ellos se utiliza la deconvolución de los datos por medio de la Transformada de Abel (capitulo 2).\n\nPor otra parte, para la medición sincrónica se hace  uso de una cámara a color, la información de temperatura se almacena en el canal rojo, mientras que los canales verde y azul, contienen la de emisión de los radicales. Debido a la construcción del sensor de la cámara existe un efecto “crosstalk”, por tanto, la necesidad de un algoritmo para la reducción de este efecto y del ruido de fondo en los canales azul y verde surge. Para los resultados de la técnica se realiza el análisis a 6 diferentes mezclas de combustible-aire que van de una razón estequiométrica (capitulo 3).\n\nSe presenta también un método de corrección para el ruido de moteado, utilizando una ecuación diferencial parcial de 4° orden. Presentando como resultado final la reconstrucción en 3D de los espectros de emisión de los casos anteriores (capitulo 4).\n\nEn el último apartado, se habla sobre las conclusiones y resultados obtenidos de este trabajo doctoral (capítulo 5).","Dr. Moises Cywiak Garbarcewicz","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Amalia Martínez García","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. David Moreno Hernández","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[36,null,"Austine Odiwuor Amisi","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"\"DESIGN OF STABLE ORGANIC SOLAR CELLS AND PEROVSKITE SOLAR CELLS USING ADHESIVES AS ENCAPSULANTS\"","Organic solar cells (OSCs) have recently been one of the promising photovoltaic (PV) technologies with numerous advantages, including reasonable power conversion efficiencies (PCEs), bandgap tunability, easy processability, low cost, and flexibility. On the other hand, perovskite solar cells (PSCs) have surprisingly emerged as highly efficient solar cells due to their unprecedented rise in PCE within the last decade. Nonetheless, extrinsic instability due to moisture and oxygen remains one of the serious problems preventing the commercialization of these devices. Encapsulation has been suggested as one of the most attractive techniques to enhance external stability. Despite their differences in terms of charge generation, OSCs and PSCs share similar materials processing, therefore, standard strategies have been developed for both of them. Herein, we aimed to design stable OSCs and PSCs using three encapsulation materials, namely Norland optical adhesive 65 (NOA 65), NOA 71, and Ossila encapsulation epoxy (OEE). The PV parameters, such as PCE, short-circuit current density (Jsc), open-circuit voltage (Voc), and fill factor (FF), were monitored for 20 days after encapsulation. Our results reveal the effect of using encapsulants on device stability. OEE had the highest performance retention of 93% and 86% in OSC and PSC, respectively, and was attributed to the trade-offs between a combination of indicators, especially water vapor transmission rate (WVTR), oxygen transmission rate (OTR), adhesion, optical performance, and refractive index. NOA 71 was second, retaining 91% and 80%, in OSC and PSC, respectively, while NOA 65 came third, retaining 87% and 78% in OSC and PSC, respectively. However, the OEE’s higher cost may potentially increase the overall device production costs. Therefore, future studies could assess the economics and include more encapsulation materials to conclusively identify the adhesive(s) that optimizes both device cell efficiency, durability, and cost. ","Dr. Marco Antonio Meneses Nava","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Norberto Arzate Plata","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[37,null,"Andrés Felipe Plaza Martínez","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"\"CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA Y MORFOLÓGICA DE CELDAS SOLARES ORGÁNICAS BASADAS EN PTB7-Th:PC71BM\"","En el presente trabajo se fabricaron celdas solares orgánicas (OSCs) basadas en PTB7-Th:PC71BM, PTB7-Th es un polímero donador y PC71BM es un aceptor fulerénico, bajo condiciones atmosféricas ambientales y mediante la técnica de spin coating. La arquitectura utilizada para los dispositivos fue: vidrio/ITO/PEDOT:PSS/PTB7-Th:PC71BM/PFN/FM.\n\nMediante la utilización de Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) y Microscopia de Túnel de Barrido (STM) se analizó la morfología de las películas depositadas y de la capa activa respectivamente. Las OSCs alcanzaron un promedio de eficiencia de conversión del 7.0% y un máximo de 7.3%. El análisis eléctrico de los dispositivos por medio de la aplicación del modelo de diodo simple y la espectroscopia de impedancia (IS), determinó unos valores bajos de la resistencia de recombinación 𝑅1, los cuales explican el relativo bajo valor de factor de llenado (𝐹𝐹) de las OSCs (≈ 0.5) , esto puede deberse a problemas en la interfaz e incluso a la estabilidad intrínseca de la capa activa (PTB7-Th:PC71BM). ","Dr. Marco Antonio Meneses Nava","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Mario Alejandro Rodríguez Nava","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[38,null,"Iosvani Moré Quintero","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa",null,"\"INTELLIGENT ALGORITHMS FOR PROCESSING METROLOGICAL IMAGES\"","In recent years numerous investigations have focused on the problem of fringe pattern demodulation, which has become one of the main challenges in the areas of optical metrology and computer vision. Currently, there is no known method capable of obtaining accurate measurements, especially in transient events with the presence of noise, under-sampling and closed fringes. There are encouraging results through the use of optimization models, such as genetic algorithms, which have demonstrated their efficiency, and, it is a line of research that has gained some momentum in recent decades due to technological progress.\n\nIn this work, an investigation of complex fringe pattern recovery using evolutionary computation techniques, in particular the metaheuristics known as Simulated Annealing and Variable Mesh Based Optimization, is presented. A new system of automatic phase field partitioning of the fringe pattern without overlap, based on the spatial frequency, is introduced, which facilitates the demodulation process, especially in those models that use a polynomial adjustment to approximate the fringe pattern.\n\nAnother important aspect presented in this research is the modeling of the objective function using Bézier surfaces as a fitting function, thus generating a novel approach to this type of problems, thanks to the versatility of Bézier surfaces in the area of Computer Vision.\n\nOn the other hand, this technique allowed us to characterize and optimize the input parameters of the metaheuristics, as well as to restrict the search space and considerably reduce the demodulation times, which was one of the main challenges of these models using Artificial Intelligence techniques. Finally, the advantage of using Bézier surfaces compared to the use of Zernike polynomials and two-dimensional polynomials reported in the state of the art is highlighted, and some future works are discussed that may contribute to a substantial improvement of the problem presented here.","Dr. Abundio Dávila Álvarez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Amalia Martínez García","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[39,null,"Carlos Alfonso Tapia Raya"," Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano",null,"“DISEÑO DE REACTOR TERMOQUÍMICO PARA LA PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES SOLARES”","Un receptor solar es el corazón de una instalación de concentración solar de potencia. Es el elemento encargado de capturar todo el flujo de alta densidad radiativa concentrado por el sistema  óptico. Es en el receptor solar donde el flujo radiativo es absorbido y transformado en calor y posteriormente se lleva a cabo un proceso termodinámico para producir electricidad o un ciclo termoquímico para producir combustible. El gran problema de esta tecnología son las pérdidas de calor que ocurren en sus tres mecanismos de transferencia, principalmente de emisión (o re-radiación). Dichas pérdidas de calor son responsables de tener eficiencias bajas de conversión térmica. En este trabajo se presenta una propuesta para mitigar las pérdidas de calor por emisión y convección utilizando un aislante transparente llamado aerogel. Dicho material tiene dos propiedades físicas que lo hacen sumamente especial: su transmitancia selectiva (transmite la mayor parte del espectro solar pero es opaco en el infrarrojo) y por su muy baja conductividad térmica. En este trabajo se presenta un receptor solar de cavidad con una ventana de aerogel en el  área de apertura y para evaluar sus propiedades físicas, se llevaron a cabo simulaciones bajo el método de Monte Carlo para el trazo de rayos y el método de elemento finito para la transferencia de calor por convección y conducción. Para las simulaciones se utilizaron las propiedades espectrales de transmitancia, reflectancia y absortancia del aerogel, así como su propiedad de conducción térmica. En ambos esquemas de simulación, se obtuvieron resultados favorables para este aislante transparente, teniendo las temperaturas más altas de 1787,4◦C, 2141,7◦C y 2067,4◦C bajo flujos radiativos de 1, 2 y 3 MW m2 respectivamente con una eficiencia de absorción de 60%. Y en los resultados de flujo radiativo para el análisis de radiosidad se analizó el flujo en un punto del espacio en el exterior de la cavidad. Como resultado, la ventana de aerogel representó una reducción de aproximadamente 10.3 veces de energía radiativa en comparación con una ventana de cuarzo. Estos resultados podrían significar la solución al problema de las pérdidas de calor que han sido consideradas como inevitables. \n\n","Dr. Juan Manuel López Téllez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Iván Salgado Tránsito","(Director de Tesis, Vocal)","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. Sergio Velázquez Martínez","(Evaluador interno, Presidente)"]
[39,null,"Rodrigo Misael Barba Barba","Dr. Gabriel Ramos Ortiz","Dr. Ramón Carriles Jaimes","“ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROPIEDADES ÓPTICAS EN TRES FAMILIAS DE MOLÉCULAS π-CONJUGADAS Y SU CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA”","El estudio de materiales orgánicos π-conjugados es un área de investigación muy activa en la actualidad. La comprensión de las estructuras moleculares π-conjugadas y como éstas determinan sus propiedades ópticas permite diseñar moléculas para aplicaciones en fotónica y optoelectrónica. Las propiedades de nuestro interés abarcan la respuesta óptica en regímenes lineal y no lineal.\n\n \n\nSe estudió la relación estructura (química)-propiedad(óptica) de 17 moléculas divididas en familias: complejos de rutenio, polímeros homoconjugados y macrociclos de carbo-benceno. Las propiedades ópticas se optimizaron por medio de esqueletos π-conjugados funcionalizados con grupos electro-donadores (D) y electro-aceptores (A). El estudio de cada familia implicó diferentes técnicas experimentales: espectroscopia en el estado estacionario que incluyó absorción UV-vis, Z-scan, fotoluminiscencia por uno y dos fotones, y espectroscopia ultrarrápida de absorción resuelta en tiempo (absorción transiente) usando supercontinuo como pulso de prueba.\n\nPara complejos de rutenio se buscaba la liberación de óxido nítrico (NO) por excitación de dos fotones (TPA). En estas moléculas se logró incrementar la sección transversal de TPA (σ_TPA) desde 87 GM hasta 923 GM mediante diferentes grupos D-A; contribuyendo como guía en el diseño de nuevos complejos para fototerapia por NO.\n\nEn polímeros homoconjugados se demostró que es posible la transferencia de energía resonante tipo Förster entre dos bloques del polímero inducida por la cercanía espacial entre ellos. Esta propiedad y el método sencillo de síntesis involucrado potencializan sus aplicaciones.\n\nFinalmente, en macrociclos tipo carbo-benceno se determinó un aumento en la respuesta no linealidad con el incremento de 18 electrones π comparado con la respuesta de una molécula parental basada en un ciclo de benceno con 6 electrones π; además se demostró que el macrociclo da lugar a emisión desde niveles S2 que viola la regla de Kasha y se reporta por primera vez la dinámica detallada de los estados excitados de los carbo-bencenos. ","Dr. José Norberto Farfán García","(Evaluador externo - UNAM, Secretario)","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[40,null,"Brandon Raúl Sulvarán Salmoreno","Dr. David Moreno Hernández",null,"\" DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO BASADO EN HOLOGRAFÍA DIGITAL PARA MEDICIÓN DE ÍNDICE DE REFRACCIÓN EN MEDIOS TRANSPARENTES\" ","Las técnicas ópticas de medición son esenciales en diagnóstico médico, control de Las técnicas ópticas de medición son esenciales en diagnóstico médico, control de alimentos y monitoreo ambiental, por mencionar algunos. Para realizar estas mediciones se requieren de instrumentos simples de usar, robustos, de bajo costo y que tengan una sensibilidad alta en la medición.\n\n \n\nTambién es necesario que estos instrumentos tengan la capacidad para analizar muestras pequeñas. Es por eso que se ha dedicado un esfuerzo importante en el desarrollo de instrumentos que tengan estas capacidades. Entre los que podemos mencionar están: los refractómetros con arquitectura interferometríca, los que utilizan rejillas Bragg en fibra, o aquellos basados en excitación plasmónica. Sin embargo, el proceso de fabricación y los esquemas de interrogación pueden ser complejos y en algunos casos son costosos.\n\n \n\nRecientemente, han surgió una nueva clase de refractómetros basados holografía digital en línea. Los cuales tienen una sensibilidad alta, el esquema de interrogación es simple y el costo es bajo. De esta forma, en este trabajo proponemos el desarrollo de un prototipo basado en holografía digital para medir IR en medios transparentes, como pueden ser líquidos o vidrios. La metodología consiste en el registro y reconstrucción de hologramas digitales de un disco sólido que se usa como medio  para poder medir el IR. Con este prototipo es posible medir índice de refracción de vidrios y líquidos transparentes con una resolución de 0.01 unidades de índice de refracción (UIR). ","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. David Moreno Hernández","(Director de Tesis, Vocal)","Dr. Eden Morales Narváez","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. David Monzón Hernández","(Evaluador interno, Presidente)"]
[40,null,"Juan Nicolás Claro Rodríguez","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null," \"IMAGING SYMMETRIC AND ANTI-SYMMETRIC BEHAVIOR OF OAM-   ENTANGLED STATES\"","Orbital Angular Momentum (OAM) is a degree of freedom of photons promising for a wide variety of high-dimensional quantum applications. These states, as any used in future quantum technologies, need to be manipulated and studied for their use. We use a known technique for tuning the symmetry of OAM states using dove prisms and study the properties of their interference in a spatially resolved measurement. We found that fringes produced depend on the type of symmetry of the state, moreover, we recover the original Hong-Ou-Mandel interferometers from these spatially resolved measurements and analyze the consequences of this symmetric/anti-symmetric superposition on the visibility.\n\n \n\nFurthermore, we propose two applications of these kinds of measurements, one for high-dimensional quantum teleportation and another one to achieve an image enhancement in quantum ghost imaging. ","Dr. Carmelo Rosales-Guzmán","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Laura Elena Rosales Zarate","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[41,null,"Julio César Sánchez Beltrán","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González",null," \"ESTUDIO DE NOVEDOSAS ETIQUETAS LUMINISCENTES CON   POTENCIAL APLICACIÓN EN BIOSENSADO\"","El estudio de los clústeres de plata luminiscentes confinados en el interior de zeolitas microporosas ha despertado el interés de la investigación teórica y aplicada de los nanomateriales debido a las excelentes propiedades ópticas que presentan una vez estabilizados en pequeños clústeres similares en dimensiones y comportamientos al de una molécula. En particular, los clústeres metálicos cobraron protagonismo en la investigación al descubrirse sus extraordinarias propiedades optoelectrónicas ya que facilitan desarrollar métodos rápidos y altamente sensibles para aplicaciones prácticas en la catálisis, biovisualización o iluminación y la detección molecular.\n\nLas plantillas fotoluminiscentes estudiadas en este trabajo, fueron sinterizadas a dos temperaturas diferentes (calcinadas a 450°C y secadas a 80°C), en presencia de zeolita F9 comercial usando nitrato de plata a diferentes concentraciones (3, 6, 12 y 24 mM). Las muestras intercambiadas y tratadas térmicamente presentaron una emisión verde-amarilla bajo lámpara UV (365 nm), debido a la carga de plata Ag3 confinada en la sodalita de la F9. Se llegó a la conclusión que las muestras secadas a 80°C son las prometedoras en aplicaciones de biosensado ya que muestran ser un sistema sensible tanto a los estímulos externos como a cambios en el entorno local del alojamiento de los clústeres y una emisión sintonizable.","Dr. Eden Morales Narváez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Haggeo Desirena Enrriquez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[42,null,"Cecilia García Guzmán","Dr. Eden Morales Narváez",null,"\"CLÚSTERES LUMINISCENTES DE PLATA CONFINADOS EN   ZEOLITAS PARA BIOSENSADO\"   ","En este trabajo se propone un sistema de biosensado basado en la detección de anticuerpos IgG  marcados con fluoresceína-5-isotiocianato (FITC) mediante emisión de clústeres de plata sintetizados dentro de zeolitas (FAUX Ag6) impregnadas con diferentes aminas: polietilenimina (PEI) ramificada de 2 longitudes de cadena diferentes(Mw 750, 000 y Mw 25,000), tetraetilenepentamina (TEPA) y dietilenetriamina (DETA). Se caracterizaron y compararon las muestras impregnadas con las diversas aminas utilizadas, observándose un corrimiento en la longitud de onda de emisión hacia longitudes de onda menores al impregnar las aminas. Posteriormente, se llevó a cabo la bioconjugación de estas partículas con anticuerpos anti IgG, obteniéndose un corrimiento en la emisión hacia longitudes de onda mayores. Finalmente se evaluó la detección de anticuerpos IgG-FITC en concentraciones menores a 10 ng/mL utilizando estas zeolitas luminiscentes como sonda de\n\nbiosensado mediante dos mecanismos de detección: incremento en la intensidad de emisión con FAUX Ag6 sin aminas y con PEI ramificado de Mw 750,000 y apagamiento de la emisión con DETA y TEPA, mientras que para PEI ramificado de Mw 25,000 no se observó ningún comportamiento asociado a la concentración del analito detectado. Demostrando así, como prueba de concepto, un sistema de biosensado innovador, sensible y específico que permite la detección del analito en pocos minutos. ","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Eden Morales Narváez","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[43,null,"Diana Marcela Montoya Montoya","Dr. J Oracio Cuauhtémoc Barbosa García","Dr. Enrique Pérez Gutiérrez","“ANALYSIS HYBRID PEROVSKITE FILMS (MAPBI 3 ) FABRICATED BY THE ONE AND TWO-STEPS METHODS”","In the field of new technologies for renewable energy production, hybrid solar cells based on organic-inorganic perovskite material (HPSC) are now in the way to become a new real alternative. However, in the fabrication of perovskite films to be used as active layer in HPSC, some parameters like homogeneous morphology and pure crystallization should be controlled because they can affect the conversion efficiency of devices.\n\n \n\nIn this work, the one-step and the two-step methods (with close-spaced sublimation and spin-coating with sequential deposition) were used to deposit MAPbI3 perovskite films. For both methods, there are several variables to control the perovskite formation and film quality. The influence of anti-solvent, the time for its addition, and the annealing temperature on the features of perovskite films were studied for the one-step method. The temperature for deposition of the inorganic film was studied for the close-spaced sublimation method, and the time that MAI-solution remains onto the PbI2 film before the spin process began was studied for spin-coating with sequential deposition methods.\n\nThe morphology, the UV-Vis absorption spectra, and the XRD pattern for each film were analyzed to determine the film quality.\n\n \n\nThe MAPbI3 perovskite films were used as the active layer in HPSCs with inverted architecture, the average photovoltaic performance of the devices was affected by the film features. In addition, the electron transport layer and counter electrode interface generated by the use of an alternative cathode was also studied. It was found that a poor physical contact at the ETL/CE interface does not drastically affect the efficiency of the device. ","Dr. Diego Solís Ibarra","(Evaluador externo - IIM – UNAM, Secretario)","Dra. Ma. Concepción Arenas Arrocena","(Evaluador externo - ENES – UNAM, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado","(Evaluador interno, Presidente)"]
[44,null,"Miguel Martín Cárdenes López","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta ",null,"\"SISTEMA DE REALIDAD AUMENTADA PARA LA CAPACITACIÓN EN UN TORNO INDUSTRIAL POR MEDIO DE LA DETECCIÓN DE MARCADORES BASADOS EN DESCRIPTORES CLÁSICOS\"  ","El presente trabajo muestra las actividades realizadas para la creación de una aplicación en realidad aumentada con fines de capacitación (RACFC) implementada en una tableta Lenovo con sistema operativo Android. La realidad aumentada es una técnica que permite colocar objetos virtuales en el mundo real, esta técnica se ha convertido en una herramienta tecnológica para múltiples áreas de formación de capital humano. En el ámbito industrial, surge como una propuesta para satisfacer la necesidad continua de capacitaciones.\n\nDebido a que el Centro de Investigaciones en Óptica A.C., Aguascalientes, adquiere nuevos equipos, y que renueva la plantilla estudiantil constantemente, se optó por utilizar la técnica de RACFC, por lo que se tomó como máquina inicial de aprendizaje el torno marca Grizzly modelo G0769, sirviendo como referencia para futuros trabajos en el centro.\n\nLa aplicación de RACFC cuenta solo con cuatro módulos principales: seguridad, elementos del torno, elementos del taladro y mantenimiento preventivo, además, contiene un registro y una evaluación general. Esta aplicación se debe considerar solo como una guía rápida que introduce a los usuarios en el uso y manejo de este torno, por lo que no suple la supervisión de un experto.\n\nEl trabajo propuesto fue realizado considerando el nivel I de realidad aumentada, el cual utiliza marcadores como medio de activación, por lo que se utilizaron descriptores clásicos para este fin, obteniendo así, que el descriptor Orb era el más rápido y mantenía el efecto de realidad aumentada, aunque los modelos virtuales mostraban problemas para mantener su posición. ","Dr. Fernando Martell Chávez","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Sinodal Interno, Secretario)","MC. Sarabia Torres Juan Margarito","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. Carlos Alberto Paredes Orta ","(Director de Tesis, Vocal)"]
[45,null,"Sotero Ordoñes Nogales","Dr. Manuel Servín Guirado",null,"“PROFILOMETRY OF SOLIDS UTILIZING STEREO PROJECTION AND CO-PHASE OF STRUCTURED LIGHT\"","Measurement of three-dimensional objects has become a current industrial issue to improve manufacturing verification processes and reverse engineering. Measurements should not modify or influence the manufacturing lines; therefore, they should be high-quality, high-speed, and online. Hence, fringe projection profilometers (FPPs) have become a feasible solution because of their low-cost hardware, speed, and proficiency to measure static and dynamic objects. FPPs can be straightforwardly implemented with a multimedia projector and a digital camera.\n\nInitially, most proposals acquire one image to be processed digitally later using spatial filtering. Although they can achieve the speed goal, the estimation quality can be deficient for complex shapes. In order to improve the reconstruction quality, several techniques have proposed color encoding to project and acquire three images. They are later processed by phase-shifting algorithms (PSAs). It is noticeable that these FPPs fulfill the high-speed requirement. Nonetheless, they must also have a very well-calibrated system and satisfy the following conditions: (1) non-linear intensity distortion, (2) shapes with a good diffuse reflection function, (3) avoidance or calibration of cross-talking problems, and (4) a geometry configuration eliminating/reducing self-occluding shadows. Industrial items or applications usually do not accomplish these requirements.\n\nThis thesis introduces an FPP (a proof-of-the-concept) gathering the above four requirements and performing online measurements. This FPP can also estimate or inspect a shape in a rectilinear uniform motion. The inspection is carried out by comparing a testing shape to a calibrated one with a proposed technique.\n\nWhen reconstructing industrial items, this FPP needs a temporal sequence of phase-shifted fringe patterns (PS-FPs). The PS-FPs are obtained by translating the item’s movements to a phase shift through image registration. The latter is done by computing a rough estimation of the shape for each pattern. Later, a pixel matching method translates the acquired images into PS-FPs. Hence, one can employ the PSAs’ framework for phase/shape retrieval in the classical sense, considering that shapes are static. We proposed several PSAs with their spectral description and analysis to correctly retrieve the phase and phase differences from the observed patterns. By acquiring many PS-FPs, the first and second conditions are overcome. By encoding in the red and blue channels, the third requirement is met. The last one is addressed by using a co-phased technique having two projectors and a camera. This technique is a contribution to this thesis. ","Dr. Jorge Luis Flores Núñez","(Evaluador externo - CUCEI UDG, Secretario)","Dr. J. Apolinar Muñoz Rodríguez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Manuel Servín Guirado","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[46,null,"Edgar Medina Segura","Dra . Gloria Verónica Vázquez García",null,"\"DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN DISPOSITIVO FOTÓNICO INTEGRADO PARA APLICACIÓN EN COMUNICACIONES\"   ","Se utilizó la técnica de escritura láser para fabricar guías de onda en un vidrio sódico cálcico. Mediante un láser pulsado de femtosegundos se irradiaron trayectorias bien definidas dentro del sustrato de vidrio provocando cambios positivos permanentes en el índice de refracción de la zona irradiada. La geometría de las guías de onda se controló mediante una estación de micromaquinado. La potencia óptica promedio irradiada al sustrato y la velocidad de fabricación son los dos parámetros más importantes en el proceso de fabricación. Se fabricaron y caracterizaron guías de onda rectas a potencias promedio de 1, 2, 3, 4 y 5mW y a velocidades de 300, 400 y 500μm/s.\n\nMediante un láser con salida de fibra óptica se inyectó luz a las guías de onda a 642 y 808nm y con una cámara de perfil de haz y un medidor de potencia se caracterizaron las  propiedades de confinamiento de la luz. Se trazaron guías de onda rectas monomodo con cambios en el índice de refracción del orden de 1 × 10−3, radios del modo fundamental entre 5 y 14μm, y pérdidas inferiores a 15dB/cm a 642 y 808nm con potencias promedio de 2mW y velocidades de 400μm/s. Posteriormente, utilizando los parámetros de fabricación de las mejores guías de onda rectas, se diseñó, fabricó y caracterizó un multiplexor/demultiplexor a partir de un acoplador direccional para aprovechar la técnica de multiplexado por división de longitud de onda en longitudes de onda de 642 y 808nm con una eficiencia superior al 90 %. Este trabajo representa una prueba de concepto para futuros desarrollos en materiales utilizados en telecomunicaciones ópticas, como lo es la sílice fundida, y en longitudes de onda en los canales de telecomunicaciones.","Dr. Heriberto Márquez Becerra","(Sinodal Externo – CICESE, Secretario)","Dr. Olivier Jean Michel Pottiez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Directora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[46,null,"Luis Antonio Tapia Lincona","Dra . Gloria Verónica Vázquez García",null,"\"DISEÑO Y FABRICACIÓN DE INTERFERÓMETROS MACH-ZEHNDER MEDIANTE LA TÉCNICA DE ESCRITURA LÁSER\"   ","En esta tesis se presenta el proceso para la realización de interferómetros Mach-Zehnder (IMZ), en vidrio de portaobjetos usando la técnica de escritura láser (FLDW) y canales microfluidicos mediante la técnica de irradiación láser seguida de grabado químico(FLICE) en vidrios de sílice. En la primera etapa fabricamos guías de onda rectas con la técnica (FLDW). Se realizaron pruebas de velocidad y profundidad con energías de 1μJ y 2μJ, de la prueba de velocidad se definió trabajar a 400μm/s y de la de profundidad a 200μm. El ∆n aproximado que se consigue es de 0.001 bajo estas condiciones, el cual se determina mediante procesamiento de imágenes partiendo de análisis de las dimensiones físicas de la guía y de las dimensiones del modo.\n\n \n\nLa segunda etapa consistió en la fabricación de 21 interferómetros desbalanceados (IMZ), la longitud del interferómetro inicial se definió en 7400μm con una separación entre brazos de 50μm, bajo simulaciones se determinó que dentro de un decremento e incremento de -10μm a 10μm con respecto a la separación inicial en uno de los brazos, se podía reconstruir al menos un periodo completo del patrón de interferencia. Al concluir las pruebas tras su fabricación se determinó ineficaz, ya que requiere de un tiempo prolongado y de mantener las condiciones de alineación en el sistema de caracterización. Para reconstruir un periodo completo se planteó mediante simulaciones,fabricar un interferómetro de mayor longitud que permita aumentar la diferencia de\n\ncamino geométrico (∆s) y poder realizar un barrido en longitud de onda.\n\n \n\nLa tercera etapa consistió en la fabricación de los canales microfluídicos a 4μJ de energía del pulso láser y una velocidad de 50μm/s. Finalizado el proceso se obtuvieron dos canales microfluídicos, el primero con un diámetro de entrada de 103μm y un diámetro de cintura de 86.4μm, el segundo con un diámetro de entrada de 79.8μm y un diámetro de cintura de 59.8μm.","Dr. Rigoberto Castro Beltrán","(Evaluador externo - DCI UGTO, Secretario)","Dr. David Monzón Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Directora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[47,null,"Luis Enrique Montañez Franco","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado",null,"\"TERMOGRAFIA AÉREA AUTÓNOMA DE PANELES FOTOVOLTAICOS\"    ","El creciente interés por la energía solar ha llevado a la construcción de sistemas fotovoltaicos cada vez más grandes. En consecuencia, la supervisión de estos sistemas es de gran relevancia. El sistema de inspección fotovoltaica con vehículos aéreos no  tripulados (UAV) equipados con cámaras térmicas se ha convertido en un medio eficaz  ́\n\nde mantenimiento de las centrales fotovoltaicas.\n\n \n\nSin embargo, analizar la información de la imagen térmica manualmente, necesita una cantidad de tiempo considerable. Por lo tanto, para solucionar este problema se propone la detección automática de módulos defectuosos en las imágenes térmicas.  ́\n\n \n\nEn este trabajo se presentan dos metodologías.\n\n \n\nEn la primera se propone la detección automática y el análisis de los módulos fotovoltaicos con procesamiento digital de imágenes. El algoritmo de detección obtuvo una precisión del  ́ 93, 99 % y 77, 99 % de la métrica IoU. Posteriormente, se realiza un análisis estadístico basado en los valores de temperatura del módulo segmentado. Además,  se diseñó una interfaz gráfica de usuario.  ́\n\n \n\nEn la segunda metodología se realiza una detección automática de los módulos fotovoltaicos y su clasificación con base en modelos de aprendizaje profundo. A través de  un modelo de Red Convolucional Completa (FCN) se realiza la detección automática, enseguida se realiza un proceso de clasificación con un modelo de Red Neural Convolucional (CNN). El modelo de segmentación alcanzó una precisión del  ́ 97.32 % y 93, 09 % de IuO. El modelo de clasificación obtuvo una precisión media del  ́ 92 %.\n\n \n\nCon la metodología propuesta, es posible diagnosticar fallas a pequeña y gran escala,  ̃\n\nque permitiría aumentar la eficiencia de plantas fotovoltaicas. ","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr.Arturo Díaz Ponce","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Director de Tesis, Vocal)"]
[48,null,"María Catalina Vega Reyes ","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano ","Dr. Sathish Kumar Kamaraj","\"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE COMBUSTIBLE SOLAR MICROBIANA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL TRATAMIENTO DE AGUA\" ","En este proyecto se plantea estudiar la propuesta de una Celda de Combustible Microbiana que tenga en la cámara anódica un fotoánodo, la cual es nombrada como Celda de Combustible Solar Microbiana. Esta celda es capaz de degradar compuestos orgánicos y producir constantemente electrones fotogenerados que pueden pasar directamente a través del circuito externo al cátodo para la producción de electricidad. Simultáneamente estará operando la CCM creando energía para la celda en forma de Adenosín Trifosfato mejor conocido como ATP.\n\nEl fotoánodo fue construido sobre un vidrio conductor de óxido de estaño dopado con flúor, por medio del método de Dip-Couting, fue depositado en el vidrio conductor TiO2 con Etil-Celulosa a diferentes concentraciones y se estudió el efecto del espesor con respecto a la transmitancia óptica. Las películas fueron analizadas por medio de Espectroscopia UV-Vis y con un Potenciostato-Galvanostato, también fueron analizadas mediante Microscopio Electrónico de Barrido.\n\nLas Celda de Combustible Microbiana, Celda de Combustible Solar Microbiana y la Celda de Combustible Fotocatalítica fueron caracterizadas electroquímicamente, para conocer su desempeño en la generación de energía eléctrica. Las pruebas realizadas a las Celda de Combustible Fotocatalítica y la Celda de Combustible Solar Microbiana, fueron sometidas con presencia y ausencia de la lampara de xenón. Por último, se realizaron pruebas de calidad del agua a la muestra iniciales y finales. Con los resultados obtenidos se demostró el prototipo propuesto podría ser una muy buena opción de celda de combustible alternativa, por su alta eficiencia y desempeño.","Dra. Antonia Sandoval González","(Sinodal externo - CIDETEQ, Presidenta del Jurado)","Dr. Sergio Velázquez Martínez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Sathish Kumar Kamaraj","(Co-director de tesis, Suplente)",null,null,"Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Director de Tesis, Vocal)"]
[49,null,"Edgar Gabriel Ayala Pérez","Dr. Gerardo Ramón Flores Colinga","Dr. Abdenbi Mohand-Ousaid\nDr. Yongxin WU","“BOUNDARY CONTROL OF CONTINUUM ROBOT FOR DYNAMIC SCANNING TASK\" ","The usage of continuum robot techniques is becoming more and more popular in medical applications, specially for minimally invasive chirurgical procedures. Some of these procedures may include, for example, brain, cardiac, and vascular surgeries, optical coherence tomography (OCT), among others.\n\nThis work presents a port Hamiltonian system (PHS) approach for a 5cm long optical fiber continuum robot actuated by a 3cm long PT230.94 piezoelectric tube. The purpose of the robot is to effectuate micro-scanning tasks. A non-linear infinite dimensional PHS model of the 3D continuum robot was obtained from the Cosserat rod dynamical equations also shown in this work. A compar-ison of the rod’s behavior of the rod was made using the two different models, obtaining a similar response. Also, physical parameters of the optical fiber robot and the piezoelectric tube actuator were identified with an experimental setup in the AS2M department at Femto-st institute. Then an energy-based interconnection damping assigment passivity based control (IDA-PBC) is synthesised as a boundary controller to control a desired scanning trajectory of the robot’s free end. The controller is first simulated by giving an [x, y] desired position and then a desired 2D spiral scanning trajectory. The experimental part was then validatedin the x direction with a desired end point and with a desired trajectory. ","Dr. Wissem HAOUS","(Sinodal Externo - UBFC, Secretario)","Dr. Ning LIU","(Sinodal Externo - EPFL Lausanne, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Abdenbi Mohand Ousaid","(Sinodal Externo - UBFC, Presidente del Jurado)"]
[50,null,"Daniel López Cabrera","Dr. Gabriel Ramos Ortiz",null,"“FLUORESCENCIA Y PROPIEDADES POLARIMÉTRICAS EN EL EXOESQUELETO DE ALACRANES: POSIBLES CORRELACIONES CON SU ECOFISIOLOGÍA”","Los alacranes son arácnidos que se pueden encontrar casi en cualquier hábitat del mundo. La mayoría de las especies de alacranes exhiben una característica intrigante: bajo iluminación UV su exoesqueleto emite fluorescencia azul-verdosa.\n\nSe han realizado diversos estudios con la finalidad de identificar la función biológica de dicha fluorescencia, sin que hasta la fecha exista alguna conclusión. En este trabajo se caracterizan las propiedades de fluorescencia de 24 especies de alacranes recolectados en diferentes partes de la república mexicana. Este estudio se realizó mediante procesamiento digital de imágenes bajo iluminación UV y mediante técnicas espectroscópicas. Los resultados muestran que existe una heterogeneidad en la emisión de fluorescencia, siendo los segmentos del exoesqueleto, asociados a comportamientos de predación y defensa los que muestran mayor intensidad emitida. También se encontró que existe una intensidad de fluorescencia diferenciada entre especies que hipotéticamente pudiera estar correlacionada con procesos de esclerotización y tonalidad del exoesqueleto. La tonalidad del exoesqueleto esta a su vez influenciado por el nivel de actividad y el sustrato en el que se desplazan. Por otra parte, y a diferencia de lo que han reportado otros autores, aquí se encontró que no existe una diferencia espectral de la fluorescencia entre especies, lo cual significa que en todas ellas los fluoróforos presentes en el exoesqueleto son los mismos.\n\nTambién se implementaron estudios polarimétricos de la luz reflejada como de la fluorescencia emitida. Mediante el formalismo de Matrices de Mueller se determinó que los exoesqueletos de los alacranes se comportan como retardadores ópticos y materiales parcialmente despolarizantes. De estos estudios destaca el hecho de que los elementos de Matriz de Mueller para especies con exoesqueleto oscuro se diferencian notoriamente del resto de especies.\n\nToda esta información no solo es una caracterización exhaustiva, sino que ha\n\npermitido generar una serie de hipótesis para trabajos futuros.","Dr. Rigoberto Castro Beltrán","(Evaluador externo - DCI UGTO, Secretario)","Dr. Rafael Espinosa Luna","(Sinodal Interno, Secretario)",null,null,null,null,"Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Director de Tesis, Vocal)"]
[51,null,"Daniel Alberto Martínez Barba","Dr. Rodolfo Martínez Manuel",null,"“DESIGN, DEVELOPMENT, CHARACTERIZATION AND DEPLOYMENT OF A GROUND REACTION FORCE MONITORING SYSTEM FOR GAIT ANALYSIS”","Gait has a strong relationship with the neurological and biomechanical states of our body.\n\nThis relationship enables gait analysis as a powerful tool to develop auxiliary applications for clinical diagnosis and rehabilitation. On the present thesis, the design, development, characterization, and deployment of a system to monitor and analyze the ground reaction forces (GRF) produced during gait is described. The developed device consists of a sensor footwear integrated with Force Sensing Resistors (FSRs). The sensor footwear has two different modes: real time wireless transmission mode, and datalogger mode.\n\nFurthermore, as far as we know, the importance of in-shoe sensor characterization was not reported in the literature, so we demonstrated the importance of in-shoe sensor characterization to compensate the error contributed by the inherent variability of the footwear’s sole to the force/pressure measurements. Additionally, a self-calibrating algorithm was proposed and implemented on the sensor footwear to dynamically adapt the Force Measurement Range (FMR) of the sensors depending on the user’s weight.  The self-calibration algorithm improved the force measurements’ resolution up to 16.66 times. Moreover, gait monitoring software for PC and smartphones (Android) was developed. The PC software was designed as a tool to visualize the GRF produced during gait on real time in consulting and rehabilitation rooms. The smartphone app was designed to take advantage of the datalogging mode of the sensor footwear to enable gait monitoring during daily life activities. Finally, the system was deployed on the consulting room of a specialist in Rheumatology, where it was tested during three months with real patients. During this assessment period, the system was used to acquire tests from 70 patients, thus, demonstrating the capabilities of the system to operate in clinical applications. Feedback from both patients and specialist will be used to improve the system on future work.","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Sinodal Interno, Secretario)","M.C. Juan Margarito Sarabia Torres","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. Rodolfo Martínez Manuel","(Director de Tesis, Vocal)"]
[52,null,"Jonathan Esquivel Hernández","Dr. Rodolfo Martínez Manuel",null,"  “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MÉTODOS PARA REDUCIR EL EFECTO DE LA NO LINEALIDAD DE BARRIDO DE LONGITUD DE ONDA EN UN REFRACTÓMETRO DE FIBRA ÓPTICA”","El interés en refractómetros basados en sensores de fibra óptica ha incrementado recientemente debido a las ventajas que presentan frente a los refractómetros clásicos. Entre los sensores de fibra para índice de refracción, destacan los basados en la reflexión en la punta de la fibra con autorreferencia, por su potencial para ser escalados en aplicaciones comerciales e industriales. Para interrogarlos se utilizan fuentes sintonizables en longitud de onda. Sin embargo, el efecto de no linealidad de barrido de longitud de onda limita el desempeño de éstos. En este trabajo se desarrollaron tres métodos para reducir este efecto. El primer método parte del remuestreo equidistante en frecuencia óptica de la señal del sensor, con base en la señal de un interferómetro auxiliar. El segundo consiste en la identificación y concatenación de un patrón cíclico de la señal “linealizada” previamente. El tercer método es el diseño del sensor utilizando un periodo de sintonía predeterminado. Este periodo es el lapso donde las señales de batimiento del sensor tienen un número entero de ciclos de onda. La selección adecuada del periodo de sintonía permite reducir el efecto de no linealidad de barrido sin requerir de un interferómetro auxiliar. Como resultados se obtuvo una resolución de 6x10-5 UIR en las mediciones con el primer método, 4x10-6 UIR con el segundo y 2x10-6 UIR con el tercero. La mejora en resolución es de dos órdenes de magnitud, comparando con la resolución de 6x10-4 UIR reportado con este refractómetro de fibra sin reducción del efecto no lineal.","Dr. David Monzón Hernández","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)","Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Claudio Frausto Reyes","(Sinodal Interno, Suplente)",null,null,"Dr. Rodolfo Martínez Manuel","(Director de Tesis, Vocal)"]
[53,null,"Jovanetty Ivan Choque Aquino","Dr. Manuel Servín Guirado",null," “SURFACE MEASUREMENT WITH VERTICAL SUPER-RESOLUTION OF ALUMINUM THIN FILMS BY USING PHASE-SHIFTING INTERFEROMETRY”","In this dissertation, we present a procedure to measure the phase from non-uniform phase-shifting interferograms in order to estimate the surface topography of an aluminum thin film. Interferograms are acquired from a Michelson interferential microscope, and phase shifts among interferograms are non-uniform because a piezoelectric transducer (PZT), working in open-loop mode, is used as phase shifter. Non-uniform phase shifts generate two types of errors in phase measurements: the double-frequency ripple distortion and the spurious piston. Thus, in order to overcome the aforementioned errors, we design error-correcting and non-iterative phase shifting algorithms (PSAs). For this purpose, considering that non-uniform phase shifts can be expressed as a polynomial function of the unperturbed phase shift (ω0) and using the frequency transfer function (FTF) formalism, we show that the conditions to overcome errors in phase measurements are associated with m-th derivative of the PSA’s FTF. Hence, we deduce two new conditions: 1) the m-th derivative of the FTF evaluated at ω = −ω0 to suppress the double-frequency ripple distortion, and 2) the m-th derivative of the FTF evaluated at ω = ω0 to eliminate the spurious piston. Then, taking into account the m-th derivative of the FTF evaluated at ω = −ω0, we design a nine-frame PSA in order to estimate the surface topography of an aluminum thin film. This result is free of ripple distortions and it is better than those obtained using the Fourier transform method, the least-squares PSA, and the principal component analysis method. Finally, we applied our nine-frame PSA to three different sets of non-uniform phase-shifting interferograms. Demodulated phases are summed in order to obtain a phase with vertical super-resolution (Vertical sensitivity), equivalent to measure surfaces with a synthetic ultraviolet wavelength. Computer simulations and experimental results prove us right.","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Amalia Martínez García","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Manuel Servín Guirado","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[54,null,"Mónica Ortiz Martínez","Dr. Enrique Castro Camus",null,"“DESIGN AND FABRICATION OF PHOTONIC COMPONENTS FOR TERAHERTZ FREQUENCIES”","In this thesis we demonstrate numerically and experimentally four novel photonic devices for terahertz frequencies fabricated by three-dimensional printing. We present, to the best of our knowledge, the first 3D printed dielectric frequency filter for the terahertz band. The filter is formed by a dielectric diffractive grating printed over a rectangular waveguide of the same material. The operational principle consists in couple laterally an electromagnetic beam into the grating; if the exit angle of the diffracted mode is equal or greater than the total internal reflection angle inside the rectangular waveguide, the radiation will be confined and will propagate until it reaches the ends of the waveguide. For this study, we fabricated three different devices that filter 200GHz, 250GHz and 300GHz depending on their physical dimensions. We also prove that these frequency filters can be tunable. In addition, we demonstrate three innovative 3D printed devices that perform OR, AND, XOR logic operations at 130GHz. The operation principle of these logic gates consists of two input electromagnetic waves that interfere to produce a desired output amplitude. The geometries of the Terahertz logic gates are formed by a combination of rectangular waveguides. Each device is evaluated for four input combinations: “on/on”, “on/off”, “off/on” and “off/off”, where “on/off” means coupled/non-coupled radiation in each input. The output of these operations is the amplitude of the terahertz radiation at the end of the device. Upon comparing the numerical simulations with the experimental measurements, we achieved very similar results. This opens future possibilities to integrate these components in order to build more complex photonic circuits. The four devices presented in this thesis were simulated using COMSOL Multiphysics and fabricated by Fusion Deposition Modeling. Subsequently, they were tested by terahertz time-domain spectroscopy. The results obtained in this thesis show that 3D printing technology is an efficient method to produce terahertz components that can be used in many areas such as telecommunication and for the fabrication of THz components for control and manipulation of THz waves.","Dr. Daniel Alberto May Arrioja","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Elodie Claire Strupiechonski","(Sinodal Externa – CINVESTAV Querétaro, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Enrique Castro Camus","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[55,null,"Leopoldo Martínez Manuel","Dr. Manuel Ignacio Peña Cruz",null," “OPTICAL THERMAL CHARACTERIZATION OF A HIGH FLUX SOLAR SIMULATOR FOR THE DEVELOPMENT OF SPECTRAL ABSORPTION APPLICATIONS”","Solar technologies, such as concentrating solar power (CSP) systems, are one of the most promising technologies for covering the future global energy demand, achieving a low-carbon economy and mitigating environmental problems (greenhouse effect). Typically, outdoor solar facilities are implemented for evaluating solar receivers and prototypes, but the intermittent nature of solar radiation and weather constrains are the main challenges in offering stable testing environments. Solar simulators have been identified as key facilities for carrying out high-quality indoor assessments under a controlled lab-scale environment. This PhD thesis is aimed to the optical design and characterization of a high flux solar simulator (HFSS) for researching solarthermal and thermochemical processes. To do so, a 17.5 kWe HFSS was developed along with a calorimetric test bench for the assessment of solar-thermal materials. The design of the 7 xenon lamps based solar simulator was numerically analyzed through the Monte Carlo ray-tracing method and characterized with the indirect flux mapping technique, an optical technique that involves the use of a high resolution camera and a diffusely reflective flat target plate. Characterization results showed a total peak flux of up to 1327±58 kW/m2 having an intercepted radiative power of 5.11±0.22 kW over a flux spot distribution of 120 mm in diameter, and conversion efficiency of 33%. Regarding the calorimetric test bench, its design was based on a flat-plate calorimeter which provides the versatility to replace test samples as interchangeable cartridges. By coupling the test bench with the HFSS, solar-thermal assessments of 4 different commercial solar absorber coatings and a new soot of forest biomass based coating were experimentally evaluated and compared under the same operating conditions. The presented approach for evaluating commercial and new solar-thermal materials provides critical information about their optical-thermal capabilities. Accordingly, the flux acceptance of suitable materials for their usage in solar-based industrial process heating can be effectively determined, and further progress in the improvement of solar-thermal technologies can be accomplished.\n\n ","Dr. Luis Armando Díaz Torres","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Camilo Alberto Arancibia Bulnes","(Sinodal Externo – IER UNAM, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Manuel Ignacio Peña Cruz","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[56,null,"Takawira Joseph Mumanga","Dr. Luis Armando Díaz Torres",null,"“THE DEVELOPMENT OF NEW MATERIALS FOR PHOTOCATALYTIC HYDROGEN GENERATION”","This work presents the development, characterization, and evaluation of 2D materials and Alkaline Metal Aluminates, namely Graphitic Carbon Nitrides (g-C3N4) and Barium or Magnesium Aluminates (MAl2O4: M=Ba or Mg) for the purpose of hydrogen generation. Graphitic carbon nitrides were synthesized by calcinating nitrogen-rich precursors at 550 °C whilst the alkaline metal aluminates were prepared by a combustion synthesis and were annealed in different gas atmospheres. The characterization of these photocatalysts was carried out through techniques such as Xray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), Raman Spectroscopy (RS), Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area analysis, Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS), Photoluminescence measurements (PL), and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). The g-C3N4 photocatalysts were evaluated comparatively in Hydrogen Evolution Reactions (HERs) using irradiation from either low-cost visible (405 nm or 440 nm) 15 W/m LED strips or from a UV (254 nm, 4.4 mW/cm2) pencil lamp. A high hydrogen production rate of 1622 mol.g-1.h-1, corresponding to an AQY of 3.2%, was achieved under UV irradiation using g-C3N4 p-n homojunction which was synthesized from Thiourea. The same irradiation source rendered a maximum H2 generation rate of 97 μmol.h-1.g-1 using the carbon annealed magnesium aluminates. The overall results of these studies reveal the potential of these photocatalysts and major photocatalysis enhancement strategies based on conductivity modulation and heat treatment.","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Carlos Eduardo Rodríguez García","(Sinodal Externo – Universidad Autónoma de Coahuila, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Luis Armando Díaz Torres","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[57,null,"Oscar Camacho Ibarra","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null," “PHOTONIC CRYSTAL NANOBEAM CAVITIES FOR 2D EMITTERS”","In the area of photonics, photonic crystals are of great interest since they possess photonic band gaps. Therefore, the crystals are also known as photonic bang gap materials. The photonic band gaps of these materials are the key property which enables the design and fabrication of devices capable of controlling light propagation and light confinement: mirrors, waveguides, cavities, filters, and optical isolators. Furthermore, the manipulation of light that photonic crystals grant, can also be exploited in other areas of research such as: chemical sensing, biomedics, gas sensing, solar cells and communications. Among the devices previously mentioned, photonic crystal nanobeam cavities have proven to be the best resonator choice for integrated optics. Since these cavities are capable of providing large Purcell factors, thanks to their achievable high-quality factors (Q) and small mode volumes. For the purpose of latter integration with single photons emitters, in the present work a 1-D deterministic photonic crystal nanocavity design, with high in-line coupling to a waveguide, is investigated and used to fabricated two nanobeam cavities on a 𝑆𝑖3𝑁4 − 𝑜𝑛 − 𝑆𝑖𝑂2 platform for two different operational wavelengths: 890 nm and 646 nm. The photonic crystal nanobeam cavities were optimized through finite difference time domain (FDTD) simulations and later were fabricated via combination of electron beam lithography and dry etching technology. The cavities fabricated in this work exhibited quality factors on the range of 1000 to 10000 and mode volumes as small as 0.63 and 0.94","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dra. Xóchitl Judith Sánchez Lozano","(Sinodal Externa - Depto. Información y Gestión de Fondos - UGTO, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[58,null,"Abril Paulina Arellano Morales","Dr. Haggeo Desirena Enrríquez",null," “FABRICACIÓN DE FÓSFOROS CONVERSORES POR MEDIO DE UN LÁSER DE CO2 PARA LEDS DE ALTA POTENCIA”","El objetivo principal de este trabajo de investigación se enfocó en demostrar la viabilidad de utilizar el calentamiento por láser de CO2 para sinterizar fósforo contenido en vidrio (PiG, phosphor-in-glass por sus siglas en inglés) y fósforo contenido en vidrio dopado (PiDGs, phosphor-in-doped glass por sus siglas en inglés) que presenten características que les permitan ser aplicados eficientemente como fósforos conversores en diodos emisores de luz (LED, light emitting diodes por sus siglas en inglés) blanco de alta potencia. El calentamiento por láser de CO2 permitió que la síntesis de estos materiales se llevara a cabo en periodos muy cortos de tiempo (segundos). Además, el rápido enfriamiento que se logra con este nuevo método de síntesis ayudó a disminuir considerablemente la pérdida de las propiedades iniciales del fósforo (siendo este uno de los problemas principales al momento de sinterizar este tipo de materiales) así como también a evitar la cristalización del vidrio. Se sinterizaron muestras con dos enfoques, el primero se realizó con polvo de vidrio a base de SiO2 mezclado con polvo del fósforo comercial Y3Al5O12:Ce3+ (YAG:Ce3+), con este sistema fue probada la viabilidad del método de sinterización mediante un láser de CO2. En el segundo enfoque se utilizó polvo de vidrio a base de TeO2 dopado con Eu3+ mezclado con polvo del fósforo comercial SrAl2O4:Eu2+, estas muestras de igual manera fueron sinterizadas a través de un láser de CO2. El objetivo de añadir Eu3+ al vidrio fue para agregar un componente emisor rojo y así mejorar el valor del índice de reproducción cromática (CRI, color rendering index por sus siglas en inglés) y obtener un valor bajo en la temperatura correlacionada de color (CCT, correlated color temperature por sus siglas en inglés). Se prepararon muestras a diferentes tiempos de exposición del láser de CO2 para conocer el efecto del tiempo sobre las propiedades luminiscentes de las muestras. Se efectuó la caracterización completa de las muestras (propiedades luminiscentes, radiométricas, estructurales por difracción de rayos X, y microscopía electrónica de barrido (SEM, scanning electron microscopy por sus siglas en inglés) y químicas por espectroscopía de dispersión de energía (EDS, energy dispersive spectroscopy por sus siglas en inglés), así como también se realizaron las pruebas de concepto (electroluminiscencia del sistema LED-PiG y LED-PiDG). Los resultados mostraron que utilizar un láser de CO2 para sinterizar materiales PiG y PiDG es un candidato potencial como método de síntesis. Los valores obtenidos de CRI, CCT y de la eficacia luminosa (EL) en estos materiales de PiG y PiDG muestran un enorme potencial para ser aplicados como fósforos conversores en LED blanco de alta potencia.","Dr. Sergio Arturo Calixto Carrera","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Haggeo Desirena Enrríquez","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[59,null,"Emmanuel Narváez Castañeda","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","Dr. Qiwen Zhan"," “ELLIPTICAL VORTEX BEAMS THROUGH TURBULENT ATMOSPHERE”","In this work, simulations of propagation of helical Ince-Gauss beams, elliptical solutions of the paraxial wave equation that  carry orbital angular momentum, were performed in order to investigate how the nature of these modes affect their  performance as information carrying beams in free space optical communication systems. Special attention was given to the effects that the order p, degree m and ellipticity ε parameters, and their evolution, have on the robustness of the beam. We find that for a given mode, the chose of basis in which it is projected (ellipticity value) does not strongly affect the light spatial mode performance as information carrier.  However, for a chosen helical Ince-Gauss mode, it is rather more strongly affected by the combination of p and m and their difference p − m. These results were obtained by varying propagation parameters such as the refractive index structure parameter C 2n or propagation distances and using different beam structure parameters as the mentioned p, m and ε.  From the simulations, both intensity and phase transverse profiles were calculated as well as propagation measurements such as the fidelity of the modes, and specially defined scintillation index and strehl ratio. Additionally, the generation of these vortex beams using spatial light modulators was demonstrated, showing the evolution of the transverse intensity profile of the modes with the ellipticity ε parameter. From this, a detection scheme of these modes is proposed using their near-field intensity profile.","Dr. Carmelo Guadalupe Rosales Guzmán","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Qiwen Zhan","(Director de tesis UD, Presidente del Jurado)"]
[60,null,"José Luis Silva Acosta","Dr. Fernando Mendoza Santoyo",null,"“INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LA PIEL USANDO ÓPTICA NO INVASIVA”","Mantener una piel saludable es esencial debido a que este órgano protege al cuerpo humano de afecciones ocasionadas  por bacterias,  sustancias químicas,  cambios de temperatura y exposición  a la radiación  ultravioleta (UV).  En el UV se  distinguen varios subtipos de radiación entre los cuales se encuentran  el UVA, UVB y el UVC: la radiación UVC es la más perjudicial para la vida. La radiación UV es un factor que ha demostrado inducir tanto enfermedades como alteraciones considerablemente dañinas en la piel. Las enfermedades de la piel suelen diagnosticarse cualitativamente con base en inspecciones visuales y táctiles, lo que conlleva a un diagnóstico basado en la experiencia clínica y en la información que proporciona el paciente. Por tal motivo, es siempre  deseable el desarrollo de nuevas técnicas que ayuden a diagnosticar las enfermedades de la piel mediante el uso de parámetros cuantificables. En este trabajo de tesis se presenta  una investigación sobre los efectos de la irradiación ultravioleta sobre la piel. El trabajo está enfocado en la medición de parámetros físicos relacionados con la elasticidad o con los cambios de elasticidad de muestras de piel animal. Para la medición de parámetros, se hizo uso de técnicas holográficas como los son la holografía digital interferométrica y la holografía digital interferométrica de promedio temporal, DHI (Digital Holographic Interferometry) y TADHI (Time Average Digital Holographic Interferometry), respectivamente. Como fuente de emisión de radiación UV se utilizaron dos fuentes distintas; un compartimiento de radiación UV en donde se utilizaron los rangos del UVA, UVB y UVC, en conjunto. La otra fuente utilizada fue un láser con una longitud de onda en el rango del ultravioleta cercano. Los efectos de estas fuentes de radiación se manifestaron como un envejecimiento en la piel y cada una de las fuentes fue usada en un experimento distinto. En uno de los experimentos se usó piel de ratón y la técnica DHI mientras que en el otro se usó piel de cerdo y la técnica TADHI. Se presentan los métodos de medición y los parámetros medidos en cada uno de los experimentos. Los principales resultados encontrados se presentan como una disminución de elasticidad o aumento de rigidez, un aumento de la tensión por unidad de longitud y una disminución en la densidad de área. La tensión por unidad de longitud puede entenderse como la tracción que ejerce la piel al intentar recuperar su forma original mientras que la densidad de área se define como la masa total del objeto dividida por su área total. Los efectos se presentan debido a la exposición de las muestras a la radiación UV.","Dra. María del Socorro Hernández Montes","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Tonatiuh Saucedo Anaya","(Sinodal Externo - UAZ, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Fernando Mendoza Santoyo","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[61,null,"Wilson Esneider Bernal Pinilla","Dr. J. Oracio Cuahutémoc Barbosa García","Dr. Enrique Pérez Gutiérrez (BUAP)"," “WHITE LIGHT GENERATION THROUGH EXCIPLEX AND DOWN-CONVERSION MECHANISMS FOR ORGANIC SOLID-STATE LIGHTING”","This work reports the experimental study of two mechanisms, exciplex and downconversion, to obtained white light with organic and hybrid materials for solid-state lighting (SSL). Exciplexes are complex states generated by intermolecular interaction between two molecules, usually an electron donor and an acceptor material; they were studied in the OLED structure: ITO/HTL/EML/ETL/Ca-Ag. Commercial materials and a new carbazole derivative were employed as the emissive layer (EML), and for the first time, exciplex emissions from two interfaces were achieved. The thickness of the hole transport layer (HTL) was a determinant parameter for the exciplex states formation at HTL/EML interface. Meanwhile, the appropriate barrier energy between LUMO levels of the EML and ETL was crucial in allowing the bimolecular states to emerge at the EML/ETL interface. Therefore, due to emissions from the EML (S1-S0 transitions) and the two interfaces, a broad electroluminescence spectrum corresponding to white light with excellent CIE (0.31, 0.33) and CRI >85 was accomplished. The devices exhibited acceptable luminance (< 9000 cdm-2) and turn-on voltage (5 V). On the other hand, the studied down-conversion mechanism involved the full or partial absorption of the light emitted from an inorganic LED by the organic material. Thicknesses of the organic films were optimized to obtain a proper absorption of the converter material, which allowed the adequate combination between the electroluminescence (EL) and photoluminescence (PL) intensities from LED and the organic converters, respectively. Thus, the mechanism was tested in partial and full conversion configuration known as luminesce converter (LUCO). Using benzothiadiazole derivatives as organic converter, LUCO devices exhibited white light with excellent CIE (0.32, 0.33), outstanding CRI (>90) and good conversion efficiency of 73%. With these results, it was demonstrated that organic materials could be a real alternative in the field of SSL.","Dr. Alfredo Benítez Lara","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. María Judith Percino Zacarías","(Sinodal Externa - BUAP, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[62,null,"Goretti Guadalupe Hernández Cardoso","Dr. Enrique Castro Camus",null,"“MEDICAL APPLICATIONS OF TERAHERTZ RADIATION”","Diabetic foot syndrome, a long term consequence of diabetes mellitus, is the most common cause of non-traumatic amputations. Around 8% of the world population suffers diabetes, 15% of diabetic patients present a diabetic foot ulcer which leads to amputation in 2.5% of the cases. Currently, there is no objective method for the detection of diabetic foot syndrome in its early stages. Terahertz radiation is a highly sensitive, non-invasive, non-contact probe of the water content of materials. Assuming the dehydration of the skin in the feet of diabetic patients as a central element of their deterioration process, in this thesis, Moisture MApping by Terahertz (MMAT) is proposed as a technique for the evaluation of the diabetic foot deterioration as an early diagnostic test. The image acquisition and data processing of the MMAT technique is presented together with a first clinical trial and the diagnostic potential analysis for this technique demonstrating that MMAT is a promising diagnostic technique. The Effective Medium Theory (EMT), commonly used in the terahertz regime for the signal processing in order to quantify water in biological tissue, is a key element for the skin hydration evaluation of the MMAT technique. A comparative analysis of three EMT models, namely Maxwell-Garnett, Bruggeman and Landau-Lifshitz-Looyenga, for the determination of water content in biological tissues from terahertz spectroscopic measurements is also provided in this work. Binary controllable mixtures of biological tissues with different water content were prepared. Optical properties of the mixtures were obtained using terahertz time-domain spectroscopy. A quantitative analysis is provided by calculating the error between experimental and theoretical data determined by the EMT models, as well as by using least squares adjustments of the experimental data by the three models concluding that the Landau-Lifshitz-Looyenga and Bruggeman theories are the more suitable for modeling biological tissues in the terahertz regime.","Dra. Blanca Olivia Murillo Ortiz","(Sinodal Externa - IMSS Hospital de especialidades 1 de León, Secretaria)","Dr. Eden Morales Narváez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Enrique Castro Camus","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[63,null,"Jesús Abraham Álvarez Jáuregui","Dr. Haggeo Desirena Enrríquez",null,"“DISEÑO DE UN PROTOTIPO PARA LA PRODUCCIÓN DE LUZ BLANCA, BASADO EN ILUMINACIÓN LÁSER DE ESTADO SÓLIDO”","La iluminación de estado sólido (SSL) está actualmente gobernando la industria de la iluminación. Los principales elementos de la SSL son los diodos emisores de luz LEDs y los fósforos conversores. Cuando la combinación de estos dos elementos produce luz blanca, se le denomina WLED. Una de las aproximaciones para un WLED, es la combinación de un LED de emisión azul y un fósforo  de emisión  amarilla. Algunas de las razones del gran éxito  de los WLED  son su eficiencia y durabilidad; sin embargo, los WLED  tienen  el problema de no poder alcanzar potencias  altas de manera nativa; debido a que, la naturaleza del funcionamiento de los LED  les impide mantener su eficiencia a altas corrientes eléctricas. Por lo anterior descrito, se ha llegado a proponer la sustitución del LED, por un diodo láser LD. Los LD sí pueden alcanzar potencias elevadas sin perder eficiencia; pero conlleva a otro problema y es la degradación del fósforo conversor. En los WLED,  se  suelen contener los fósforos  en resinas orgánicas,  pero estos materiales no son capaces de resistir la potencia de un LD. Por lo tanto, es necesario utilizar materiales soportes más  resistentes.  Por ejemplo, los cerámicos  que tienen mejor conductividad térmica y estabilidad química a temperaturas más altas. En este trabajo se propone  el diseño para un prototipo de iluminación, que utiliza pastillas cerámicas con fósforo amarillo y un láser azul de alta potencia como fuente de luz blanca. El dispositivo está pensado para su utilización en un faro de automóvil, de manera específica en un faro de luz alta. Se realizó el diseño de las piezas, circuitos; así como la selección de materiales y componentes que se necesitan  para construir el dispositivo. El dispositivo comprende la fuente de luz, el sistema auxiliar para el funcionamiento de la fuente de luz y un reflector que genera el patrón de iluminación. Igualmente se propone un método de fabricación para las pastillas de fósforo que se  utilizan  en el dispositivo. Aquí  se  incluye  la composición  química  del material y los parámetros de fabricación a través de sus diferentes  etapas, como lo son tiempos, temperaturas, atmósfera y tratamientos superficiales.","Dr. Iván Moreno Hernández","(Sinodal Externo - UAZ, Secretario)","M.C. Juan Manuel Bujdud Pérez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Haggeo Desirena Enrríquez","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[64,null,"Susana Plascencia Orozco","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"“SPATIALLY ENCODED QUANTUM STATE FOR APPLICATION IN QUANTUM INFORMATION”","The spatial structure of light as a degree of freedom holds great potential for encoding large amounts of information in both classical and quantum optical communication systems. Spatial modes such as Hermite Gauss, or Laguerre Gauss modes are embedded in an infinite dimensional Hilbert space, a feature that can significantly enhance quantum information processing protocols. In particular, Laguerre Gauss modes, which are associated with discrete value of orbital angular momentum (OAM), have enabled numerous experimental demonstrations of high-dimensional quantum protocols that exhibit key advantages such as improved noise-tolerance or channel capacity in comparison to two-dimensional qubit state encoding. Quantum states exhibiting orbital momentum entanglement can be generated via spontaneous parametric down conversion (SPDC) in a nonlinear crystal as a consequence of momentum conservation during the process. This thesis we investigate a two-photon state in space and frequency using a Gaussian pump beam, for SPDC bulk in non-linear crystals, considering a collinear geometry, and restricting the spectral bandwidth to the narrowband case. We derive analytic expressions for two- and single photons spectral brightness. We also investigate the role of focusing parameters. As well as the optimal waist for the pump and the collection modes. A solution for the pair collection efficiency was previously derived. However, an analytical expression for the single photon collection has not been (to the best of our knowledge) reported, in order to verify that our results are correct, we calculate the heralding efficiency (given by the ratio of pair collection detection and the detection of a single photon) and compare our results with the one reported. For both (pair- and single-photon) collection probabilities our findings are in excellent agreement with the previous studies. The results obtained in this work are expected to be useful for designing SPDC sources with high performance in multiple categories.","Dr. Carmelo Guadalupe Rosales Guzmán","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[65,null,"Luis Grajales Román","Dr. Haggeo Desirena Enrríquez",null,"“DESARROLLO DE UN PROTOTIPO PARA EVALUAR LA RESPUESTA TEMPORAL EN PARTÍCULAS LUMINISCENTES”","Los materiales luminiscentes tienen un amplio uso debido a las diferentes características que poseen. Por consiguiente, estas características son usadas en algunas aplicaciones como por ejemplo: iluminación de exteriores e interiores, biomédica, seguridad y anti falsificación, entre otros. Dentro de las diversas características de estos materiales, se encuentra la evolución temporal la cual se puede emplear para aplicaciones de seguridad, a causa de la versatilidad que se tiene para variar esta característica y la complejidad que se puede llegar a tener para poder hacer una correcta medición, así como la serie de componentes que se utilizan. En relación a la idea anterior, en el presente trabajo se plantea la realización de una metodología que permita medir la evolución temporal en partículas luminiscentes, donde se estudiarán todos los componentes necesarios para realizar una medición confiable. El desarrollo de la metodología tendrá como objetivo a futuro implementarse en un sistema de seguridad que permita evitar las falsificaciones de productos. Se analizan las diferentes etapas necesarias para poder realizar la medición, la fuente de excitación para el material, el circuito para generar la onda de modulación de la fuente de excitación, la etapa de medición y acondicionamiento de la señal de emisión del material y el procesamiento de la señal. Se plantearon y desarrollaron diferentes propuestas para cada etapa. Se analiza en qué dominio realizar las mediciones, así como sus ventajas y desventajas de cada uno, lo que conlleva a la selección del tipo de modulación de la fuente de excitación a emplear. En base al procesamiento de la señal planteada se hará la selección de la configuración del circuito de lectura, buscando la que se adecúa mejor para realizar la medición del tiempo de vida.","Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce","(Sinodal Interno, Secretario)","M.I. Enrique Noé Arias","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Haggeo Desirena Enrríquez","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[66,null,"Gloria Del Rosario Frausto Rea","Dr. Manuel Humberto De la Torre Ibarra",null,"“COMBINED OPTICAL SETUPS FOR SIMULTANEOUS INSPECTION OF BIOLOGICAL AND ENGINEERING MATERIALS”","This work introduces two different optical configurations developed to inspect in a noninvasively form biological and engineering samples. The first configuration is an interferometer with a minimum of optical hardware to measure in transmission mode. It is denominated as a transmission digital holographic interferometer (t-DHI). It is applied to retrieve the optical phase from micrometric size semi-transparent biological samples. Our proposed t-DHI system avoids the drawback of this small field of view (FOV) and problematic hardware use when compared with digital holographic microscopy (DHM). The t-DHI setup is used to inspect pollen grains as proof of principle to found a correlation between their size and the phase information. The dimensions of each pollen grain are validated by processing their fluorescence image obtained with the aid of a confocal microscope. The second configuration introduced is a dual optical set up that simultaneously uses a digital holographic interferometer (DHI) and a Fourier domain optical coherence tomography (FD-OCT). These two independent modules inspect the external and internal optical phase information of composite materials when they undergo a compression load during a mechanical test. The sample under study is a composite material of poly-methyl-methacrylate (PMMA) reinforced with metallic microparticles of copper (Cu). Two sets of specimens with different dimensions are analyzed to compare their mechanical behavior when a home-made testing machine applies a controlled compression load force when both modules are continuously recording. Therefore, the surface and internal optical phases are correlated to the same compression value to have a full 3D displacement measurement.","Dr. Claudio Frausto Reyes","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Araceli Sánchez Álvarez","(Sinodal Externa UTL, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Manuel Humberto De la Torre Ibarra","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[67,null,"Maricela Guzmán Rocha","Dr. Luis Armando Díaz Torres",null,"“NANOFÓSFOROS EMISORES EN EL NIR PARA POSIBLES APLICACIONES DE MARCAJE BIOLÓGICO”","En este trabajo de tesis se estudiaron tres grupos de nanofósforos a base de aluminatos de estroncio (Sr4Al14O25 que llamamos SALO y SrAl2O4 que llamamos SrALO): 1) dopados con diferentes concentraciones de Cr3+ (1, 3, 4 y 5% molar), 2) dopados con Eu2+Dy3+Cr3+ y tratados térmicamente en dos atmósferas reductoras diferentes (carbón y N2+H2), y 3) dopados con a) Eu2+Er3+Dy3+, b) Eu2+Er3+Nd3+, c) Eu2+Er3+Yb3+. El objetivo principal fue sintetizar materiales que se excitaran y emitieran en alguna de las regiones de las ventanas biológicas (BW): BW-I (650-950 nm), BW-II (1000-1350 nm), y BW-III (1500-1800nm). La importancia de estas regiones radica en el hecho de que fotones del cercano infrarrojo (near infrared, NIR) localizados en algunas de estas regiones presentan la gran particularidad de tener una mayor penetración en el tejido biológico (una menor absorción), lo cual es una ventaja muy importante a la hora de hacer diagnósticos o terapia clínica. El objetivo secundario fue buscar que estos nanofósforos presentaran alguna evidencia de que pueden ser utilizados para aplicaciones de marcaje biológico. Para ello, y como primera evidencia se realizaron ensayos de citotoxicidad para evaluar la viabilidad celular de los materiales sintetizados. Estas pruebas citotóxicas arrojaron porcentajes entre el 100-61% de viabilidad celular, clasificando a nuestros materiales a base de aluminatos de estroncio como ligeramente citotóxicos según la norma ISO-10993. Para la segunda evidencia se decidió realizar experimentos de luminiscencia ex vivo en tejido muscular de pollo y cerdo, usando tres grosores de tejido: 3mm, 6mm y 1cm, donde se decidió capturar la emisión NIR que logra atravesar el tejido mediante una cámara infrarroja que captura luz de 900-1750nm. Los tres grupos de nanofósforos presentan evidencia (fotografías) de que la luz NIR logra atravesar tejido muscular de hasta 1cm de grosor. Como complemento del estudio de estos nanofósforos se analizaron los patrones de difracción de Rayos X para verificar si la estructura cristalina sufrió cambios o ligeras modificaciones al usar los dopajes correspondientes. Se realizaron espectroscopías de densidad óptica (absorción) para identificar las posibles excitaciones de estos materiales, se realizaron espectros de luminiscencia para los tres grupos de materiales, siendo el segundo grupo de materiales los que presentan luminiscencia persistente en 693 nm.","Dr. Miguel Ángel Vallejo Hernández","(Sinodal Externo – DCI UGTO, Secretario)","Dr. Rubén Arturo Rodríguez Rojas","(Sinodal Externo - CU LAGOS UDG, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Luis Armando Díaz Torres","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[68,null,"Hugo Alberto Moreno Jiménez","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“CONSTUCCIÓN DE UN ROBOT CUADRÚPEDO PARA TAREAS DE AGRICULTURA”","En esta tesis se aborda el diseño, fabricación y control de un robot cuadrúpedo para tareas de agricultura, ya que estos robots presentan varias ventajas con respecto a otros vehículos, debido en parte a que el patrón de movimiento de los mamíferos aporta una gran adaptabilidad y flexibilidad, que es necesaria ya que el entorno de las tierras de cultivo es complejo y cambiante. El robot presentado tiene la capacidad de realizar un amplio rango de movimientos manteniendo su estabilidad general y permitiéndole realizar movimientos estáticos y dinámicos. El diseño realizado toma como inspiración tanto de robots existentes, como el SPOT de Boston Dynamics o el Mini Cheetah del MIT, así como de la naturaleza al incluir elementos elásticos, que, como los tendones y músculos, contribuyen con la locomoción al almacenar energía cinética, y usarla para aumentar las capacidades del robot. Este robot será la base para futuros trabajos, donde se continuará con la mejora física del robot y se implementará inteligencia artificial para el control de movimientos, trayectorias del robot y la implementación de marchas que le permitan sortear eficientemente los obstáculos propios de las áreas de cultivo, lo que le permitirá moverse por entornos irregulares e inestables. Estas características, permitirán al robot desplazarse con seguridad en áreas de cultivo, para realizar diferentes tareas como cosecha, abono, riego entre otros. Con esto en mente, se presenta un robot ligero y económico que permite una rápida duplicación y la capacidad de realizar mejoras de forma modular, lo que permite avanzar con el rediseño de la estructura actual, así como los materiales de la misma para brindar mejores prestaciones, así como implementar nuevos aditamentos que permitan mejorar la propiocepción del robot y su interacción con el entorno.","Dr. Sebastián Salazar Colores","(Sinodal Interno, Secretario)","M.O. Diego Torres Armenta","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[69,null,"Marcos Enrique Valero Recio Ramírez","Dra. Marija Strojnik Pogacar","Dr. Mikhail Vorontsov","“COMPARATIVE ANALYSIS OF ATMOSPHERIC TURBULENCE-INDUCED LASER POWER FLUCTUATIONS IN A MONOLITHIC AND TILED OPTICAL RECEIVER SYSTEM”","This research project compares the performance of a Monolithic Optical Receiver and a Multi Aperture Receiver, in order to reduce optical power fluctuations induced by a Gaussian beam traveling through atmospheric turbulence. In this this work a mathematical model to describe the effects of focal spot wander and aperture averaging is provided, in order to explain the reduction of scintillation by increasing the area of an optical receiver. In particular, the Churnside model is used due to its simplicity to describe the effect of aperture averaging as a function of the collection diameter for receiving optical systems. In other hand, the steps for the alignment of Multi Aperture Receiver systems are shown. In this section, interferometric tests are used to align each aperture of this optical receiver system, and thereby achieve a correct multimode fiber optic coupling of the Gaussian beam received after propagating through atmospheric turbulence. At the same time, a finder scope is attached, which aims to align the multi aperture receiver system with the optical axis of the Gaussian beam propagated through an atospheric channel. This work proposes a set of five experiments which use the normalized variance of the received power as a figure of merit, to compare the fluctuations of power received with both optical collectors in different conditions of atmospheric turbulence. The atmospheric channel used in practice is described in detail, and consists of a 7km optical path in the city of Dayton Ohio, which is subjected to tests in different conditions of atmospheric turbulence, that changes depending on the time of day in which measurements are done. In the case of the Multi Aperture Receiver system, it has been possible to define an effective diameter to compare the increase in sub-apertures with the increase in the total diameter of a monolithic system. With this, it has been possible to introduce a new concept called \"sub-apertures averaging\", referring to the classical theory of aperture averaging, applied to Multi Aperture Receiver systems. Finally, in this work a method is proposed to find the transverse wind speed in atmospheric channels, using the cross correlation function between the power time series measured in two of the sub-apertures of the Multi Aperture Receiver system.","Dr. Daniel Malacara Hernández","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Thomas Weyrauch","(Sinodal Externo - UD, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Marija Strojnik Pogacar","(Directora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[70,null,"Omar Eduardo Melo Cruz","Dr. Eden Morales Narváez",null,"  “ESTUDIO DE SUBSTRATOS PLASMÓNICOS EN AUSENCIA Y PRESENCIA DE GRAFENO OXIDADO (GO) PARA ESPECTROSCOPIA SERS”","La detección y análisis molecular son de gran interés en la comunidad científica, tecnológica e industrial. Algunas técnicas de espectroscopia como son la espectroscopia IR y la espectroscopia Raman, proporcionan información sobre un gran número de moléculas. Cuando la radiación electromagnética (luz) interactúa con un grupo de moléculas, experimenta un fenómeno conocido como esparcimiento, el cual es provocado por pequeños cambios en los movimientos vibratorios de las moléculas. El análisis de la luz esparcida nos permite obtener la huella dactilar de las moléculas. Sin embargo, en algunas moléculas el efecto de esparcimiento de la luz resulta ser muy débil, impidiendo que se pueda obtener su huella dactilar. Los substratos SERS se presentan como alternativa para obtener un mejor registro de las señales Raman de las moléculas. Dichos substratos contienen nanopartículas metálicas, que al interactuar con la luz en condiciones de resonancia plasmónica producen un mejoramiento de campo local, el cual afecta los movimientos vibratorios de las moléculas cercanas a las nanopartículas metálicas, produciendo un mejoramiento significativo de la señal Raman. Los substratos SERS 3D estudiados en este trabajo, fueron fabricados en presencia de nanocelulosa bacteriana (BC) con nanopartículas metálicas de plata (Ag), oro (Au), silicio (Si) y grafeno oxidado (GO) por una vía de preparación in situ fácil, rápida y económica. Para la caracterización de estos substratos se utilizaron las técnicas de espectroscopia UV-Vis, EDS, Raman y microscopía SEM. Los resultados obtenidos demuestran la capacidad del GO de generar mayor producción de nanopartículas metálicas en el substrato, además de servir como trampa para concentrar una gran cantidad de nanopartículas generando lugares de alta mejora en los substratos. La presencia de silicio, nanopartículas metálicas y GO en los substratos, permiten reducir considerablemente los efectos de fluorescencia en la molécula analito FITC, lo cual los convierte en posibles candidatos en aplicaciones de biosensado libre de etiquetas.","Dr. Pablo Eduardo Cardoso Ávila","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Erika Rodríguez Sevilla","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Eden Morales Narváez","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[71,null,"Adrian Mizrain Ramirez Garcia","Dr. Fernando Mendoza Santoyo","Dr. Micky Rakotondrabe","“MODELING, INDENTIFICATION AND ANALISYS OF THE DIMANIC BEHAVIOR OF RECONFIGURABLE PARALLEL ROBOT”","Serial robots are widely used in industry due to the great development, even they have a lot of issues, compared to their serial counterparts, parallel robots have numerous advantages as better rigidity, cycle time and positioning precision. However, the reduced size of their operational workspace is a drawback that limits their use in the industry. Kinematic analysis explains how the workspace is divided in aspects, separated from each others by so-called singularities; this problem requires more research and troubleshooting. Among existing solutions for workspace enlargement, more development is needed to enhance the performance of the parallel robots. Software tools haven been used to simulate physical system with precision in many fields, a realistic parallel robot could be reached with the Appropriate approach, this leads to a fast and cheaper way to test the dynamics even without working with the real robot, anyway, validation is always needed to test the control strategies and solution made in this way. In this work, a first iteration in the modelica language was performed as close to the real system in terms of mechanical and electrical behavior, this brings a help full tool to analyze the dynamics of the robot, development of control logic and every subsystem individually if its needed. The simulation is based in a 2-degree of freedom planar parallel robot named DexTAR, a MATLAB program was developed based in a mathematical approach about the geometric parameters of the actual robot to map the workspace and plan trajectories avoiding singularities as the solving of this problem is not attended in this work. Overall, with this kind of tools it’s possible to test solutions in this kind of problematic.","Dr. Yongxin Wu","(Sinodal Externo - UBFC, Secretario)","Dr. Benjamin Boudon","(Supervisor de estancia y Sinodal Externo - UBFC, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Abdenbi Mohand Ousaid","(Sinodal Externo - UBFC, Presidente del Jurado)"]
[72,null,"Mauricio Gómez Robles","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null," “GENERACIÓN DE ESTADOS CUÁNTICOS ENTRELAZADOS EN CIRCUITOS FOTÓNICOS INTEGRADOS: DISEÑO DE LOS COMPONENTES ESENCIALES”","El desarrollo de circuitos fotónicos integrados ha sido de particular interés debido a la escalabilidad en su fabricación, su alto rendimiento y a su bajo costo en sistemas de comunicaciones ópticas en chip. Gracias a esto, se han podido ampliar las aplicaciones en información cuántica, como lo son la teleportación cuántica, simuladores cuánticos y metrología cuántica. Otra de las ventajas en el desarrollo de circuitos fotónicos integrados es que estos son compatibles con la tecnología CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) ya existente. En la actualidad existen varias plataformas para la fabricación de los circuitos fotónicos. La plataforma de nitruro de silicio resulta interesante debido a las ventajas que tiene sobre la plataforma de silicio sobre aislante, como baja pérdida de propagación, estabilidad y eficiencia en procesos no lineales de tercer orden. Esta tesis tuvo como objetivo el diseño y la fabricación de los componentes básicos de un circuito fotónico integrado, centrándose especialmente en el diseño de sintonizadores de fase térmicos, para realizar un circuito fotónico totalmente integrado, en nitruro de silicio, para la generación de un estado entrelazado de cuatro fotones. Para esto se comenzó obteniendo los parámetros para conseguir guías de onda monomodales desarrollando un solucionador de modos para guías rectangulares. Después se realizó el diseño de rejillas acopladoras de Bragg. Posteriormente se diseñaron acopladores direccionales 50:50 utilizando el paquete numérico de Metric. Finalmente se efectuaron simulaciones del sintonizador de fase térmico actuando sobre las guías de onda, utilizando el software COMSOL Multiphysics. Los dispositivos anteriores se diseñaron para longitudes de onda de 800 y 1550 nm. Posterior al diseño de los dispositivos se realizó su fabricación mediante litografía electrónica. Finalmente se planteó el diseño del circuito para generar un estado entrelazado de cuatro fotones haciendo uso de los dispositivos antes descritos.","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Joel Briones Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[73,null,"Osvaldo Rodríguez Quiroz","Dr. David Monzón Hernández",null," “MEDICIÓN SIMULTÁNEA DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN Y TEMPERATURA PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE UN FLUIDO”","En esta tesis se describe el desarrollo de dos esquemas de fibra óptica para medir de manera simultánea el índice de refracción y la temperatura de un líquido. La estructura básica de las puntas de prueba utilizadas es un interferómetro Fabry-Perot de doble cavidad, fabricados en el laboratorio del Grupo de Sensores Ópticos y Microdispositivos. En el patrón de interferencia reflejado está codificado el valor del índice de refracción y la temperatura del medio que rodea la fibra óptica. Ya que es un espectro producido por la interferencia de varios haces, su análisis en el dominio óptico puede resultar complicado, mientras que en el dominio de Fourier el espectro es bastante simple de analizar. A partir de la magnitud y fase de los espectros en el espacio de Fourier es posible calcular, con una expresión matemática simple, el valor del índice de refracción del medio que rodea la fibra óptica. La temperatura, en el caso del primer esquema, se determina a partir de los cambios de la fase del espectro en el espacio de Fourier. En el segundo esquema se utilizó una rejilla de Bragg para medir la temperatura del medio externo. Se encontró que estos dispositivos tienen una exactitud de 3.2×10−3𝑅𝐼𝑈 (Refrative Index Unit), una precisión de 1.5×10−3 𝑅𝐼𝑈, resolución de 7×10−4𝑅𝐼𝑈, y un rango dinámico de operación de [1.0003, 1.6068] RIU. En temperatura se estimó una resolución de 1.1 𝑥 10−3 𝑜𝐶. Se demostró que estos dispositivos pueden ser utilizados, entre otras aplicaciones, en la medición del coeficiente termo-óptico de los líquidos. Pero sin duda, una de las aportaciones más importantes de este trabajo es, que por primera vez, se logró extender el rango de medición del índice de refracción, más allá del índice de refracción de la fibra óptica, desde 1.0003 a 1.6068 RIU. Ningún refractómetro comercial, en la actualidad, puede medir un rango de índices de refracción tan amplio. La importancia de este trabajo radica en el diseño y construcción de las puntas sensoras, y en el procesamiento de la señal y los algoritmos novedosos para medir de manera simultánea el índice de refracción y la temperatura de una muestra liquida. Este trabajo, desde nuestra perspectiva, aporta investigación novedosa a uno de los dispositivos más estudiados en la actualidad que son los refractómetros Fabry-Perot. El conocimiento desarrollado tiene impacto directo en el campo de los sensores de fibra óptica (FOS, Fiber Optic Sensor), especialmente los que se desarrollan para monitorear la calidad de un líquido, el reconocimiento de mezclas, diluciones de combustible, y en el biosensado. Se espera que de este trabajo se pueda desarrollar un prototipo automatizado para medir la respuesta de dispositivos Fabry-Perot de fibra óptica.","Dr. Iván Hernández Romano","(Sinodal Externo – UGTO DICIS, Secretario)","Dr. Eden Morales Narváez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. David Monzón Hernández","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[74,null,"Pablo Muniz Cánovas","Dr. Alexander Kir’yanov","Dr. Yury Barmenkov"," “LÁSERES DE RUIDO BASADOS EN FIBRA ÓPTICA”","En este trabajo se explora el tema del ruido fotónico generado por amplificadores y láseres basados en fibra óptica, operando en regímenes tanto de onda continua como pulsados. La forma que adopta dicho ruido fotónico es resultado de las características de cada arreglo experimental, de los niveles de dopaje de los iones activos y de la inversión de población, así como por los cambios de la señal derivados del proceso de amplificación en fibra activa. En el estudio se abordan tres casos representativos de una variedad de aplicaciones: (i) Un amplificador de varias etapas elaborado con fibra comercial de comunicaciones dopada con erbio, denominado como fuente de semilla, que permite un modelado de la señal de ruido fotónico de baja potencia carente de efectos no lineales; (ii) un láser de iterbio de potencia moderada de hasta 22 vatios basado en una cavidad Fabry-Pérot, en donde se utilizan los hallazgos y modelos del primer caso para hacer un análisis teórico-matemático de su señal de ruido de salida; tanto en (i) como en (ii) se explora adicionalmente el efecto no-lineal de auto-modulación de fase, el cual permite entender el ensanchamiento de líneas espectrales en láseres de potencia moderada y alta; y por último, (iii) un láser de pulsos de alta energía basado en fibra dopada con iterbio, compuesto por una cavidad Fabry-Pérot de bajo factor Q, en el que se fomenta el efecto no-lineal de dispersión estimulada de Brillouin, con la finalidad de producir un comportamiento dual en la dinámica temporal de la señal de salida, compuesto por dos regímenes: uno de pulsos con forma de espiga de tipo cuasi-onda continua, y otro de pulsos de alta potencia; en el estudio se abordan los detalles de cada régimen desde un punto de vista estadístico, así como su evolución con el incremento de la potencia de bombeo.\n\n ","Dra. Ana Dinora Guzmán Chávez","(Sinodal Externa – UGTO DICIS, Secretaria)","Dra. Lorena Berenice Velázquez Ibarra","(Sinodal Externa – UGTO DCI, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Alexander Kir’yanov","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[75,null,"Jair Abraham Carrasco Ramírez","Dr. Olivier Pottiez",null,"“DISEÑO Y ESTUDIO EXPERIMENTAL DE UN LÁSER DE FIBRA DOPADA CON ITERBIO DE AMARRE DE MODOS PASIVO”","En esta tesis se implementa un láser de amarre de modos pasivo dopado con iterbio con configuración de anillo en régimen de dispersión normal (láser ANDi). Se estudia experimentalmente en el dominio del tiempo la dinámica en el que opera este láser, la cual se encuentra en una transición entre onda continua (CW) y amarre de modos (ML). Se propone e implementa una técnica llamada memoria segmentada (SM) que permite obtener una secuencia espacio-temporal sobre una cierta escala de tiempo con una resolución de 20𝑝𝑠/𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜, cuya secuencia no pudo ser evidenciada implementando la medición convencional single-shot. Esta técnica de SM se basa en la capacidad de optimización de la memoria del osciloscopio utilizado en este trabajo. Se encuentra una dinámica donde la radiación cubre toda la cavidad, cuya característica predominante es que coexisten diferentes pulsos que emergen sucesivamente, crecen en amplitud, y se comprimen temporalmente hasta que su amplitud decae abruptamente. Este proceso se realiza aparentemente de forma caótica en diferentes tiempos y partes de la cavidad. Los picos de mayor amplitud dominan por un cierto tiempo la radiación intracavitaria, y después son reemplazados por otros pulsos emergentes. Como la radiación cubre todo el periodo y no existe un pulso que llegue a un estado estable, el régimen se caracteriza como una etapa intermedia entre las operaciones de amarre de modos (ML) y onda continua (CW). La caracterización de esta dinámica fue posible por la implementación de la técnica de SM, por lo que se destaca las posibilidades de esta técnica para una adecuada caracterización de este régimen encontrado poco convencional. Por ello, se cree que esta técnica puede ser utilizada para caracterizar dinámicas en estado estacionario o no estacionario que ocurren en distintas escalas de tiempo desde 10s de 𝜇𝑠 hasta 100s de 𝑚𝑠 con una resolución de 10𝑝𝑠/𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜.","Dr. Yury Barmenkov","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Alejandro Martínez Ríos","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Olivier Pottiez","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[76,null,"Etna Dafne Yánez Roldán"," Dr. Moisés Cywiak Garbarcewicz",null,"\"GAUSSIAN PROBE BEAM WITH HIGH SPHERICAL ABERRATION FOR REFRACTIVE INDEX MEASUREMENTS IN LIQUID SAMPLES. AN APPLICATION TO GLUCOSE CONCENTRATION\"","In this thesis, we introduce a novel, accurate optical technique for measuring refractive indexes of liquid transparent or turbid samples using the diffractive properties of spherical aberrated Gaussian beams. The heights of the primary side-lobes of the normalized intensity profiles measured at a plane of observation in a near vicinity around the focal region of a lens permit attaining with high accuracy and repeatability the index of refraction of the samples under inspection. We demonstrate analytically and experimentally that, as the technique relies on the diffracted properties of the Gaussian beam transmitted through the samples under test, the measurements are immune to noise and external environmental conditions. The sensitivity of the technique can easily be modified making it useful to different applications. We exemplify the use of the technique by applying it to glucose concentration measurements due to its importance in the medical, biological, and industrial fields. Further examples can be found in applications in which the determination of the concentration can be used to describe the purity of solutions in the pharmaceutical and medical areas, as well as pollution, communication materials, and substances for the food industry. The technique can be tuned at different concentrations ranges according to a required specific application by simply modifying the initial set up. Our experimental results are analytically compared with theoretical models to allow measuring analytically the performance of the optical system. For this purpose, we use the Fresnel Gaussian shape invariant method (FGSI), which founds to be appropriate for calculating with high accuracy the overall diffraction propagation process, starting from the illuminating source beam, through the optical components of the optical system and up to a plane of observation. In the case of high sensitivity measurements, our experimental results were compared with reference data in a Clarke error grid. The changes in glucose concentrations fall appropriately in the range of clinical tests demonstrating the relevance of our optical technique for medical applications.\n\n ","Dr. Francisco Joel Cervantes Lozano","(Sinodal Externo – CUCEI UG, Secretario)","Dr. José Moisés Padilla Miranda","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null," Dr. Moisés Cywiak Garbarcewicz","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[77,null,"Edgar Santiago Reyes Reyes"," Dr.  Enrique Castro Camus",null,"  “DESARROLLO DE ALGORITMOS PARA PROCESAMIENTOS DE SEÑALES DE THZ PARA EL ANÁLISIS DE OBJETOS DE VALOR CULTURAL”","En esta tesis se presentan los resultados que se obtuvieron en la implementación de distintos procesamientos para el análisis de señales de terahertz enfocados al estudio del patrimonio cultural. Debido a que la espectroscopıa de THz en el dominio del tiempo (THz-TDS) es una técnica no invasiva y no destructiva que nos permite obtener información estratigráfica de muestras multicapa, además de que permite identificar algunas sustancias químicas, THz-TDS se ha convertido en una herramienta muy útil en la ciencia de la conservación. En esta investigación se determinó el estado de conservación del kiosco de Gualajara, ubicado en la Plaza de Armas, en el estado de Jalisco, a través de un procesamiento de deconvolucion y filtraje en el dominio de las frecuencias utilizando una función de error doble. El registro de datos se llevó a cabo en el sitio. Se generaron imágenes de secciones transversales en seis zonas correspondientes a dos cariátides del kiosco, identificándose gaps de aire entre las capas internas de pintura derivados de fluctuaciones térmicas ocasionadas principalmente por las mañanas de invierno. Adicionalmente, se analizó la pintura “Our lady of Kazan”, un icono ruso ortodoxo, a través del procesamiento de imágenes de terahertz en el dominio del tiempo (THz-TDI). Entre los procesamiento realizados a la imagen, se desarrolló un algoritmo para la identificación del rojo de bermellón (HgS) en la pintura, el cual se basa en el reconocimiento de la huella espectral del pigmento en 1.1 THz. Con este estudio se obtuvo información acerca de la técnica artística aplicada por el autor, además de que la información recolectada será de gran ayuda para futuros trabajos de conservación en la obra. En general, con lo obtenido en este trabajo se abre una puerta para estudiar otros tipos de objetos multicapa como por ejemplo pinturas murales, además de investigar otros métodos para la identificación de distintos materiales que tiene huella espectral en la región de los THz.","Dr. Naser Qureshi","(Sinodal Interno - ITCAT - UNAM, Secretario)","Dr. Eden Morales Narváez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Enrique Castro Camus ","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[78,null,"Félix Eduardo Saucedo Serrano","Dr. Fernando Martell Chávez",null,"“INVERSOR CUASI-FUENTE DE IMPEDANCIA PARA VERIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE CONTROL DE POTENCIA DE MÓDULOS FOTOVOLTÁICOS”","La tecnología Fotovoltaica (FV) representa una de las alternativas más importantes dentro de los sistemas de generación de energía eléctrica libres de emisiones contaminantes. Sin embargo, para su aprovechamiento convencionalmente se requiere de dos etapas de conversión de potencia: la etapa de elevación o reducción de voltaje y la etapa de inversión de voltaje. El inversor Cuasi Fuente de Impedancia (qZSI) es una topología que ha sido estudiada porque permite en una sola etapa de potencia elevar o reducir el voltaje de fuentes variables de corriente directa e invertir ese voltaje para generar un voltaje de alterna. Como parte de este trabajo de tesis se logró diseñar y prototipar un qZSI. Además, se validó con un Simulador de Arreglos Fotovoltaicos (SAS). Para la configuración del simulador, se utilizó el modelo matemático de la celda FV y se ajustaron los parámetros de un Módulo Fotovoltaico (MFV) comercial con el objetivo de simular el comportamiento de un Arreglo Fotovoltaico (AFV) ante variaciones de condiciones como lo son la irradiancia y la temperatura, esto con la intención de validar el qZSI así como la estrategia de control empleada. Se realizaron pruebas experimentales de validación del convertidor ante variaciones de irradiancia, la cual, es la principal variable que afecta el rendimiento de un MFV y además se valida el desempeño del qZSI ante variaciones en la carga. Con las pruebas realizadas se puede concluir que el qZSI es una topología de buen desempeño y que puede ser aplicada para desarrollar técnicas de control del Punto de Máxima Potencia (PMP). El desarrollo tecnológico logrado podrá eventualmente escalarse para ser un prototipo de laboratorio que permita innovar en el desarrollo de técnicas de control y optimización de convertidores electrónicos para el aprovechamiento de la energía solar.","Dr. Juan Manuel López Téllez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Fernando Martell Chávez","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[79,null,"Luis Abraham Lozano Hernández","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"“EFFICIENT FLUORESCENT AND PHOSPHORESCENT OLEDs BY SPIN COATING TECHNIQUE AND A NEW ANODE BASED ON CONDUCTIVE PEDOT:PSS”","Fluorescent and phosphorescent Organic Light Emitting Diode (OLED) devices were fabricated by solution process and optimized in order to obtain their best performance. From their basic characterization (J-V-L curves and the electroluminescence spectra) external quantum efficiency (EQE) was calculated. Two small molecule, carbazole derivatives (CZ-1 and CZ-2), previously reported and used for OLEDs showed a very good performance with luminances (around 4000 cd/m2) and very low current densities (lower than 200 mA/cm2) resulting in a high EQE (9.5 %). Likewise, fluorescent OLEDs based in the new polymer PF-2F presented an acceptable performance even on a simple architecture with a maximum EQE of 2.6 %, photoluminescence quantum yield (PLQY) about 1 and excellent properties of processability. The influence of its CF3 group in the optical, chemical, electronic and mechanical properties in OLEDs was determined. Also, a new family of three fluorescent oligomers (BT-F32, BT-F42 and BT-F52) with excellent properties in solution, high PLQY (~1) and highly luminescent, were used in simple and multilayer OLEDs achieving a very high luminance (29 499 cd/m2). These oligomers have different chain lengths, which influence the device luminance and efficiency parameters as well as their lifetime. Lifetime was monitored and the stretched exponential decay (SED) model was used in order to obtain the device half-life (LT50). Also, phosphorescent devices, based on a host/guest system (PVK:Ir(ppy)3), were prepared, the influence of the electron transport layer (ETL) into the electron/hole ratio was analyzed. By using a new proposed method, a PEDOT:PSS anode was developed and applied in rigid and flexible substrates, with low sheet resistance (40 Ω/□), very acceptable transmittance (> 85%). This new proposed method consists in volume evaporation, in which basically the loss of water induces closeness among the conductive fractions of PEDOT. This PEDOT:PSS anode easy of fabricating following an economical procedure could be applied not just in OLEDs but in other optoelectronic devices such as organic photovoltaic cells (OPVs), perovskite solar cells (PeSCs), etc.","Dr. Mario Alejandro Rodríguez Rivera","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Bernardo Antonio Frontana Uribe","(Sinodal Externo, Instituto de Química - UNAM y CCIQS-UAEMéx - UNAM, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[80,null,"Diana Lorena Mancera Zapata","Dr. Eden Morales Narváez",null,"“REDUCTION OF GRAPHENE OXIDE AND ITS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF A BIOSENSING SYSTEM”","Graphene oxide (GO) has aroused the interest of the scientific community due to its extraordinary properties and potential applications; for example, in biosensors, which are analytical devices that can detect the presence of target molecules with high specificity and sensitivity. Particularly, GO has been demonstrated to be an excellent photoluminescence quencher, this property is very useful in the development of biosensing systems based on fluorescence resonance energy transfer (FRET). Additionally, it has been reported that the effect of fluorescence quenching is more efficient when GO is reduced. This effect could be directly used to enhance the analytical performance of a FRET–based biosensing system. In the present thesis, the effects generated in the analytical performance of a biosensing platform due to the reduction of GO in three different samples are reported. This study was divided into several stages, the first one consisted of making GO adhesion tests on the surface of tissue culture treated (TCT) microplates, this in order to know the approximate amount of GO that adheres to the surface after stages of washing with ultrapure water, the results of this stage reveals that around 5 % of the concentration of GO used to cover the TCT microplates surface remains on it after the washing stages. This information is relevant to the next stage, because the amount of reducing agent, L-ascorbic acid (L-AA ) will depend on this, since the suggested amounts of L-AA correspond to 1.75 and 3.5 times the concentration of GO (1.75x [GO] and 3.5x [GO]). Once the reduction process was performed on GO, photoluminescence quenching studies were performed, and these studies indicated that, effectively, the reduction process generated changes in quenching values (ratio between final and initial intensity, I0/If) from 0.32 to 0.40, and the photoluminescence quenching saturation time from 32 to 25.68 minutes for GO and rGO respectively. Additionally, the samples 4.1 GO and 4.1 rGO, displayed better adhesion and so enhance their abilities as a fluorescence quencher when high binding surface microplate surface was employed. The changes of fluorescence quenching values were 0.74 and 0.40, 0.71 and 0.38 for 4.1GO and 4.1rGO samples, respectively. In 5.1 case the fluorescence quenching values were 0.68 and 0.39, 0.69 and 0.37 for 5.1 GO and rGO respectively. Nowadays, biosensors have become indispensable tools for many fields, so it is necessary to have reliable and efficient devices. This work is highly relevant since the results presented here represent a first advance to establish parameters that contribute to improving the analytical performance of a biosensing platform, generating increasingly efficient devices in terms of sensitivity and assay time.","Dr. Mario Alejandro Rodríguez Rivera","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Valeria Piazza","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[81,null,"Gustavo Adolfo Gómez Méndez","Dra. Amalia Martínez García",null,"“INTERFEROMETRÍA ELECTRÓNICA DE PATRONES DE MOTEADO Y DESPLAZAMIENTO DE FASE SIMULTÁNEO USANDO TÉCNICAS DE POLARIZACIÓN”","En la presente tesis se implementaron las dos configuraciones de la técnica de interferometría electrónica de patrones de moteado (ESPI por sus siglas en inglés: Electronic Speckle Pattern Interferometry) correspondientes a los interferómetros con sensibilidad fuera-de-plano (FP) y en-plano (EP). Dada la importancia de los estudios de eventos dinámicos se implementaron técnicas de polarización para producir corrimiento de fase simultáneo en un interferómetro FP. Para el caso del sistema diseñado con sensibilidad fuera de plano, donde el ángulo de iluminación de la probeta de aluminio es de 20°, se calculó el vector de sensibilidad en los casos de iluminación colimada y divergente de acuerdo a la geometría del sistema óptico. Los resultados muestran un error del 3.41% y de 4.30% respectivamente en la evaluación del campo de desplazamiento w(x,y) cuando en ambos casos se considera que la componente ez del vector de sensibilidad es constante. Por otra parte, haciendo uso de un sistema con sensibilidad en plano, se llevó a cabo la caracterización mecánica de una muestra correspondiente a un biopolímero que es sujeto a tracción evaluando secuencialmente 1360 estados, cada estado evaluado a una velocidad de 3 m/s. Ya que el tamaño de los mapas de los campos de desplazamiento cambia debido a la tracción de la muestra, se hace una corrección de escalamiento para relacionar los puntos del mapa con los correspondientes en el siguiente mapa. El método permite la evaluación correcta de los mapas de esfuerzo que describen la evolución mecánica de la probeta. Finalmente, para el sistema FP, se implementó un método de corrimiento de fase simultáneo de dos pasos donde el corrimiento de fase es obtenido mediante modulación por polarización. La obtención de dos patrones con corrimiento de fase se logra mediante un arreglo replicador basado en una configuración de Michelson. Se muestran resultados experimentales para el seguimiento de un evento dinámico en una probeta de aluminio que es sometida a flexión mecánica. El evento fue registrado mediante la captura de 290 patrones en 9.6 segundos (~30fps).\n\n ","Dr. Juan Antonio Rayas Alvarez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. David Moreno Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Amalia Martínez García","(Directora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[82,null,"Miguel Omar Segovia Guzmán","Dr.  Ramón Carriles Jaimes",null," “CRECIMIENTO DE MONOCRISTALES ORGÁNICOS Y METAL-ORGÁNICOS POR EL MÉTODO DE EVAPORACIÓN LENTA Y EL ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES ÓPTICAS LINEALES Y NO LINEALES.”","La óptica no lineal es la parte de la óptica que se encarga de estudiar la interacción de la materia con luz de alta intensidad y los fenómenos que se generan por esta interacción. Esta rama ha ganado interés debido a la gran variedad de aplicaciones que tiene. Por lo cual, hay una búsqueda continua de nuevos materiales con propiedades ópticas no lineales. Los cristales orgánicos y metal-orgánicos son materiales que potencialmente pueden presentar alta respuesta óptica no lineal. Para la obtención de estos cristales existen diferentes métodos de crecimiento cristalino, entre los que destacan los métodos que se llevan a cabo en solución a baja temperatura, como la evaporación lenta. Las ventajas de este método son que es fácil de realizar y que no utiliza equipo muy costoso.\n\nEn el presente trabajo se crecieron monocristales orgánicos de 4-nitrofenol:urea y 4- cianofenol, y monocristales metal-orgánicos de un compuesto de coordinación de cobre con urea por el método de evaporación lenta. La estructura de los cristales obtenidos se determinó mediante difracción de rayos X de monocristal. Estos cristales también se caracterizaron mediante espectroscopía UV-Visible, fotoluminiscencia y espectroscopía infrarroja para determinar sus propiedades ópticas lineales.\n\nLa determinación de la estructura de los cristales permitió realizar un estudio del empaquetamiento molecular e identificación de las principales interacciones intermolecu- lares, además de las posibles estructuras de resonancia en el cristal. Después, se investigó la correlación entre la estructura (considerando las interacciones intermoleculares y el empaquetamiento molecular) con las propiedades ópticas y vibracionales de los cristales. El tercer objetivo de la presente tesis era realizar la caracterización de las propiedades ópticas no lineales de segundo y tercer orden de los cristales crecidos. Para tal fin se mon- taron las técnicas de generación de segundo armónico (SHG) para medir no linealidades de segundo orden, y fluorescencia por excitación de dos fotones (TPEF) y Z-scan para no linealidades de tercer orden. Finalmente, se realizaron pruebas preliminares de dichos dispositivos y se hicieron mediciones con muestras de referencia. Debido a la contingencia sanitaria, no fue posible realizar las mediciones en los cristales.","Dr. Gerardo González García","(Sinodal Interno - DCNE UGTO, Secretario)","Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[83,null,"Miguel Ángel Ramírez Hernández","Dr. Efraín Mejía Beltrán",null,"“DESARROLLO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO ESTRECHADOR DE MICRO-FIBRA ÓPTICA”","En este trabajo se describe el proceso de diseño y construcción de un prototipo estrechador de fibra óptica basado en la técnica de arco eléctrico, con la capacidad de fabricar tanto secciones cortas de algunos centímetros de fibra óptica estrechada (tapers), como longitudes de varios metros de micro-fibra óptica. Se trata de un prototipo a base de un par de electrodos conectados a una fuente de poder, cuyo circuito genera un arco eléctrico continuo para lograr el estrechamiento de la fibra al pasar por este, gracias a un sistema mecánico a base de motorreductores y cilindros con bandas que propician el desplazamiento controlado de la fibra. Como parte del prototipo general, se implementa además el uso de un dispositivo capaz de enrollar fibra de cualquier diámetro, estándar y estrechada, que a su vez mide la longitud de fibra enrollada a partir de un modelo matemático implementado al funcionamiento del dispositivo. Lo anterior con la finalidad de enrollar la fibra producida en la etapa de estrechamiento, en el caso de producir grandes longitudes de micro-fibra. El control de desempeño del prototipo general y de ambos dispositivos que lo componen (estrechador y enrollador de fibra), se realiza a partir del microcontrolador de software libre Arduino. La selección de componentes mecánicos y eléctricos, vuelven a este prototipo un desarrollo tecnológico de bajo costo, pero de gran alcance por sus aplicaciones.","Dr. Uladzímir Petróvich Minkóvich","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Maribel Juárez Hernández","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. David Monzón Hernández","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[84,null,"Jorge Daniel Moreno Gómez","Dr. Iván Salgado Tránsito",null,"“EVALUACIÓN DE UNA CELDA DE PELTIER COMO DISIPADOR DE CALOR PARA UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE CONCENTRACIÓN”","En esta tesis se desarrolla un análisis experimental para estudiar el comportamiento de una celda Peltier como sistema de enfriamiento para un sistema fotovoltaico de alta concentración. Las necesidades de incrementar la eficiencia de cualquier sistema, es una meta constante e importante para mejorar su factibilidad técnico-económica, debido a que la optimización de un proceso, es una tarea frecuente en cualquier desarrollo ingenieril. En un sistema fotovoltaico con concentrador solar, la eficiencia de conversión del sistema está en función de la temperatura del mismo, es por ello que existe la necesidad de bajar su temperatura. Existen mecanismos para bajar la temperatura y uno de ellos se basa en la aplicación de los fenómenos termoeléctricos, que se suponen de larga duración y sin mantenimiento ya que no tienen partes móviles. Los dispositivos que utilizan los efectos termoeléctricos han mejorado desde que se descubrieron su comportamiento, y como consecuencia los costos se han aminorando y la eficiencia aumentado, permitiendo así a esta tecnología a ser una tecnología factible para utilizarla de manera comercial. Para cualquier aplicación termoeléctrica se tiene que observar en primera instancia el estudio de los fenómenos termoeléctricos en los semiconductores que se debe tener en cuenta en los módulos termoeléctricos. Al observar el comportamiento de los semiconductores en este campo, se puede llegar a comprender cómo actúan y así emplearlos para esta aplicación, ya sea con materiales comerciales o abrir paso a nuevos materiales que permitan aumentar su eficiencia térmica. Una alternativa novedosa es emplear celdas de Peltier, como sistema de enfriamiento. Considerando que no tiene partes móviles el poco mantenimiento puede ser su mayor ventaja. Las celdas Peltier usan semiconductores fabricados principalmente de Teluro de Bismuto (Bi2Te3), que al conectarse de manera serial se crea el efecto Peltier, una cara de la celda caliente y la otra fría, la parte fría es la que se pretende aprovechar para diseñar el sistema de enfriamiento. El uso de las celdas Peltier comerciales puede ser un inicio para desarrollar un sistema de enfriamiento cada vez más eficiente y al mismo tiempo se tiene que observar el comportamiento de celdas fotovoltaicas para estudiar cómo afecta la temperatura en su eficiencia en la conversión de energía solar a energía eléctrica, teniendo en cuenta que también son semiconductores.","Dr. Fernando Martell Chávez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Iván Salgado Tránsito","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[85,null,"Irving Caballero Quintana","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"“ANALYSIS OF ORGANIC SOLAR CELLS FILMS THROUGH SCANNING PROBE MICROSCOPIES”","In this Ph. D. dissertation Scanning Probe Microscopies (SPM) are used for the analysis of semiconducting organic compounds widely used in organic solar cells (OSCs). Scanning Tunneling Microscopy (STM) images of PEDOT:PSS film show an ellipsoidal shape of PEDOT surrounded by PSS with 4 nm size. Meanwhile, P3HT films form well-defined crystalline domains with an average interchain distance around 1.41 nm and a chain length ~41 nm. PTB7 chains show a worm-like pattern with a distance of ~2 nm between backbone chains and a chain length of ~90 nm. Besides, by using STM and Scanning Tunneling Spectroscopy (STS), morphology evolution process and energetic level alignment of the low molecular weight molecule DRCN5T and DRCN5T:[70]PCBM blend are analyzed after applying thermal annealing at different temperatures. These films exhibit a worm-like pattern without thermal annealing (amorphous shape); however, after applying thermal annealing at 120°C, the small molecule film domains crystallize. Furthermore, energy band diagrams of the semiconductor bulk heterojunction (blended film) at the donor-acceptor interface are determined by STS. Here is also reported the possible application of carbo-benzenes derivatives as Self-Assembled Hole Transport Monolayer (SA-HTM) to replace the most common p-type contact, PEDOT:PSS. STM images of PBDB-T shows chain-to-chain distance of 950 pm. Meanwhile, STM images of PBDB-T:ITIC blend suggest why PBDB-T domains could facilitate charge dissociation, further, a strong inter-chain π-π interaction of the ITIC molecules could form the electron transport pathways. Moreover, when correlating Electrostatic Force Microscopy and photoconductive Atomic Force Microscopy, the blend morphology and its electrical/electronic properties are determined; the ideal domain size of PBDB-T:ITIC for maximizing the generated photocurrent is 15-35 nm. Therefore, morphology and energy characteristics can be correlated with the OSC performance. The power conversion efficiencies for OSCs based on P3HT was 3.4%, for PTB7 = 8.3%, DRCN5T = 9.0% and for PBDB-T:ITIC = 9.2%.","Dra. María del Rosario Galindo González","(Sinodal Externa - UGTO, Secretaria)","Dr. Carlos Javier Villagómez Ojeda","(Sinodal Externo - IF UNAM, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[86,null,"Belém Estefanía Mancilla Escobar","Dr. José Zacarías Malacara Hernández"," Dr. Daniel Malacara Hernández","“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN METROLOGÍA DE SUPERFICIES ASFÉRICAS”","El uso de superficies asféricas se ha incrementado en los últimos años debido a la reducción de tamaño, peso y corrección de aberraciones que producen al introducirse  en un sistema óptico. A diferencia de la facilidad para probar una superficie esférica,  probar una superficie asférica puede resultar un proceso complicado primeramente  porque esta puede ser una superficie de revolución con una curvatura bastante pronunciada o puede ser una forma libre. Por lo tanto, no existe un único método para probar superficies asféricas. Además, al probarla con métodos interferométricos tradicionales,  se produce un patrón de franjas con un espaciamiento lo suficientemente pequeño para violar el límite de Nyquist. Se han desarrollado varios métodos y modificado los interferómetros tradicionales para llevar a cabo la prueba de superficies asféricas. Entre las nuevas técnicas se encuentran los Hologramas  Generados por Computadora (CGH’s) y la segmentación  del frente de onda en zonas (wavefront  stitching). En este trabajo de tesis, describimos un nuevo método desarrollado para la prueba de superficies ópticas utilizando una combinación de la teoría de corrimiento de fase e interferometría de desplazamiento lateral con un método de Saunders modificado. Este nuevo método ha sido probado exitosamente en superficies esféricas  tanto en simulaciones como de manera experimental.  Es necesario aplicarlo a superficies asféricas para medir su capacidad. Se presenta  también el diseño de un nuevo queratómetro con la capacidad de medir el radio de curvatura de la córnea y la potencia y eje de astigmatismo en el ojo humano. De acuerdo con las mediciones realizadas, este nuevo instrumento tiene un 95 % de confiabilidad en la medición del radio de curvatura y potencia de cilindro de la córnea. Debido al diseño de este queratómetro, tiene la capacidad para medir el radio de curvatura de superficies tanto esféricas como asféricas. Los resultados indican un 90 % de confiabilidad en estas mediciones. Nuestro trabajo futuro es continuar realizando más pruebas sobre más superficies asféricas para verificar la capacidad del nuevo método desarrollado con interferometría de desplaza- miento lateral y para aumentar la estadística en las mediciones hechas con el queratómetro sobre superficies asféricas.","Dr. José Moisés Padilla Miranda","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Maximino Avendaño Alejo","(Sinodal Externo - ICAT UNAM, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. José Zacarías Malacara Hernández","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[87,null,"Osccar Salvador Torres Muñoz","Dr. Olivier Pottiez",null,"“CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL Y MODELIZACIÓN DE REGÍMENES NO ESTACIONARIOS EN UN LÁSER DE FIBRA DE AMARRE DE MODOS PASIVOS”","En este trabajo nos centramos en el estudio de dinámicas complejas en regímenes no estacionarios en láseres de fibra de amarre de modos pasivo, incluyendo el estudio de pulsos de ruido (NLPs, noise-like pulses) y solitones disipativos (DSs, dissipative solitons). Los NLPs son paquetes de radiación óptica con duraciones en el orden de ns, con una estructura interna fina (~ps), que presentan un comportamiento caótico y complejo, con una amplitud y duración temporal que varían constantemente en forma aparentemente aleatoria. Por otro lado, los DSs son estructuras localizadas de un campo electromagnético que emergen en sistemas disipativos no lineales, como resultado de un doble balance, entre ganancias y pérdidas, así como entre efectos no lineales y dispersivos. Debido a la dinámica altamente compleja de estos regímenes de operación, y a la escala temporal de su estructura interna, se requiere de métodos de medición y de análisis diferentes a los empleados en el estudio y caracterización de pulsos convencionales estacionarios como los solitones conservativos. Esto representa un reto, pero a su vez un área de oportunidades para realizar investigación, buscando desarrollar y afinar nuevos métodos y técnicas de medición; así como de análisis y procesamiento de datos, con la finalidad de aportar información relevante en el entendimiento de estas dinámicas. Debido a las fuertes relaciones y analogías entre fenómenos no lineales en la óptica y otras áreas de la ciencia, como la medicina, la química y la oceanografía etc., la comprensión de estos regímenes pudiera repercutir positivamente en diversas áreas de la ciencia. Por lo anterior, en este trabajo nos centramos en estudiar regímenes no estacionarios en láseres de fibra de amarre de modos pasivo. En particular estudiamos dinámicas de NLPs en un láser de fibra de amarre de modos pasivo en figura ocho, y dinámicas de DSs en un láser de amarre de modos pasivo con cavidad de anillo.","Dr. Miguel Ángel Bello Jiménez","(Sinodal Externo - IICO UASLP, Secretario)","Dr. Ismael Torres Gómez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Olivier Pottiez","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[88,null,"Alvaro Abdiel Guerra Him","Dr. Efraín Mejía Beltrán",null,"“CARACTERIZACIÓN DE UNA FIBRA ÓPTICA MONOMODAL BAJO LA GANANCIA RAMAN”","En esta tesis se generó el efecto Raman en una fibra óptica monomodal Nufern 980-HP (L = 1 km) obteniéndose el comportamiento  de la potencia de bombeo residual y del primer Stokes en función de la potencia acoplada. A partir de ello, se realizó un estudio en la región lineal (antes de generar el efecto Raman) y en la región umbral, es decir, justo donde empieza el efecto Raman. En la región lineal se obtuvo el coeficiente de atenuación y la eficiencia de acoplamiento para dicha fibra y los resultados obtenidos fueron comparados con un método clásico de caracterización como lo es la técnica de corte hacia atrás (cut-back technique). En la región umbral, se obtuvo la eficiencia de ganancia Raman, la potencia Raman espontánea y estimulada  que llega al kilómetro para dicha fibra de prueba. También se obtuvo el parámetro de generación Raman el cual nos indica la capacidad que tiene la fibra de prueba para generar esparcimiento Raman espontáneo cuando  se le acopla 1 W de potencia. La generación del efecto Raman se dio por medio de un sistema óptico que cuenta con un aislador óptico con el fin de aislar, totalmente, la fibra de prueba del haz de bombeo para tener un experimento “altamente controlado”. El haz de bombeo  es un láser basado en fibra dopado con Iterbio que emite a una longitud de onda de 1064 nm y es variado de 0 W a 7 W. Además, a la fibra óptica de prueba  se le aplicó la técnica de empalme por fusión para acoplar a sus extremos  fibras muy cortas multimodales con núcleos muy grandes con el fin de disminuir considerablemente las reflexiones de Fresnel. Por último, se presenta la simulación del efecto Raman como método de predicción a partir de la resolución de las ecuaciones acopladas  de propagación con el método  numérico  de Runge-Kutta de cuarto orden y, posteriormente, compararlas con las obtenidas experimentalmente.","Dr. Alejandro Martínez Ríos","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Efraín Mejía Beltrán","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[89,null,"Siraj Sidhik"," Dr. Elder de la Rosa Cruz (ULSA Bajío)",null," “INTERFACIAL ENGINEERING OF PEROVSKITE SOLAR CELLS USING ADVANCED NANOMATERIALS AND QUANTUM DOTS”","Hybrid organo-halide lead perovskites have achieved a power conversion efficiency exceeding 22% in a period of less than a decade and is in the path of replacing the well-established thin film photovoltaic technologies. The major bottleneck for perovskite devices has been to obtain a uniform morphology with reduced surface defects and the absence of standardized interface materials, and interfacial engineering methods which can be utilized for large  area  production  with  reduced hysteresis  and  low interfacial losses. Hence,  developing a novel concept for solution processed, reliable,  cost  efficient,  and  improved  electron  or  hole  transportation using different state of the art advanced nanomaterials and quantum dots along with some interfacial engineering strategies was the way to go without compromising efficiency, stability and scalability, becoming of paramount importance.\n\nThe first part of the work deals with using advanced strategies for improving the morphology of the perovskite active layer in a regular mesoscopic and inverted planar solar cell.  Initially the anti-solvent deposition method using ethoxyethane was optimized in terms of the dripping time to obtain a uniform, pin-hole free coverage of the perovskite film. After obtaining a uniform coverage, a concentrated effort to increase the grain size of the perovskite film reducing the surface and bulk defects were undertaken. A novel air-extraction based anti-solvent deposition (AAD) strategy using an air-extractor fume hood with optimized distance was compiled in the ambient conditions to obtain a perovskite grain size of ~ 1 µm with reduced surface defects and enhanced efficiency. Further improvement was achieved by cesium doping in the perovskite active layer leading to grain sizes of few micrometers. The cesium ion helped in retarding the crystallization process by forming an adduct with the reactants of the perovskite (PbI2 and CH3NH3I) leading to enhanced grain size with reduced defects. Finally a bromine based post annealing treatment method was developed to attain a grain size of ~10 µm by Ostwald ripening process with flat grain boundaries.\n\n The second part of the work deals with the use of advanced nanomaterials along the interfaces or within the transport layers for improving the charge carrier injection and extraction. It describes different strategies utilized for incorporating these materials or dopants within the electron or hole transport layer without affecting its quality. In the first case, graphene nanoplatelets were introduced in the TiO2, using a simple solution process followed by a post sintering step. The presence of graphene nanoplatelets helped in improving the morphology of the overlying perovskite film and increased the charge carrier mobility to balance the mismatch in charge carrier extraction between the electron and hole transport layer.  Further, a doping strategy was developed with the Co(III) ions being incorporated within the lattice of TiO2 passivating the oxygen vacancies and the Ti (III) defects. It also resulted in an increase in electron mobility of the transport layer. The combined effect was the reduction in hysteresis with enhanced efficiency and stability.\n\nThe third part of the work discusses the synthesis and use of special quantum dots in perovskite based solar cells for interfacial engineering and to study its effect on the physical aspect of the device. Initially, inorganic perovskite quantum dots, CsPbX3 (X= I-, Cl-, and Br-) were synthesized using hot injection method and were introduced at the interface between the perovskite and the hole transport layer where it acted as an intermediate step between the layer, thus helping in better charge carrier extraction and transportation. In addition to improving the charge transport ability, it also provided an additional photogeneration to the device, hence increasing the overall photocurrent.  Secondly, high quality carbon nanodots were synthesized and utilized as an additive in the electron transport layer (TiO2), where it helped in passivating the interstitial defects, increasing the charge carrier mobility, and providing photogenerating ability to the device.\n\nThe fourth part discusses the operational mechanism of the device using a well renowned technique of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and J-V modelling. It generally probed various recombination mechanisms happening within the device which includes surface, bulk and interfacial recombination. J-V modeling was utilized to extract the series, shunt, and recombination resistance of the device. Both these techniques were utilized together to study the effect of different deposition strategies on the performance of the device and to identify the regions of improvement.\n\nFinally, some initial results for the synthesis of Ruddlesden popper based 2D layered perovskite and fabrication of the devices are presented. High purity two dimensional perovskites with different thicknesses ranging from n=1-5 was synthesized using hot solution method. Thin films with vertical orientation was grown using simple solution process and high efficiency deices were fabricated.","Dr. Luis Godínez Mora-Tovar","(Sinodal Externo - CIDETEQ, Secretario)","Dr. Miguel Ángel Vidal Borbolla","(Sinodal Externo - UASLP, Vocal)","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Sinodal Interno, Vocal)","Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Sinodal Interno, Vocal)","Dr. Elder de la Rosa Cruz","(Director de Tesis - ULSA Bajío, Presidente del Jurado)"]
[90,null,"Gustavo Adolfo Gutiérrez Valencia","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"\"GENERACIÓN DE PARES DE FOTONES EN FIBRAS DE CRISTAL FOTÓNICO\"","En el presente trabajo se propone establecer una plataforma de diseño, fabricación y caracterización de fibras de cristal fotónico (PCF, por sus siglas en inglés) especiales que se produzcan totalmente en el CIO, para su uso en diversas aplicaciones de óptica e información cuántica, así como en estudios de análogos fotónicos de agujeros negros. Dicha plataforma complementará las capacidades de fabricación disponibles en el laboratorio de estirado de fibra óptica (LEFO) del CIO, fortaleciendo áreas de diseño y principalmente caracterización de las PCF’s fabricadas mediante la medición del parámetro más importante de las PCF’s, la dispersión cromática. De esta forma, un primer objetivo consiste en desarrollar las herramientas teórico-experimentales para caracterizar la dispersión cromática de las PCF’s que se fabrican en el CIO. La técnica que se usará para caracterizar la dispersión de las PCF’s consiste en la medición de los espectros de generación de parejas de fotones mediante el proceso no lineal y paramétrico de mezcla espontánea de cuatro ondas (SFWM por sus siglas en inglés). Desde una perspectiva de óptica cuántica, dichas parejas de fotones están caracterizadas por la función de intensidad espectral conjunta (JSI por sus siglas en inglés), la cual describe las propiedades de correlación de los estados cuánticos que comparten las parejas. Al determinar teóricamente y medir experimentalmente los espectros de generación de las parejas de fotones, implícitamente se está caracterizando el estado cuántico en el que se generan las parejas. De esta forma, el segundo objetivo consiste en modelar teóricamente y medir experimentalmente la JSI para caracterizar el estado cuántico de parejas de fotones que producen las PCF’s fabricadas en el CIO. Para dar certeza a las técnicas desarrolladas se consideró como referencia la fibra comercial NL-750 de NKTPhotonics, la cual se modeló y caracterizó usando las herramientas teórico-experimentales desarrolladas. Se escogió esta PCF pues es la única fibra comercial con longitud de onda de cero de dispersión cercana a la región de 800nm, región espectral requerida para las aplicaciones que se busca desarrollar en trabajos futuros. Usando esta fibra como modelo, se fabricaron tres fibras muestra (F1,F2 y F3) las cuales también se modelaron y caracterizaron. El modelado teórico y la caracterización experimental de la dispersión cromática y la JSI de la fibra referencia y las fibras fabricadas representan los principales resultados de este trabajo. En una etapa futura, se espera modelar, fabricar y caracterizar fibras con propiedades de dispersión diseñadas para aplicaciones específicas de óptica e información cuántica, así como para estudios de análogos fotónicos de agujeros negros.","Dra. Xóchitl Judith Sánchez Lozano","(Sinodal Externa – UIA León, Secretaria)","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[91,null,"Daniel De Jesús Luis Noriega","Dr. Fernando Mendoza Santoyo",null," “EXITACIÓN DE NANO ANTENAS CON LUZ VISIBLE Y OBSERVACIÓN DE SU RESPUESTA EN EL RANGO DE THZ CON UN MICROSCOPIO CONFOCAL”","El presente trabajo propone un método nuevo para estudiar el campo em emitido por nanoantenas excitadas por medios ópticos, a través de la respuesta dinámica de nanopartículas ferromagneticas a dicho campo. Así, el propósito de este trabajo de Tesis es caracterizar cualitativamente el comportamiento dinámico de nanopartículas super-paramagnéticas al exponerlas al campo magnético producido por nanoantenas tipo bowtie, la cuales son excitadas por medios ópticos. Para cumplir este objetivo, usaremos un microscopio confocal. La microscopía confocal es una técnica usada principalmente en especímenes biológicos que permite el aumento en la resolución y contraste a través del uso de un pinhole, el cual elimina el paso de la luz que se encuentra fuera del plano focal seleccionando de este modo la profundidad de foco dentro del espécimen bajo observación. Para la adquisición de imágenes, el microscopio confocal usa un láser que escanea pequeñas porciones del objeto bajo observación mientras un sensor recoge la información resultante: el láser se mueve a las siguientes secciones adyacentes de la muestra en el mismo plano focal, mientras el sensor recoge la información de la nueva zona iluminada, todo esto se logra generalmente mediante espejos montados en transductores piezoeléctricos. El proceso se repite hasta que la zona completa de interés es analizada. Después, por procesamiento digital de imágenes la información de cada sección es unida y la imagen digital del espécimen es reconstruida. Adicionalmente, la investigación presentada en la Tesis reporta sobre el comportamiento dinámico de nanopartículas sometidas al campo magnético producido por nanoantenas, para lo cual es necesario tener un arreglo experimental que nos permita no solamente irradiar dichas nanoantenas, sino también es necesario que nos permita observar las nanoantenas antes y después del fenómeno. Pero dado que, para facilitar la dispersión y localización de nanopartículas sobre el sustrato, estas estarán suspendidas entre el observador y las nanoantenas, obstruyendo la visión y limitando la calidad de las imágenes que se puedan adquirir. Además, el mejor modo de irradiar la antena es de manera perpendicular a su superficie. Todo lo anterior supone complicaciones importantes en el caso de que se usará un microscopio común, las nanopartículas suspendidas no permitirían la observación de las nanoantenas (al menos no a concentraciones que sean adecuadas para apreciar el reacomodo de nanopartículas por el campo em), para hacer incidir de manera normal el láser de excitación este tendría que ser introducido en el microscopio de manera que el haz emerja por el objetivo y hacía las nanoantenas, lo cual si bien es técnicamente posible, no es práctico. Esto sin mencionar la limitada resolución y contraste, pues cabe mencionar que el sustrato, al ser bastante opaco, es necesario iluminarlo con una fuente desde el mismo lado que está el objetivo, lo cual se complica enormemente cuando se trabaja con objetivos con distancias de trabajo cortas, esto sin mencionar que el sustrato además de opaco tiene alta reflectividad, lo que hace que se sature la imagen de las nanoantenas. Sin embargo, todo esto es posible resolverlo con la implementación de un microscopio confocal, pues no sólo obtendremos mejor resolución y contraste. Asimismo, por sus cualidades de selección de profundidad, será posible observar las nanoantenas aun con las nanopartículas suspendidas entre objetivo y sustrato. Además, permitirá una gran capacidad de discriminación de área en el momento de excitar la iluminación perpendicular de las nanoantenas. A su vez, el microscopio confocal por diseño puede usar iluminación del mismo lado que la observación, y al ser un sistema de captura por escaneo laser, el sensor formador de imagen no se saturara. Por todo esto el microscopio confocal es el mejor sistema para observar el fenómeno. Se logró estudiar por medio de pruebas visibles el campo em emitido por nanoantenas clásicas bowtie, las cuales se excitaron por medios ópticos en el rango de los THz. El campo em de las nanoantenas fue observado a través del reacomodo de nanopartículas metálicas superparamagneticas.","Dra. María del Socorro Hernández Montes","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Jorge Mauricio Flores Moreno","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Fernando Mendoza Santoyo","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[92,null,"Luz Roberto Palacios Alcantar","Dr. Haggeo Desirena Enrríquez",null,"“FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS LUMINISCENTES DOPADOS CON YB3+/ER3+ Y YB3+/TM3+ POR CONVERSIÓN HACIA ARRIBA”","En el presente trabajo se discuten los resultados en la fabricación y caracterización de materiales cerámicos luminiscentes dopados con las duplas: Yb3+; Er3+ y Yb3+; Tm3+ por el mecanismo de conversión hacia arriba, empleando un diodo laser de 975 nm de longitud de onda de excitación. Se utilizó el método de estado sólido para la fabricación de las muestras debido a la facilidad de realizar la síntesis y de producir materiales a gran escala. En total, se realizaron cuatro series de muestras. Las primeras dos series se utilizó el dopaje de Yb3+; Er3+, y se varió en la primera serie el porcentaje en peso del precursor de MnCl2 y en la segunda del precursor de BaCl2; obteniendo emisiones intensas en 542 y 653 nm del espectro visible. La segunda y tercera serie, se utilizó el dopaje de Yb3+; Tm3+, y se varió el porcentaje en peso de TeO2 y LiF; obteniendo emisión en 361 y 479 nm, y 779 y 807 nm, respectivamente. Las técnicas de caracterización que se realizó a las muestras fueron: difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido, espectros de emisión y tiempos de decaimiento. Los resultados muestran que la fase cristalina predominante en los materiales luminiscentes es Ba4Y3F17; además los materiales exhiben un tamaño de partícula entre 1 a 5 m. La intensidad de luminiscencia se comparó con dos fósforos comerciales, que se han reportado como uno de los más eficientes en emisión: NaYF4 : 20Yb3+; 3Er3+ y NaYF4 : 20Yb3+; 3Tm3+; al realizar la medición se obtuvo que las muestras fabricadas presentan una señal de emisión superior a potencias de 300 mW comparado con los fósforos comerciales. Por lo tanto, los materiales diseñados pueden tener un potencial para utilizarlos en aplicaciones tales como: sistemas de seguridad, sensores, terapia fototérmica y fotodinámica, e imagenología.","Dr. Christian Gómez Solís","(Sinodal Externo - DCI UGTO, Secretario)","Dra. Tzarara López Luke","(Sinodal Externa – IIMM de la UMSNH, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Eden Morales Narváez","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[93,null,"Francisco Javier Aguirre Cedillo","Dr. Luis Armando Díaz Torres","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","“ESTUDIO DE FOTOCATALIZADORES NANOESTRUCTURADOS [SrAl2O4:Lnx Y TiO2] PARA LA POSIBLE ELIMINACIÓN DE Cr6+ EN EFLUENTES DE TENERÍA”","Uno de los principales problemas actuales de la contaminación del agua son las industrias, en específico los efluentes que estas desechan. Dependiendo el giro de la industria, los efluentes que se desechan contienen una gran variedad de contaminantes, materia orgánica, minerales, compuestos recalcitrantes, colorantes, metales pesados, etc. Dada la gran variedad de contaminantes presentes en los fluentes, podemos mencionar algunos que son de mayor riesgo que otros, como por ejemplo, los metales pesados y los compuestos recalcitrantes, como los colorantes. La peligrosidad de estos, radica en que por lo general son altamente tóxicos y moléculas no biodegradables. Dicho lo anterior, una de las industrias que más genera este tipo de contaminantes, es la industria de la curtiduría. La industria curtidora, es una industria especializada en el procesamiento de pieles, en donde dentro del mismo proceso utilizan una gran cantidad de colorantes y sobre todo una fuerte cantidad de Cromo, el cual al momento de ser desechado, lo hace en su estado de oxidación hexavalente, Cr6+, siendo este tóxico y un cancerígeno para el ser humano. Debido a que los desechos son líquidos, el Cr6+ en solución es muy difícil de remover y eliminar, la reducción de este metal a su forma reducida Cr3+ es una técnica efectiva en el tratamiento de efluentes industriales, sobre todo el beneficio de que el Cr3+ exhibe una baja toxicidad y una facilidad superior para ser extraído del medio en el que se encuentra. El problema principal a esta contaminación, es que los tratamientos actuales, no remueven por completo el contaminante, ya que la mayoría son procesos físicos. Una de las alternativas para esta problemática, son los procesos de reducción avanzada fotocatalíticos solares. Una técnica que utiliza un material semiconductor que, inmerso en la solución se activa con la energía solar, entrando en contacto con los contaminantes alterándolos químicamente y volviéndolos fáciles de extraer, lo cual se convierte en una alternativa económica, ecológica y eficaz. Dentro de la fotocatálisis, uno de los materiales mayormente utilizados es el dióxido de titanio (TiO2) para la degradación de contaminantes, partiendo de aquí, se han reportado una gran cantidad de fotocatalizadores semiconductores; WO3, SnO2, Bi2O3, ZnO, CdO, por mencionar algunos. El problema con algunos de estos fotocatalizadores es que no son muy estables bajo la irradiación. Es decir, tienen espacios de bandas estrechas y, a menudo se ven afectados por la corrosión fotoeléctrica. En el caso particular del TiO2 el principal inconveniente es la necesidad de utilizar luz UV para su activación ( λ < 385 nm). Por estos motivos, la búsqueda de nuevos materiales fotocatalizadores amistosos, que se pueden remover fácilmente del agua (después de tratar las aguas contaminadas), es un tema de investigación en la moderna Ingeniería Ambiental. En trabajos anteriores se ha demostrado que materiales base SrAl2O4 son capaces de degradar totalmente el colorante azul de metileno en solución acuosa, y además de esto son fáciles de separar del agua por métodos físicos simples. La matriz como tal del aluminato de estroncio es aislante, con un ancho de banda amplio (5.2 eV). Cuando está dopado con tierras raras (TR) como Eu, o Dy, se forman defectos estructurales que son beneficiosos para las propiedades fotocatalíticas, ya que estos ayudan para aumentar el tiempo de recombinación del par electrón-hueco que genera la radiación incidente en el material. Por todo lo anterior, la contaminación del agua debido al uso de tintes y cromo como impermeabilizante de las pieles es una problemática actual. El undécimo Informe sobre Sustancias Carcinogénicas del Programa Nacional de Toxicología clasifica a los compuestos de Cr6+ como sustancias reconocidas como carcinogénicas en seres humanos. Por lo tanto, en este trabajo se plantea el desarrollo de nuevos fotocatalizadores que permitan o ayuden a eliminar los contaminantes antes mencionados. Así, se estudió la actividad fotocatalítica de los aluminatos de estroncio dopado con tierras raras (TR) y del dióxido de titanio con un cambio estructural tratando de hacerlo mejor para el proceso fotocatalítico, utilizando efluentes sintéticos con concentraciones de Cr6+ conocidas.","Dr. Goldie Harikrishna Oza","(Sinodal Externo – CIDETEQ, Secretario)","Dr. Luis Armando Díaz Torres","(Director de Tesis, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Christian Gómez Solís","(Sinodal Externo – DCI UGTO, Presidente del Jurado)"]
[94,null,"César Giovani Tavera Ruiz","Dr. Jorge Mauricio Flores Moreno","Dr. Manuel Humberto De la Torre Ibarra","“STUDY OF SURFACE MECHANICAL PARAMETERS ON COMPOSITE BIOLOGICAL STRUCTURES BY USING NON-DESTRUCTIVE OPTICAL TESTS”","In this thesis we report a study on cortical bones by means of the analysis of their surface displacement maps. We use Digital Holographic Interferometry (DHI), a powerful non-destructive optical testing for quantifying micrometric deformations. The bone samples are considered as a biological composite material with anisotropic properties, and as a consequence, with no linear behavior that implies a no repeatable mechanical response, even under the same mechanical excitation signals. This study is divided in two stages; first, cortical bone samples are extracted from porcine femoral diaphysis and cutted into cylinders that match the flat supports of a mechanical press in order to transmit compression loads in the physiological and overload ranges. By using a medical procedure to drill the samples, it was possible to compare the effect of bone loss volume and observe the microfractures presence around the perforations against to those non-drilled samples which were used as reference control. The results show a relationship between bone loss and compression loads that can be assumed as “lower compression values and fewer drillings create higher surface displacements, while higher compression values and more cortical drillings result in smaller surface displacements”; an opposite performance of isotropic materials. This section also proves that the high resolution of DHI gives a better understanding about the bone’s microstructural modifications, making it a viable ex-vivo technique to analyze the consequences of some medical procedures. The second section of the study aims to analyze the effect in bone strength when its organic and inorganic components are degraded independently, which simulates bone illness conditions, permitting to unveil their particular role in bone mechanical response. By employing FT-IR spectral signal in transmittance it was possible to validate the effects of demineralization and air-drying procedures implemented on cortical bovine samples that were machinated for compression tests. As in the previous stages, DHI was employed to calculate the amplitude and phase information from the cortical bone samples when are compressed under controlled loads in the physiologic and overload ranges. The compression tests were managed by a Micro Compressive Testing Machine specially designed for optical non-destructive testing. A comparison in terms of the surface displacement among 1) demineralized, 2) dehydrated, and 3) demineralized and dehydrated groups with those of control, permitted to prove the theory for a strong interrelationship among the hydroxyapatite, collagen and water, which determines the bone strength as well as the role that each one plays.\n\n ","Dr. Moisés Cywiak Garbarcewicz","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Valeria Piazza","(Sinodal Interna, Vocal)","Dr. David Moreno Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)","Dr. Manuel Humberto De la Torre Ibarra","(Co-Director de Tesis, Vocal)","Dr. Jorge Mauricio Flores Moreno","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[95,null,"Olivia Amargós Reyes","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"“ANALYSIS THROUGH EQE AND STM OF ORGANIC SOLAR CELLS, BASED ON PTB7, PTB7-TH AND PBDB-T DONORS”","In the present thesis, external quantum efficiency (EQE or IPCE) technique was implemented. This home-made set up was used as a complementary characterization to better understand solar cell performance and to find optimal fabrication conditions. Organic photovoltaic solar cells (OPVs) were fabricated using commercial electron-donor polymers PTB7, PTB7-Th and PBDBT, and electron-acceptors PC71BM, ITIC and FeS2, and by means of scanning tunneling microscopy (STM), donor film molecular ordering was analyzed. These measurements indicate that PTB7-Th film chains are somewhat thicker and less spaced than those in PTB7 based OPVs, which could possibly provide better electrical charge transport. Besides, PBDB-T, with a shorter distance between polymer backbone chains, could facilitate a more efficient intramolecular charge separation, and thus improve charge transfer from the active layer to the OPV electrodes. For PTB7 based OPVs, non-toxic iron sulfide (FeS2) nanocrystals (NCs) were added to the active layer at different weight ratios as a second electron-acceptor, achieving an increase in power conversion efficiency (PCE) of 21%. For PTB7-Th based OPVs (best achieved PCE was 7.65%), opticalelectrical analyses were carried out using EQE and internal quantum efficiency (IQE), applying active layer thickness variation (from 40 to 165 nm) by means of the transfer matrix method (TMM). Our results show a significant reduction of IQE (when increasing the active layer thickness above 120 nm), and consequently, also of EQE and PCE, mainly due to the reduction in charge carrier collection probability. A comparison between the experimental measurements and theoretical simulations was discussed in order to have better understanding of the OPVs performance. Finally, PBDB-T:ITIC based OPVs were tested with different hole transport layers (HTLs): PEDOT:PSS, fluorinated reduced graphene oxide (F-rGO)/PEDOT:PSS and just F-rGO. With F-rGO/PEDOT:PSS and PEDOT:PSS as HTLs, average PCEs of 8.3% and 8.7% were achieved, respectively (the highest efficiency reached with PEDOT:PSS was 8.9%), and with FrGO, efficiency decayed to 5.4%. Device stability maintained a similar trend with the use of either F-rGO/PEDOT:PSS or PEDOT:PSS; however, for the F-rGO case, stability showed a faster decay.","Dr. Bernardo Antonio Frontana Uribe","(Sinodal Externo - Instituto de Química, UNAM y CCIQS-UAEMéx, UNAM; Secretario)","Dra. Ma. Concepción Arenas Arrocena","(Sinodal Externa – ENES UNAM, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[96,null,"Mauricio Salazar Sicachá","Dr. Uladzimir Petrovich Minkovich",null,"“DISEÑO, FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA SERIE DE FIBRAS DE CRISTAL FOTÓNICO ALTAMENTE NO LINEALES PARA APLICACIONES EN ÓPTICA CUÁNTICA”","En este trabajo se muestra el diseño de una preforma para obtener una serie de fibras ópticas de cristal fotónico altamente no-lineales con índice guidado (HNL-IG-PCF). Posteriormente, se presenta el proceso de fabricación de la serie de HNL-IG-PCFs y finalmente se muestra la caracterización experimental de la microestructura, la atenuación y la respuesta de super continuo de las HNL-IG-PCFs fabricadas. También, se muestran los cálculos numéricos para la dispersión cromática, el coeficiente de no-linealidad, la frecuencia normalizada, el radio del modo fundamental y la apertura numérica a partir de los parámetros microestructurales de las HNL-IG-PCFs fabricadas. Se concluyó, que las HNL-IG-PCFs fabricadas son multimodales para 800nm con un V < 3:5, son altamente no-lineales 50 [KmW]-1, tienen dispersión cero alrededor de 800nm y tienen respuesta no-lineal de super continuo con un ancho espectral de 700nm con una potencia de salida de 18mW, lo cual nos permite verificar que se pueden generar pares de fotones correlacionados para aplicaciones posteriores en óptica cuántica mediante el fenómeno de FWM que está inmerso dentro de la generación del supercontinuo.","Dr. Sergio Arturo Calixto Carrera","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. David Monzón Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Uladzimir Petrovich Minkovich","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[97,null,"Laura Daniela Valencia Molina","Dr. Eden Morales Narváez",null,"\"LIGHT RESPONSIVE SMART POLYMER WITH POTENTIAL BIOMIMETIC APPLICATIONS\"","Shape memory polymers (SMPs) are characterized by their ability to recover their original shape when exposed to specific external stimuli, for example by heating or UV light stimulus. Thermally driven SMPs require a thermal source that can bring the SMP to its glass transition temperature, making it unfavorable for certain applications such as minimally invasive surgical devices, including catheters, cast, sent, surgical staples, etc. In order to generate a light responsive SMP, it was synthesized a novel infrared light driven SMP via the incorporation of nanopaper doped with reduced graphene oxide (rGO). Due to the flexible and optically transparent scaffold provided by nanopaper and the excellent thermal conductivity of rGO, it was achieved an optically active material, which is conceptually innovative. This research sheds light on the overall optical and thermal properties of the proposed composite based on rGO-decorated nanopaper embedded within a SMP. The characterization was carried out using experimental analyses, such as differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA), scanning electron microscopy (SEM), UV-Vis absorbance, Fourier transform infrared (FTIR), Raman spectroscopy and thermal imaging.","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Eden Morales Narváez","(Director de Tesis, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Mario Alejandro Rodríguez Rivera","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[98,null,"Francisco Javier Gantes Nuñez","Dr. Daniel Malacara Hernández",null,"\"PREDICTIVE MODELING OF VISUAL QUALITY\"","n this work we investigate two different modeling approaches oriented towards caring for vision in humans. Firstly, numerical wavefront reconstruction methods are applied to quantify the ocular aberrations from data obtained using Hartmann patterns. Two geometries of the Hartmann patterns are considered, square and hexagonal. For each unit cell, a polynomial function is proposed instead of the standard approach using a single polynomial. This approach improves pupil sampling, yielding a better precision in the representation of the aberrations. Secondly, models of human eyes affected by the pathologies of age-related macular degeneration (AMD) and glaucoma are presented. Novel personalized eye models to predict the quality of vision in AMD are developed. These models are presented in order to validate effective techniques to measure the progression of retinal edemas in AMD using simple Amsler grids, it is possible to link the grid distortions with the size of macular edemas. In addition to the theoretical investigations mentioned, a clinical study was done to assess the ocular surface temperature in different zones using long-wave infrared thermal imaging. This study examined the dynamics of temperature changes in glaucoma and healthy patients. The results indicate that subjects with glaucoma cool faster than healthy subjects.\n\nIn general, the work presented in this thesis is focused on the development of methods and diagnosis techniques to improve visual quality.","Dr. Sabino Chávez Cerda","(Sinodal Externo – INAOE, Secretario)","Dr. Geovanni Hernández Gómez","(Sinodal Externo – Guanajuato Tecno Parque, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Daniel Malacara Hernández","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[99,null,"Kenia Madrazo De La Rosa","Dr. Alejandro Martínez Ríos",null,"\"DISPOSITIVOS DE FIBRA ÓPTICA BASADOS EN ACOPLAMIENTO POR MODOS DE FUGA”","En esta tesis se identificaron e implementaron los principales mecanismos que pueden favorecer la explotación del efecto de la fuga de modos en un sensor SMS y en un acoplador lateral de bombeo para láseres de fibra de alta potencia. El primer mecanismo identificado e implementado fue la utilización de la CLIMF para la fabricación de los dispositivos debido a que su bajo índice de refracción favorece el estímulo de la fuga de modos. El segundo mecanismo fue la reducción del diámetro original de la CLIMF, lo cual favorece que muchos modos se fuguen de la fibra dentro del dispositivo. Debe mencionarse que para la identificación oportuna de estos mecanismos se realizó un estudio teórico que luego se corroboró con los resultados experimentales. Para la caracterización del sensor SMS desarrollado con la CLIMF se analizó por separado la respuesta cuando varía el diámetro y cuando cambia la longitud de la sección multimodal. Primeramente, cinco estructuras SMS con diferentes diámetros de CLIMF fueron desarrolladas y caracterizadas para diferentes índices de refracción. Luego, para el sensor con mayor sensibilidad a los cambios en el medio exterior se duplicó la longitud de la sección CLIMF y a partir de ese incremento se obtuvo una expansión considerable del rango de respuesta. Por lo tanto, se demostró que controlando el diámetro y la longitud de la CLIMF es posible ajustar eficientemente el rango de detección de variaciones en bajos índices de refracción. En el caso del acoplador lateral de bombeo se obtuvo un modelo teórico que describe el acoplamiento de potencia en el esquema de bombeo lateral utilizando Teoría de Rayos. Debe mencionarse que en la actualidad no se había reportado ningún modelo teórico similar basado en esta teoría. Además, se propuso una metodología que facilita el proceso de fabricación, asegura la total repetitividad del dispositivo y permite disminuir el costo de fabricación.","Dr. Olivier Pottiez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Alexander Kir’yanov","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Alejandro Martínez Ríos","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[100,null,"Arturo Navarro Saucedo","Dr. Daniel Malacara Hernández",null,"“DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE CÁMARA DE FONDO DE OJO NO MIDRIÁTICA”","El fondo del ojo es un lugar rico en información para el diagnóstico de enfermedades como retinopatía diabética, glaucoma, oclusión venosa de retina y degeneración macular asociada con la edad. Tener acceso a instrumentación oftalmológica que permita la obtención y análisis de imágenes de fondo de ojo puede llegar a prevenir pérdida severa de la visión o ceguera mediante un diagnóstico oportuno. En el presente trabajo se diseñó, caracterizó y comparó un prototipo de cámara de fondo de ojo no midriática. El diseño es de una cámara no midriática e iluminación LED coaxial con campo de observación FOV 36°, f/# 4.2, amplificación 4.9, y resolución central de 24 lp/mm. Al caracterizar el FOV y amplificación según la ISO 10940:2009, se encontró que cumple con los estándares mientras que para el caso de las resoluciones de la imagen no se cumple. Se demostró que la cámara no representa un riesgo para el ojo según la ISO 15004-2:2007. Al comparar con las cámaras comerciales, éstas obtienen en general una calidad de imagen mejor al prototipo presentado, sin embargo, sus precios son de aproximadamente 10 veces más que la propuesta, $2,000 USD. El prototipo de cámara de fondo de ojo presentado es segura, integral, con capacidad para adquirir, editar, reportar y compartir por internet imágenes del fondo del ojo. Este desarrollo representa una alternativa de cámara de fondo de ojo muy importante al considerar calidad y precio.","Dr. David Moreno Hernández","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Eden Morales Narváez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Daniel Malacara Hernández","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[101,null,"Karla Daniela Martínez Esparza","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“STEREO VISION BASED SLAM IN DYNAMIC OUTDOOR ENVIRONMENTS USING DEEP LEARNING”","This thesis presents a Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) system focused on dynamic environments using convolutional neural networks. The proposed system employs a stereo camera as the input of the SLAM for the acquisition of left and right images and depth map. The neural network is used for object detection and segmentation to avoid erroneous maps and wrong system location. The main job of the neural network is to find out objects within the scene, and to use its features for dynamic detection. Moreover, the processing time of the proposed system is fast and can run in real-time being able to run in outdoor and indoor environments.","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Abundio Dávila Álvarez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[102,null,"Erick Fabian Ipus Bados","Dra. Marija Strojnik Pogacar",null,"“LÍMITE DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DE FOTONES BALÍSTICOS EN TEJIDO BIOLÓGICO”","En este trabajo de investigación se estudia la posibilidad de implementar el método de fotones balísticos en tejido biológico como técnica de diagnóstico. El interés se debe a las mejoras que tiene respecto a los procedimientos actuales: radiografías, tomografías, entre otras. Además, proporciona un escalón más en el entendimiento de la interacción de la radiación (infrarroja en este trabajo) con el tejido. Para confirmar la viabilidad de esta técnica se implementó un interferómetro Mach-Zehnder. A partir del patrón de interferencia generado con los fotones balísticos se caracterizaron los medios usados en este trabajo, placas de vidrio y jamón de pavo comercial. Se describió y trabajó con el concepto de interferencia heterodina, es decir, la variación de camino óptico dependiente del tiempo. Para ello, se colocó uno de los espejos del interferómetro sobre un posicionador piezoeléctrico tal que el desplazamiento del espejo genere un corrimiento del patrón de interferencia observado. Además, para estudiar la variación de la incidancia en más de un punto sobre el medio bajo estudio, se desarrolló un sistema escáner que permita evaluar la transiluminación sobre un área, perpendicular a la dirección de propagación, en este caso 25 mm2. Primero se caracterizó la placa de vidrio para calibrar el método y confirmar su funcionamiento. Posteriormente, se caracterizó el jamón de pavo como un simulador de tejido biológico ya que presenta inhomogeneidades y es un medio ópticamente denso. Para caracterizar los medios se midió el cambio de la incidancia en el patrón de interferencia en el plano de observación. Con los valores de incidancia medidos se determinó la transmisión respectiva aumentando el número de placas y láminas de jamón. Con este resultado y haciendo uso de la Ley de Beer-Lambert se calculó el coeficiente de absorción, propiedad óptica del medio. Adicionalmente, se logró caracterizar un medio denso a pesar de las pérdidas considerables de radiación. Se observó que los cambios de incidancia a lo largo de una línea horizontal o vertical son indicios de inclusiones dentro del medio, situación análoga a la presencia de un tejido anormal en el cuerpo ya que modifica las propiedades ópticas del medio, en este caso, coeficiente de absorción.","Dr. Guillermo García Torales","(Sinodal Externo – CUCEI U de G, Secretario)","Dra. Valeria Piazza","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Marija Strojnik Pogacar","(Directora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[103,null,"Laura Alejandra Ireta Muñoz","Dr. Eden Morales Narváez",null,"“DISEÑO Y DESARROLLO DE UN LECTOR DE DISPOSITIVOS DE PUNTO DE CUIDADO (POINT CARE) BASADO EN UN SMARTPHONE”","En este trabajo de tesis se presenta el diseño y elaboración de un lector de muestras foto luminiscentes, mediante el uso de un Smartphone y materiales de bajo costo. Se detallan las etapas llevadas a cabo para la selección de los materiales, elementos del Smartphone e instrumentación para realizar la lectura de los datos. De igual manera se presenta el tratamiento de las imágenes para obtener la curva de calibración que nos proporciona información acerca del comportamiento de la muestra, para posteriormente compararlo con los datos proporcionados por el instrumento de laboratorio.","Dr. Eden Morales Narváez","(Director de Tesis, Secretario)","M.I. Ricardo Valdivia Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Alfredo Benítez Lara","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[104,null,"Juan Samuel Sebastián Gómez Durán","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"“INTEGRATED NANOPHOTONIC WAVEGUIDE LATTICES AS PHOTONIC QUANTUM SIMULATORS”","In this Master thesis research work, we focus on the implementation of quantum systems on integrated nanophotonic waveguide lattices based on silicon nitride waveguides. With the use of such nanophotonic quantum simulators, tight-binding Hamiltonians mimic a spin chain for perfect transfer of quantum states. We will also mimic Glauber-Fock states in photonic waveguide lattices and the motion of a particle confined in a periodic potential known as Bloch oscillations. We have employed theoretical as well as numerical methods based on finite difference and modal methods implemented by the freely-available MIT Photonic Bands (MPB) and Metric. With Metric, we design and simulate the propagation of light through photonic waveguide arrays that mimic a particular quantum system. We engineer the interaction between optical mode in waveguide lattices based on the coupled mode theory. Although the objective of the thesis is the simulation of physical systems with numerical methods, we additionally fabricated the quantum photonic simulator with an array of silicon nitride nanophotonic waveguides. This work is developed within the framework of a recent collaboration established between the Universite de Technologie de Troyes, France and CIO. One of the specific goal of the collaboration is to coupled micro- and nano-photonic circuits to develop the next-generation of high fiber coupling efficiency with integrated quantum nanophotonic circuits.\n\n","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Joel Briones Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[105,null,"Félix Alejandro Neira Sandoval","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo",null,"\"UNIFICACIÓN, MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE PROPIEDADES ÓPTICAS DE METAMATERIALES\"","En este trabajo de tesis se presenta un programa que simplifica el diseño de metamateriales y el cálculo de sus propiedades ópticas, y entrega gráficas y animaciones correspondientes a los resultados de esos cálculos. Puesto que este programa agrupa a otros programas elaborados para su funcionamiento, nos referiremos a él como software. Esta tesis se presenta como una guía para que los usuarios del software aprendan a hacer uso del mismo. Las propiedades ópticas del metamaterial que el software calcula y anima son su función dieléctrica, el campo eléctrico lineal, polarización no lineal de segundo orden, generación de segundo armónico (GSA), densidad de carga, transmitancia, reflectancia, parámetros de Stokes, polarización circular y dicroísmo circular. Todo el trabajo fue realizado utilizando software libre, desarrollado en el lenguaje de programación Perl Data Language y los cálculos utilizan el paquete Photonic-0.011, con gráficas proporcionadas por Gnuplot y LATEX.","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Enrique Castro Camus","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[106,null,"Sergio Felipe Beltrán Valencia","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo",null,"“SECOND HARMONIC GENERATION AS AN OPTICAL PROBE OF BURIED INTERFACES”","In this manuscript, we present a method for the determination of defects in the crystalline morphology of buried surfaces using SHG. This is done by calculating the second order nonlinear susceptibility using DFT, length gauge and the cut function for surface responses. We analyzed the change in the SHG response of GaAs 110 crystalline slabs due to systematically induced defects. We found that SHG can be used to obtain the position of periodical defects like the displacement of a atom in the periodic crystalline cell, also, SHG can be used to detect dislocation of sections in the slab and misfits between stacked slabs. Finally, we give a scheme for the experimental determination of this defects by using the values of nonlinear susceptibility measurements.","Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[107,null,"Cristian Camilo Montes Vargas","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo",null,"“AUTOMATED PROGRAM FOR THE CALCULATION OF THE QUASIPARTICLE ENERGIES WITH THE GW APPROXIMATION”","This thesis presents a general description of a program that automatizes the calculation of the quasiparticle energies of crystalline systems, by using the GW approximation. In this context, G is a Green’s function that describes the dynamic of an electron. W is the dynamical screen interaction between electrons in a homogeneous and polarizable medium. The automation of the program consists in computing important functions that are needed to calculate the quasiparticle energies. These functions are the charge density, wave functions, the polarizability and the self-energy. All these functions can be computed by the software Abinit. However, the computation of those functions are not automatized by Abinit. The program developed in this thesis allows one to compute the eigen-energies of the system by using Density Functional Theory, and the Local Density Approximation for exchange-correlation potential Vxc. The program calculates quasiparticle energies and the optical band of semiconductors. The program also calculates the quasiparticle energies, Fermi energy and spectral function of metals. We calculated the linear dielectric function with the quasiparticle energies, by using the Random Phase Approximation for polarizability. The results show that the linear dielectric function computed with the quasiparticle energies is in agreement with experiments for semiconductors. The results also show that the optical band gap computed with GW approximation is more precise respect to experiments, in comparison with the optical band gap predicted by the Density Functional theory.","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Joel Briones Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[108,null,"Azael David Domínguez Flores","Dr. Juan Antonio Rayas Álvarez",null,"“CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE MATERIALES COMPUESTOS MEDIANTE INTERFEROMETRÍA DE MOTEADO DE DESPLAZAMIENTO LATERAL”","Al iluminar una superficie rugosa con luz coherente, es posible visualizar dicha superficie con una apariencia granulada, donde resaltan puntos brillantes y oscuros distribuidos aleatoriamente. Éste fenómeno granulado se conoce con el nombre de patrón de moteado. Las motas son en consecuencia interferencias puntuales en diferentes zonas del espacio, cada una con una intensidad y una fase resultantes. Hoy en día no existe un dispositivo que mida directamente la distribución de fase de un haz coherente reflejado por un objeto opaco y rugoso. Sin embargo, si se aplica una deformación tal que provoque un cambio en el patrón de moteado correspondiente, entonces es posible medir dicha deformación en el objeto bajo estudio con técnicas ópticas. Existen varios métodos para trabajar con patrones de moteado. Una variación de la interferometría convencional se conoce como interferometría de desplazamiento de moteado, donde dos imágenes del mismo patrón de moteado están superpuestas pero desplazadas una con respecto a la otra, generando así la interferencia. Además, se cuenta con la ventaja de que no se requiere una superficie de referencia de las mismas dimensiones que el objeto bajo prueba. Como sólo se miden las variaciones espaciales del desplazamiento en una dirección predeterminada, la técnica es insensible a los movimientos de cuerpo rígido por tratarse de un interferómetro de camino común; lo que facilita su aplicación en entornos no-controlados. En el desarrollo de este trabajo, por su robustez, se implementó la técnica óptica de Interferometría Electrónica de Patrones de Moteado de Desplazamiento Lateral (Shearografía o ESSPI, por sus siglas en inglés) en un arreglo con sensibilidad en plano y fuera de plano empleando iluminación divergente para la medición de las deformaciones superficiales de manera no invasiva en muestras de material compuesto. Estas pruebas ópticas se proponen como un complemento de las tradicionales pruebas mecánicas empleadas en la caracterización de materiales. En la presente tesis se busca determinar algunas de las principales propiedades mecánicas (módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson) de un material compuesto para predecir su comportamiento en futuras aplicaciones industriales. Como tal, no es aplicable emplear los enfoques experimentales convencionales para todos los materiales, y los parámetros mecánicos mencionados son propiedades físicas que deben ser consideradas en la evaluación de respuesta estructural a cambios de condiciones. En este estudio, se presentan y discuten los resultados de la adaptación de ensayos mecánicos convencionales con una extensión de ensayos ópticos.","Dr. Abundio Dávila Álvarez","(Sinodal Interno, Secretario)","M.O. Adrián Wulfrano Coronel Arredondo","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Juan Antonio Rayas Álvarez","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[109,null,"Julio Andrés Iglesias Martínez","Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce","Dr. Micky Rakantondrabe\nDra. Sarah Benchabane Gaiffe","“CONTRIBUTION TO THE CHARACTERIZATION OF ELASTIC/MECHANICAL DISPLACEMENTS AND QUALITY FACTORS OF MICRON-SCALE MECHANICAL/PHONONIC RESONATORS”","The microelectromechanical systems (MEMS) are an important contribution to the innovation of the technology that we use everyday. MEMS are attractive because of their considerable small size, low power consumption and inexpensive cost. The characterization of MEMS is needed to develop a better performance of the device. The aim of the collected data is to corroborate that the device is working as it is supposed to, also, it offers valuable information for future designs. MEMS devices are composed of electrical and mechanical components that form integrated electro-mechanical systems. It is important to differentiate between electrical and mechanical effects while characterizing and troubleshooting these devices. The coupled electro-mechanical behavior as well as the fabrication processes and the material conditions complicate the determination of the dynamic response of these devices. MEMS devices are utilized because of their high quality factor. There are many types of MEMS, one of these are the Surface Acoustic Waves (SAW) devices, they are a striking example of ubiquity of MEMS in our daily lives as they are the core of mobile communication systems. This SAW devices are used as resonators, filters and sensor, are ideal thanks to their small size and high frequency response. The development of strategies to control SAW counts among the activities of a part of the Phononics & Microscopy research group of the MN2S department of FEMTO ST, where the student did his internship that lasted six months as a part of a Dual Degree Program between the Université Bourgogne Franche-Comté and CIO. One of the research group’s main interest is in Phononic cristals and acoustic metamaterials over a wide range of scale and frequencies. Usually in the point of view of the materials that host this propagation such phononic crystals or acoustic metamaterials. The applications are found in vibration isolation, sound insulation, MEMS, elastic wave propagation control in RF communications, or to nanoscale thermal transport. Aiming at application to SAW or other or other MEMS devices is demanding. Stringent conditions as high frequency, displacement nanometer or sub nanometer and microscale fingerprint have to be fulfilled. The characterization of such electro-acoustic devices is key but challenging. The objective of the research of this work is to implement a homodyne Michelson interferometer that contributes to characterize the surface acoustic waves in MEMS and phononic devices. A particular focus is set in the measurement of the quality factor of mechanical resonances. There are a wide variety of measuring methods, but optical interferometry is the most suitable for frequencies in the range of GHz as well as for amplitude or the nano and picometer range.","Dra. Sarah Benchabane Gaiffe","(Sinodal Externa – FEMTO-ST Institute, Secretaria)","Dr. Abdenbi Mohand-Ousaid","(Sinodal Externo - UBFC, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[110,null,"Axel Herrera Cabrera","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa",null,"“CLASIFICACIÓN DE TEXTURAS POR LA TRANSFORMADA DE CÚMULOS COORDINADOS”","Uno de los temas más abordados en aprendizaje automático está relacionado con el reconocimiento de patrones. Avances recientes en reconocimiento de patrones han aumentado la necesidad de mejorar los algoritmos para obtener características especiales de las texturas para poder realizar una mejor clasificación, la mayoría de estudios sobre análisis de texturas sólo se han llevado a cabo en un pequeño número de áreas por lo que aún sigue siendo limitado. En el presente trabajo se propone un método de análisis de texturas el cual es la Transformada de Cúmulos Coordinados o Representación de Cúmulos Coordinados (CCR por sus siglas en inglés) este método calcula la estadística de una imagen binarizada que queda en un vector de ocurrencias, el cual es la información de la textura. Un desafío de esta técnica es reconocer texturas invariantes, específicamente a rotación por lo que una de las mejoras que se tiene es ocupando la transformada Discreta de Fourier en una dimensión y obteniendo su espectro se mantendrá dichas características, y realizando una serie de  experimentos se demostrará la eficacia del mencionado método y el de la mejora.","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. J. Apolinar Muñoz Rodríguez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[111,null,"Tarek Abraham Peña Armendáriz","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate",null,"“THEORETICAL STUDY OF THE GENERATION OF THREE ENTANGLED AND STEERABLE OPTICAL MODES BY A THIRD-ORDER NONLINEAR INTERACTION”","The emergent quantum technologies have awoken a great scientific interest and effort to manipulate quantum systems. For these systems, quantum correlations are one of the characteristics on which emergent quantum technologies are based. It has been observed that in order to generate quantum correlations, as entanglement or EPR steering, non-linear optical devices are very useful. Even more, lately, generation of multipartite entanglement has become an important field of study for new applications on quantum protocols. One of the proposals to generate a genuine tripartite entangled state is to use a third-order nonlinear optical interaction. In this thesis we investigate three Hamiltonians for non-linear processes as third harmonic generation, spontaneous parametric down conversion, sum and difference of frequencies generation of third order. The Hamiltonians under consideration are composed of one high-frequency mode  (b ̂ ) and low-frequency modes (a ̂_i). The difference between these three Hamiltonians is the freedom for the low-frequency modes to be strictly equals (one annihilation operator a ̂^3) or might be different (a ̂_1^2 a ̂_2 or a ̂_1 a ̂_2 a ̂_3). In order to study these Hamiltonians and their capability to produce multipartite entanglement, we will use phase-space techniques and the theory of stochastic processes. Throughout this thesis, we will explain the mathematical framework of both theories and how they are connected. To certify entanglement and steering we use what are known as witnesses. Thus, we identify in which cases bipartite and multipartite entanglement are present. Finally, we found that bipartite entanglement and steering are always achieved for all the Hamiltonians under study. However, only in the case of or a ̂_1 a ̂_2 a ̂_3we found is possible to generate a tripartite steerable state in the three low-frequency modes and even more a four-modes entangled multicolored state.","Dr. Joel Briones Hernández","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Directora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[112,null,"Sergio Marcelino Trejo Fuentes","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“VISION-BASED OBSTACLE AVOIDANCE FOR QUADROTOR NAVIGATION”","This thesis presents a vision-based methodology which makes use of a stereo camera rig and a one-dimension LiDAR to estimate free obstacle areas for quadcopter navigation. The presented approach fuses information provided by a depth map from a stereo camera rig, and the sensing distance of the 1D-LiDAR. Once the depth map is filtered with a Weighted Least Squares filter (WLS), the information is fused through a Kalman filter algorithm. To determine if there is a free space large enough for the quadcopter to pass through, this approach marks an area inside the disparity map by using the Kalman Filter output information. The whole process is implemented in an embedded computer Jetson TX2 and coded in the Robotic Operating System (ROS). Experiments demonstrate the effectiveness of this obstacle detection approach.","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Director de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[113,null,"Mariana Denisse Ávila Huerta","Dr. Eden Morales Narváez",null,"“PATHOGEN DETECTION VIA GRAPHENE OXIDE -BASED IMMUNOSENSING: DETERMINATION OF BACTERIA IN INDUSTRIAL SAMPLES OF FOOD”","One of the major concerns of the food industry is the pathogenic bacterial contamination because it represents a risk to health of the consumer, it could cause several diseases and even death. E. coli is a bacteria found in environment, foods and intestine of people or animals. Most E. coli strains are harmless but some others can cause serious food poisoning. Currently, in food industry use culture based assays on differential culture media to determination of pathogenic bacterial to ensure the food quality and the consumer safety. Despite this method is very accurate, it is time consuming and expensive. The development of biosensors and biosensing platforms results as an alternative for the reduction of time and cost of the pathogenic bacteria detection in food. In this thesis, an optical biosensing platform based on Graphene Oxide (GO) is proposed aiming at detecting E. coli O157:H7, in food industry samples. The food industry samples were provided by “La Próxima Estación”, a Mexican company dedicated to process frozen fruits and vegetables. The proposed biosensing platform reached a limit of detection (LOD) of 1.8 CFU mL-1 with a time response of 30 minutes. Also, it was demonstrated the selectivity of the antibody chosen as biorecognition element. Because of the matrix, for the real samples (vegetables such as spinach and cauliflower), it determined as positive or negative the presence of E. coli reaching a time response of 45 minutes.","Dr. Eden Morales Narváez","(Director de Tesis, Secretario)","Dr. Mario Alejandro Rodríguez Rivera","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Valeria Piazza","(Sinodal Interna, Presidenta del Jurado)"]
[114,null,"Danay Hernández López","Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce",null,"“MÓDULO DE ILUMINACIÓN LED CON ESTÁNDAR DE REFLEXIÓN DIFUSA PARA LA CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA DE MATERIALES AUTOMOTRICES”","En espectroscopia, tradicionalmente se emplean fuentes de iluminación convencionales como Lámparas de Hidrogeno-Deuterio, Tungsteno y de Arco de Xenón, por citar algunos ejemplos. Recientemente los dispositivos semiconductores de estado sólido LEDs se han consolidado debido a sus altas eficiencias logradas. La naturaleza monocromática de estas fuentes de luz ofrece la posibilidad de crear disímiles aplicaciones. En este trabajo se presenta un Módulo de iluminación LED con estándar de reflexión difusa para la caracterización espectroscópica de materiales automotrices. El sistema está dirigido a dar una solución económica para aplicaciones espectroscópicas orientadas a la determinación de propiedades ópticas como Transmitancia, Reflectancia y Absorbancia en superficies automotrices. El dispositivo final está conformado por un módulo de iluminación multiespectral formado por 4 LEDs distribuidos en un arreglo lineal que permite ser expandido a mayor cantidad de longitudes de ondas, en dependencia de las necesidades de la aplicación. Las superficies a\ncaracterizar se analizarán a las longitudes de onda de interés, o sea, 465nm, 525nm, 590nm y 633nm. Además cuenta con un módulo mecánico para la selección de la longitud de onda central a través de una interfaz de usuario; un módulo electrónico para la habilitación y control de los LEDs y un módulo óptico para colimar el haz de salida de la fuente. Debido al comportamiento difuso de las muestras es necesario la calibración de las mediciones con un estándar de reflectancia difusa. En este trabajo se hace un estudio para la obtención de referencias de este tipo con polvo de politetrafluoroetileno (PTFE). Las muestras obtenidas son suficientemente planas en el espectro visible y se obtienen reflectancias hasta el 99 %.\n","Dr. José Zacarías Malacara Hernández","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Haggeo Desirena Enrríquez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce","(Asesor de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[115,null,"Anabel Rodríguez Rodríguez","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa",null,"“ALGORITMOS DE VISIÓN E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL PARA EL ACOMODO DE PATRONES DE CORTE EN MATERIALES”","La presente investigación resuelve el problema de acomodo de patrones de corte en materiales finitos utilizando técnicas de Visión e Inteligencia Artificial y Algoritmos Genéticos (AGs). Se implementó un algoritmo que permite seleccionar las imágenes del material y los patrones de corte y procesarlas digitalmente para realizar el acomodo. Posteriormente se diseñó una estructura cromosómica para codificar la información genética, en la que se realiza una combinación de todos los patrones que intervienen en el acomodo. El cromosoma es de tamaño variable ya que contiene un bit de colocación para cada patrón y de éste depende la cantidad de patrones que intervienen en el acomodo. Se genera aleatoriamente la población inicial y se evalúa a cada individuo mediante la función objetivo. La función objetivo o de aptitud contiene la información necesaria para minimizar el desperdicio en el material teniendo en cuenta que no hayan patrones ni pixeles traslapados y que no estén fuera del área válida de acomodo, además que contenga la mayor cantidad de patrones, lo que permite maximizar el ´área ocupada en el material de acomodo. Cada generación evoluciona aplicando los operadores de selección, cruzamiento y mutación. Cada individuo es evaluado por la función de aptitud y se compara el mejor de cada generación con el de la anterior para encontrar la mejor solución que tenga el menor desperdicio y la mayor cantidad de patrones acomodados. Al término de las iteraciones se realiza un proceso de reparación del mejor cromosoma con el propósito de corregir si queda algún patrón traslapado o fuera del área de acomodo y se muestra esta solución. El algoritmo implementado fue sometido a pruebas con imágenes hechas digitalmente obteniendo resultados satisfactorios en cuanto al porcentaje de desperdicio que es bajo en comparación con otras investigaciones. Este trabajo se puede aplicar en cualquier industria que requiera del proceso de acomodo ya que puede adaptarse a cualquier tipo de material.","Dr. Hermilo Sánchez Cruz","(Sinodal Externo - U. A. de Aguascalientes - sabático en CIO, Secretario)","Dra. Amalia Martínez García","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Asesor de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[116,null,"Yanier Ojeda Morales","Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce",null,"“DISPOSITIVO OPTOMECATRÓNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIDAS ESPECTROSCÓPICAS CON RESOLUCIÓN ANGULAR”","La percepción visual de la apariencia de un producto es fundamental para capturar la atención del consumidor. Por lo anterior, seleccionar e integrar los materiales que en conjunto logren el efecto deseado de un diseño es una tarea complicada que muchas veces implica una inversión significativa para el fabricante. Por lo anterior, la simulación por computadora de la apariencia de los productos acabados constituye una tendencia que ha cobrado auge en la industria moderna, sobre todo por los beneficios que implica poder valorar este concepto antes de llevar el diseño a una línea de producción. Para efectuar una simulación de apariencia satisfactoria, algunos programas requieren la medición de un conjunto de parámetros ópticos de la materia prima empleada. Este trabajo tiene como objetivo diseñar y construir un dispositivo optomecatrónico con la capacidad de realizar un estudio espectroscópico con resolución angular de varios materiales utilizados en productos relacionados con la industria automotriz. El instrumento desarrollado puede clasificarse como un goniofotómetro compacto en el cual pueden ser modificados los ángulos de iluminación y detección a voluntad del usuario. Para ello, el goniofotómetro consta de dos monturas giratorias accionadas por motores a pasos y que son controladas desde una computadora a través de una interfaz de usuario diseñada en el ambiente de programación Labview. Así, entonces, el sistema puede medir parámetros ópticos como la transmitancia, la reflectancia y la absorbancia de los materiales, además de realizar una caracterización de la distribución angular de la luz esparcida en reflexión o transmisión por la muestra.  Luego de verificar el correcto funcionamiento del dispositivo y el cumplimiento de las normas correspondientes, las propiedades ópticas de varios materiales empleados en el ensamble de los paneles de instrumentos de automóviles (proporcionados por la empresa Continental Guadalajara) fueron cuantificadas. Los resultados obtenidos han sido reportados a la empresa para que sus especialistas los alimenten a la plataforma de simulación SPEOS para evaluar la apariencia del tablero de forma virtual.","Dr. David Moreno Hernández","(Sinodal Interno, Secretario)","M.O. Ulises Mendoza de la Torre","(Sinodal Externo - Continental AG, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce","(Asesor de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[117,null,"Alan López Martínez","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa",null,"“METAHEURISTIC APPROACHES FOR 3D-RECONSTRUCTION-RELATED PROBLEMS”","In the computer vision field, methods used for 3D reconstruction can be applied also for image understanding, pose estimation, visual tracking, robot navigation, camera calibration, visual measurements, among others. Due to the importance of its applications, this thesis covers three different problems that are closely related with the sparse 3D reconstruction pipeline. Thus, the work presented in this dissertation covers the following problems: i) Estimating geometric relations between two different views of the same scene; ii) Detecting image vanishing points; and iii) Extracting circular markers from digital images. Since these problems can be visualized as modeling estimations commonly formalized as optimization problems, traditional optimization techniques are generally used. These are based on the gradient or the Hessian of the cost function such as Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt or Barzilai-Borwein methods. However, when a considerable number of unwanted abnormal data is present, these methods might fail. Other solution methods relies on accumulator space techniques like the Hough Transform (HT), while others employ a heuristic approach such as the Random Sample Consensus algorithm (RANSAC). However, HT-like solutions are slow, whereas RANSAC-like methods are not optimal. To propose a different solution technique, in this work we explore the utilization of metaheuristics, such as evolutionary and swarm-based algorithms. Therefore, the solutions presented in this dissertation require less computational cost in comparison with HT methods and perform better than RANSAC-based solutions. Under the proposed mechanism, new candidate solutions are iteratively built by considering the quality of models that have been generated by previous candidate solutions, rather than relying over a pure random selection as it is the case with classic RANSAC. Further, our solutions explore the search space optimally requiring less computational cost than HT methods, and at the same time having the capability of escape local optima differently from traditional optimization methods. As a result, our metaheuristc-based algorithms present a nice balance between accuracy and computational time. To validate the efficacy of the proposed approaches, several tests and a comparison with other techniques were carried out.","Dr. Abundio Dávila Álvarez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Hermilo Sánchez Cruz","(Sinodal Externo - U. A. de Aguascalientes, sabático en CIO, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Asesor de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[118,null,"Maximiliano Galán González","Dra. Marija Strojnik Pogacar",null,"“DETECCIÓN DE PLANETAS EXTRA-SOLARES CON UN INTERFERÓMETRO DE DESPLAZAMIENTO ROTACIONAL: CONDICIONES”","Detectar planetas parecidos a la Tierra fuera de nuestro sistema solar es uno de los grandes retos de nuestros tiempos. En los últimos años se han implementado una gran variedad de dispositivos ópticos, que han permitido detectar el efecto generado por planetas jovianos sobre sus estrellas huésped. Sin embargo, aún no se ha logrado obtener imágenes directas de ningún planeta fuera de nuestro sistema solar. Básicamente existen dos tipos de arreglos con los cuales se prevé poder observar imágenes directas de planetas extrasolares: los coronógrafos y los interferómetros. En el presente trabajo evaluamos las condiciones necesarias para detectar planetas extrasolares con un interferómetro de desplazamiento rotacional. Primeramente, en el capítulo II, mostramos el estado del arte en lo que respecta a búsqueda de planetas extrasolares. Describimos brevemente las principales técnicas de detección de planetas extrasolares y los resultados que se han obtenido hasta el momento. En el capítulo III enunciamos los principios fundamentales de la teoría de interferencia y describimos el funcionamiento del interferómetro de desplazamiento rotacional. En el capítulo IV atacamos el problema que nos compete. Iniciamos describiendo el problema, y obtenemos la ecuación analítica de la distribución de intensidad de un sistema estrella-planeta observado mediante un interferómetro de desplazamiento rotacional. Establecemos el patrón de franjas que generaría el sistema estrella-planeta, cuando la estrella\nse encuentra sobre el eje del telescopio y cuando no lo está. Mediante los patrones de interferencia calculamos la visibilidad de la señal del planeta en función del ángulo de inclinación del telescopio (respecto de la estrella), y respecto de la diferencia de camino óptico que hay entre los brazos del interferómetro. En el apéndice A se muestra un telescopio compacto que puede beneficiar el desarrollo de nuevos instrumentos de medición para la detección de planetas extrasolares. En el capítulo V mostramos cómo se puede utilizar el principio del interferómetro de desplazamiento rotacional para mediante un conjunto de telescopios para detectar planetas extrasolares.\n","Dr. Anselmo Alejandro Cornejo Rodríguez","(Sinodal Externo – INAOE, Secretario)","Dr. Guillermo García Torales","(Sinodal Externo – CUCEI UDG, Vocal)","Dr. Jorge Luis Flores Núñez","(Sinodal Externo – CUCEI UDG, Vocal)","Dr. Fernando Mendoza Santoyo","(Sinodal Interno, Vocal)","Dra. Marija Strojnik Pogacar","(Asesora de Tesis, Presidenta del Jurado)"]
[119,null,"Eliecer Acosta Conyedo","M.I. Ricardo Valdivia Hernández",null,"“SENSOR OPTOLECTRÓNICO PARA LA CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DEL FACTOR DE POTENCIA EN EQUIPOS DE INDUCCIÓN”","El presente trabajo describe el diseño y la construcción de un sistema para la corrección automática del Factor de Potencia en equipos de inducción, para uso doméstico o en pequeños negocios. La necesidad de descubrir nuevas fuentes de energía es cada vez más común, en cuanto al desarrollo de la sociedad, pero casi nunca nos damos cuenta que estamos desperdiciando gran parte de la energía eléctrica generada a diario, debido al rezagado Factor de Potencia en las cargas inductivas, por lo que se hace necesario reducir este desperdicio de energía. El Factor de Potencia (FP), indica qué tan eficiente se está utilizando la energía eléctrica, el valor máximo de éste es la unidad, por lo tanto, mientras más cercano esté el valor del Factor de Potencia a la unidad, más eficiente será el uso de la energía eléctrica, indicando que toda o gran parte de la energía consumida se ha convertido en trabajo y las pérdidas son menores. En términos eléctricos, el Factor de Potencia se define como la relación entre la energía activa y la energía reactiva, o también como la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. Todas las máquinas eléctricas que operan en sistemas de corriente alterna (AC), son equipos formados por combinaciones de resistencia e inductancia, por lo que el consumo de energía se divide en Potencia Activa (P) y Potencia Reactiva (Q). Las magnitudes de estas potencias determinan a su vez la Potencia Aparente (S), la cual es la base para el dimensionamiento de los alimentadores y cableados. La Potencia Activa es la que se puede aprovechar en el proceso de transformación como trabajo mecánico y calor. Para que esto suceda es necesario establecer campos magnéticos en las máquinas eléctricas. Estos campos están asociados de forma directa con la energía reactiva, por lo que la mayoría de los equipos de inducción que utilizamos tienen un (FP) mucho menor a la unidad, esto trae como consecuencia que tengamos que buscar métodos eficientes para acercar este factor a la unidad. Este informe propone un prototipo de bajo costo y fácil construcción para la corrección automática del Factor de Potencia, mediante el uso de bancos de condensadores conectados en paralelo con la carga, para reducir el consumo de energía reactiva y las pérdidas del sistema. Los bancos capacitivos llevan años de uso para la corrección del Factor de Potencia en redes monofásicas. En este trabajo se pretende optimizar el uso de los bancos capacitivos mediante un sistema de control basado en microprocesador. De esta manera se puede lograr que el propio sistema sea el responsable de la activación y desactivación de los bancos, siempre que sea necesario, en dependencia de la variación del Factor de Potencia en la carga. Después de las pruebas realizadas se concluye que, el control inteligente implementado en el sistema garantiza el uso óptimo de los condensadores y minimiza el número de operaciones de conmutación. De esta manera evitamos que armónicos no deseados puedan dañar equipos y se optimiza la corrección de Factor de Potencia en relación al banco capacitivo conectado al sistema.","Dr. Carlos Villaseñor Mora","(Sinodal Externo – DCI UGTO, Secretario)","M.O. Adrián Wulfrano Coronel Arredondo","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"M.I. Ricardo Valdivia Hernández","(Asesor de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[120,null,"Monserrat Del Carmen Alonso Murias","Dr. David Monzón Hernández",null,"“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA EL ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA RESONANCIA DE PLASMÓN SUPERFICIAL EN FIBRA ÓPTICA”","La Refractometría es una técnica relativamente reciente aunque el índice de refracción es un parámetro fundamental de la materia que ha estado estrechamente ligado a la Óptica desde sus orígenes. De entre las técnicas refractométricas modernas la resonancia de plasmón superficial (SPR, por sus siglas en inglés), tanto en sus versiones de bulto (rejilla o prisma) como en la de guía de onda (plana o cilíndrica) es una de las más utilizadas por su alta sensibilidad. En este trabajo se propone y se demuestra una metodología experimental para fabricar dispositivos de fibra óptica, de manera simple y repetible, en los que se produce la SPR. Para el análisis experimental de la respuesta de estos dispositivos se desarrollaron plataformas que cumple con los requisitos de ser compacta, reconfigurable y de fácil manejo. Una de estas plataformas es una celda microfluídica diseñada y fabricada en el CIO, en la que se introduce la fibra óptica en un canal de 500 μm de diámetro, y con la que fue posible hacer mediciones del índice de refracción en volúmenes pequeños de hasta 100 μL y con una sensibilidad de 1000 nm/Unidad de Índice de Refracción (RIU por sus siglas en inglés). Se demuestra además que esta técnica permite medir independiente o simultáneamente el índice de refracción, la temperatura o el nivel de una muestra líquida utilizando una punta de fibra óptica.","Dr. Salomón Elieser Márquez Villalobos","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Rigoberto Castro Beltrán","(Sinodal Externo  - DCI UG, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. David Monzón Hernández","(Asesor de Tesis, Presidente del Jurado)"]
[121,null,"Emilio Alexis De La Cruz Nuñez Andrade","Dr. Norberto Arzate Plata",null,"“ESTUDIO DE LA RESPUESTA ÓPTICA DE ESTRUCTURAS ATÓMICAS DE MONOCAPA DE FÓSFORO NEGRO”","En este trabajo de tesis se realizó un estudio teórico numérico usando métodos cuánticos de primeros principios para el cálculo de diferentes propiedades de las estructuras de bulto y monocapa del alótropo del Fósforo llamado Fósforo Negro. Dentro de estas propiedades se encuentran la respuesta óptica lineal, la inyección óptica de espín. Se escogió este material debido a la reciente incorporación de éste a la lista de compuestos que tienen una estructura cristalina 2D estable. Debido a que se ha reportado que el Fósforo Negro presenta una brecha energética que va desde 0.3 eV hasta 2 eV cuando va desde bulto hasta cuando se llega a monocapa y que además tienen un alta movilidad de las cargas, lo hace un candidato para aplicaciones en electrónica y en optoelectrónica. Se encontró que la respuesta óptica lineal de la estructura de bulto tiene anisotropía en las tres direcciones espaciales y persiste en las estructuras de monocapa y que los espectros de respuesta óptica no muestran diferencia cualitativa para la misma componente en polarización del campo incidente, a excepción de la localización de la brecha energética. Se encontró que la máxima polarización en espín lograda para la estructura atómica de bulto de Fósforo negro es de 30 % para luz incidente circularmente polarizada en el plano yz con una energía del fotón incidente de 2.21 eV (561.1 nm). Para la estructura atómica de monocapa de Fósforo negro se obtuvo una polarización de espín de 48 % para electrones con espín hacia arriba, cuando la luz incidente estaba circularmente polarizada en el plano xy, con una energía del fotón incidente de 2.32 eV (533.2 nm).","Dr. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Norberto Arzate Plata","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[122,null,"Bruno Saucedo Orozco","Dr. Abundio Dávila Álvarez",null,"\"FUNDAMENTOS DE LA ESPECTROSCOPÍA RAMAN HETERODINA\"","A diferencia de la Espectroscopía tradicional, en la Espectroscopía Heterodina Espacial (SHS, por su iniciales en inglés de “Spatial Heterodyne Spectrometer”) las frecuencias espaciales de las franjas no son inversamente proporcionales a la longitud de onda (proporcional al número de onda), sino proporcional al número de onda menos una constante, esto es lo que proporciona el término heterodino. En principio, es similar a las técnicas de ondas de radio que utilizan osciladores locales y mezcladores no lineales, elementos clave de la versión óptica en un SHS. La técnica de Interferometría estacionaria de dos haces, describe una configuración óptica para la espectroscopía espacial sin utilizar elementos difractivos, en la cual se muestra el uso de prismas compuestos para obtener la frecuencia espacial en un interferómetro tipo Mach-Zehnder. Se ha desarrollado una teoría que muestra el uso potencial de este enfoque de dos haces con el fin de evitar los fenómenos de difracción y dispersión no lineal de los espectrómetros heterodinos espaciales tradicionales basados en la difracción de las rejillas. Esta misma teoría, se puede utilizar para obtener la sensibilidad de nuevos diseños de interferómetros heterodinos que mejoren las capacidades de detección para una aplicación particular en el campo de la espectroscopía Raman.","Dr. Tonatiuh Saucedo Anaya","(Sinodal Externo - UAZ, Secretario)","Dr. José Samuel Pérez Huerta","(Sinodal Externo - UAZ, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. David Moreno Hernández","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[123,null,"Freiman Estiven Triana Arango","Dr. Gabriel Ramos Ortiz",null,"“ABSORCIÓN INTRÍNSECA DE NANOPARTÍCULAS AG PROMOVIDA POR EXCITACIÓN NO LINEAL, UN ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE TAMAÑO Y NÚMERO EN LA RESPUESTA POR SISTEMA”","La absorción no lineal de dos fotones (TPA), es cuantificada mediante dos cantidades: el coeficiente de absorción de dos fotones y la sección transversal de absorción de dos fotones (TPACS), siendo la última, la magnitud física que caracteriza las probabilidades de transición en el proceso de absorción de dos fotones. En el presente trabajo se exponen resultados experimentales en relación con la medida de TPACS, en nanopartículas (NPs) de plata (Ag) esféricas de 4 tamaños diferentes, en la escala de nanómetros. Se examina el comportamiento de TPACS con el tamaño y la densidad de nanopartículas, así poder entender si la absorción no lineal es una cantidad física que cambia con las propiedades de forma y número en nanopartículas de plata. De la investigación fue posible concluir que la absorción intrínseca de NPs Ag es dependiente del tamaño y el número de las unidades fundamentales absorbentes (NPs Ag), revelando que: A) TPACS aumenta en el conjunto de nanopartículas, teniendo cada muestra del conjunto la misma concentración de masa, lo cual es una consecuencia del tamaño y el número de NPs. B) TPACS aumenta usando concentración de nanopartículas, esto es un indicativo de que el número realmente afecta a esta cantidad. Adicional a esto, se obtiene un conjunto de nanopartículas que sirve como modelo o referencia para cuantificar la absorción no lineal en nanomateriales, dentro de los parámetros experimentales y condiciones físicas de la investigación.","Dr. Rigoberto Castro Beltrán","(Sinodal Externo – DCI UGTO, Secretario)","Dr. Enrique Castro Camus","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)"]
[124,null,"Edwin Johan Ortiz Riaño","Dr. Eden Morales Narváez",null,"\"DESACTIVACIÓN DE FLUORESCENCIA COMO PRINCIPIO DE BIODETECCIÓN DE PROTEÍNAS\"","En nuestros días los inmunoensayos son la principal herramienta para el diagnóstico médico, el desarrollo de fármacos y el monitoreo medioambiental. Sin embargo, la mayoría de los inmunoensayos involucran procedimientos que requieren de muchos elementos para su desarrollo. En el presente trabajo, se desarrolló una novedosa plataforma de biosensado para la detección de IgG humana basada en el apagamiento de fluorescencia causada por el óxido de grafeno. Se utilizó solo un anticuerpo (conjugado con el fluoróforo isotiocianato de fluoresceína) en los procesos de captura y detección sin la necesidad de etapas de lavado. La simple plataforma de biosensado consiste en el recubrimiento de una microplaca de 96 pocillos (con fondo de poliestireno) con óxido de grafeno. La adhesión del óxido de grafeno es posible gracias a interacciones electrostáticas entre el óxido de grafeno (negativamente cargado) y la superficie de la placa modificada con grupos aminos (positivamente cargados). Cuando se agregó el analito y el anticuerpo (conjugado con el fluoróforo) se realizó una cinética durante dos horas con lecturas cada 5 minutos de la intensidad de fluorescencia, observando que cuanto mayor era la concentración del analito menor era el apagamiento de fluorescencia. Esta propuesta mostró una excelente detección para IgG humana, con una aceptable precisión (desde 0.27% hasta 4.80%). El límite de detección alcanzado fue 2.71 ng mL-1 y el límite de cuantificación alcanzado fue de 15.5 ng mL-1. De igual forma, fue posible la cuantificación de concentraciones desconocidas del analito dentro de un rango aceptable de exactitud (desde 73%  hasta 126%). Todo esto hace de esta plataforma de biosensado una buena opción para la detección de diversos tipos de analitos (biomarcadores) con potencial futuro en diagnóstico.","Dra. Tzarara López Luke","(Sinodal Interna, Secretaria)","Dr. David Monzón Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Valeria Piazza","(Sinodal Interna, Presidente)"]
[125,null,"José Alberto Sánchez Santis","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“DESIGN AND CONSTRUCTION OF ROBOTIC DEVICE FOR REHABILITATION”","Strokes are the second largest cause of disability worldwide after dementia. This is caused by an interruption of blood flow to the brain. It results in brain cell damage and could be fatal. A stroke typically manifests itself with the sudden onset of local neurological deficits, such as partial loss of movement, sensory deficit, or difficulties with speech. Due to the necessity of people that suffer this condition to receive an adequate medical service, delicate and precise processes, and the lack of doctors and specialists, some alternatives has been proposed to solve this issue. One of them is the introduction of robots to medical field, with the purpose of help them to do their daily activities easily. The exoskeletons are part of such devices, the aim of this work is to propose a prototype of an exoskeleton for upper limb rehabilitation. In recent years, interest on exoskeletons has increased, it has paid attention specially to ones that offer a better rehabilitation therapy and also that provide suitable health care to people that need assistance, not only in hospitals, also in their own houses but this devices are very expensive yet. In this work it is presented the modeling and control of a 1-DOF robotic device (exoskeleton) for rehabilitation of upper limb aka exoskeleton, the interaction between human and robot is considered unknown so to estimating this interaction a nonlinear observer is designed. This observer is based on sliding mode and the control is designed by using the Lyapunov method for nonlinear non autonomous systems. Some simulation are presented which show the effectiveness of the observer and control.","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Fernando Martell Chávez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[126,null,"Clara Valentina Ruiz Molina","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"“IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS FOTÓNICOS INTEGRADOS PARA APLICACIONES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN CUÁNTICA”","En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos en la implementación del interferómetro Hong Ou Mandel (HOM) en un acoplador direccional fabricado en el CIO. Este fue hecho con la técnica de escritura directa con láser de femtosegundo (FLDW del inglés Femtosecond Laser Direct Write). Para el diseño y fabricación del acoplador direccional con el que se llevó a cabo el experimento, fue necesario una caracterización previa de guías de onda rectas variando la velocidad y potencia de escritura. En dicha caracterizacion, se obtuvo el perfil de índice de refracción, el tamaño horizontal y vertical del modo gaussiano propagado y el porcentaje de potencia guiada. De los anteriores valores, se encontró que la velocidad de fabricación no afecta significativamente el porcentaje de luz guiada en los dispositivos, mientras que en las guías rectas fabricadas variando la potencia de escritura, se obtuvo una tendencia más marcada del porcentaje de la luz guiada a medida que fue aumentada la potencia. Adicionalmente, por encima de 2:24 mW se observó la aparición de modos guiados de orden superior. Para llevar a cabo la interferencia cuántica HOM, se utilizó una fuente de SPDC (del inglés Spontaneous Parametric Down Conversion) tipo I no colineal. De los interferogramas obtenidos a diferentes tiempos de exposición, se obtuvo un valor máximo de visibilidad de 0:75. Dicho valor está relacionado con la indistinguibilidad de los fotones que interfirieron en el acoplador direccional. Para mejorar la visibilidad del experimento se observa la necesidad de mejorar tanto el porcentaje de división del acoplador, como la forma en la que se inyecta luz al chip fotónico.","Dr. Carlos Herman Wiechers Medina","(Sinodal Externo – DCI UGTO, Secretario)","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[127,null,"Juan Daniel Berrones Guerrero","Dr. Claudio Frausto Reyes",null,"“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE POLARIZACIÓN PARA CONTROLAR EL PERFIL DE INTENSIDAD DE UN ESPECTRO RAMAN”","En la literatura especializada hay reportes de estudios de materiales utilizando espectroscopia Raman, en los cuales se seleccionan direcciones preferenciales del vector de polarización de la señal Raman con respecto al vector de polarización de la fuente de excitación. Esto se hace con el objetivo de realzar alguna propiedad del material y/o clasificar éste. Al realizar el procedimiento anterior se altera el perfil de intensidades de la señal Raman con respecto a la señal Raman no polarizada. Cabe destacar que en la literatura especializada no se han encontrado estudios en los cuales se consideren los diferentes tipos de polarización del láser de excitación de los sistemas Raman, lo cual abre camino a una nueva metodología de análisis Raman; permitiendo así, encontrar nueva información sobre los diferentes materiales a analizar. Para establecer dicha metodología, en este trabajo se diseñó y construyó un sistema optomecatrónico para controlar la polarización del haz de excitación de un sistema espectroscópico micro Raman, con una fuente de excitación láser en el infrarrojo cercano (830nm), instalado en el Centro de Investigaciones en Óptica, unidad Aguascalientes. Este sistema utiliza retardadores y polarizadores ópticos, así como un sensor para confirmar el cambio en la polarización. Con este sistema se obtuvieron tres tipos de polarización: lineal, circular y elíptica. Utilizando el sistema propuesto, se realizó el análisis Raman en la zona Stokes a diferentes tipos de muestras líquidas, sólidas y viscosas, considerando los diferentes tipos de polarización de la fuente de excitación con la finalidad de adquirir nueva información. Los espectros obtenidos para los diferentes estados de polarización se compararon entre sí y con espectros reportados en la literatura. Se analizaron los espectros Raman dividiendo estos en tres zonas: zona de vibraciones de los fonones, vibraciones del esqueleto y vibraciones de grupos funcionales. Se observaron cambios en el perfil de intensidades, principalmente en la zona de los grupos funcionales y del esqueleto. Además en algunos casos se obtuvo una reducción del ancho de los picos, es decir mejor definición de estos. Asimismo, se encontró en algunos casos que el ruido de fluorescencia de los espectros disminuye si se considera polarización circular. Esto es relevante debido a que no se ha reportado en la literatura el uso de la polarización de la luz para reducir la fluorescencia de un espectro Raman. Cabe resaltar que en general estos cambios no se han reportado en la literatura especializada. En particular, para el alcohol etílico se obtuvo un aumento de la intensidad en la zona de los grupos funcionales. Esta nueva metodología de análisis para la espectroscopia Raman resulta de gran ayuda ya que se permite encontrar información más detallada de cada muestra, facilitando el análisis de cada espectro.","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Martín Ortiz Morales","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Claudio Frausto Reyes","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[128,null,"Alan Alejandro Aguirre Romano","M.C. Gustavo Adolfo Acevedo Ramírez",null,"“SISTEMA OPTOMECATRÓNICO PORTÁTIL PARA COMPARACIÓN DE COMPONENTES DE COLOR”","En esta tesis se presenta el desarrollo, construcción y caracterización de un sistema optomecatrónico,  utilizando una cámara como el elemento de adquisición, permitiendo comparar las componentes de color bajo condiciones controladas de iluminación, lo que permite mantener las mismas condiciones durante  las  mediciones,  independientemente  del entorno de  operación en donde se utilice el sistema. En el Capítulo uno describe algunos antecedentes y la importancia del color en la vida del ser humano como la medición del mismo mediante dispositivos que permitan medir el color en escalas psicométricas o psicocuantitativas (Martínez Verdú, 2001). En este trabajo se desarrolla  el diseño y construcción desde la parte mecánica para la creación de una luminaria adecuada que permita la correcta iluminación evitando factores internos y externos que puedan afectar las mediciones del sistema. Se realiza una caracterización espacial de la luminaria diseñada para observar cambios, dentro del área de operación, que podrían ocasionar una variación de intensidad provocando diferencias importantes dentro de la medición. Se caracteriza la cámara para obtener la respuesta del sensor a las diversas longitudes de onda y con esta información aproximar el espectro de respuesta de la cámara al espectro de respuesta del ojo humano. Al ser un trabajo de desarrollo tecnológico, se requirió la creación de una interfaz que permita al usuario adquirir la imagen bajo condiciones controladas extraer sus componentes de color y comparar estos valores con valores de referencia. Para ello  se  utilizó la  plataforma de Python en  el entorno de Raspbian embebidos de fábrica en el hadware Raspberry. Para probar el sistema, se midió el color en una tabla con parches de colores ColorChecker®  Digital  SG  utilizada  generalmente  para  las  calibraciones colorimétricas de cámaras digitales. Otra prueba realizada al prototipo fue la discriminación  de  colores,  con  coordenadas  cromáticas  cercanas,  para comprobar que elsistema pudiera reconocer dichas diferencias colorimétricas.","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"M.C. Gustavo Adolfo Acevedo Ramírez","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[129,null,"Gerardo Gutiérrez Torres","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"“CELDAS SOLARES ORGÁNICAS FABRICADAS MEDIANTE TÉCNICA SLOT DIE: ESCALABILIDAD”","En el presente  trabajo se fabricaron  celdas  y módulos solares  orgánicos (OPV)  utilizando las técnicas  conocidas en inglés como \"spin  coating\" (SC) , \"doctor  blade\"  (DB) y \"slot die\"  (SD) para  depositar las diferentes  capas que componen  a los dispositivos;  todos los procesos fueron realizados  bajo condiciones  atmosféricas ambientales. En  la primera  fase del presente  trabajo (bloque 1) se  fabricaron  celdas  OPV   con  área   activa   de  0.07   cm2  y  con arquitectura vidrio/ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC71BM/PFN/FM,  cuya   capa   transportadora  de   huecos (HTL) , activa  (AL)  y transportadora de electrones  (ETL)  fueron  depositadas a través de la técnica  SC, mientras que el cátodo,  compuesto por la aleación  eutéctica metal  de Field  (FM) , fue  depositado la  técnica conocida  en  inglés  como  \"drop   casting\"  (DC) ,  obteniendo una eficiencia de conversión energética  (PCE)  máxima de 3.24%. En la segunda  fase (bloque 2) se fabricaron celdas y módulos OPV  con arquitectura vidrio/ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM/FM  y  áreas  activas de  4.2  cm2    y  7.2  cm2,  cuyas  PCE   máximas   fueron  0.64%   y  0.98%, respectivamente; todas las capas  (excepto el ánodo)  fueron depositadas por DB. Finalmente se fabricaron módulos  OPV  con  áreas  activas  de  84  cm2    y 67.2  cm2,  teniendo  los módulos  de  mayor  área  activa  una  arquitectura Vidrio/iTO/P3HT:PC61BM/FM; en los módulos con área activa  de 67.2 cm2  se utilizaron tres arquitecturas:  una en la que se sustituyó el PEDOT:PSS usado  como  HTL  por  dos  capas  de  óxido  de  grafeno  reducido químicamente (rGO),  otra  igual a la implementada en el bloque 2 y finalmente  la arquitectura de  control   vidrio/ITO jP3HT:PC61BM jFM.  La  AL  y  la  HTL  de  estos  dispositivos   fueron depositadas por SD, mientras que el FM fue depositado por DB, obteniendo una PCE  máxima de  0.08%  que,  aun  siendo  una  baja  eficiencia,  su  fabricación  sienta  las  bases  para  futuras investigaciones acerca de los dispositivos  OPV  de área  grande.","Dr. Norberto Arzate Plata","(Sinodal Interno, Secretario)","Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[130,null,"Luis Francisco Arreola Corzo","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“STABILIZARION AND OBJECT TRACKING BASED ON COMPUTER VISION: APPLICATION IN A QUAD-ROTOR UAV”","This work presents a Research and Development thesis of a functional Unmanned Aerial Vehicle (UAV), integrating optical flow algorithms and navigation based on object detection using Computer-Vision Features Classifiers and Robotics. \n\nThis work presents two main problems to solve. In one of them, a position estimation system for Unmanned Aerial Vehicles consisting of hardware and software is presented. It is based on low-cost devices(GPS, commercial autopilot sensors and optical flow algorithm) implemented in an on-board microcomputer. Comparative tests were conducted using the proposed approach and the conventional one, where only fusion of GPS and inertial sensors are used. Experiments were conducted using a Quad-rotor in two flying modes: hovering and trajectory tracking in outdoor environments. Results demonstrate the effectiveness of the proposed approach in comparison with the conventional approaches presented in the vast majority of commercial drones.\n\nFurthermore, the second problem addresses object detection and tracking based on Computer Vision techniques, in essence, a training technique known as Haar Feature-based cascade classifier, image processing is made on-board with a high processor single-board computer. Based on the detected object and its position, the UAV must track it to ensure to be positioned in a center position with respect to the object and in a safe distance to it. The object in question is a human face and the experiments were conducted in a two-steps detection, searching first for the upper-body and then for the face in that specific zone to be consequently followed by the UAV.\n","Dr. Luis Manuel Valentin Coronado","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Apolinar Muñoz Rodríguez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[131,null,"Carlos Andrés Sevilla Gutiérrez","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","Dr. Qiwen Zhan","“DIRECT OBSERVATION OF ORBITAL ANGULAR MOMENTUM CONSERVATION IN COLLINEAR TYPE-I SPDC”","We implement a direct measurement of the spatial modes distribution generated in a collinear type I spontaneous parametric down-conversion (SPDC) process using a triggered ICCD camera. This type of experiments have been realized previously. However such those cases the measurement was an indirect one, where both photons were collected into one-pixel detectors. In this thesis, to the best or our knowledge, it is the first time that a direct two dimensional measurement of the spatial modes distribution is made. These are well described by Laguerre-Gaussian modes. In our experiments we could observe up to mode l = +-10. By exploiting the capabilities of an ICCD camera, it is possible to visualize the orbital angular momentum (OAM) conservation of the unprocessed SPDC bi-photon state. This is performed by observing the diffraction pattern by a triangular aperture. We show the results using this method for modes l = +-1;+-2. This conservation of OAM leads to entanglement in OAM, since one photon carries the anti-correlated topological charge with respect to the other one. Therefore, they are conditioned to the state of the other photon.","Dr. Carlos Herman Wiechers Medina","(Sinodal Externo – DCI UGTO, Secretario)","Dr. Qiwen Zhan","(Asesor de Tesis en UD, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Sinodal Interna, Presidenta del Jurado)"]
[132,null,"Juan Vicente Sosa Balderas","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa",null,"“PROYECCIÓN DE LUZ ESTRUCTURADA APLICADA A LA BIOMETRÍA”","Hoy en día la sociedad vive preocupada de su bienestar propio y el de sus pertenencias ya sean físicas o virtuales. Con el avance de la tecnología, los sistemas biométricos 2D han sido una solución para establecer controles de acceso rápidos, confiables y seguros. Pero, también han ido aumentando los métodos de hackeo de los mismos. Para disminuir esta problemática, actualmente se está trabajando en biometría 3D, en particular de Rostro y Oreja, sin embargo un problema asociado a estas técnicas es que al utilizar una gran cantidad de información, tiende a retrasar el proceso de clasificación. En este trabajo se usa la nariz como objeto de prueba biométrico. Se propone una metodología para hacer reconstrucción 3D a partir de una sola imagen con el uso de Proyección de Luz Estructurada y Redes Neuronales Artificiales (RNA’s). Para determinar el error de calibración del sistema se diseñaron e imprimieron piezas 3D, usadas como patrones las cuales se imprimieron en una impresora 3D de PLA (Ácido Poliláctico). Una vez recuperada la forma de la pieza se calculó el error entre el diseño y lo reconstruido. Se reconstruyeron los rostros de 6 personas y se clasificaron a partir de almacenar un perfil en una Base de Datos. La clasificación de los individuos se hizo por distancia Euclidiana. El algoritmo diseñado para calibración con RNA’s ha mostrado repetibilidad, la ventaja de este sistema es que no dependen de los parámetros de la lente o de factores como triangulación entre el plano de referencia-cámara-proyector.\n","Dr. David Moreno Hernández","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Juan Antonio Rayas Álvarez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[133,null,"Mónica Monserrat Martínez García","Dr. Juan Luis Pichardo Molina",null,"“SURFACE ENHANCED RAMAN SUBSTRATE DESING: PROBE ON ORGANIC DYES AND PESTICIDES”","The aim of this work is the design, development and preparation of an efficient SERS substrate for the detection at low concentrations of dyes and pesticides.\nConcave gold nanocubes (CGNC) were synthesized by chemical reduction method, and were characterized by UV-Vis spectroscopy and by scanning electron microscopy (SEM), to ensure the proper morphology and size.\nAn aluminum alloy (Al-6063 ) base was used for the nanoparticle deposit, since it does nor present Raman signal that could opaque the response signal of the analyte of probe. The surface of the slides was modified, first by mechanical treatment and then, were subjected to an electropolish process. Later were functionalized with silane molecules. The surface substrates was characterized by atomic force microscopy (AFM) and by X- ray diffraction (XRD), to confirm the presence of pseudoboehmite in the surface.\nIn order to select the size of nanocube that showed the best Raman signal improvement, solutions of nanoparticles of different sizes (36 - 85nm) were synthesized and deposited by drop casting over the Al-slides. The 4-Aminothiophenol molecule was used as analyte of probe at a concentration of 1.00 x 10-6M. The size that exhibited best performance was of 55nm, and was used in probes with Rhodamine 6G (Rh6G), Rose Bengal (RB) and Crystal Violet (CV)at low concentrations (2.22 x 10-13; 1:00 x 10-12; 1.00 x 1010M respectively). The probes with Rh6G at a concentration of 2.22 x 10-13M were employed to calculate the enhancement factor, giving an estimate value of  107.\nFurther, the SERS substrate with the same characteristics was used in detection of thiram pesticide at levels close to those dictated by the FDA (7ppm). The probes showed that the designed substrate is capable of detect the pesticide alone and in a mixture with tomato pulp, even at concentrations of 10µM.\n","Dr. José Luis Rodríguez López","(Sinodal Externo - IPICYT, Secretario)","Dr. Claudio Frausto Reyes","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Juan Luis Pichardo Molina","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[134,null,"Omar Guadalupe Claudio Gómez","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano",null,"“DESALINIZACIÓN DE AGUA PARA APLICACIONES DE POTABILIZACIÓN MEDIANTE EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA SOLAR SUSTENTABLE”","La desalinización de agua impulsada por la energía solar representa una solución conveniente para el consumo de agua potable en áreas remotas. En el presente trabajo se desarrolló un prototipo funcional basado en ósmosis inversa, acoplando un sistema fotovoltaico y un sistema de medición y caracterización de las variables de interés las cuales: son conductividad eléctrica, presión y radiación solar. Se estudió el sistema de desalinización basado en una membrana de Ósmosis Inversa Fotovoltaica (RO-PV, por siglas en inglés), el trabajo experimental exploró el efecto de la concentración de sales minerales del influente y la radiación solar sobre la producción de permeado, el consumo de energía, la tasa de recuperación y la calidad del producto permeado. Se realizaron estudios bajo diferentes condiciones de entrada de las concentraciones influentes. En cada conjunto, la concentración de influente se mantuvo constante, variando sólo la irradiancia a lo largo del día solar. Además, se estimó un costo unitario del agua permeada producida. Debido a la latitud del lugar (21°52′56″ N), época del año y efectos de humedad atmosférica la máxima radiación registrada fue de 735.2 W/m2 y con una presión de 77.2 PSI obteniendo así 24.5 l/min. Para comprobar que el permeado se encuentra en las condiciones adecuadas para su consumo y que cumpla la Norma Mexicana NOM-SSA1-127-1994, que es la que regula el uso y consumo de agua potable para consumo humano, se enviaron los resultados al laboratorio del Instituto Mexicano De Tecnologías del Agua (IMTA). El sistema prototipo RO-PV desarrollado logra producir de 0.5 a 1 m3/día, lo cual indica un buen desempeño con un costo unitario de agua permeada de 1.075-2.15 US$/m3 considerando los costos de construcción y de operación del sistema, lo cual representa un costo competitivo para este tipo de sistemas.","Dr. Fernando Martell Chávez","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Ulises Dehesa Carrasco","(Sinodal Externo – Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[135,null,"Alejandro Flores Reyes","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN UAV WITH HYBRID FLIGHT CAPABILITIES”","This work presents the modeling and control of the transition maneuver of a class of hybrid Unmanned Aerial Vehicle (UAV): the tail-sitter. The modeling considers aerodynamic terms whereas the proposed controller is designed with the aim of achieve a transition flight from hover to cruise mode and vice-versa. The algorithm is designed to be easily coded in a real tail-sitter platform, hence all the assumptions and considerations take into account the usually available states for UAV control. The key idea behind the controller design is the time-scale separation between UAV’s attitude and position dynamics. With this in mind, we obtain a desired trajectory for the pitch angle, which is the responsible to achieve the transition maneuver. The controller design is based on Lyapunov’s approach and linear saturation functions. Simulations experiments demonstrate the effectiveness of the derived theoretical results. Also, it is presented preliminary experimental results in a Tail-sitter UAV developed at the Perception and Robotics LAB at CIO.","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Fernando Martell Chávez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[136,null,"Andrés Montes De Oca Rebolledo","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“CONSTRUCTION AND CONTROL OF AN AERIAL VEHICLE FOR CROP MONITORING”","This work presents the design and development of a multispectral imaging system for crop monitoring tasks. The imaging system features two small digital cameras controlled by a microcomputer embedded in an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) through a trigger system, which is specially designed for this purpose. One of the cameras has been modified to capture infrared radiation reflected by the vegetation. In order to determine the health status of the crops, the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is computed in a developed software. Once the aerial imagery is obtained by the UAV, it is processed to eliminate image distortions and insert specific metadata needed for generating an orthomosaic with the health information of the plant or soil of interest. Finally, the vegetation index will be computed from the visible and infrared orthomosaics for a better interpretation of the user. Experiments are presented to show the effectiveness of the system.","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Sinodal Interno, Secretario)","M.I. Ricardo Valdivia Hernández","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[137,null,"Carmen Edith Domínguez Flores","Dr. David Monzón Hernández",null,"“DISEÑO, FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INTERFERÓMETROS FABRY-PEROT DE FIBRA ÓPTICA EXTRÍNSECOS Y SU APLICACIÓN EN SISTEMAS DE SENSADO DE VARIABLES FÍSICAS”","En este trabajo se propone un método de fabricación de cavidades Fabry-Perot en fibra óptica, que básicamente consiste de dos superficies plano-paralelas parcialmente reflectoras separadas una distancia, con los cuales es posible construir esquemas de sensado altamente sensibles propios del fenómeno de interferencia; compactos, bio-compatibles, para realizar mediciones in-situ y en tiempo real, aprovechando la características inherentes de las fibras ópticas. Para esto se diseñó y construyó una plataforma semi-automática, modular y reconfigurable para la fabricación de interferómetro Fabry-Perot de fibra óptica (FFPI por sus siglas en inglés) con una o dos cavidades utilizando únicamente el corte y fusión de fibras ópticas. Se fabricaron FFPI con cavidades de 5 hasta 500μm de manera fácil, rápida, repetible y con una desviación de ± 0.97μm del valor deseado. Es de destacar que los espectros de reflexión de los dispositivos son altamente estables y con un contraste de hasta 20 dB. Se desarrolló la ecuación general del espectro de reflexión de un FFPI con n-cavidades que se utilizó para definir las dimensiones y la estructura de los FFPI a fabricar. Este modelo sirvió también para calcular el tamaño de las cavidades de los FFPI fabricados, así como los cambios que ocurren debido a perturbaciones externas, de una manera simple y automática en el dominio de Fourier. Se diseñaron y fabricaron diferentes estructuras de FFPI y se caracterizó la respuesta de los interferómetros con una sola cavidad a esfuerzo longitudinal obteniendo una sensibilidad máxima de 28 pm/μɛ. Esta propiedad única se aprovechó para proponer un sensor de temperatura novedoso. Los FFPI con dos cavidades se utilizaron para medir el índice de refracción de líquidos, se demuestra que se puede medir de manera simultánea la temperatura y el índice de refracción. Finalmente se hace una propuesta de biosensor, aprovechando la capacidad de los FFPI fabricados para medir cambios en el índice de refracción. Los resultados experimentales demuestran que los sensores diseñados y fabricados con los FFPI tienen sensibilidad y resolución comparables a otras tecnologías, lo que los hace altamente competitivos, pero además se demuestra que son de costo más bajo y más simple de fabricar que otros esquemas de Fabry-Perot propuestos o que las Rejillas de Bragg.","Dr. Iván Hernández Romano","(Sinodal Externo – DICIS U. de Gto., Secretario)","Dr. Daniel López Cortés","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. David Monzón Hernández","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[138,null,"German Godínez Granados","Dr. Iván Salgado Tránsito",null,"“DISEÑO DE UN REFLECTOR FRESNEL DE FOCO LINEAL PARA APLICACIONES DE CALOR DE PROCESOS”","El consumo global de energía ha incrementado drásticamente en las últimas décadas, los principales sectores consumidores son el industrial, el de generación de energía eléctrica y el de transporte. En el caso del sector industrial principalmente se consume energía eléctrica y calor de proceso. Muchos de los procesos de la industria requieren energía térmica para llevarse a cabo y en la mayoría de estos se obtiene dicha energía a través de la quema de un combustible fósil. La Agencia Internacional de Energía estima que muchos de estos procesos térmicos en la industria de alimentos, bebidas, plásticos, textiles y de papel entre otras, ocurren en temperaturas de baja y mediana temperatura (<250 0C), esta temperatura puede alcanzarse fácilmente con tecnologías termosolares de media temperatura, entre las cuales se encuentra la tecnología Reflector Fresnel de Foco Lineal (RFFL). Este trabajo se enfoca en el diseño óptico y mecánico de un sistema de concentración solar RFFL con una capacidad de potencia térmica de 15 000 kW y un área de captación de 8 m2. El sistema óptico está conformado por un arreglo de 32 espejos planos de 0.36 m x 0.40 m cada uno, un reflector óptico secundario tipo concentrador parabólico compuesto (CPC) de factor de concentración solar de 2 soles y un tubo receptor al vacío recubierto de pintura selectiva como sistema de absorción. La estructura de soporte y de seguimiento solar está integrada por perfil PTR de 1½ pulgada de acero al carbón A36, C11 (calibre 11). El mecanismo de seguimiento solar es de un grado de libertad y es activado por un motor a pasos. La orientación del colector RFFL es este-oeste. La construcción del prototipo no se reporta en este trabajo de tesis sin embargo ya se ha iniciado con su fabricación en el Centro de Investigaciones en Óptica A.C (CIO) unidad Aguascalientes. Para el diseño del prototipo se propone una metodología la cual involucra validar el diseño óptico del sistema mediante trazo de rayos, y evaluar la estabilidad y funcionalidad de la estructura de soporte mediante un análisis de elemento finito (FEM) para evaluar el factor de seguridad estructural en las zonas con mayor deformación. Adicionalmente se realizaron una serie de simulaciones para estimar la distribución de la temperatura en el receptor. ","Dr. Fernando Martell Chávez","(Sinodal Interno, Secretario)","M.O. Diego Torres Armenta","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Iván Salgado Tránsito","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[139,null,"Marthoz Angulo Calderon","Dr. Iván Salgado Tránsito",null,"“DESARROLLO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE CONCENTRACIÓN  PARA APLICACIONES DE CO-GENERACIÓN”","Los sistemas Fotovoltaicos de Concentración (CPV, por sus siglas en inglés) son una alternativa a los sistemas fotovoltaicos convencionales, al sustituir las grandes áreas de paneles fotovoltaicos por dispositivos ópticos como lentes o espejos; los cuales concentran la radiación solar (en un orden superior a 300 soles) en una zona focal donde se coloca una celda solar de menor tamaño y de alta eficiencia. El beneficio obtenido es la reducción del costo de generación de electricidad al disminuir drásticamente el área a cubrir con celdas solares y al incrementar la eficiencia de conversión del sistema a más del 30 %. No obstante, el hecho de utilizar radiación solar concentrada conlleva nuevos retos: la necesidad de contar con un sistema fiable de seguimiento solar, un sistema de enfriamiento para disipar el calor y evitar la fundición de la celda, así como el propio sistema de concentración solar. Estas dificultades, aunadas a la reducción de precios de los módulos solares de Silicio, han frenado la proliferación comercial de sistemas CPV. La tendencia mundial en esta tecnología ha sido apostar por sistemas robustos de grandes dimensiones. Por otra parte, esta tendencia ha impedido que se exploren otros nichos de oportunidad para la tecnología CPV, como son los usuarios domésticos e industriales con restricciones de disponibilidad de terreno. En el presente trabajo de tesis se presenta el diseño y construcción de un prototipo de un sistema fotovoltaico de concentración con una potencia nominal de 231.36 We y área de captación solar de 1 m2. El sistema está integrado por un sistema óptico a base de lentes de Fresnel con factor de concentración teórico de 627 Soles y un sistema de seguimiento solar de dos grados de libertad, para el movimiento en el eje acimutal se cuenta con una trasmisión de banda dentada y motor a pasos, mientras que para el movimiento en el eje de elevación se utilizó una trasmisión de moto reducción y motor a pasos. La estructura de soporte está fabricada con acero y aluminio estructural para asegurar que sea ligero y de bajo costo. El sistema de control es de lazo abierto y fue desarrollada en la plataforma de Arduino. El prototipo está diseñado para aplicaciones de cogeneración de energía (electricidad + calor) en usuarios domésticos o industriales de pequeña y mediana escala. A lo largo de este proyecto de tesis se presentan el diseño, construcción y pruebas de funcionamiento de un prototipo de panel fotovoltaico de alta concentración a partir de celdas de triple unión, utilizando un sistema de seguimiento solar autónomo, de tal manera que pueda funcionar sin intervención alguna a lo largo del día solar. El prototipo se realizó utilizando el software de diseño asistido por computadora (CAD por sus siglas en inglés) SolidWorks 2016®, partiendo de algunas especificaciones mecánicas. Se utilizaron 9 lentes de Fresnel de foco puntual de 300 mm, con dimensiones de 280 mm x 280 mm, donde se colocaron los receptores fotovoltaicos. Para el diseño de la estructura se contemplaron dos materiales predominantes: aluminio estructural y acero al carbón. El sistema de seguimiento se realizó utilizando una tarjeta de desarrollo con el controlador Arduino Mega 2560. Con las especificaciones del diseño mecánico, electrónico y del desempeño óptico, se obtuvo la relación de concentración y, utilizando un modelo de transferencia de calor, se estimó la temperatura que podría alcanzar el receptor bajo las condiciones climatológicas de la región de Aguascalientes, Ags., México. Finalmente, se procedió con la construcción del prototipo, logrando concluir la estructura, acoplamiento de motores y electrónica de control. Posteriormente se realizaron pruebas en campo del funcionamiento del concentrador, manteniendo una estabilidad parcial en el punto focal a lo largo del día solar.","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Fernando Martell Chávez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Iván Salgado Tránsito","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[140,null,"José Alfonso Bautista López","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano",null,"“GENERACIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE FOTOELECTROCATÁLISIS CON FOTOÁNODOS DE CIRCONATO DE BARIO DOPADO CON TIERRAS RARAS”","En la actualidad, para construir un futuro estable y fomentar una sana relación entre la humanidad y el medio ambiente, una transición energética de las fuentes fósiles y nucleares a otras fuentes renovables debe promoverse. Existen diversas alternativas energéticas, en las cuales el hidrógeno posee diversas ventajas respecto a las demás y una gran variedad de aplicaciones en diferentes áreas. Para considerar el hidrógeno una fuente energética viable, el método de síntesis debe ser amigable con el medio ambiente, procurando la menor o nula emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes. Uno de los métodos más prometedores es el de fotocatálisis utilizando materiales semiconductores de óxidos metálicos como fotocatalizadores. El Circonato de Bario (BaZrO3), es un material de tipo perovskita que ha sido objeto de diversos estudios en los últimos años por sus diversas propiedades químicas, electrónicas y ópticas. Gracias a estas propiedades, se ha utilizado como fotocatalizador verde en la síntesis de hidrógeno a partir del agua. En este trabajo, se utilizó el BaZrO3 para la generación de hidrógeno a partir del agua utilizando el método de fotocatálisis asistido por un potencial de apoyo. Se empleó el método Solvotermal para la síntesis del material, debido a la baja temperatura utilizada para llevar a cabo las reacciones químicas y la flexibilidad de la técnica para dopar parcialmente las muestras con otros elementos. Se fabricaron 10 muestras de Circonato de bario, una sin dopar y otras dopadas con elementos del grupo de tierras raras (Yb, Eu, y Ce) con tres distintas concentraciones (0.2%, 0.5%, y 1% at.). El material sintetizado fue caracterizado para conocer su morfología, sus propiedades optoelectrónicas, su composición elemental, y sus características cristalográficas utilizando los métodos de difracción de rayos X (XRD), espectroscopia de UV-vis-IR, SEM, EDS, y obtener algunos parámetros como: Los elementos que componen cada una de las muestras, el tamaño de partícula, su estructura cristalina, los planos cristalográficos, el band-gap para poder elegir aquellos con las mejores características. Se fabricaron fotoánodos con los materiales elegidos (0.2% de Ce, 1% de Ce, y 0.5% de Eu), los cuales fueron sometidos a un análisis electroquímico para conocer algunos parámetros como: El potencial de asistencia requerido para mejorar la eficiencia del proceso de generación de hidrógeno, el comportamiento electroquímico del material, y su fotorespuesta utilizando los métodos de voltametría lineal y cronoamperometría, y llevar a cabo los experimentos de síntesis de hidrógeno. Los experimentos de síntesis de hidrógeno tuvieron una duración de 4 horas con un potencial de apoyo de 0.8 V. En estos experimentos se analizó la capacidad de cada fotoánodo para generar hidrógeno. También se analizó la estabilidad química de los materiales empleados y de la película depositada midiendo las variaciones de corriente cada 20 minutos durante todo el experimento. Se propuso el diseño y construcción de una celda fotoelectroquímica en donde se realizaron los experimentos de generación de hidrógeno y que permitió la incidencia de luz de una fuente luminosa al fotoánodo. En lugar de vidrio, se propuso la utilización de acrílico transparente que también es un material químicamente inerte a diversas sustancias alcalinas/ácidas, con la diferencia de ser de menor costo, mayor manipulación, flexibilidad para construir las piezas, y mayor resistencia a impactos. En lugar de utilizar una ventana óptica de cuarzo, se propuso la utilización de una ventana óptica de Fused Silica. El Fused Silica es un material que, al igual que el cuarzo, tiene una alta transparencia en la región UV (alrededor del 90%), pero de menor costo y mayor resistencia a impactos que el cuarzo.","Dr. Claudio Frausto Reyes","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Martín Ortiz Morales","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[141,null,"Cesar Mauricio Peña MartÍnez","Dr. Manuel Ignacio Peña Cruz",null,"“PREDICCIÓN DE LA IRRADIANCIA SOLAR CON UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA HORIZONTES DE TIEMPOS CORTOS NOWCASTING”","La predicción de la irradiancia solar permite optimizar los procesos de operación de las plantas solares, mejorar la calidad de energía producida, establecer los costos de producción y estimar la cantidad de energía que se puede ofertar en el mercado. Estos factores han sido fundamentales en la búsqueda de nuevas alternativas para mejorar las predicciones de la irradiancia solar a nivel del suelo. En este documento se describe el diseño, construcción y desarrollo de un sistema de visión artificial terrestre de bajo costo (ViSoN-Vision Solar Nowcasting) como una alternativa para la predicción de valores de irradiancia solar en horizontes de tiempo corto. El documento comprende un desarrollo progresivo de las diversas etapas que inicia desde la documentación bibliográfica hasta los resultados del procesamiento de las imágenes obtenidas por el prototipo. En primer lugar se realiza una breve introducción de la importancia de la irradiancia solar. Se destacan las particularidades primordiales y las principales componentes que la conforman. Se mencionan algunos instrumentos de medición de la irradiancia solar con sus respectivas especificaciones y característica. Se describe los métodos, técnicas y la utilización de los datos recopilados por los instrumentos y algunos modelos de predicción para el pronóstico solar en distintos horizontes de tiempo. Posteriormente, se realiza una descripción de la construcción del prototipo, comenzando por el diseño óptico, para luego hablar de sus partes (cámara, espejo, estructura). Luego, se detalla el procesamiento de las imágenes en donde se muestra las áreas de interés sobre la imagen de las cuales se obtienen los niveles de intensidad de los píxeles para medir las componentes Global (GHI) Y Directa (DNI) de la Irradiancia Solar. Enseguida, se muestran los resultados obtenidos del cálculo de las componentes GHI Y DNI de la irradiancia solar a partir de las imágenes adquiridas por el prototipo construido, los resultados fueron comparados con los datos de los radiómetros de alta calidad de la estación solarimétrica (SOLYS). Las imágenes y los datos de SOLYS fueron adquiridos cada minuto en el Centro de Investigaciones en Óptica de la ciudad de Aguascalientes. Sin embargo, los valores de la componente GHI de ViSoN fueron promediados en intervalos temporales de 5 y 10 minutos, por otro lado para la componente DNI solo se realizan promedios cada 10 minutos, en concordancia con la resolución temporal de SOLYS. Finalmente y vale la pena afirmar que el método usado en este trabajo de investigación es efectivo y antes no había sido reportado en la literatura a nuestro conocimiento, pues, ViSoN obtiene datos de las componentes GHI y DNI de la irradiancia solar confiables y que se comportan de manera similar a los datos adquiridos con radiómetros específicos de alta calidad pero a bajo costo computacional y con resoluciones tanto espaciales como temporales. Además, ViSoN tiene la capacidad de detectar y realizar seguimiento de las nubes más próximas al sol sobre las imágenes, gracias a los algoritmos desarrollados e implementados en el prototipo, permitiendo así obtener sus posiciones, trayectorias, velocidad y tiempo que tardaría la nube en hacer contacto con el sol.","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Fernando Martell Chávez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Manuel Ignacio Peña Cruz","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[142,null,"Rodrigo Páez Aguirre","Dr. Olivier Pottiez",null,"“CARACTERIZACIÓN DE LAS AMPLITUDES DE PAQUETES DE PULSOS ULTRACORTOS UTILIZANDO UN ESPEJO DE LAZO ÓPTICO NO-LINEAL”","En este trabajo se propone una técnica para caracterizar las amplitudes de pulsos ultracortos, dicha técnica se basa en una técnica ya implementada para la reconstrucción de pulsos, la cual debe su principio en conocer la transmisión característica de un interferómetro de Sagnac no lineal de fibra para diferentes perfiles de pulsos. Este dispositivo es de fácil construcción y bajo costo que no necesita alineamiento interferométrico y debe su funcionamiento al efecto Kerr óptico (efecto no lineal de tercer orden), lo que implica que tiene una respuesta rápida del orden de los femtosegundos y no requiere phase-matching. La parte fundamental del trabajo es la caracterización de pulsos de ruido los cuales son muy complejos y aleatorios, por lo tanto no caracterizaremos el perfil de cada sub-pulso individual (ya que son muy numerosos), lo que buscaremos determinar es la estadística de las amplitudes de estos sub-pulsos. Para comprobar experimentalmente esta técnica se desarrolló un arreglo basado en la arquitectura del interferómetro de Sagnac de fibra, donde se obtuvieron las transmisiones características adecuadas para aplicar la técnica. Ajustando las transmisiones características y mediante soluciones numéricas podemos conocer la estadística de las amplitudes de los pulsos que pasan a través del interferómetro mediante histogramas.","Dr. David Monzón Hernández","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Alejandro Martínez Ríos","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Olivier Pottiez","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[143,null,"Felipe Cock Martínez","Dr. Iván Salgado Tránsito",null,"“DISEÑO MECÁNICO DE UN HELIÓSTATO MODULAR”","Los altos costos de la infraestructura civil requerida en las plantas de energía solar de concentración de torre central, la centralizada dependencia de los helióstatos y la complejidad de la ampliación de la planta, han vuelto necesario el surgimiento de helióstatos autónomos como alternativa a los convencionales en las plantas solares (García Navajas and Egea Gea 2000). El presente trabajo propone un nuevo diseño de helióstato autónomo tipo T de 9 m2 denominado HORACIO V, el cual pretende reducir los costos de fabricación, instalación y mantenimiento de los actuales helióstatos autónomos, de tal manera que incremente la viabilidad de su aplicación en países en vías de desarrollo (Fondo Monetario Internacional 2017). Se realizó el diseño del helióstato partiendo de una serie de especificaciones meteorológicas típicas en la región de Aguascalientes, Ags., México y de un factor de concentración solar C≥7 para una ubicación del helióstato a 100 metros horizontales del receptor. El diseño se llevó a cabo teniendo en cuenta los estándares de perfilería y de tubería estructural de gran disponibilidad comercial en México, con el fin de minimizar la cantidad de piezas personalizadas y acelerar el tiempo de fabricación de éstos. Además de ello, se buscó que diseño del nuevo helióstato fuese lo más modular posible para abrir campo a la investigación sobre el prototipo diseñado y poder ser construido como banco de pruebas en la unidad de Aguascalientes del Centro de Investigaciones en Óptica A.C. Una vez concluida la etapa de diseño, se empleó un análisis estructural mediante el método de elementos finitos (MEF), con el software de simulación ANSYS, para estimar las deformaciones de la superficie reflectante causadas por la gravedad y por cargas de viento de 10 km/h para operación y 50 km/h para supervivencia, posteriormente se exportó la geometría de las facetas deformadas a un archivo estándar de CAD (.STL), que mediante una serie de algoritmos de GNU Octave, se acondicionó para ser incorporado en un modelo de prueba para el trazado de rayos en el software Tonatiuh, con el fin de validar la calidad de concentración óptica del modelo propuesto bajo las condiciones de operación aplicadas. Finalmente, se obtuvo un factor de concentración pico de 10 soles en el foco del helióstato para las condiciones preestablecidas y una distribución aceptable de la radiación sobre el receptor, gracias a la rigidez de la estructura y al balanceo del bastidor.","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Sinodal Interno, Secretario)","M.O. Diego Torres Armenta ","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Iván Salgado Tránsito","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[144,null,"Mirna Denisse Barreriro Argüelles","Dr. Gabriel Ramos Ortiz",null,"“FACTORS THAT AFFECT THE LIFETIME OF PTB7:PC71BM- BASED SOLAR CELLS USING FIELD’S METAL AS TOP ELECTRODE”","Nowadays, there is a global need to generate new renewable energy sources with a minimal impact on the environment. Among the different technologies being investigated, organic solar cells (OSCs) represent an important option to generate electricity through the photovoltaic effect. OSCs based on organic polymers and low molecular weight molecules, have advantages as low cost materials, easy processing and a great versatility in their design and synthesis. In order to make  this technology to become mature and useful in different applications, it is important to achieve OSCs with high conversion efficiency (from light energy to electrical energy) and long lifetime. In spite of its importance, the latter aspect has not been fully studied in the literature. Therefore, to bring OSCs technology from research laboratories to real applications, it is necessary to know the physical mechanisms and processes of degradation that take place in OSCs in order to improve their stability. In this thesis the photovoltaic (PV) performance and stability of OSCs based on the well-known system PTB7:PC71BM and the use of an alternative metal cathod (deposited at low temperature under vacuum free conditions) are studied. In a first part of this thesis, the influence of an electron extraction layer (EEL) and the use of a novel top electrode called Field's metal (FM) deposited by drop casting at regular atmosphere on the PV performance are investigated. Charge extraction and losses involved with the use of FM and PFN as EEL were analyzed using equivalent circuit models for the architecture: ITO/PEDOT:PSS/PTB7:PC71BM/PFN/FM. Power conversion efficiencies (PCEs) higher than 6% were reached with this architecture. Additional electrical characterization, through impedance spectroscopy, was also carried out. The obtained PV parameters are similar to those exhibited by devices comprising standard top electrodes, i.e., Al, deposited through a high-vacuum evaporation process. In the second part of this thesis, and once the fabrication processes was optimized, we proceeded to analyze the scaling effect of the active area using the aforementioned architecture. The cells were scaled by a factor of 25 from 0.09 cm2 to 2.25 cm2, and FM was deposited by doctor blade technique at regular atmosphere. Small active area (0.09 cm2) devices resulted in PCE of 7.4 +- 0.8 %. However, PCE decreased 60% for scaled OPVs (2.25 cm2). After analyzing the initial performance, the attention was focused on the factors that determine the degradation of these devices. Studies of stability as a function of the active area were performed in accordance with the ISOS-L1 (laboratory simulation of constant lighting) and ISOS-D1 (shelf storage) protocols for devices tested in air and without encapsulation. The time to reach 50% of the initial PCE (T50) is about 14 h and 2000 h under ISOS-L1 and ISOS-D1 protocols, respectively, with a tendency of stability improvement for scaled devices. According to our results, the use of FM as top electrode and doctor blade technique for its deposition, could possibly produce an encapsulation effect or a delay in the degradation process. Nevertheless, to make a fair conclusion on this aspect, more experiments have to be carry out. A whole PV analysis through the single diode model, impedance spectroscopy, and light beam induced voltage (LBIV) measurements is presented.","Dr. Gerko Oskam","(Sinodal Externo – CINVESTAV Mérida, Secretario)","Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[145,null,"Brenda Mireya Guzmán Valdivia","Dra. Marija Strojnik Pogacar",null,"“TRANSILUMINACIÓN A TRAVÉS DE TRES TEJIDOS”","En este trabajo de investigación simulamos la transmisión del modelo de la sección de un dedo. El objetivo de esta investigación es determinar mediante simulaciones numéricas si es posible percibir una anomalía o inhomogeneidad inmersa en un modelo simplificado de la sección de un dedo compuesto por tres tejidos que consideramos son medios homogéneos, al calcular la transmisión de fotones balísticos. Comparamos las funciones de transmisión del modelo del dedo con y sin anomalía para determinar la presencia de esta, demostrando que es posible detectarla.","Dr. Juan Carlos Ramírez Granados","(Sinodal Externo – UGTO DCSI, Secretario)","Manuel Humberto de la Torre Ibarra ","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dra. Marija Strojnik Pogacar","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[146,null,"Arturo Ignacio Hernández Serrano","Dr. Enrique Castro Camus",null,"“TERAHERTZ QUASI-OPTICAL DEVICES FABRICATED BY 3D PRINTING”","In this thesis we theoretically and experimentally demonstrate four novel devices working at the THz range. We present the first 3D printed GRIN lens. Our measurements demonstrate how these lenses operate within the diffraction limit no matter what the polarization is, at least for the frequencies below 800 GHz (λ > 375μm). We also investigate the chromatic aberration. This new kind of lens shows some advantages compared with the conventional spherical lenses, given that they are thin and flat on both faces and their focal distances can be tailored by controlling the refractive index gradient. In chapter 4 We experimentally demonstrate a novel 3D printed quasi-wollaston prism. The prism uses the birefringence induced in a sub-wavelength layered plastic-air structure that produces refraction in different directions for different polarizations. The component was simulated using the finite-difference-time-domain method, fabricated by 3D printing and subsequently tested by terahertz time-domain spectroscopy showing a polarization separation around of 23° for frequencies below 400 GHz, exhibiting cross polarization power extinction ratios better than 1.6 X 10−3 at 200 GHz. Chapter 5 is dedicated to the examination of, as the best of our knowledge, the first 3D printed q-plate with continuous birefringence variation for the generation of cylindrical vector beams at terahertz frequencies. This device can be used to efficiently couple terahertz radiation into waveguides, where they used segmented waveplates to generate radially polarized beams. Furthermore, other q-plates can be fabricated at low cost for the generation of complex-structured vector beams in order to study physical phenomena of interest in singular optics, such as angular momentum and polarization topologies. Finally in chapter 6 we demonstrate a stepped-refractive- index convergent lens made of a parallel stack of metallic plates for terahertz frequencies based on artificial dielectrics. The lens consist of a non-uniformly spaced stack of metallic plates, forming a mirror-symmetric array of parallel-plate waveguides (PPWGs). The operation of the device is based on the TE1 mode of the PPWG. By varying the spacing between the plates, we can modify the local refractive index of the structure in every individual PPWG that constitutes the lens producing a stepped refractive index profile across the multi stack structure. These results show that this structure is capable of focusing a 1 cm diameter beam to a line focus of less than 4mm for the design frequency of 0.18 THz. This structure shows that this artificial-dielectric concept is an important technology for the fabrication of next generation terahertz devices.","Dr. Naser Qureshi","(Sinodal Externo – CCADET UNAM, Secretario)","Dr. Ramón Carriles Jaimes ","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Enrique Castro Camus","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[147,null,"Ronald Nelson Moorcroft","Dr. Rodolfo Martínez Manuel",null,"“RESEARCH AND PROTOTYPING OF AN OPTICAL FIBRE REFRACTOMETER WITH CUSTOMIZED ELECTRONIC CONTROL”","Refractometers are sensory devices that measure the refractive index of liquids, gasses or solids. The refractive index of a medium indicates how fast an electromagnetic wave propagates through that medium. This measurement can be used to identify a chemical or measure certain characteristics of a substance. Using optical fibre as a sensory device provides many advantages, including, but not limited to, being chemically passive, corrosion resistant, electromagnetically immune, small in size, lightweight and highly sensitive.\nThe refractometer developed in this Masters project utilizes the coherent optical frequency domain reflectometry technique as interrogation method. This technique requires an optical (tunable) source that scans linearly through wavelength in time. A reference cavity with reflectors at the start and end of the cavity will cause a reflection of light. These reflections interfere and produce an interference pattern called a beat signal. The same applies for a sensing cavity – a reflection will occur at the starting interface of the cavity and the interface at the end, being the cleaved tip of the optical fibre. This beat signal produced from the sensing cavity contains data about whatever substance the cleaved tip of the optical fibre comes in contact with. Through various signal processing algorithms, an accurate measurement of the refractive index of the analyte can be obtained.\nCustom electronics are designed and built to implement this method and to drive the distributed feedback laser diode that is used as the tunable source. An algorithm coded in a microcontroller controls a generated saw-tooth waveform. The produced voltage output from the microcontroller is then provided as input to a current source. This current source drives the laser diode with specific selected power characteristics to create a near linear saw-tooth wavelength emission, while keeping the laser diode within maximum power specifications. This stable spectrum generation results in stable frequencies of the beat signals, and consequently concentrated magnitudes in discrete linear frequency points when FFTs are performed by the coded microcontroller. These peaks in magnitude of frequency are key to the calculation of the refractive index.\nVarious signal processing steps are applied to the beat signals utilizing the microcontroller – the sensor is first calibrated employing the reference cavity. Systemic error is calculated and considered with measurements. Irregularities in spectra are noticed and resolved. Different modulation frequencies are selected and compared.\nThe refractometer is compact and portable, not being confined to the laboratory, making it convenient to take measurements anywhere. Another important attribute is that the sensor of the refractometer is disposable – the tip of the optical fibre can simply be cleaved if the intensity of the reflections are reduced or if there is major damage to the sensor, it can be replaced by a FC/PC fibre patch cord. The resolution of the tested refractometer is 10-3 refractive index units, well in the range of existing commercial refractometers.\n","Dr. Daniel Alberto May Arrioja","(Sinodal Interno, Secretario)","M.I. Michael Frederich Grobler ","(Sinodal Externo – Universidad de Johannesburgo, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Rodolfo Martínez Manuel","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[148,null,"Yuliana Mariem Espinosa Sánchez","Dr. Donato Luna Moreno",null,"“ACTUALIZACIÓN Y PRIMERA ETAPA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN SISTEMA DE RESONANCIA DE PLASMONES SUPERFICIALES”","En este trabajo de tesis se muestra el proceso que se llevó a cabo para la primera etapa de diseño y construcción de un sistema basado en resonancia de plasmones de superficie, así como la actualización de algunas partes de otro sistema de resonancia de plasmones con el que se trabaja actualmente en el laboratorio. Ambos sistemas pueden ser usados en su modalidad de resonancia de plasmones de superficie (en sus dos formas: barrido angular y ángulo fijo) o se pueden adaptar para hacer mediciones mediante la técnica de Abelès-Brewster. En la primera parte de este trabajo se muestran cada una de las componentes que integran ambos sistemas, abarcando la parte óptica, mecánica y electrónica. Se muestran también las interfaces que se desarrollaron en el software Labview, mediante las cuales es posible controlar los sistemas y hacer mediciones. Con estas interfaces también es posible simular el fenómeno de resonancia de plasmones de superficie, realizar análisis de las curvas experimentales y obtener los parámetros ópticos de películas delgadas (índice de refracción, coeficiente de extinción y grosor). Finalmente, se muestran algunas aplicaciones para este tipo de sistemas, tales como la detección de compuestos aromáticos en tequila, la determinación de los parámetros ópticos de películas delgadas orgánicas e inorgánicas usando los métodos de resonancia de plasmones de superficie y Abelès-Brewster, y un prototipo de biosensor para la detección y diagnóstico de enfermedades agrícolas mediante tecnología combinada de anticuerpos y resonancia de plasmón superficial. Caso Sigatoka negra, como prueba de concepto.","Dra. Melissa Marlene Rodríguez Delgado","(Sinodal Externa – Universidad Autónoma de Nuevo León, Secretaria)","Dr. Rafael Espinosa Luna","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Donato Luna Moreno","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[149,null,"Maribel Juárez Hernández","Dr. Efraín Mejía Beltrán","Dr. Lelio de la Cruz May (Universidad Autónoma del Carmen)","“OPTICAL FIBERS AS ACTIVE MEDIA FOR LASERS (RAMAN-TYPE AND TM-DOPED)”","In this thesis two different main projects were implemented. The first main project is related to RFLs and the second one to doped fiber lasers systems. \nThe RFL main project was divided in two different investigations; the first one was an experimental study of the signals involved in a RFL under different output coupling conditions. The second one was a demonstration of an alternative to cascade RFL. For the doped fiber laser project, we investigated IR, Vis, and UV generation using new pumping schemes in fluorozirconate fibers. \nIn the RFL experimental study involving different output coupling conditions, variations in the reflectivity of the output coupler for different cavity laser systems was carried out. We applied conventional cascaded RFL and Random distributed feedback (RDFB) cavities. We concluded that feedback increase does influence negatively on the energy-transfer mechanisms among all the signals involved, hence it also negatively affects the generation threshold for these signals. \nIn the second RFL study, we proposed a RFL scheme, consisting on modifying a conventional cascade RFL by eliminating the intermediate FBGs, corresponding to cavities for intermediate Stokes signals. In this way, the lower Stokes orders act as virtual links that transfer energy to higher Stokes signals, minimizing the cost of longer fibers and the insertion loss of the FBGs. Regarding rare–earth (RE) doped optical fiber experiments, we propose the implementation of new fiber laser pumping schemes based on fluorozirconate [ZBLAN (ZrF4-BaF3-LaF3-AlF3-NaF)] optical fibers doped with thulium. Our starting point was the analysis of emission and absorption cross-sections of the energy levels of Tm3+ and the spectral analysis of these schemes. Also, we carried out the theoretical calculation of the optimal fiber lengths for obtaining optimal efficiency. \nWe described for the first time a continuous wave (CW) laser emitting at 806 nm when diode-pumped at 687 nm in a Tm3+: ZBLAN fiber. This device is suitable for first telecom window and sensing applications. We also explored the possibility for obtaining 450 nm (visible) and 360 nm (UV) in Tm3+: ZBLAN by up-conversion with single and double line pumping with 687 nm and 645 nm LDs. These experimental systems would demonstrate that excitation with visible wavelengths between 640 nm ‒ 690 nm (red) may be feasible for the creation of very efficient and highly functional visible (450 nm) and UV (360 nm) fiber lasers for applications in various areas of industry, medicine and computer science. \nIt is worth mentioning that we are pioneers in proposing these pumping schemes with visible light LDs (red) for the development of new laser systems. These systems have the advantage of working at room temperature in addition that they do not present photodarkening (i.e., the phenomenon in which the losses of the optical power increase in a medium while this is irradiated with light at certain wavelengths), since the visible light realizes a photobleaching (process inverse to the photodarkening) by itself.","Dr. Lelio de la Cruz May","(Sinodal Externo – Universidad Autónoma del Carmen, Secretario)","Dr. Alexander Kir’yanov","(Sinodal Interno, Vocal)","Dr. Olivier Pottiez","(Sinodal Interno, Vocal)","Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Sinodal Interno, Vocal)","Dr. Efraín Mejía Beltrán ","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[150,null,"José Eduardo Gutiérrez Prado","Dr. Bernardino Barrientos García",null,"“MEASUREMENT OF THREE-DIMENSIONAL DEFORMATION IN OBJECTS SUBJECTED TO VIBRATION”","At present, the use of complex machines in the industry is quite common, where machines have to be productive and reliable. The design of each element of a machine is important, and we have to consider the presence of any strains, shears, moments and any other interaction force. All of these variables can be assessed by the measurement of displacement. Several methods enable us to measure generally one Cartesian component of displacement. In this work, we propose a method to measure the three-dimensional deformation (out-plane and in-plane components of displacement) of an element subjected to a periodic force, using a combination of fringe projection and digital image correlation; this method is able to obtain simultaneously the out-plane and in-plane components of displacement by means of only one recording. For this purpose, we use color encoding. Fringe projection and digital image correlation methods are optical methods that are non-contact and full-field. As application examples of the method, we analyze circular plates and membranes, which are made of different materials, when subjected to vibration. A high-speed camera is used for this purpose.","Dr. Damiano Sarocchi","(Sinodal Externo – UASLP, Secretario)","Dra. María del Socorro Hernández Montes","(Sinodal Interna, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Bernardino Barrientos García ","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[151,null,"Ninfa Del Carmen Lozano Rincón","Dr. Noé Alcalá Ochoa",null,"“SUPER-RESOLUTION IN OPTICAL SYSTEMS”","Imaging is a fundamental piece for distinct knowledge areas: object recognition, monitoring of diseases, observation of biological tissues area, astronomy, etc. In fact, many clinical advances have been through imaging techniques. Owing to these applications, improvement of imaging is of great importance. In this work, we deal with the improvement of imaging through the analysis of the spatial resolution of lenses in order to enhance their performance. The main objective of this thesis project was to generate super-resolution in a singlet lens through the modification of one or both surfaces of the lens. Hence, we present a method to achieve super-resolution of a lens (super-resolution is the ability of an optical system to resolve spatial structures of size smaller than the value limited by diffraction). The first task is to insure that the lens under analysis meets diffraction limited performance. This is necessary to warrant the minimum level of aberrations and a solution may be found. There are several types of aberrations, but the spherical aberration is not straightforward to be corrected. So, we carry out an analysis to design lenses without spherical aberration for a certain kind of aspherical lenses. Then, we proposed a method to design lenses with super-resolution properties. Finally, we demonstrated that method to generate lenses with super-resolution properties works analytically and experimentally.","Dr. Francisco Javier Casillas Rodríguez","(Sinodal Externo – C.U. Lagos UDG, Secretario)","Dr. Bernardino Barrientos García ","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Noé Alcalá Ochoa","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[152,null,"María Del Rosario Bautista Morales","Dr. Rodolfo Martínez Manuel",null,"“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN REFRACTÓMETRO DE FIBRA ÓPTICA CON ALTA REPETIBILIDAD PARA CONTROL DE CALIDAD DE LÍQUIDOS”","En este trabajo se presenta el diseño y construcción del prototipo de un refractómetro de fibra óptica portátil. Por sus características este sistema puede ser empleado para aplicaciones de control de calidad en la industria, o en la investigación como sensor multipunto de índice de refracción. El sistema óptico para la medición del índice de refracción consta de un arreglo de fibra óptica de tipo interferométrico. Debido a su diseño y montaje, se logró disminuir el ruido y los efectos ambientales en la medición. Con el uso de la técnica de reflectometría en el dominio de frecuencia óptica coherente, un diodo laser y un fotodiodo estándar son empleados como fuente óptica y fotodetector respectivamente permitiendo que el sistema sea de un costo accesible y de dimensiones pequeñas. El sistema óptico además es multi-punto, es decir tiene más de un sensor por lo que se puede analizar más de un índice de refracción al mismo tiempo. Cada sensor genera una señal resonante a una determinada frecuencia. Por lo tanto, al aplicar el algoritmo de transformada rápida de Fourier, las señales se posicionan en diferentes puntos permitiendo separarlas y localizar la componente correspondiente para cada sensor. El prototipo está construido con láminas de acero, que por sus dimensiones, peso y robustez permite que su traslado sea fácil. El posicionamiento de las muestras es semi-automático, formado por un mecanismo compuesto de un soporte para muestras accionado por motores DC. Este cuenta con un circuito de control propio. El procesamiento de la señal se realiza con una tarjeta de desarrollo de tecnología ARM de 32 bits, que nos permite realizar operaciones complejas de punto flotante. Además, el prototipo posee una interfaz de humano-maquina, hecha con una pantalla táctil de tipo capacitiva. La interfaz es amigable e intuitiva para el usuario. Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación muestran que el prototipo es funcional, con la capacidad de medir y discriminar muestras líquidas.","Dr. Daniel Alberto May Arrioja","(Sinodal Interno, Secretario)","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano ","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Rodolfo Martínez Manuel","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[153,null,"José Hernández Delgado","Dr. Haggeo Desirena Enrríquez",null,"“DERMATOSCOPIO MULTIESPECTRAL BASADO EN LUZ POLARIZADA”","Los fósforos inmersos en vidrios (PiGs) forman una nueva aproximación en el área de fósforos conversores para LEDs de alta potencia debido a las excelentes propiedades térmicas y mecánicas. En base a estas propiedades se sintetizaron diferentes PiGs con diferentes morfologías y concentraciones de micro cristales de YAG:Ce3+. Los reactivos principales para la fabricación de vidrios están basados en oxido de silicio (SiO2) y oxido de boro (B2O3). Los PiGs fueron caracterizados para su análisis mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), y espectroscopia de emisión. En las imágenes obtenidas por el SEM se observó la presencia de burbujas con tamaño micrométrico. El esparcimiento ocasionado por las burbujas aumentó la extracción de fotones debido al cambio en ángulo de incidencia de los rayos de luz sobre la interfaz PiG aire. Además, se comprobó la correcta envoltura del vidrio sobre el fósforo en el material. Los PiG basados en óxido sílice, cal y sosa (vidrio de ventana), mostraron ser mecánicamente más resistentes que los que contenían una concentración adicional de óxido de boro; sin embargo, las temperaturas de sinterizado de vidrio de ventana degradan el rendimiento cuántico para fósforos con fabricación especial, tales como el CASN:Eu2+. Por otro lado, se logró aprovechar la resistencia mecánica del vidrio de ventana, para fabricar un fósforo remoto en forma de domo basado en el fósforo amarillo YAG:Ce3+. El fósforo remoto con geometría de Domo, presento alta eficacia luminosa conservando un CRI elevado, en comparación con otras morfologías de PiG. Adicionalmente, se fabricaron PiGs con diferentes tratamientos térmicos y concentraciones de YAG:Ce3+,\nlos resultados mostraron una variación en la población de burbujas, dependiente del tiempo de sinterizado. En donde una población media de burbujas promovió una alta eficacia luminosa. También, se obtuvo un fósforo micro cristalino vítreo transparente basado en YAG:Ce3+, en el cual, la banda más intensa del espectro de absorción se encuentra en 10 la región azul (460 nm) mientras que la emisión tiene su pico máximo en 545 nm, haciendo al material fabricado candidato para la producción de luz blanca LED.\n","Dr. Iván Moreno Hernández","(Sinodal Externo - UAZ, Secretario)","M.C. Juan Manuel Bujdud Pérez","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Haggeo Desirena Enrríquez","(Asesor de Tesis, Presidente)"]
[154,null,"Jonathan Ávalos Hernández","Dr. Ramón Carriles Jaimes",null,"“ESTUDIO DE DIFRACCIÓN NO LINEAL DE GENERACIÓN DE SEGUNDO ARMÓNICO EN REJILLAS GRABADAS EN PIGMENTOS ORGÁNICOS”","En este trabajo se estudia la respuesta óptica no lineal de Generación de Segundo Armónico (GSA) difractado en muestras con películas delgadas de moléculas orgánicas grabadas como rejillas de difracción por medio de un microscopio multifotónico. Se emplean una serie de parámetros que son importantes considerar para obtener una buena eficiencia en la respuesta del segundo armónico difractado: El tipo de molécula adherida a la superficie de la muestra, el material y las condiciones de limpieza del sustrato, el proceso de adherencia y de las características físicas de las rejillas (abertura y separación entre ellas).\nLa Rodamina 6G y el Cristal Violeta son los compuestos orgánicos que se utilizan como adsorbatos, con concentraciones de 5X10-4, durante el proceso del depósito de la monocapa en los sustratos. La monocapa debe ser homogénea y libre de contaminantes, es decir, las muestras se exponen a un proceso de limpieza previo al depósito y la homogeneidad se obtiene por el método de recubrimiento por inmersión. Enseguida se graban las rejillas sobre la superficie del sustrato que producirán el efecto de difracción que se desea estudiar.\nSe implementa un arreglo experimental apropiado para permitir que la difracción ocurra y que la señal óptica no lineal de segundo armónico pueda ser detectada y medida. Para ello, debe considerarse el cambio de la cintura de un haz Gaussiano, debido a una lente convergente, la distancia de la muestra al detector y parámetros como la impedancia y el nivel de disparo (triguereo) que proviene del láser con tal de obtener una señal lo más limpia  posible de ruido externo y así evitar que afecte la visibilidad de la medición.\nEn los resultados se puede apreciar que los primeros órdenes son producidos a distancias muy cercanas a la previstas por la teoría, independientemente del compuesto orgánico que se tratase. Aunque para Cristal Violeta, la razón entre el pico central y los primeros órdenes es mayor que para los de Rodamina 6G, como era de esperarse.\n","Dr. Jorge Luis Domínguez Juárez","(Sinodal Externo - CFATA UNAM, Secretario)","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Sinodal Interno, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Asesor de Tesis, Presidente)"]

{"sheet":"Profile","index":4,"n_rows":177,"n_cols":17,"rows_kept":177,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[1,{"$f":"A1+1","v":2},3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
["No.","CODIGO","Name","Advisor","CO - Advisor","Thesis","Summary","Committee Members","Puesto","Committee Members2","Puesto2","Committee Members E2","Puesto E2","Committee Members E3","Puesto E3","Committee Members3","Puesto3"]
[1,"01a"]
[2,"02a"]
[3,"03a","Andrés Montes De Oca Rebolledo","Dr. Gerardo Ramón Flores",null," \"PRECISION AGRICULTURE WITH VISION SYSTEMS\"   ","obotic systems used to collect and process crop data in the context of precision agriculture are expensive and treated as black boxes which make it hard to achieve any progress on that field. For that reason, it is presented a low-cost, open-source, robust, and user-friendly Unmanned Aerial System (UAS) for precision agriculture tasks. The system features a flexible methodology for data collection and image processing, a new vegetation index proposal for temperature estimation on vegetation, and a control algorithm that is robust against disturbances. The system is capable to collect visible and near-infrared radiation with a compact multispectral sensor for the computation of a variety of vegetation indices. The output information is used then to estimate the vegetation’s temperature without thermal imagery as usually done by other related systems. The presented system estimates the temperature of vegetation using only visible and near-infrared radiation. Such radiation is selected after a correlation analysis that provides a temperature model that fits best to real","Dr. Sebastián Salazar Colores","(Secretary)","Dr. Mihai Lungu","(Evaluator-Universiti Craiv","Dr. Claudio Frausto Reyes","(Substitute Evaluator)","Dr. Mason Earles","(Evaluator - University California) ","Dr. Gerardo Ramón Flores","(Chairperson)"]
[4,"04a","Amanda Rodríguez Álvarez","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","Dra. Susana Silva Martínez","  \"EFECTO EN LA ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA DE LA INCLUSIÓN DE IONES METÁLICOS EN MICROESFERAS DE DIÓXIDO DE TITANIO”",null,"\nDr. Carlos Alberto Paredes Orta\n","(Secretary)","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Evaluator)","Dr. Claudio Frausto Reyes","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dra. Patricia García Ramírez","(Chairperson)"]
[5,"05a","Edwin Johan Ortiz Riaño","Dr. Eden Morales Narváez",null,"\" FLUORESCENCE QUENCHING-BASED IMMUNOSENSING PLATFORM FOR THE DETECTION OF CLINICALLY RELEVANT PROTEINS”","temperature. The results are compared with reference temperature maps to assess the performance of the proposed system and methodology. In regard of the control part of his work, it features a nonlinear control law for the stabilization of a fixed-wing UAV. Such controller solves the path-following problem and the longitudinal control problem in a single control, achieving globally asymptotically stability (G.A.S.) in the closed-loop system. The experiments presented in this work are enclosed to corn fields.","Dr. Gonzalo Ramírez García","(Secretary - CIQA)","Dra. Luz María López Marín","(Evaluator – CFATA)",null,null,null,null,"Dr. Eden Morales Narváez","(Chairperson)"]
[6,"06a","David Rojas Durán","Dr. Gonzalo Páez Padilla","Dr. Ismael Torres Gómez","\"MIRA RÉFLEX 2X25 CON RETÍCULA ILUMINADA POR FIBRA ÓPTICA DE PLÁSTICO FLUORESCENTE\"","Este trabajo presenta el desarrollo tecnológico de una mira réflex con amplificación óptica y retícula iluminada por fibra óptica de plástico fluorescente. La mira réflex es un tipo de mira óptica terrestre que se destaca principalmente por su efectividad en objetivos a corta y mediana distancia, además de presentar un tamaño y peso reducido entre otras ventajas funcionales. Para realizar este proyecto se llevó a cabo un desarrollo conceptual, el análisis de diferentes alternativas en cuanto a su construcción y la definición de la propuesta. Posteriormente, se diseñó y fabrico un prototipo de mira réflex 2x25, con las siguientes características: una amplificación de 2x, un tamaño de lente objetivo de 25 mm, un alivio de ojo de 70 mm, diámetro de pupila de salida de 10 mm y una retícula de color rojo iluminada por una fibra óptica de plástico fluorescente, todo dentro de un dispositivo cuyo largo no excede 150 mm. El diseño del soporte optomecánico del instrumento permite integrar el sistema óptico Kepleriano, el sistema réflex y el mecanismo de ajuste de posición de la imagen de la retícula iluminada; garantizando así el acoplamiento y ajuste de los elementos móviles como la lente ocular y la retícula. Una vez armado el prototipo, de la mira réflex se analizó su funcionalidad mediante pruebas preliminares de amplificación, campo de visión y el tamaño de la retícula iluminada","Dr. Efraín Mejía Beltrán","(Secretary)","Dr. José Zacarías Malacara Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gonzalo Páez Padilla","(Chairperson)"]
[7,"07a","Teresa Elena Pórraz Culebro","Dr. Alejandro Martínez Ríos",null,"“REJILLAS GRABADAS EN FIBRA ÓPTICA CON LÁSER DE CO2: APLICACIONES A SENSORES Y LÁSERES”","En este proyecto se propuso el desarrollo de Rejillas de Periodo Largo (RPL) en Fibra Óptica usando como fuente de calor para su fabricación un láser de CO2 con una longitud de onda 10.6 μm. En particular, se desarrolló la metodología para la inscripción de las llamadas RPL en fibras ópticas. Las RPL son sensibles a perturbaciones externas, particularmente de origen mecánico, químico, biológico y térmico. La respuesta o el cambio inducido por estas perturbaciones externas dependen del método y los parámetros de fabricación. En el caso de las RPL fabricadas con láser de CO2 tienen la particularidad de soportar altas temperaturas, lo cual las convierte en una excelente alternativa para el desarrollo de sensores de alta temperatura.\n\nLas RPL grabadas con láser de CO2 forman parte de una categoría de rejillas donde se utiliza una fuente de calor para modificar una sección micrométrica de la fibra, que al ser sometida a calentamiento resulta en la modificación en sus propiedades materiales, particularmente aquellas que determinan las propiedades de guiado de luz (el índice de refracción). La modificación del índice de refracción mediante calor (liberando o induciendo esfuerzos, deformando la sección de fibra, etc.) permite aplicar este tipo de técnica de grabado a casi cualquier tipo de fibra; a diferencia de las RPL grabadas con luz UV que requieren que las fibras tengan ciertas propiedades de fotosensibilidad tal que la irradiación con luz UV induce un cambio en el índice de refracción de la sección expuesta.\n\nPara la fabricación de las rejillas de periodo largo se usó principalmente una procesadora de vidrio con láser de CO2 (LZM-100 de AFL), desarrollando las rutinas de acuerdo a las características deseadas de las RPL. Las rutinas de la procesadora de vidrio permiten ajustar la energía calorífica aplicada (potencia del láser), la tensión o estado de esfuerzo durante el calentamiento, la separación entre puntos de calentamiento (el periodo) y el número total de periodos (longitud de la RPL), entre otros.\n\nEste equipo permite calentar secciones relativamente largas de fibra, lo que da una capacidad adicional para ajustar las características de las rejillas, ya que el pre-calentamiento o post-calentamiento de la sección de fibra donde se graba la RPL afecta significativamente sus características. Se ha encontrado que el pre- o post-calentamiento ayuda a reducir la variabilidad en las características espectrales de las RPL cuando éstas son fabricadas en diferentes estaciones del año bajo condiciones ambientales no controladas. Las fibras utilizadas para realizar los estudios descritos en este trabajo son fibras comerciales (980-HP, 1060-XP y SMF-28).","Dr. Alexander Kir’yanov","(Secretary)","Dr. Yury Barmenkov","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Alejandro Martínez Ríos","(Chairperson)"]
[8,"08a","Bruno Saucedo Orozco","Dr. Abundio Dávila Álvarez",null,"\" TÉCNICAS DE SPECKLE EN LA ESPECTROSCOPÍA”","La interferometría estacionaria de speckle de sensibilidad de fase para la detección de cambios de longitud de onda en la escala femtométrica depende de las diferencias de trayectoria óptica (OPD, por sus iniciales en inglés de “Optical Path Difference”) producidas por las múltiples reflexiones dentro de una esfera integradora (IS, por su iniciales en inglés de “Integrating Sphere”). En este trabajo de tesis, las OPD se calculan utilizando un programa de trazo de rayos de una esfera de vidrio recubierta con pintura blanca, lo que muestra que los OPD resultantes se distribuyen aleatoriamente sobre el campo de visión de speckle pero con una curva característica que depende en gran medida de las dimensiones de la configuración óptica, el coeficiente de reflexión interna y el diámetro de la esfera integradora que combinados producen la sensibilidad de fase de la configuración óptica. También se muestra que la eliminación de las singularidades de los vórtices es necesaria para el cálculo del cambio de fase. Las simulaciones de trazo de rayos de la configuración óptica propuesta se confirman con los resultados experimentales de la implementación óptica. Esta técnica de interferometría de speckle estacionaria, describe una configuración óptica para la espectroscopía espacial, en la cual se muestra el uso de una esfera integradora para obtener la frecuencia espacial en un interferómetro tipo Mach-Zehnder. Se ha desarrollado una teoría que muestra el uso potencial de este enfoque con el fin de evitar los fenómenos de difracción y dispersión no lineal de los espectrómetros espaciales tradicionales basados en la difracción de las rejillas. Esta misma teoría, se puede utilizar para obtener la sensibilidad de nuevos diseños de interferómetros de speckle que mejoren las capacidades de detección para una aplicación particular en el campo de la espectroscopía.","Dr. David Moreno Hernández","(Secretary)","Dr. José Samuel Pérez Huerta","(Evaluator –  UAZ)",null,null,null,null,"Dr. Abundio Dávila Álvarez","(Chairperson)"]
[9,"09a","José César Guerra Vázquez","Dr. Roberto Ramírez Alarcón"," Dr. William N. Plick ","“GENERATION OF HYPERENTANGLED N00N STATES WITH RADIAL AND ORBITAL ANGULAR MOMENTUM LAGUERRE-GAUSS MODES AND DETECTION BASIS CONTROL”","Hyperentanglement of photonic light modes, or entanglement occurring in systems with one or more degrees of freedom, offers a valuable resource in quantum communication and information processing. Communication systems, for example, use hyperentanglement to increase channel capacity. Hyperentanglement, however, has not been the only valuable quantum resource. Maximally path-entangled states, or N00N states, have led the development of quantum information protocols. To advance quantum technology, it is necessary to establish reliable protocols that can generate both hyperentangled and N00N states. In this dissertation, we propose two methods for the generation of hyperentangled N00N states in the spatial degrees of freedom of light. The first approach centers on (but is not limited to) the radial degree of freedom of Laguerre-Gauss modes. In this study, the pump beam is shaped by superpositions of Laguerre-Gauss radial modes to generate hyperentangled radial N00N states via spontaneous parametric down-conversion. This method illustrates how the spatial spectrum of the down-converted state can be modulated by engineering\n\nthe input pump. The resultant state, however, is noisy in nature and the cross-correlated terms limit the generation of clean, useful entangled states. The second method is a novel protocol based on the interference of two optical nonlinearities and the control of the detection basis in the orbital angular momentum degree of freedom. This configuration can produce both maximally-entangled and hyper-entangled states in at least four dimensions.\n\nThe resultant state in the four-dimensional case can be characterized as a generalization of the N00N state. As long as experimental imperfections are excluded, the production of this state is “perfect” i.e., noiseless. Using the presented setup, a vast parameter space of arbitrarily large dimensionality can be searched for other states of interest using control over the detection and pumping protocols. In addition, we demonstrate the versatility of this system through a few specific examples"," Dr. William N. Plick ","(Secretary – UD, Secretario)","Dr. Imad Agha","(Evaluator – UD, Vocal)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Chairperson)"]
[10,"10a","Guillermo Rodrigo Aragón Pacheco","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"\"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES INTEGRADOS EN LA PLATAFORMA DE SILICIO POROSO PARA APLICACIONES EN FOTÓNICA CUÁNTICA.”","En este trabajo se desarrollan técnicas de diseño de una fuente de fotones entrelazados mediante Spontaneous Four Wave Mixing, dentro de una guía de onda, usando silicio poroso con diferentes grados de porosidad, permitiendo modular el contraste de índice de refracción en las guías de onda.","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Secretary)","Dr. Alfredo Benítez Lara","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Chairperson)"]
[11,"11a","Edwin Giovanni Trejo Liévano","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"  \"FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS FOTÓNICOS PARA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN CUÁNTICA\"   ","En este trabajo se diseñó, fabricó y caracterizó un dispositivo óptico integrado controlador de fase por calentamiento localizado, basado en un interferómetro de Mach-Zhender (MZ) asimétrico y rotado respecto de la superficie del sustrato. El dispositivo integrado se implementó en un sustrato de vidrio sodocálcico (porta objetos común), explotando la versatilidad y la capacidad única de fabricación en tres dimensiones del proceso de escritura laser directa por pulsos de femtosegundos (FDLW del inglés). Se fabricaron seis interferómetros enterrados a profundidades de 100μm y orientados a 0◦ respecto de la superficie del sustrato, con valores en la diferencia de camino óptico respecto del brazo de referencia de 0μm (simétrico), 23.5μm 24.7μm, 25.9μm, 27.1μm y 28.3μm. Luego, para incrementar la respuesta en el control de fase deseado se fabricó un dispositivo con diferencia de camino óptico de 23.5μm orientado a 11° respecto de la superficie del sustrato, de forma que el brazo de referencia del MZ está enterrado a 100μm de la superficie mientras que el brazo más largo se encuentra a solo 1μm de profundidad, permitiendo una mayor eficiencia en el control de fase por calentamiento localizo del dispositivo.","Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Secretary)","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Evaluator)","Dra. Laura Rosales Zarate","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","(Chairperson)"]
[12,"12a","Pedro Reynaldo Martínez Manuel","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano",null," \"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POTABILIZADOR INTEGRAL SOLAR DE AGUA PARA COMUNIDADES RURALES\"","In Mexico and the entire world, there is still a high percentage of people who do not have access to drinking water, so the population, due to the lack of hydraulic networks, consumes water directly from immediate water resources, especially in rural communities. On the other hand, some of the conventional technologies used for the disinfection of non-potable water include ozonation, chlorination, etc. These technologies require sophisticated equipment and specialized operators. In this context, in recent decades water treatment with photocatalytic processes has been thriving in the scientific field, achieving to inhibit bacteria, pesticides, etc. with the feature of using renewable energy. In this project, the design and construction of an autonomous water potabilizer that only uses solar energy as an energy source were developed. Relying on engineering areas such as mechanics, mechatronics, and optics as the main areas for its development. In this context, the autonomy was performed through the assembly of an automated control stage for the whole system powered by photovoltaic modules and operating; reverse osmosis, photocatalytic reactor, sensing devices, and surface water pumps, among others.","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Secretary)","Dr. J. Gonzalo Carrillo Baeza","(Evaluator – CICY, Vocal)","Dr. Eduardo Venegas Reyes","( Evaluator – IMTA, Vocal)","Dr. Fernando Martell Chávez","(Substitute Evaluator)","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Chairperson)"]
[13,"13a"," Alan Bernal Ramírez","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo",null,"“AB-INITIO CALCULATION OF TWO-PHOTON ABSORPTION FOR SEMICONDUCTORS”","A theoretical derivation of two-photon absorption (2PA) from bulk, surface and 2 dimensional (2D)  semiconductors, based on the length gauge analysis and the electron density operator, is formulated. Within the independent particle approximation, the nonlinear third order susceptibility tensor and the two-photon absorption coefficient are calculated, including the scissors correction needed to correct the well-known underestimation of the local-density-approximation band gap. Using time-reversal symmetry, it is shown that the expression for the susceptibility tensor is finite at omega=0, avoiding nonphysical divergences presented in previous calculations when omega goes to zero.  Ab initio band structure calculations using different pseudopotential schemes that include spin-orbit coupling are used to calculate the 2PA for several semiconductors, and the calculations are compared with available experimental results for photon energies that are below the optical band gap. The TPA results for the chosen bulk semiconductors cover a wide range of wavelengths as well as a wide intensity range, in such a way that depending on the sought application one would be able to chose among the studied materials. For instance, the semiconductors with the biggest absorption could be used as components in flourophores for two-photon excitation microscopy, also these materials could be used in multiphoton microfabrication and lithography technologies. Moreover, the materials with wide band gap could be used for optical power limiting, optical data storage, or two-photon photodynamic therapy technologies. In addition, the 2PA susceptibilities for the following surface structures GaAs-1x1(110):Sb, Si-1x1(111):H and clean GaAs-1x1-110 were calculated, obtaining a spectral range that shows a remarkable widening of bandwidth for GaAs-1x1(110):Sb and Si-1x1(111):H structures compared with the corresponding bulk response, and for clean GaAs-1x1-110 surface the spectral shape shows a resonance in the terahertz region. Finally, we calculated the 2PA susceptibility for the following 2D monochalcogenides materials GeSe, SnSe, SnS and GeS. These materials are commonly used in optoelectronic devices and our study motivates the experimental investigation of 2PA in 2D structures. The 2PA susceptibility of above surfaces and 2D materials is as large as the standard bulk semiconductors, thus opening a myriad of application for 2PA, such as non-invasive terahertz medical applications. In the future, we are going to calculate 2PA for other crystalline structures besides FCC, extending the calculation to more types of semiconductors. In addition to our numerical results presented in this work, the theoretical derivation of 2PA presented in this thesis opens the possibility of the study of other third-order nonlinear optical phenomena. For example, four-wave mixing, Raman scattering, third harmonic generation, and the calculation of the nonlinear third order susceptibility in order to obtain the nonlinear refractive index.","Dr. Eden Morales Narváez","(Secretary)","Dr. Norberto Arzate Plata","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Chairperson)"]
[14,"14a","Dante Ivan Urbieta Maldonado","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate",null,"\"ESTUDIO DE LUZ NO CLÁSICA EN GUÍAS DE ONDA UNIDIMENSIONALES ACOPLADAS\"","Las guías de onda cuánticas son de los dispositivos más utilizados en fotónica cuántica integrada, con el paso del tiempo se ha optimizado su fabricación y esto ha permitido avances en las tecnologías cuánticas. En el presente trabajo se estudia un sistema de guías de onda unidimensionales y acopladas, considerando diferentes tipos de acoplamientos, se estudió la transferencia de estados, incidiendo con diferentes estados de luz no clásica como lo son: estado de número, estado NOON, estado coherente, estado comprimido de un solo modo, un estado superposición y el estado gato de Schrödinger.\n\nSe plantearon dos distintos acoplamientos, el acoplamiento parabólico y el acoplamiento constante; para este ´ultimo también se consideró el caso en que la guía tiene defectos. Estos se introdujeron al sistema de guías como un cambio en el acoplamiento de una sola guía (la guía de incidencia), dependiendo del acoplamiento estos se pueden clasificar como defecto atractivo o defecto repulsivo. Se calculó el número promedio de fotones y la función de correlación fotón-fotón lo cual permitió conocer la posible posición de los fotones en el sistema de guías. Se investigó bajo qué condiciones se obtiene la transferencia de estados perfecta para todos los estados, en el caso del acoplamiento parabólico. Utilizando la función de correlación de dos modos se obtuvo que para este acoplamiento algunos estados presentan entrelazamiento de dos modos. Mientras, en el caso del acoplamiento constante se observa que los fotones se alejan de la guía de incidencia. Cuando se introduce un defecto repulsivo, los fotones tienden a colocarse en las guías de los extremos, sin embargo para un defecto atractivo los fotones tienden a quedarse en la guía de incidencia, entre mayor sea el valor de este defecto, mayor será el número promedio de fotones en la guía.","Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Secretary)","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Chairperson)"]
[15,"15a","Mario Montoya Chávez","Dr. Yunuen Montelongo Flores",null,"\"PERFILOMETRÍA LÁSER DE FORMA LIBRE PARA LA INSPECCIÓN DE TUBERÍAS Y RECONSTRUCCIONES CILÍNDRICAS EN 3D\"","La inspección de infraestructura de tuberías es esencial en la gestión de su integridad para evitar formación de agentes corrosivos y prevenir fracturas internas. Además, la reducción del flujo es de gran importancia en la distribución de agua, gas y petróleo, dado que la eficiencia depende de esto. Sin embargo, los métodos actuales están limitados por una baja resolución y bajo alcance físico de medición. Además, las técnicas actuales como las acústicas, eléctricas, magnéticas y ópticas, poseen baja precisión que no permite reconstrucciones de tuberías en 3D. En este trabajo, se establece un modelo teórico de propagación láser basado en perfilometría láser de forma libre. Además, incorpora un sistema láser totalmente funcional compuesto por un espejo cónico dentro del sistema óptico integrado que contiene los elementos necesarios para recuperar la información de desplazamiento. El dispositivo óptico presenta alta resolución, precisión y velocidad de adquisición en comparación con tecnologías actuales. Además, el dispositivo puede sellarse completamente para protegerlo del entorno de las tuberías. Este trabajo allana el camino hacia los escáneres láser autónomos para inspecciones de tuberías submarinas. Ofreciendo un sistema completo de análisis para diagnóstico de tuberías. La obtención de datos es por un escaneo de una franja circular, esta morfología es adoptada por el haz láser que incide sobre el espejo giratorio. Posteriormente, se fragmentan los fotogramas del video, tratándolos en el canal rojo para evitar la saturación, debido al diodo láser utilizado de 532 nm. Con ello es posible visualizar valores de intensidad multinivel. Los fotogramas se analizan mediante un script de procesamiento de imágenes para recuperar las coordenadas de la línea láser. Se desarrolló un algoritmo personalizado basado en la técnica de procesamiento de imágenes “skeleton”. Una vez procesada la información, las nubes de puntos son almacenadas en coordenadas euclidianas y cilíndricas, permitiendo su reconstrucción tridimensional.\n","Dra. Amalia Martínez García","(Secretary)","Dr. Eden Morales Narvaéz","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Yunuen Montelongo Flores","(Chairperson)"]
[16,"16a","Francisco Israel Mecillas Hernández","Dr. Carmelo Guadalupe Rosales Guzmán",null,"\"GENERACIÓN DE HACES VECTORIALES MEDIANTE DISPOSITIVOS DIGITALES DE MICROESPEJOS \"","Este trabajo consistió en generar haces de luz estructurados utilizando un dispositivo digital de microespejos “DMD” (Digital Micromirrors Device por sus siglas en inglés). Para poder generar haces de luz estructurados, se utilizó la técnica de Lee, la cual consiste en generar hologramas binarios con información en amplitud y fase de diferentes campos ópticos, por medio del software Matlab los cuales se envían al DMD. De este modo, al hacer incidir un modo Gaussiano en el DMD, el haz generado en el primer orden de difracción es modulado en amplitud y fase. También se consideró el estado de polarización de los haces estructurados, y se generaron haces vectoriales, los cuales consisten en la superposición colineal de dos modos ortogonales tanto espacialmente como en polarización (base de polarización circular). Para acoplar los dos modos ortogonales, se implementó un interferómetro Sagnac de camino óptico común, el cual es un interferómetro por división de amplitud polarizable 50/50, que divide cada haz en sus componentes de polarización, horizontal y vertical. El haz de luz que es dividido se propaga en dos direcciones opuestas hacia el mismo camino ´optico. Para caracterizar los haces vectoriales se realizó polarimetría de Stokes, y cada medición de intensidad fue grabada por una CCD, donde la reconstrucción de la polarización se realizó mediante software (Matlab). Se generaron diferentes tipos de haces vectoriales entre los que destacan los modos Laguerre-Gauss (LG), Ince-Gauss Helicoidales (HIG), Mathieu-Gauss Helicoidales (HMG) y Parabólicos-Gaussianos Viajantes (TPG). ","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Secretary)","Dr. Rafael Espinosa Luna","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Carmelo Guadalupe Rosales Guzmán","(Chairperson)"]
[17,"17a","Luis Ángel Alarcón Barajas","Dr. Eden Morales Narváez","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","\" DESARROLLO DE UN SUPERCAPACITOR BASADO EN LAS PROPIEDADES OPTOELECTRÓNICAS DE LA BIOMELANINA\"  ","Debido a la dependencia de la humanidad hacia la tecnología, recientemente se ha buscado que los procesos de obtención y almacenamiento de energía sean amigables con el medio ambiente. Los supercapacitores (SC), debido a su alta densidad de potencia, largo ciclo de vida y alta velocidad de carga y descarga, han emergido como grandes candidatos para apoyar los sistemas de almacenamiento de energía verdes.\n\nEn este trabajo se diseñó y construyó un SC de doble capa donde sus electrodos fueron hechos de nanocelulosa bacteriana, nanoalambres de plata y óxido de grafeno reducido y como electrolito una solución en gel de PVA y ácido fosfórico. Este supercapacitor vio mejorada su eficiencia gracias a las propiedades optoelectrónicas de una alomelanina vegetal. El supercapacitor fue sometido a pruebas electroquímicas, donde el dispositivo mostró un ciclo de vida mayor a 1000 ciclos de carga y descarga, y alcanzó una capacitancia de 0.593 F/g en sombra, pero en presencia de la luz solar alcanzó los 3.876 F/g, aumentando su capacitancia 6.23 veces, ya que la melanina mejora sus propiedades oxido-reductivas bajo dicha condición.\n\nEl uso de un tipo de melanina diferente al de reportes anteriores, siendo un tipo de alomelanina vegetal obtenida en la región y su uso en el desarrollo de un sistema de estado sólido da un valor añadido al trabajo y una opción para el uso de esta biomolécula en el desarrollo de electrodos para distintos dispositivos de almacenamiento de energía y sensores que puedan aprovechar sus propiedades físico-químicas. ","Dra. Rubí Reséndiz Ramírez","(Secretary - UNIVERSIDAD ANÁHUAC)","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño","(Evaluator)","Dr. Alfredo Benítez Lara","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. José Antonio Ávila Niño","(Chairperson - CIDETEQ)"]
[18,"18a","Emmanuel Bautista Bustamante"," Dr. Alfredo Benítez Lara","Dr. Francisco Morales Morales","\"SEMI-AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE SILICIO POROSO PARA APLICACIONES EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS\"   ","El presente tema de investigación plantea la implementación de un reactor semiautomatizado para la obtención de silicio poroso (SiP) usando impresión 3D. Se realizó la comparación de dos reactores electroquímicos, el primero efectuando el proceso de obtención del material de forma manual mientras que en el segundo el proceso fue semiautomatizado. El diseño de ambos reactores se llevó a cabo utilizando un software de diseño asistido por computadora de la marca siemens llamado SolidEdge edición Estudiante. El prototipo de los reactores fue impreso por medio de impresión 3D por estereolitografía y deposición de material fundido las cuales resisten las condiciones ácidas del electrolito. Posterior se realizó la programación del reactor semiautomatizado mediante el software a bloques de LabVIEW en donde se programaron interfaces de usuario para la obtención de SiP monocapa y multicapa filtros ópticos tipo Fabry Perot. Por otro lado, el SiP es un material que ha ganado gran interés científico por sus propiedades luminiscentes debidas al confinamiento cuántico y a los defectos estructurales. El proceso de obtención de SiP consiste en aplicar una corriente a través de un electrolito compuesto de ácido fluorhídrico (HF) al 40% y etanol en concentración volumétrica de 1:1 dentro de un reactor electroquímico a una oblea de silicio tipo p. Al aplicar la corriente se formó una reacción electroquímica sobre la superficie de la oblea, la cual dio origen a una estructura porosa en el interior del substrato. La caracterización del material se realizó mediante gravimetría, fotoluminiscencia, catodoluminiscencia y microscopia electrónica de barrido. ","Dr. Fabián Ambriz Vargas","(Secretary)","Dr. Alfredo Benítez Lara","(Evaluator)","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Haggeo Desirena Enríquez","(Chairperson)"]
[19,"19a"," Carmen Edith Domínguez Flores","Dr. David Monzón Hernández",null,"\"IN-LINE FIBER FABRY-PEROT INTERFEROMETER FOR REAL-TIME SENSING APPLICATIONS”","Sensors, defined as devices or systems used for monitoring magnitudes of a certain domain to produce a signal in the electrical domain, have a fundamental role in our daily life. In recent years, technological advances in physics, chemistry, computer science, materials science and engineering have allowed the development of sensors specifically designed for industry, medicine or research applications. One of these novel technologies that has had a profound impact on the sensor community are optical fibers (a cylindrical dielectric cable to transmit information as light and consist of an inner core surrounded by a cladding) since they offer significant advantages such as flexibility, compact size, lightweight and immunity to electromagnetic interference. These characteristics, along with the capability to carry out point, distributed and quasi-distributed monitoring in real-time have attracted the attention of the sensor’s community. In this work, optical fiber Fabry-Perot interferometers are studied and used to develop in-line, compact and simple to fabricate sensors for real-time applications. Novel schemes are proposed and experimentally demonstrated to measure strain, room-temperature, relative humidity, and refractive index with improved performance.","Dr. Olivier Pottiez","(Secretary)","Dr. Eden Morales Narváez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. David Monzón Hernández","(Chairperson)"]
[20,null,"Oscar Javier Ballesteros Llanos","Dr. Efraín Mejía Beltrán",null,"\"HYBRID (RAMAN-YTTERBIUM) RING-CAVITY FABRY-PEROT-FILTERED FIBER LASER”","In this thesis, two different main projects were implemented. In the first project, we studied the experimental behavior of nonlinear Raman scattering in a single-mode Nufern 980-HP silica fiber of 1-km in length pumped a 1064-nm. We reconsider some approximations and physical facts that construct the model of Raman amplification. The motivation for this study is based on the fact that the theoretical model neglects the contribution of the small spontaneous Raman scattering (RS) signal; this is what becomes coupled and accumulated along the Raman gain medium (optical fiber), fundamental in the amplification process and; on the other hand, the Raman gain efficiency (gR) is assumed as a constant parameter for any coupled pump intensity; therefore, the theoretical model does not correspond exactly to the experimental behavior. To consider the small RS signal, we defined a Raman generator coefficient that, added to the differential equations that govern the phenomenon, allowed us to approximate the theoretical model to the experimental behavior, particularly at the threshold where typical models predict a soft Stokes generation; on the contrary, experiments present an abrupt generation. Parallel, we show that the gR is not a constant parameter.\n\nIn the second project, we present the study and the results of the modification of a Raman fiber laser. The study started with the simplest wide spectral emitting free-running distributed feedback configuration, then it was modified to a ring cavity; later, a Fabry-Perot filter was inserted within the feedback loop. Finally, 3-meters of ytterbium-doped fiber was spliced as a Stokes amplifier. In the end, the results show an important performance improvement as the laser configurations evolve; for example, laser emission is stable, less than 1-nm single Stokes line is emitted, the conversion efficiency increased, and the threshold decreased, they compared to the previous configurations. We propose this approach to be used when high stability, high efficiency, and single-line emission is desired in RFLs. \n\nAtentamente,","Dr. Yury Barmenkov","(Secretary)","Dr. Olivier Pottiez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Efraín Mejía Beltrán","(Chairperson)"]
[21,null,"Jesús Eduardo Paredes Alcaraz","Dr. David Moreno Hernández",null," \"INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE HOLOGRAFÍA DIGITAL EN LÍNEA CON UN FRENTE DE ONDA ESFÉRICO COMO ILUMINACIÓN PARA DETERMINAR LA POSICIÓN, FORMA Y TAMAÑO DE OBJETOS MICROMÉTRICOS\"","El determinar la forma, posición y tamaño de partículas tiene numerosas aplicaciones en la industria por lo que hasta el día de hoy se siguen desarrollando diversas técnicas de medición. Una de las más utilizadas es la holografía digital en línea que resulta ser fácil de implementar y consigue varios micrómetros de resolución. Desde su descubrimiento en los años 50s la holografía ha traído beneficios tales como permitir realizar diversa clase de mediciones de muy alta precisión. Por ello, en esta tesis se presenta el desarrollo de un instrumento a partir de holografía digital en línea para extraer las propiedades de partículas antes mencionadas. Los hologramas se generaron iluminando con un diodo láser con longitud de onda de 655 nm una muestra con partículas, fueron grabados en una cámara digital de 1.12 μm de tamaño de píxel y procesados desde la tarjeta Raspberry Pi. Se utilizaron partículas de poliestireno, vidrio y aluminio de diferentes tamaños para generar diversos hologramas. Los hologramas fueron reconstruidos tomando como base matemática la integral de Fresnel Kirchoff y empleando un frente de onda esférico mediante la aproximación paraxial. En el proceso de reconstrucción se implementó un algoritmo de optimización para reducir el tiempo de procesamiento de los hologramas para finalmente extraer la forma, posición y tamaño de las partículas. La contribución de esta tesis es el desarrollo funcional de un instrumento para medición de propiedades de partículas para posteriormente poder realizar aplicaciones biomédicas.","Dra. Amalia Martínez García","(Secretary)","Dr. Juan Antonio Rayas Álvarez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. David Moreno Hernández","(Chairperson)"]
[22,null,"Gesem Eliab Gudiño Mejía","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"\"DEEP Q-LEARNING IN ROBOTICS: A PATH PLANNING ALTERNATIVE\"","Literature shows that mobile robot research is an active field of study. An example is [1], which presents research on Human-Robot collaboration in the field of agriculture, and illustrates how this interaction can improve efficiency in agricultural activities. In addition, recent advances in the field of artificial intelligence (AI), have made it possible to find more efficient solutions in the field of robotics and computer vision. However, robotics is particularly challenging domain for any learning algorithm. A robot learning algorithm should be able converge quickly since it is difficult to carry out a million trials on such systems. It also should allow the robot to incrementally improve its performance while it is learning. In this work a development of such learning algorithms is presented. Using Deep Q-Learning, this work goes from simple robotic systems that learn how to balance a pendulum to more complex ones like performing path planning tasks that allow mobile robots to learn new behaviors in an initially unknown environment. Experiments on simulated environments have been presented and results have proved to be suitable for real world tests. ","Dr. Sebastián Salazar Colores","(Secretary)","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Evaluator)","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Noé Guadalupe Aldana","(Chairperson)"]
[23,null,"Carlos Arturo Rivera Quezada","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"\"TELEOPERATION AND CONTROL OF AN AERIAL MANIPULATOR USING A VIRTUAL REALITY SYSTEM\"","The present work is about the simulation of an aerial manipulator with a 2DoF robotic arm. First, the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and robotic arm’s mathematical modeling is obtained. The UAV model equations consider a force and torque as unknown parameters that need to be compensated by the controllable inputs which are the UAV thrust force and torque.\n\nThe manipulator’s modeling is made through the Newton-Euler algorithm and leads to a Lagrangian expression form. This form is useful to program the manipulators controller and dynamics. The torque and force are estimated and compensated in the UAV model equations.\n\nTo estimate the force and torque nonlinear observers are employed. A geometric controller on the Special Euclidean group (SE(3)) is designed for angular velocity considering angular velocity errors that are proven to converge to zero using the Lyapunov direct method. Also, a position controller is designed to compute the thrust force produced by the rotors so the UAV tracks the desired position. A Proportional-Derivative (PD) joint controller is designed to compute the manipulator joint torques to track a desired angular position. Also, manipulator controller stability has been proven using the Lyapunov method. Finally, the controller simulation results show the controller stability. The position controller tracks the desired position in the z axis direction and the angular velocity error converges to zero like the torque and force estimation errors, even with aggressive rotations. The aerial vehicle is simulated in MATLAB and the controller is programmed in MATLAB-SIMULINK. A final simulation is made by plotting a representation of the UAV with the real measured parameters to simulate a real-time flight with the obtained values. A future work is presented where a rotation error will be considered so the UAV tracks a desired x,y position from the desired rotation. Also a publication related to this work is annexed as a complementary backup.","Dr. Víctor Hugo Flores Muñoz","(Secretary - UPB)","M.O. Diego Torres Armenta","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Chairperson)"]
[1,null,"Ulises Ramírez Meza","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo",null,"\"SECOND HARMONIC GENERATION IN NANOSTRUCTURED METAMATERIALS\"","In this thesis, we conduct a theoretical and numerical study on the second-harmonic (SH) optical response of a nano-structured metamaterial. These metamaterials are composed of a periodic array of both metallic and dielectric inclusions.\n\nThe inclusions and their surrounding matrix are made of centrosymmetrical materials, for which SH is forbidden in the dipole approximation. With a proper choice of the shape of the inclusions, we may produce a geometrically non-centrosymmetric system which does allow efficient SH generation. The linear and quadratic spectra of the optical response of the metamaterial can be tunned by simple variations in the geometrical configuration of the inclusions.\n\nA theory that allows the calculation of the non linear polarization from the Geometry of the system and its linear dielectric function at the fundamental and second-harmonic frequencies is developed, and we implement an efficient scheme for its numerical computation. Thus, extending a formalism for the calculation of The macroscopic dielectric function using Haydock’s recursion method.\n\nThe formalism obtained is used in order to calculate the optical properties of Different periodic arrays of nanostructures within metallic and nonmetallic matrices. It can be applied to any combination of materials and geometry for inclusions, within the long-wavelength regime.","Dr. Norberto Arzate Plata","(Secretary)","Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Chairperson)"]
[1,null,"Maria Alejandra Gonzalez Dominguez","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate",null,"\" THEORETICAL STUDY OF QUANTUM NON-LOCAL CORRELATIONS IN INCE GAUSS BEAMS\"","In recent years, structured beams have had a great development, facilitating progress in their applications, including areas like quantum mechanics, more specifically in quantum information. For example, the applications of structured light in quantum mechanics contribute significantly in high-dimensional entanglement since these beams have more degrees of freedom due to the orbital angular momentum. In this thesis, Ince Gauss beams, the solution to the paraxial wave equation in elliptic coordinates with periodic boundary conditions, are studied. These structured beams are relevant and they are characterized by an important parameter, the ellipticity , this parameter is of interest because it replicates the limiting cases of other families of structured beams. When the IGBs become the Laguerre Gauss Beams (LGB), while for the IGBs become the Hermite Gauss Beams (HGB). On consideration of these characteristics of the IGBs, and taking into account that it is a continuous basis of the SU(2), according to the similarities with the representation of the Poincaré sphere between families of structured beams, a representation of the Wigner function for the IGBs, that will depend on the quadrature operators already known from group theory and on the coefficients between IGBs and LGBs, is obtained.\n\nWhen an expression for the Wigner function was gotten, a representation for a Bell inequality, Clauser Horne Shimony Holt (CHSH) is proposed. These two representations were validated in the limit reproducing the results for LGBs. The main result of this thesis, is the value for the CHSH Bell-type inequality, for different order of the IGBs, and for different values of the ellipticity. In all the cases, the Bell inequality is violated, this shows that for the families of Ince Gauss under investigation, non-locality behaviour is presented.\n\nThis is a very important characteristic, related to entanglements, which may give some clues for future research.","Dr. Carmelo Rosales Guzmán","(Secretary)","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Chairperson)"]
[1,null,"Ana Karen Reyes","Dra. Amalia Martínez García",null,"\"IMPLEMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PINZAS ÓPTICAS MEDIANTE INTERFEROMETRÍA\"","El presente trabajo muestra una novedosa propuesta sobre la combinación de un sistema de trampa óptica con distintos interferómetros. La interferometría es utilizada como medio de caracterización del sistema de pinzas ópticas, pero también como herramienta en conjunción con las pinzas ópticas para el estudio de muestras capturadas. Las técnicas ópticas aplicadas a nivel micrométrico en el área biomédica para la obtención de información topográfica y de deformación, siguen todavía en vías de desarrollo como puede ser constatado en la literatura presentada en esta tesis. Este trabajo muestra como implementar el sistema comercial de pinzas ópticas de la empresa Thorlabs. Se explica como incorporar un interferómetro Mach-Zehnder para medir espesores relativos de muestras capturadas, demostrando que es posible medir el espesor relativo de películas delgadas, líneas de pintura e incluso de glóbulos rojos vivos. Debido a su uso en la biología la temperatura es un factor importante a conocer para evitar fotodaño en las células capturadas, aquí demostramos que es posible caracterizar la temperatura de la pinza óptica haciendo uso de un interferómetro Fabry-Perot de fibra óptica logrando medir un cambio en la temperatura de 1,63 ± 0,021 ◦C cuando la potencia del láser que forma la pinza óptica se incrementa en 100 mW, con esto eliminamos el uso de dispositivos poco accesibles como microscopios de fluorescencia y evitamos una preparación extra de la muestra con tintes sensibles a temperatura. Este trabajo es el parteaguas de investigación en pinzas ópticas dentro del Centro de Investigaciones en Óptica A.C.","Dr. Juan Antonio Rayas Álvarez","(Secretary)","Dr. David Monzón Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Amalia Martínez García","(Chairperson)"]
[1,null,"José Hernández Delgado","Dr. Daniel Malacara Hernández",null,"\"LOCAL CURVATURE CALCULATION AND ITS USE IN IMPROVED TOPOGRAPHIC MAPS\"","In this thesis, we develop the proper mathematical tools to calculate the local curvature over any type of surface including the cornea of a human eye. The calculus of local curvature of a curve described on a plane and the common methods in ophthalmology are used to calculate and graph the curvature or power maps. Then, we extend the calculus of local curvature to surfaces, and we propose a general equation to calculate the curvature over any hypothetical mathematical surface. We connect the general equation with cases of the calculus of curvature and we show how to obtain any case from the general curvature equation. We transform the general curvature equation to the Euler equation, this form is useful to describe the Cassini ovals, which can be used to represent in a geometric manner all the cases of curvature description used in the fields of ophthalmology, tribology, and in topography. We propose a new and interesting manner to graph the common representation of a wavefront utilizing the Cassini ovals over a circular pupil. Euler equation uses the principal curvatures and the angle to graph its polar form. This approach improves the curvature description and gives more information than those of the classical color-coded maps. Examples of Cassini maps are displayed to different wavefront representations to validate the advantages over color-coded maps.","Dr. Bernardino Barrientos García","(Secretary)","Dr. José Zacarías Malacara Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Daniel Malacara Doblado","(Chairperson)"]
[1,null,"Lorena Rodríguez Islas","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta",null,"\"GEMELO VIRTUAL DE UN BRAZO ROBÓTICO COLABORATIVO DE 6 GRADOS DE LIBERTAD BAJO LA TÉCNICA DE REALIDAD AUMENTADA\"","Las industrias de hoy requieren mayor rapidez y sistemas aptos para la toma de decisiones. Técnicas emergentes como los robots colaborativos y la realidad aumentada, son los elementos idóneos. Se sabe que los cobots son especialmente seguros para poder trabajar con los humanos y ofrecen gran flexibilidad para adaptarse a cualquier aplicación, gracias a que no requieren de celdas de seguridad. Por otro lado, la realidad aumentada permite agregar información adicional a una imagen del mundo real [1], ofreciendo así una realidad transformada, siendo muy útil en capacitación o en asistencia al operar equipos en las empresas. Sin embargo, el desconocer y no tomar en cuenta correctamente las dimensiones de un cobot al momento de programarlo, así como el mal posicionamiento de su efector final, puede suscitar en rutinas deficientes o colisiones; por lo que el presente estudio desarrollado, busca la validación de la programación de cobots de manera gráfica, es decir, incorpora la realidad aumentada en el gemelo virtual del TechMan® TM5-900, el cual se ejecuta bajo el sistema Unity, utilizando la librería Vuforia para crear la aplicación multiplataforma que puede ejecutarse en cualquier dispositivo electrónico portátil con sistema Android, el cual corre sobre un servidor virtual, comunicando el robot físico y virtual vía Modbus. Así mismo, se describe el cálculo e implementación de la cinemática directa e inversa del cobot de 6 grados de libertad, con el fin de efectuar correctamente las posiciones en cada articulación del robot y así colocarse en la posición final de forma precisa y óptima. ","M.C Gustavo Adolfo Acevedo Ramírez","(Secretary)","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Evaluator)","M.C. Juan Margarito Sarabia Torres","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Chairperson)"]
[1,null,"Ivan Hernández Gutiérrez","Dra. Amalia Martínez García",null,"\"USO DE UN OBJETIVO INTERFERENCIAL Y DE UNA LONGITUD DE ONDA SINTÉTICA EN LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS\"","Las anomalías de los glóbulos rojos (RBC por sus siglas en inglés: Red Blood Cells) son síntomas significativos para la identificación de trastornos de la salud y varias enfermedades de la sangre, que implican la modificación de los parámetros y características biofísicas de dichas células, por lo cual el análisis de la morfología de los RBC es de gran importancia. En este trabajo de tesis se presenta un sistema óptico que utiliza un objetivo interferencial Mirau para evaluar la microtopografıa de glóbulos rojos presentes en una muestra correspondiente a una gota de sangre humana. En dicho sistema óptico se implementa el algoritmo de desplazamiento de fase llamado 8-Bell6 para la recuperación del mapa de fase de la muestra. En conjunto se aplica un método de desenvolvimiento de fase de tres longitudes de onda para eliminar ambigüedades de fase de 2π. Las longitudes de onda utilizadas corresponden a una fuente de luz constituida por tres diodos emisores de luz (también conocido por la sigla LED, del inglés light-emitting diode) que emiten a tres longitudes de onda diferentes: 459.7, 512.8 y 637 nm. Para evitar cruzamiento en las señales capturadas por la cámara CCD presente en el sistema óptico, se realiza una compensación del ruido cruzado. El sistema óptico se caracteriza mediante la medición de una película delgada de aluminio cuyo espesor obtenido es de 1.082 μm, obteniendo un error relativo de las mediciones con el sistema óptico de 1.45%. La microtopografía se evalúa para diez de los RBC observados en la muestra, presentando la reconstrucción 3D de la forma de los glóbulos rojos, así como el perfil de dos diámetros perpendiculares entre sí. Los valores de diámetro y espesor obtenidos entran en el rango reportado en la literatura sobre morfología de glóbulos rojos\n\n ","Dr. Juan Antonio Rayas Alvarez","(Secretary)","Dr. Manuel Servín Guirado","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Amalia Martínez García","(Chairperson)"]
[1,null,"César Amauri Horta Velázquez","Dr. Eden Morales Narváez",null,"\"DEVELOPMENT OF A GREEN OPTICAL PH SENSOR BASED ON NANOCELLULOSE FOR POSSIBLE APPLICATIONS IN WOUND MONITORING AS A SMART DRESSINGT\"","Chronic wounds, defined as wounds that are not healing in the proper time and manner, have severe economic, clinical, and humanistic consequences. Currently, timely diagnosis of a chronic wound is hampered because wounds are assessed for chronicity and infection relying mainly on visual examinations. As a countermeasure to this problem, novel smart dressings able to perform active monitoring of meaningful parameters of the wound healing status (e.g. pH, temperature, uric acid, biomarkers) have emerged. This monitoring of smart dressings requires wearable electrochemical or optical sensors. A pure optical wearable sensor (i.e., colorimetric or fluorometric) is more simple, intuitive, and tetherless. Nevertheless, current optical pH monitoring smart dressings are usually based on synthetic pH-responsive dyes or nanomaterials that require time-demanding synthesis processes, and high resource consumption. Hence, as a much simpler and greener alternative, herein, three natural pigment-based optical pH sensors embedded in a nanocellulose film are proposed.\n\n \n\nThe natural pigments used, i.e., chlorophyll, anthocyanins, and curcumin are extracted simply by solvent-extraction from spinach, red cabbage, and roselle, respectively, while the curcumin source is a commercial-grade turmeric powder. The optical pH-responsiveness of the pigment-rich extracts in a pH range of 3-10 was characterized by measuring their UV-vis absorption, emission, and excitation spectra. Moreover, the color coordinates in the CIE (Commission Internationale de l'éclairage) 1976 (L* a* b*) color space were calculated for each pH. These pH sensors have been pointed out as an excellent alternative for wound monitoring applications since they are composed solely of natural pigments and bacterial nanocellulose, which are not only recognized as biocompatible but also have been proved to have different valuable bioactivities and synergistic effects for wound healing. The three pigmentbased pH sensors provide a colorimetric, fluorometric, and visual assessment of the pH in a window of biological significance for wound healing (pH=4-9).","Dr. Josué David Mota Morales","(Secretary -CFATA)","Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Eden Morales Narváez","(Chairperson)"]
[1,null,"William Leith Salas","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado",null,"\"ESTRATEGIAS DE EXPLORACIÓN DE AMBIENTES CON BASE EN VISIÓN ARTIFICIAL USANDO ROBOTS HETEROGÉNEOS\"","La búsqueda de objetos es una tarea compleja y exigente, especialmente en un entorno desconocido o parcialmente conocido; por lo tanto, disponer de una estrategia adecuada para mejorar esta tarea es esencial. Con los recientes avances en los sistemas robóticos, un solo robot podría realizar complejas tareas autónomas de búsqueda de objetos, sin embargo, utilizando un equipo de robots heterogéneos esta tarea puede agilizarse combinando las capacidades individuales de los robots. En este trabajo se presenta una estrategia para buscar un objeto y llegar a su ubicación. La estrategia propuesta se basa en la exploración de un entorno desconocido mediante la colaboración de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) y un vehículo terrestre no tripulado (UGV). Para evaluar la estrategia propuesta, se construyó un entorno virtual estructurado en el que es usando un UAV, equipado con una cámara monocular apuntando hacia abajo para buscar el objetivo y transmitir información valiosa del entorno a un UGV. El UGV equipado con un sensor de profundidad navega el ambiente utilizando la información antes obtenida por el vehículo aéreo para llegar al objetivo. Se propusieron estrategias para localización del objetivo, la recolección de información y la comunicación de esta información entre los robots, además, se propusieron estrategias de exploración y navegación del ambienta para el robot terrestre. Para evaluar las estrategias propuestas se realizaron tres experimentos con características que se diferencian en la cantidad de información obtenida por el robot aéreo, se presentan los resultados obtenidos en distintos escenarios y se exponen las conclusiones.","M.I. Juan Margarito Sarabia Torres","(Secretary)","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Evaluator)","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Substitute Evaluator)",null,null,"M.C. Gustavo Adolfo Acevedo","(Chairperson)"]
[1,null,"Ángel Guillermo Cadena Hernández","Dr. Manuel Humberto de la Torre Ibarra",null," \"MEDICIÓN DE MICRO VARIACIONES EN LA PRESIÓN INTRAOCULAR A TRAVÉS DE LA CÓRNEA USANDO FD-OCT\"","En este proyecto se buscó analizar las variaciones mecánicas de la córnea al incrementar el líquido dentro de la cámara anterior del globo ocular por medio de un arreglo de tomografía de coherencia óptica (OCT). El sistema permite caracterizar el ancho de la córnea y obtener una señal tomográfica en 2D por medio de una sola exposición. Se diseñó un sistema de microinyección para variar el incremento de la presión en el ojo a medida que se registraba el evento. La cantidad de líquido ingresado al tejido es correlacionada con el desplazamiento que sufre la córnea.\n\nCabe señalar que este trabajo fue una prueba de principio para corroborar si la técnica de OCT es capaz de resolver estos pequeños cambios de forma no invasiva. Lo anterior podría ayudar a cuantificar los estados diferenciales de presión en el ojo como una posible alternativa en la detección temprana de glaucoma, una patología que ocurre al haber un aumento en la presión intraocular y que solo es perceptible cuando está avanzada.\n\nSe realizaron pruebas en tres grupos de globos oculares para determinar la representatividad cuantitativa de aquellos grupos de acceso más fácil comparados con un grupo post mortem de pocos minutos. Los resultados obtenidos confirman que este sistema puede detectar y medir las diferencias mecánicas entre los tres grupos ","Dra. Araceli Sánchez Álvarez","(Secretary - UTL)","Dr. Manuel de Jesús Briones Reyes","(Evaluator - TECMM)",null,null,null,null,"Dr. Manuel Humberto de la Torre Ibarra","(Chairperson)"]
[1,null,"Daniel Alexis Gómez Tejada","Dr. Daniel Malacara Hernández",null,"\"DESARROLLO DE PRUEBAS ÓPTICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DIMENSIONAL DE LA CÓRNEA\"","La superficie anterior de la córnea aporta la mayor parte de la potencia óptica del ojo humano, en córneas normales es la responsable de aproximadamente la mitad de las aberraciones totales del ojo. Por esta importancia, es indispensable conocer las características dimensionales de su topografía, las cuales afectan directamente el diagnóstico de ciertas enfermedades corneales y los tratamientos clínicos consecuentes. En esta tesis se abordan dos aspectos que afectan directamente la calidad de la medición de una topografía corneal: la capacidad de la técnica para medir efectivamente los distintos cambios de altura en la topografía y la fidelidad de la representación matemática usada para reproducir la superficie medida.\n\nLa técnica de topografía corneal basada en anillos de Plácido es una de las técnicas más usadas en oftalmología, esta técnica emplea una serie de anillos concéntricos que son proyectados sobre la córnea codificando la topografía corneal en una imagen de anillos deformados. Por la continuidad de los anillos se ha considerado que esta técnica no logra medir correctamente las deformaciones que están en la dirección tangencial a los anillos. Esto conlleva a un error llamado error del rayo oblicuo. En esta tesis se presenta una solución basada en los fundamentos de la prueba de Hartmann. La solución es intuitiva, simple y directa, mostrando que la técnica no está limitada, la información de la topografía corneal solo se encuentra oculta en los anillos continuos deformados.\n\nEn cuanto a la representación matemática de una superficie, el estándar actual en oftalmología son los polinomios de Zernike. Sin embargo, estos fallan al tratar de representar superficies altamente aberradas o con cambios abruptos de topografía. Para solucionarlo se propone una representación matemática alternativa que combina polinomios de Zernike de bajo orden con funciones gaussianas cuyo fuerte carácter local es aprovechado para representar las variaciones rápidas de la topografía.","Dr. Rufino Díaz Uribe","(Secretary - CCADET)","Dr. Anselmo Alejandro Cornejo Rodríguez","(Evaluator - INAOE)",null,null,null,null,"Dr. Daniel Malacara Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"Jean Michel González Rangel","Dr. David Moreno Hernández",null,"\"ANÁLISIS DEL ALETEO DE ALAS FLEXIBLES UTILIZANDO PIV Y POD\"","Un ornitóptero es un aerodino que obtiene el empuje necesario del movimiento batiente de sus alas de forma análoga a como lo hacen las aves o insectos. Este tipo de modo de vuelo tiene claras ventajas por su eficiencia, maniobrabilidad y el amplio rango de velocidades. Es por esta razón que este modo de vuelo está presente en la naturaleza en millones de especies de aves e insectos. Sin embargo, este tipo de modo de vuelo es mucho más complejo de estudiar por el comportamiento inestable del flujo de fluido y por su naturaleza tridimensional. Por lo que es importante el desarrollo de investigación aplicada en el comportamiento de la inestabilidad del flujo de fluido para este tipo de modo de vuelo durante el batido de alas. De esta manera, en este proyecto de investigación se analiza el comportamiento del flujo de aire en interacción con el movimiento de las alas de un prototipo de ornitóptero utilizando simulaciones numéricas, velocimetría de partículas por imágenes (PIV) y descomposición ortogonal apropiada (POD). Para tal fin se desarrolló un prototipo que emule la frecuencia de aleto de una mariposa. Los resultados obtenidos de las simulaciones y de PIV muestran la formación de vórtices en la parte superior en inferior del ala, los cuales son muy importantes puesto que son los responsables del vuelo de esta clase de insectos. Además, a las simulaciones y resultados experimentales conseguidos se les aplicó POD con el fin de determinar características relevantes que describan el comportamiento entre la interacción del fluido y el ala. ","M.O. Diego Torres Armenta","(Secretary)","Dr. Adrián Martínez González","(Evaluator – Universidad Politécnica del Bicentenario)",null,null,null,null,"Dr. David Moreno Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"Oscar Eduardo Beltrán Martínez","Dr. Gabriel Ramos Ortiz",null," \"STEADY-STATE AND TIME-RESOLVED SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF PORPHYRINS AND NOVEL CARBO-BENZENES: A COMPARATIVE STUDY\"","Organic electronics has been an intense area of research in the last decades due to multiple emerging applications ranging from organic solar cells to organic memory devices. At the core of this developments are -conjugated molecules which given their high levels of conjugation and π electrons bare special electronic and optical properties. A special family of π-conjugated molecules known as carbo-benzenes has been studied for their properties in nonlinear optics and in determining their structure-property relationships. Recently [1] it was observed that carbo-benzenes have a spectroscopic behavior similar to porphyrins, another type of organic molecule found in fundamental biological processes such as photosynthesis and oxygen transport. In this sense, using steady-state and time-resolved spectroscopic techniques an attempt is made to understand to what extent are these two molecules similar and how their excited-state dynamics behave. The main objective of this work was the implementation of a transient absorption apparatus (design, mounting, characterization); and secondly, the study of the target molecular systems. Here it is shown that both have a similar behavior in the steady-state regime (absorption/emission) however rather different excited state dynamics as seen in the transient absorption data. Porphyrins present excited-state absorption that lives in the nanosecond regime meanwhile that of carbo-benzenes lasts less than 100 ps and features the formation of a triplet state within 2 ps. These results demonstrate that even when two molecular systems share structural similarities and UV-VIS data its excited-state dynamics can be completely different and have distinct transient photogenerated species. These investigations contribute to the general understanding of sub-ps processes in π-conjugated molecules and help in the design of more efficient devices based on them.","Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Secretary)","Dr. Remi Chauvin","(Evaluator – LCC)",null,null,null,null,"Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Chairperson)"]
[1,null,"Natalith Andrea Palacios Ortega","Dr. Fernando Mendoza Santoyo",null,"\"MICROSCOPÍA HOLOGRÁFICA DIGITAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES FÍSICAS EN MUESTRAS DE CÉLULAS DE PIEL\"","La Microscopía Holográfica Digital, conocida en inglés como Digital Holographic Microscopy (DHM), es una técnica cuyo potencial radica en la recuperación de información de fase del objeto de estudio, además de la amplitud, como se hace con la microscopía convencional. Esto permite conocer un mayor número de parámetros diferenciadores para descartar la presencia de alguna patología. Por ejemplo, por medio de DHM se han evidenciado diferencias entre el índice de refracción de células cancerígenas y el de células normales [1].\n\nEstudios similares con DHM podrían ser de gran ayuda en la caracterización de células de cáncer de piel, ya que nuevas y mejoradas técnicas podrían servir en su diagnóstico, el cual consiste en un examen cualitativo, y en algunos casos en la extracción de una biopsia. La principal causa del cáncer de piel son las altas exposiciones a radiación solar UV.\n\nEn esta tesis, se implementó un sistema de DHM para la medición del índice de refracción y espesor en la línea celular de melanoma A375, acompañado de un novedoso modelo matemático para desacoplar estas variables. Adicionalmente, se configuró un sistema de DHM para obtener mapas de fase desenvueltos ópticamente. Con este arreglo, se realizaron mediciones de espesor y longitud en la epidermis de muestras de una biopsia con cáncer de piel de células escamosas de bajo grado. Ambas técnicas fueron corroboradas por medio de una muestra conocida.\n\nPara la línea celular A375 se obtuvieron índices de refracción correspondientes al estado deshidratado de esta muestra; ya que arrojaron valores mayores a los del agua. Además, se obtuvieron mapas de fase no envuelta ópticamente para la capa córnea de la epidermis, así como de una de las lesiones características de la patología diagnosticada. Los queratinocitos de las capas basal y espinosa también fueron medidos, encontrándose una posible diferenciación entre muestras con y sin lesión.. ","Dra. María del Socorro Hernández Montes","(Secretary)","Dra. Valeria Piazza","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Fernando Mendoza Santoyo","(Chairperson)"]
[1,null,"Carlos Eduardo Hernández Montañez","Dr. David Moreno Hernández",null," \"MODELADO 3D Y CONSTRUCCIÓN DE UN MECANISMO IMITADOR DEL MOVIMIENTO DE ALAS DE UN ORNITÓPTERO\"","En este trabajo se presenta el desarrollo de un mecanismo para el movimiento de alas de un ornitóptero con diseño automático. El movimiento de las alas se imita a través de un mecanismo manivela-biela corredera que se encuentra conectado a los porta-alas del ensamble. La automatización es una de las principales características del diseño y se realiza empleando el software SolidWorks. Esto permite tener un prototipado rápido de tal manera que el diseño de las piezas que lo componen se adapte a la combinación de ciertos parámetros como: el tamaño de motor, ángulo de aleteo y longitud de bielas. Las piezas del mecanismo se realizaron en una impresora 3D de resina con una tolerancia de ± 0.2 mm. El mecanismo ensamblado tiene dimensiones de 19.24 mm, 19.66 mm y 19.00 mm correspondiendo al ancho, alto y profundidad respectivamente. El peso total del mecanismo es de 20 gramos. El análisis experimental de la cinemática del mecanismo sin alas y con alas mostró buen funcionamiento comparado con el simulado en SolidWorks. Por otro lado, se utilizó velocimetría de partículas por imágenes (Inglés-PIV) para visualizar la evolución espacial y temporal del flujo de fluido que interacciona durante el movimiento del ala del prototipo. Este análisis se realizó con fluido estático, y los resultados muestran la formación de vórtices sobre el ala. Estos vórtices se forman durante el movimiento del ala hacia abajo, y son responsables de que las aves e insectos tengan la capacidad para volar. ","Dr. Adrián Martínez González","(Secretary – Universidad Politécnica del Bicentenario)","Dr. David Moreno Hernández","(Evaluator)","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Substitute Evaluator)",null,null,"M.O. Diego Torres Armenta","(Chairperson)"]
[1,null,"Tonathiu Quetzalcóatl Saldivar Aguilera","Dr. Arturo Díaz Ponce","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","\" CARACTERIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO SOLAR DE UN CONCENTRADOR SOLAR DE CANAL PARABÓLICO \"","Los sistemas fotovoltaicos de concentración CPV poseen el mayor record de conversión a En los últimos años, en México como en varias partes del mundo se ha visto un incremento en utilizar energías renovables para cubrir parte de la demanda energética de la sociedad y la industria, siendo la energía térmica la de mayor demanda, típicamente, se utilizan combustibles fósiles o sus derivados, los cuales causan impactos negativos al medio ambiente [1]. Por tanto, se han impulsado nuevas tecnologías para aprovechar las energías renovables, ya que tienen un mínimo impacto ambiental; siendo la energía solar la de mayor crecimiento porque es gratuita, abundante en gran parte del mundo y fiable por muchos años.\n\nLos sistemas de concentración emplean la energía solar para generar calor. El concentrador con mayor madurez es el de canal parabólico. Para obtener el mayor beneficio es necesario mantenerlo enfocado a la posición aparente del Sol. Por este motivo, el sistema de seguimiento solar es un elemento de suma importancia ya que actualiza la posición del sistema continuamente para que la irradiancia solar directa incida perpendicular al espejo parabólico y se refleje al tubo-receptor. Sin embargo, debe tomarse en cuenta el nivel de error ya que influye en la captación de energía solar y en consecuencia en la eficiencia térmica [2].\n\nEn esta tesis se presenta la optimización del sistema de seguimiento del Power Trough 250 ® aplicando una estrategia de control en doble lazo cerrado. Se desarrollo un novedoso método de sombreado aunado al procesamiento de imágenes y los datos del sensor de foto-diodos para disminuir el error de seguimiento.","Dr. José Alonso Dena Aguilar","(Secretary - TecNM)","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Evaluator)","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Chairperson)"]
[1,null,"Francisco Eduardo De Loera Lona","Dr. Iván Salgado Tránsito",null," \"DISEÑO Y SIMULACIÓN CFD DEL SUBSISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE CONCENTRACIÓN SOLAR\"   ","Los sistemas fotovoltaicos de concentración CPV poseen el mayor record de conversión a nivel mundial, cercanos al 42%. El control de la temperatura de una celda solar integrada a un sistema CPV es importante debido a que, si no se cuenta con un sistema de enfriamiento eficiente, la concentración será capaz de generar estrés térmico en la celda solar y dañar los componentes que la conforman. En este proyecto se analiza la transferencia de calor de un nuevo disipador de calor de aletas radiales mediante el método de volumen finito en el software ANSYS Fluent, donde el mecanismo de transferencia de calor dominante es la convección natural. El sistema óptico primario está integrado por una lente de Fresnel de 28 cm x 28 cm. Dicha lente fue caracterizada de manera experimental para determinar su eficiencia óptica y factor de concentración real, dichos parámetros fueron utilizados para definir una condición de frontera en las simulaciones. Para los estudios de simulación se consideraron los efectos de la concentración solar, las pérdidas de calor por convección, los efectos de la inclinación debidos al seguimiento solar, los efectos de la velocidad del viento, así como los efectos causados por la temperatura del ambiente. Bajo estas consideraciones, se logró mantener la temperatura de la celda solar por debajo de los 50 C en condiciones climáticas típicas del estado de Aguascalientes \n\n ","Dr. Juan Manuel López","(Secretary)","Dr. Moisés Montiel González","(Evaluator - UAEM)","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Saúl Piedra González","(Chairperson – CIDESI)"]
[1,null,"Harrison Wandera Okumu","Dr. Martín Ortiz Morales",null,"\"CLEANING OF METAL SURFACES BY LASER IRRADIATION – MATHEMATICAL MODELLING AND EXPERIMENTAL ANALYSIS\"","Metal derusting by means of laser irradiation has attracted considerable attention in recent years. This is a non-invasive and rapid cleaning process that is superior to conventional abrasive treatments in terms of maintaining the surface structure and saving time.  The main purpose of this study was to determine the optimal laser cleaning parameters such as power, pulse duration, frequency, and wavelength for high carbon steel (AISI 1095) and grey cast iron (ASTM A159). Two samples of each metal were cleaned using a 20 W pulsed fiber and 30 W carbon (IV) oxide lasers, from which the fiber laser was proposed. In addition, a mathematical model was developed in MatLab (2021 a) and ANSYS Workbench (2020 R2) using Finite Element Analysis to study the mechanism of laser-matter interaction and the effect of surface microstructure on the cleaning process. Both simulation and the experimental results were analogous. Raman spectroscopy revealed the presence of hematite, goethite, siderite, wuestite, lepidocrocite, and ferrihydrite in uncleaned carbon steel. Hematite, goethite, and lepidocrocite were found in uncleaned grey cast iron. Scanning Electron Microscopy revealed cracks of about 2 µm and 3 µm wide on the surfaces of uncleaned carbon steel and grey cast iron respectively. SEM analysis of the most cleaned samples indicated no cracks on the surface. Additionally, Raman analysis showed the presence of amorphous carbon on the most cleaned samples which were later found to be protective against potential re-oxidation once they are exposed to the ambient environment. Energy Dispersive Spectroscopy indicated a significant drop in oxide composition from 19 to 2.3 % and 44.7 to 3.2 % in uncleaned and best-cleaned samples of carbon steel and grey cast iron respectively. Perspectives for future research works aimed at improving the vast field of laser cleaning are also discussed.","Dr. Claudio Frausto Reyes","(Secretary)","Dr. Manuel H. De la Torre Ibarra","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Martín Ortiz Morales","(Chairperson)"]
[1,null,"Mariana Zamora Delgado","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano",null," \" OPTIMIZACIÓN DE CELDA SOLAR SENSIBILIZADA CON COLORANTE (DSSC) UTILIZANDO ELECTRODOS DE TIO2 – C \"","En el presente proyecto de tesis se desarrollaron y fabricación de materiales; dióxido de titanio (TIO2) dopado con carbono (C), para su implementación en celdas solares prototipo dye sensitized solar cell (DSSC, por sus siglas en inglés), tecnología emergente entre los dispositivos fotovoltaicos con costos de generación relativamente bajos debido a la accesibilidad de materiales, así como procesos de fabricación prácticos.\n\nLa celda prototipo aquí propuesta se encuentra compuesta por un soporte mecánico conductor tal como el óxido de estaño dopado con flúor (FTO, por sus siglas en inglés), una película de material semiconductor tipo n, la cual ha sido dopada con carbono a concentraciones de 0.5 a 2.5 at% en incrementos de 0.5%, un sensibilizador como el N719 de SOLARONIX®, el cual, mediante la absorción de fotones promueven la migración de un electrón de la banda de valencia a la de conducción.\n\nDichos materiales se sintetizaron mediante la técnica sol – gel y solvotermal; utilizando la técnica de screen-printing y serigrafía para los depósitos de película compacta y porosa de nuestra DSSC respectivamente, sensibilizando la película porosa con colorante y empleando como electrolito yoduro triyoduro (𝐼−/𝐼3−) auxiliando la regeneración del sensibilizador mediante reacciones de oxidación y reducción.\n\nAsí como el estudio de los resultados obtenidos mediante la los caracterización de materiales semiconductores utilizando diversas técnicas de caracterización físicas y químicas. Finalmente se estudió el desempeño de los materiales mediante la eficiencia de conversión energética obtenida en la caracterización I-V de las DSSC prototipo","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Secretary)","Dr. Sergio Velázquez Martínez","(Evaluator)","Dr. Juan Manuel López Téllez","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dra. Nancy Guadalupe González Canché","(Chairperson)"]
[1,null,"Rodolfo Isaac Verdín Monzón","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"\"TOWARDS THE CONSTRUCTION OF AN ELECTRIC GENERATOR FOR QUADROTORS: MODELING, DESIGN, AND CONTROL OF THE ELECTRONICS\" ","Un receptor solar es el corazón de una instalación de concentración solar de potencia. Es el This thesis develops the basis for the design and construction of a power generation system for application in unmanned aerial vehicles (UAV) with quadrotor structure. This system is integrated by a power generation stage, with two-stroke internal combustion engine of two Horse-Power (HP) coupled with a brushless Altern Current (AC) motor. In particular we will focus more on the second stage that is rectification and voltage regulation. In this work a three-phase controlled rectifier is proposed, modeled, and simulated for this purpose a robust adaptive control is implemented to regulate the output voltage or current and to adapt even when the output load is unknown or changes. The mathematical model was worked in d - q space and the controller was designed considering this model in which the states id (direct current) iq (reactive current) and vo (system output voltage) are controlled.","Dr. Abraham Efraím Rodríguez Mata","(Secretary – ITCHIHUAHUA)","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Evaluator)","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Noé Guadalupe Aldana","(Chairperson)"]
[1,null,"Heyner Leoncio Vilchez Rojas","Dra. Amalia Martínez García",null,"\"3D SCANNING OF OBJECTS BY DISPLACEMENT OF LIGHT LINES AND STUDY OF THEIR PROFILE\"","This thesis presents three different optical systems for digital tridimensional reconstruction of objects using the displacement of light lines technique. System 1: 3D scanning of objects was carried out through the projection of one light line with profiles of type Gaussian, triangular and sinusoidal. Appropriate algorithms were implemented for each type of light line profile. The efficiency of each profile was evaluated in terms of precision and processing time. System 2: 3D scanning of objects by projection of three color lines (red, green and blue) with a Gaussian profile. Color lines simultaneously scan different zones of the object with the purpose of optimizing the capture time and the number of stored images, compared to the projection of one light line. System 3: 3D scanning of objects by color structured multi-line projection with Gaussian profile was proposed. The technique consists of projecting a set of gratings with equidistant parallel lines of color red, green, and blue on the object to be reconstructed. The displacement of the color lines is obtained through image processing by skeletonization in the R, G, and B color channels. The displacements of the color lines of each grating are combined to obtain the complete shape of the object.\n\nThe results suggest the use of light projection with Gaussian profile to obtain more accuracy in the topography measurement, and the use of light with triangular profile to considerably improve the processing time and to obtain fast results. The criteria for choosing the proposals given in this thesis for scanning objects will depend on the complexity of the surface of the object and the requirements of the application, in case a high precision or speed of measurement is needed in the scanning. Illustrative examples of the obtainable experimental results are presented and discussed. ","Dr. Juan Antonio Rayas Alvarez","(Secretary)","Dr. David Moreno Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Amalia Martínez García","(Chairperson)"]
[1,null,"Jose Ruben Sanchez Aguilar","Dra. Amalia Martínez García",null,"\"IMPLEMENTACIÓN DEL INTERFERÓMETRO DE GATES E ILUMINACIÓN DE BAJA COHERENCIA EN LA TÉCNICA DE PROYECCIÓN DE FRANJAS PARA LA EVALUACIÓN DE MICROTOPOGRAFÍA\"","La presente investigación introduce una propuesta para la técnica de perfilometría de proyección de franjas a nivel microscópico basada en la configuración interferométrica de Gates utilizando como fuente de iluminación un diodo emisor de luz o led (también conocido por la sigla LED del inglés: light-emitting diode) y una lente de gran distancia de trabajo.\nEl interferómetro de Gates fue modificado introduciendo un segundo divisor que hizo posible, después de este, la observación de un par de patrones de interferencia ubicados de manera simétrica con respecto al eje óptico del divisor, dada la iluminación provista por el LED, la cual presenta longitud de coherencia corta siendo además una fuente extendida. La muestra bajo estudio fue colocada en uno de los patrones de franjas, con frecuencia de 7 líneas/mm, las cuales son no localizadas y hace posible la obtención de su topografía, habiéndose implementado de esta forma la técnica de proyección de franjas generadas de manera interferométrica. Las dimensiones del objeto son de 2.4 x 1.8 mm2 así como una altura de 60 mm. Con la finalidad de mostrar que franjas generadas mediante luz láser afectan la resolución de la técnica se hizo una comparación usando como fuentes de iluminación un LED y un láser de He-Ne de longitud de coherencia de 27 mm y 30 cm respectivamente. La resolución teórica en la medición es de 0.57 micras mediante el uso de iluminación laser y LED. El error en la medición es de 4.2 mm para luz láser y 1.7 mm para luz LED.\n\nSe implementaron algoritmos de técnicas de demodulación de fase temporal como espacial para la demodulación de franjas, tales como la técnica de transformada de Fourier, corrimiento de fase. Los resultados muestran el potencial para aplicar la propuesta en áreas tanto científicas como industriales ya que el arreglo presenta mucha estabilidad y robustez contra vibraciones mecánicas.","Dr. Juan Antonio Rayas Alvarez","(Secretary)","Dr. Miguel León Rodríguez","(Evaluator – UPG)",null,null,null,null,"Dra. Amalia Martínez García","(Chairperson)"]
[1,null,"Zeferino Ibarra Borja","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"\"IMPLEMENTACIÓN EXPERIMENTAL DE SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA CUÁNTICA DE CAMPO COMPLETO\"","La tomografía de coherencia óptica (OCT), es una técnica de imagenología no invasiva que constituye una poderosa herramienta de diagnóstico médico con diversas aplicaciones clínicas, la cual nos permite obtener información acerca de la estructura interna de una muestra. Recientemente, emergió una versión cuántica de OCT denominada tomografía de coherencia óptica cuántica (QOCT), la cual emplea parejas de fotones generados en procesos no lineales como la conversión espontanea paramétrica descendente (SPDC) propagándose a través de interferómetros ópticos cuánticos, donde ocurren el fenómeno de interferencia de 2 fotones. Utilizar QOCT nos permite explotar las ventajas que tiene sobre OCT convencional, destacando la cancelación de los efectos de dispersión sobre la resolución axial de la técnica. Además, utilizando el mismo ancho de banda espectral, QOCT obtiene una mejora en la resolución axial obtenida en OCT por un factor de 2, esto debido a las correlaciones espectrales de los pares de fotones utilizados en la versión cuántica.\n\nEn este trabajo implementamos dos configuraciones distintas de QOCT, que nos permitieron disminuir de forma drástica los tiempos de adquisición empleados en esta técnica. En la primera de ellas implementamos por primera vez un sistema de tomografía de coherencia óptica cuántica de campo completo (FF-QOCT) combinando un interferómetro Hong-Ou-Mandel con un sistema de detección transversal usando una cámara intensificada (ICCD). Implementando este sistema fuimos capaces de obtener información tridimensional sobre la estructura interna de una muestra realizando un solo escaneo axial.\n\nEn la segunda configuración explotamos el fenómeno de interferencia de dos fotones en un interferómetro de Michelson. Esta configuración se destaca por la simplicidad en su implementación experimental y el potencial uso de fuentes con alto flujo de fotones. En este sistema utilizamos la totalidad de los fotones convertidos en el proceso SPDC, por lo que se reduce el tiempo de adquisición de datos. ","Dra. Laura Elena Rosales Zárate","(Secretary)","Dr. Carlos Herman Wiechers Medina","(Evaluator – DCI-UGTO)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Chairperson)"]
[1,null,"Yaily Fernandez Arteaga","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"\"GRAPHENE DERIVATIVE BASED ELECTRODES TO BE USED IN ORGANIC OPTOELECTRONIC DEVICES\"","In this work, a semi-transparent, low-cost and easy processable graphene derivative and PH1000 (conductive PEDOT:PSS polymer) based bilayer anode, is presented as a sustainable potential alternative to ITO (Indium Tin Oxide). The simple mechanical-synthesized graphene derivative was in aqueous-suspension processed (SPG), drop-coated onto a common glass substrate and treated with hydriodic acid (HI). The SPG film presented a Raman intensity ratio (ID/IG) of 0.56 and a number of 7 sheets theoretically estimated. Modified PH1000 with dimethyl sulfoxide (DMSO) was spin-coated onto SPG layer. The bilayer anode (SPG/PH1000) exhibited a transmittance, roughness and resistance of 82 % (550 nm), 9 nm and 226 Ω/sq, respectively. The bilayer alternative electrode was used in the manufacture of organic solar cells (OSCs) based on the non-fullerene PBDB-T:ITIC active layer. Average power conversion efficiency (PCE) of 8.3 % (best 8.6 %) was attained for control devices (using ITO as anode) and 4.0 % (best 4.2 %) for devices with the alternative SPG/PH1000 bilayer anode. In addition, preliminary work was carried out modifying the bilayer anode into a three-layer one (SPG/PH1000/PH1000) by adding another PH1000 film onto the bilayer structure, O2 plasma treatment to the SPG film was implemented to activate it. Its transmittance and resistance parameters were 75 % (550 nm) and 82 Ω/sq, respectively. Also, preliminary OSCs based on the non-fullerene PM6:Y7 active layer were manufactured, under regular atmosphere conditions and with direct architecture, whose average PCE was 7.2 % (best 7.7 %). For OSCs fabrication, a vacuum free deposited top electrode Field’s metal (FM, an eutectic alloy of Bi 32.5 %, In 51 % and Sn 16.5 %, with a melting point above 62◦C) was used. This graphenic electrode could be used in other organic electronic devices such as OLEDs, PSCs and OFETs.","Dr. Salvador Fernández Tavizón","(Secretary - CIQA)","Dr. Bernardo A. Frontana Uribe","(Evaluator - IQ-UNAM y CCIQS-UAEMex)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Chairperson)"]
[1,null,"Milvia Iris Alata Tejedo","Dra. Valeria Piazza",null,"\"IMAGING APPROACHES FOR THE STUDY OF DEMYELINATION PROBLEMS IN H-ABC TUBULINOPATHY\"","Hypomielination with atrophy of the basal ganglia and cerebellum (H-ABC) is a central neurodegenerative disease due to mutations in the tubulin beta 4a gene. Diagnosis is made by integrating clinical data, magnetic resonance imaging of the brain and genetic analysis.\n\nIn this work we have used three different imaging approaches for the study of the central nervous system affected by H-ABC: magnetic resonance imaging (MRI), second harmonic generation (SHG) microscopy and fluorescence microscopy. Our experiments were performed in the taiep rat, which is the only spontaneous tubulin beta 4a mutant available for the study of this pathology.\n\nThe pathological signs presented by taiep rats and the morphological changes we found by our longitudinal MRI study were similar to those of patients with mutations in TUBB4A. Using the novel label free SHG microscopy, we identified microstructural differences between the central nervous system of taiep rats compared to control animals. We contrasted our MRI and SHG findings with images of fluorescently labeled tissue from taiep and control rats. The fluorescence microscopy results corroborate the hypomielination of taiep rats in the corpus callosum, the cerebellum and the striatum. On the other hand, the comparison of fluorescence with SHG microscopy results, indicate that microtubules from oligodendrocytes were the source of abnormal signal, which was clearly localized in white matter regions.\n\nThe importance of this work stems from the demonstration that nonlinear optics can be used not only to study and advance the understanding of the pathophysiology of tubulinopathies, but that it also has the potential to represent a new diagnostic approach to the medical problem. Demyelinating disorders are difficult to diagnose, and therefore new complementary techniques could be helpful for the description of those features of the disease that could potentially be used as clinical markers.\n\nA diverse readership may benefit from the information detailed in this work, whether they are from scientific areas involved in the study of the cell cytoskeleton, the development of optical imaging devices or interested in the study of neurobiology and neurodevelopmental disorders. ","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Secretary)","Dr. José Ramón Eguibar Cuenca","(Evaluator - BUAP)",null,null,null,null,"Dr. Victor Hugo Hernández González","(Chairperson – UGTO DCI)"]
[1,null,"Joao Francisco Trujillo Martinez","Dr. Bernardino Barrientos García",null,"\" MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN OBJETOS DE FASE MEDIANTE UN INTERFERÓMETRO DE MACH-ZEHNDER Y UN INTERFERÓMETRO DE WOLLASTON\"","Se implementarán de manera independiente, las técnicas de interferometría [11] de Mach-Zehnder y de interferometría de Wollaston. Lo anterior para obtener información importante del comportamiento termodinámico de un objeto de fase axisimétrico. Debido a la naturaleza interferométrica de ambos métodos, serán necesarios dos haces que interfieran. Por lo anterior,\n\nambas técnicas se mostrarán sensibles al ruido externo, sin embargo, al requerir la interferometría de Wollaston una sola trayectoria para los dos haces que interfieren, se espera que sea esta técnica, una técnica más robusta que la técnica interferométrica de Mach-Zehnder, la cual la hará más propicia para su implementación en un entorno industrial. ","Dr. Gilberto Gómez Rosas","(Secretary - CUCEI-UDG)","Dr. Jorge Luis Flores Núñez","(Evaluator - CUCEI-UDG)",null,null,null,null,"Dr. Bernardino Barrientos García","(Chairperson)"]
[1,null,"Jorge Alberto Molina Gonzalez","Dr. Haggeo Desirena Enrriquez",null,"\"SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PHOTOTHERMAL CERAMIC PARTICLES FOR USE IN PRINTED ANTI-COUNTERFEITING APPLICATIONS\"","Due to the constant evolution of counterfeiting media, it is necessary to improve anti-counterfeiting technology. Hence, the main objective of this research work was the design of security systems based on the PTT effect of materials. For this purpose, Ln3+ doped ceramic particles, whose PTT response was optimized, were fabricated in order to be used in real printed applications. In the first approach, Sr/Zr ceramic oxides doped with Y b3+ were synthesized.\n\nA photothermal ink was prepared with the Sr/Zr particles. In conjunction with the thermochromatic ink, based on a reversible thermochromatic pigment, a printed security system was designed, fabricated and tested. This was evaluated with multiple NIR wavelengths and under external heat sources and it was determined that only by exciting with the absorption wavelength of the oxides was the photothermal effect generated, which produced the heating of the thermochromatic ink and thus the information was revealed.\n\nFor the second approach, LaBO3 : Nd3+ and LaBO3 : Y b3+ particles were fabricated separately, whose photothermal response is more efficient than that of Sr/Zr : Y b3+. This effect is selective, i.e. they only responded to a specific and different NIR wavelength from each other. With these, multilayer printed codes were designed, which were only revealed using a thermal camera when excited by he specific wavelengths for each layer. The verification of the code is given with a sequence determined by the order of the layers. To improve the level of security, commercial particles with frequency upconversion were added, so that the verification of the information was performed through both the thermal and the visible imaging channel.\n\nThe proposed strategies show potential to be applied in different items, shown as examples medicine packaging, business cards, etc. Moreover, within the scientific character, the synthesized samples show a more efficient photothermal response when compared to lanthanide-doped materials reported in the literature.","Dr. Gonzalo Ramirez García","(Secretary -  CFATA)","Dra. Tzarara Lopez Luke","(Evaluator - IIM-UMSNH)",null,null,null,null,"Dr. Haggeo Desirena Enrriquez","(Chairperson)"]
[1,null,"Rodrigo Murillo Aranda","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"\"CONTROL OF A QUADRUPED LEG USING AN ANALYTICAL  APPROACH\"","This thesis presents the control of a simulation of a quadruped robot that mimics the locomotion of a cheetah. This robot has the capability of mimicking many gait patterns of real quadrupeds such as trot, pronk, gallop, and pace. In order to mimic the gaits of the quadruped, a robot was used for the software in the loop (SIL) visualization, this robot was the Laikago robot from the Chinese company Unitree Robotics which has proved to demonstrate outstanding performance. This robot is capable of responding to external disturbances using the control technique of Model Predictive Control (MPC). The majority of quadruped robots have used the Model Predictive Control technique for their control scheme because of their feasibility in their performance and their capability to respond to external disturbances.\n\nIn the state of the art, in simulation and in real quadrupeds, quadrupeds use two controllers for the locomotion of their legs, one for the stance phase and another one for the swing phase. For the stance phase, they have used MPC, and its variations in order to test the locomotion of quadrupeds in simulation as well as with the real quadrupeds. On the other hand for the swing phase, there has been used a PD controller with a feedforward term. In order to test something different, a quadruped leg was designed, as well as a new proposed controller for the locomotion of its swing phase. The objective of this work is to test its performance in simulation using the Simulink software. The main contribution of this controller is that in literature it has been tested a controller with another approach, while it will be proposed another controller with a feedforward term as well, using a different approach. This controller was tested in simulation in order to prove its behavior and its performance. With these tests it will be possible to contribute to the controller of a quadruped robot using a different approach, leading to an analytical solution. In the future, the proposed controller can be tested firstly in a real robot leg, and after testing its performance, in a whole quadruped using a platform with the SIL technique, and later, after having a good functionality in simulation, test the controllers in a real quadruped. ","Dr. Noé Guadalupe Aldana Murillo","(Secretary)","M.O. Diego Torres Armenta","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Chairperson)"]
[1,null,"Nkosinathi Carl Shongwe","Dr. Bernardino Barrientos García",null,"\" OPTIMIZATION OF A HELMHOLTZ RESONATOR FOR COOLING, BY THE SCHLIEREN TECHNIQUE” ","Experimental and simulation work is carried out to investigate and measure temperature variation of a Helmholtz resonator using the imaging techniques, Background Oriented Schlieren (BOS) and Fringe Deflection (FD). This research project contains the theoretical, numerical and experimental analysis of temperature measurement using optical methods. A comparison of the performance of temperature measurements between the two experimental techniques, Background Oriented Schlieren (BOS) and Fringe Deflection (FD) is reported. Both methods are based on measuring refractive index field gradients using a background image captured with a digital camera.\n\nThe object to be examined is placed between the background image and the digital camera.\n\nThe BOS (Background Oriented Schlieren) technique is a newly established method for simple and inexpensive visualizing of refractive index gradient, temperature and density variation in compressible flows. The BOS design setup mainly consists of a background with randomly placed dots and a camera targeted on the dots. Variations between the uninterrupted image and the distorted image resulted in the dots displacement which is used by the optical flow method to create a displacement field. Fringe Deflection uses vertical fringes instead of the dotted background.\n\nThe results obtained show that Fringe Deflection is more efficient. The FD was then used to analyze a Helmholtz resonator. In the Helmholtz resonator experiment, a pulsed synthetic air jet is generated and directed onto a surface to be cooled. The results show that the relatively cooler air expelled from the resonator cavity interacts with the warmer air in the heated plate and cools the heated plate slightly. Since the cooling air is expelled again and again at a certain frequency, the process is repeated and cooler air is pumped to the hot plate. ","Dr. Damiano Sarocchi","(Secretary – AUSLP)","Dr. Carlos Mares Castro","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Bernardino Barrientos García","(Chairperson)"]
[1,null,"Jorge Ludwig Regalado De La Rosa","Dr. Enrique Castro Camus",null,"\"NONLINEAR EFFECTS IN THE TERAHERTZ BAND\"",null,"Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Secretary)","Dr. José Torres Arenas","(Evaluator – DCI UG)",null,null,null,null,"Dr. Enrique Castro Camus","(Chairperson)"]
[1,null,"Juan Carlos Israel Zamarripa Ramírez","Dr. David Moreno Hernández",null,"\"CARACTERIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TRES DIMENSIONES DE CAMPOS DE TEMPERATURA Y COLOR ESPECTRAL DE FLAMAS CON SIMETRÍA AXIAL UTILIZANDO FOTOGRAFÍA DE MOTEADO LÁSER DIGITAL\"","En esta tesis, se introduce un método novedoso para la medición de forma sincrónica de temperatura y emisión de radicales en flamas. Siendo conveniente describir de manera general el estado del arte del presente trabajo, se hace mención de ciertas técnicas de medición de temperatura como color espectral en flamas (capitulo 1).\n\nPara la medición de temperatura se utiliza la técnica de Fotografía de Moteado Láser Digital (FMLD). Para la cual se realizó el estudio de temperatura en 3 objetos de fase. Debido a la simetría axial presente en uno de ellos se utiliza la deconvolución de los datos por medio de la Transformada de Abel (capitulo 2).\n\nPor otra parte, para la medición sincrónica se hace  uso de una cámara a color, la información de temperatura se almacena en el canal rojo, mientras que los canales verde y azul, contienen la de emisión de los radicales. Debido a la construcción del sensor de la cámara existe un efecto “crosstalk”, por tanto, la necesidad de un algoritmo para la reducción de este efecto y del ruido de fondo en los canales azul y verde surge. Para los resultados de la técnica se realiza el análisis a 6 diferentes mezclas de combustible-aire que van de una razón estequiométrica (capitulo 3).\n\nSe presenta también un método de corrección para el ruido de moteado, utilizando una ecuación diferencial parcial de 4° orden. Presentando como resultado final la reconstrucción en 3D de los espectros de emisión de los casos anteriores (capitulo 4).\n\nEn el último apartado, se habla sobre las conclusiones y resultados obtenidos de este trabajo doctoral (capítulo 5).","Dr. Moises Cywiak Garbarcewicz","(Secretary)","Dra. Amalia Martínez García","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. David Moreno Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"Austine Odiwuor Amisi","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"\"DESIGN OF STABLE ORGANIC SOLAR CELLS AND PEROVSKITE SOLAR CELLS USING ADHESIVES AS ENCAPSULANTS\"","Organic solar cells (OSCs) have recently been one of the promising photovoltaic (PV) technologies with numerous advantages, including reasonable power conversion efficiencies (PCEs), bandgap tunability, easy processability, low cost, and flexibility. On the other hand, perovskite solar cells (PSCs) have surprisingly emerged as highly efficient solar cells due to their unprecedented rise in PCE within the last decade. Nonetheless, extrinsic instability due to moisture and oxygen remains one of the serious problems preventing the commercialization of these devices. Encapsulation has been suggested as one of the most attractive techniques to enhance external stability. Despite their differences in terms of charge generation, OSCs and PSCs share similar materials processing, therefore, standard strategies have been developed for both of them. Herein, we aimed to design stable OSCs and PSCs using three encapsulation materials, namely Norland optical adhesive 65 (NOA 65), NOA 71, and Ossila encapsulation epoxy (OEE). The PV parameters, such as PCE, short-circuit current density (Jsc), open-circuit voltage (Voc), and fill factor (FF), were monitored for 20 days after encapsulation. Our results reveal the effect of using encapsulants on device stability. OEE had the highest performance retention of 93% and 86% in OSC and PSC, respectively, and was attributed to the trade-offs between a combination of indicators, especially water vapor transmission rate (WVTR), oxygen transmission rate (OTR), adhesion, optical performance, and refractive index. NOA 71 was second, retaining 91% and 80%, in OSC and PSC, respectively, while NOA 65 came third, retaining 87% and 78% in OSC and PSC, respectively. However, the OEE’s higher cost may potentially increase the overall device production costs. Therefore, future studies could assess the economics and include more encapsulation materials to conclusively identify the adhesive(s) that optimizes both device cell efficiency, durability, and cost. ","Dr. Marco Antonio Meneses Nava","(Secretary)","Dr. Norberto Arzate Plata","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Chairperson)"]
[1,null,"Andrés Felipe Plaza Martínez","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"\"CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA Y MORFOLÓGICA DE CELDAS SOLARES ORGÁNICAS BASADAS EN PTB7-Th:PC71BM\"","En el presente trabajo se fabricaron celdas solares orgánicas (OSCs) basadas en PTB7-Th:PC71BM, PTB7-Th es un polímero donador y PC71BM es un aceptor fulerénico, bajo condiciones atmosféricas ambientales y mediante la técnica de spin coating. La arquitectura utilizada para los dispositivos fue: vidrio/ITO/PEDOT:PSS/PTB7-Th:PC71BM/PFN/FM.\n\nMediante la utilización de Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) y Microscopia de Túnel de Barrido (STM) se analizó la morfología de las películas depositadas y de la capa activa respectivamente. Las OSCs alcanzaron un promedio de eficiencia de conversión del 7.0% y un máximo de 7.3%. El análisis eléctrico de los dispositivos por medio de la aplicación del modelo de diodo simple y la espectroscopia de impedancia (IS), determinó unos valores bajos de la resistencia de recombinación 𝑅1, los cuales explican el relativo bajo valor de factor de llenado (𝐹𝐹) de las OSCs (≈ 0.5) , esto puede deberse a problemas en la interfaz e incluso a la estabilidad intrínseca de la capa activa (PTB7-Th:PC71BM). ","Dr. Marco Antonio Meneses Nava","(Secretary)","Dr. Mario Alejandro Rodríguez Nava","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Chairperson)"]
[1,null,"Iosvani Moré Quintero","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa",null,"\"INTELLIGENT ALGORITHMS FOR PROCESSING METROLOGICAL IMAGES\"","In recent years numerous investigations have focused on the problem of fringe pattern demodulation, which has become one of the main challenges in the areas of optical metrology and computer vision. Currently, there is no known method capable of obtaining accurate measurements, especially in transient events with the presence of noise, under-sampling and closed fringes. There are encouraging results through the use of optimization models, such as genetic algorithms, which have demonstrated their efficiency, and, it is a line of research that has gained some momentum in recent decades due to technological progress.\n\nIn this work, an investigation of complex fringe pattern recovery using evolutionary computation techniques, in particular the metaheuristics known as Simulated Annealing and Variable Mesh Based Optimization, is presented. A new system of automatic phase field partitioning of the fringe pattern without overlap, based on the spatial frequency, is introduced, which facilitates the demodulation process, especially in those models that use a polynomial adjustment to approximate the fringe pattern.\n\nAnother important aspect presented in this research is the modeling of the objective function using Bézier surfaces as a fitting function, thus generating a novel approach to this type of problems, thanks to the versatility of Bézier surfaces in the area of Computer Vision.\n\nOn the other hand, this technique allowed us to characterize and optimize the input parameters of the metaheuristics, as well as to restrict the search space and considerably reduce the demodulation times, which was one of the main challenges of these models using Artificial Intelligence techniques. Finally, the advantage of using Bézier surfaces compared to the use of Zernike polynomials and two-dimensional polynomials reported in the state of the art is highlighted, and some future works are discussed that may contribute to a substantial improvement of the problem presented here.","Dr. Abundio Dávila Álvarez","(Secretary)","Dra. Amalia Martínez García","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Chairperson)"]
[1,null,"Carlos Alfonso Tapia Raya"," Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano",null,"“DISEÑO DE REACTOR TERMOQUÍMICO PARA LA PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES SOLARES”","Un receptor solar es el corazón de una instalación de concentración solar de potencia. Es el elemento encargado de capturar todo el flujo de alta densidad radiativa concentrado por el sistema  óptico. Es en el receptor solar donde el flujo radiativo es absorbido y transformado en calor y posteriormente se lleva a cabo un proceso termodinámico para producir electricidad o un ciclo termoquímico para producir combustible. El gran problema de esta tecnología son las pérdidas de calor que ocurren en sus tres mecanismos de transferencia, principalmente de emisión (o re-radiación). Dichas pérdidas de calor son responsables de tener eficiencias bajas de conversión térmica. En este trabajo se presenta una propuesta para mitigar las pérdidas de calor por emisión y convección utilizando un aislante transparente llamado aerogel. Dicho material tiene dos propiedades físicas que lo hacen sumamente especial: su transmitancia selectiva (transmite la mayor parte del espectro solar pero es opaco en el infrarrojo) y por su muy baja conductividad térmica. En este trabajo se presenta un receptor solar de cavidad con una ventana de aerogel en el  área de apertura y para evaluar sus propiedades físicas, se llevaron a cabo simulaciones bajo el método de Monte Carlo para el trazo de rayos y el método de elemento finito para la transferencia de calor por convección y conducción. Para las simulaciones se utilizaron las propiedades espectrales de transmitancia, reflectancia y absortancia del aerogel, así como su propiedad de conducción térmica. En ambos esquemas de simulación, se obtuvieron resultados favorables para este aislante transparente, teniendo las temperaturas más altas de 1787,4◦C, 2141,7◦C y 2067,4◦C bajo flujos radiativos de 1, 2 y 3 MW m2 respectivamente con una eficiencia de absorción de 60%. Y en los resultados de flujo radiativo para el análisis de radiosidad se analizó el flujo en un punto del espacio en el exterior de la cavidad. Como resultado, la ventana de aerogel representó una reducción de aproximadamente 10.3 veces de energía radiativa en comparación con una ventana de cuarzo. Estos resultados podrían significar la solución al problema de las pérdidas de calor que han sido consideradas como inevitables. \n\n","Dr. Juan Manuel López Téllez","(Secretary)","Dr. Iván Salgado Tránsito","(Evaluator)","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Sergio Velázquez Martínez","(Chairperson)"]
[1,null,"Rodrigo Misael Barba Barba","Dr. Gabriel Ramos Ortiz","Dr. Ramón Carriles Jaimes","“ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROPIEDADES ÓPTICAS EN TRES FAMILIAS DE MOLÉCULAS π-CONJUGADAS Y SU CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA”","El estudio de materiales orgánicos π-conjugados es un área de investigación muy activa en la actualidad. La comprensión de las estructuras moleculares π-conjugadas y como éstas determinan sus propiedades ópticas permite diseñar moléculas para aplicaciones en fotónica y optoelectrónica. Las propiedades de nuestro interés abarcan la respuesta óptica en regímenes lineal y no lineal.\n\n \n\nSe estudió la relación estructura (química)-propiedad(óptica) de 17 moléculas divididas en familias: complejos de rutenio, polímeros homoconjugados y macrociclos de carbo-benceno. Las propiedades ópticas se optimizaron por medio de esqueletos π-conjugados funcionalizados con grupos electro-donadores (D) y electro-aceptores (A). El estudio de cada familia implicó diferentes técnicas experimentales: espectroscopia en el estado estacionario que incluyó absorción UV-vis, Z-scan, fotoluminiscencia por uno y dos fotones, y espectroscopia ultrarrápida de absorción resuelta en tiempo (absorción transiente) usando supercontinuo como pulso de prueba.\n\nPara complejos de rutenio se buscaba la liberación de óxido nítrico (NO) por excitación de dos fotones (TPA). En estas moléculas se logró incrementar la sección transversal de TPA (σ_TPA) desde 87 GM hasta 923 GM mediante diferentes grupos D-A; contribuyendo como guía en el diseño de nuevos complejos para fototerapia por NO.\n\nEn polímeros homoconjugados se demostró que es posible la transferencia de energía resonante tipo Förster entre dos bloques del polímero inducida por la cercanía espacial entre ellos. Esta propiedad y el método sencillo de síntesis involucrado potencializan sus aplicaciones.\n\nFinalmente, en macrociclos tipo carbo-benceno se determinó un aumento en la respuesta no linealidad con el incremento de 18 electrones π comparado con la respuesta de una molécula parental basada en un ciclo de benceno con 6 electrones π; además se demostró que el macrociclo da lugar a emisión desde niveles S2 que viola la regla de Kasha y se reporta por primera vez la dinámica detallada de los estados excitados de los carbo-bencenos. ","Dr. José Norberto Farfán García","(Secretary - UNAM)","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Chairperson)"]
[1,null,"Brandon Raúl Sulvarán Salmoreno","Dr. David Moreno Hernández",null,"\" DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO BASADO EN HOLOGRAFÍA DIGITAL PARA MEDICIÓN DE ÍNDICE DE REFRACCIÓN EN MEDIOS TRANSPARENTES\" ","Las técnicas ópticas de medición son esenciales en diagnóstico médico, control de Las técnicas ópticas de medición son esenciales en diagnóstico médico, control de alimentos y monitoreo ambiental, por mencionar algunos. Para realizar estas mediciones se requieren de instrumentos simples de usar, robustos, de bajo costo y que tengan una sensibilidad alta en la medición.\n\n \n\nTambién es necesario que estos instrumentos tengan la capacidad para analizar muestras pequeñas. Es por eso que se ha dedicado un esfuerzo importante en el desarrollo de instrumentos que tengan estas capacidades. Entre los que podemos mencionar están: los refractómetros con arquitectura interferometríca, los que utilizan rejillas Bragg en fibra, o aquellos basados en excitación plasmónica. Sin embargo, el proceso de fabricación y los esquemas de interrogación pueden ser complejos y en algunos casos son costosos.\n\n \n\nRecientemente, han surgió una nueva clase de refractómetros basados holografía digital en línea. Los cuales tienen una sensibilidad alta, el esquema de interrogación es simple y el costo es bajo. De esta forma, en este trabajo proponemos el desarrollo de un prototipo basado en holografía digital para medir IR en medios transparentes, como pueden ser líquidos o vidrios. La metodología consiste en el registro y reconstrucción de hologramas digitales de un disco sólido que se usa como medio  para poder medir el IR. Con este prototipo es posible medir índice de refracción de vidrios y líquidos transparentes con una resolución de 0.01 unidades de índice de refracción (UIR). ","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Secretary)","Dr. David Moreno Hernández","(Evaluator)","Dr. Eden Morales Narváez","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. David Monzón Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"Juan Nicolás Claro Rodríguez","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null," \"IMAGING SYMMETRIC AND ANTI-SYMMETRIC BEHAVIOR OF OAM-   ENTANGLED STATES\"","Orbital Angular Momentum (OAM) is a degree of freedom of photons promising for a wide variety of high-dimensional quantum applications. These states, as any used in future quantum technologies, need to be manipulated and studied for their use. We use a known technique for tuning the symmetry of OAM states using dove prisms and study the properties of their interference in a spatially resolved measurement. We found that fringes produced depend on the type of symmetry of the state, moreover, we recover the original Hong-Ou-Mandel interferometers from these spatially resolved measurements and analyze the consequences of this symmetric/anti-symmetric superposition on the visibility.\n\n \n\nFurthermore, we propose two applications of these kinds of measurements, one for high-dimensional quantum teleportation and another one to achieve an image enhancement in quantum ghost imaging. ","Dr. Carmelo Rosales-Guzmán","(Secretary)","Dra. Laura Elena Rosales Zarate","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Chairperson)"]
[1,null,"Julio César Sánchez Beltrán","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González",null," \"ESTUDIO DE NOVEDOSAS ETIQUETAS LUMINISCENTES CON   POTENCIAL APLICACIÓN EN BIOSENSADO\"","El estudio de los clústeres de plata luminiscentes confinados en el interior de zeolitas microporosas ha despertado el interés de la investigación teórica y aplicada de los nanomateriales debido a las excelentes propiedades ópticas que presentan una vez estabilizados en pequeños clústeres similares en dimensiones y comportamientos al de una molécula. En particular, los clústeres metálicos cobraron protagonismo en la investigación al descubrirse sus extraordinarias propiedades optoelectrónicas ya que facilitan desarrollar métodos rápidos y altamente sensibles para aplicaciones prácticas en la catálisis, biovisualización o iluminación y la detección molecular.\n\nLas plantillas fotoluminiscentes estudiadas en este trabajo, fueron sinterizadas a dos temperaturas diferentes (calcinadas a 450°C y secadas a 80°C), en presencia de zeolita F9 comercial usando nitrato de plata a diferentes concentraciones (3, 6, 12 y 24 mM). Las muestras intercambiadas y tratadas térmicamente presentaron una emisión verde-amarilla bajo lámpara UV (365 nm), debido a la carga de plata Ag3 confinada en la sodalita de la F9. Se llegó a la conclusión que las muestras secadas a 80°C son las prometedoras en aplicaciones de biosensado ya que muestran ser un sistema sensible tanto a los estímulos externos como a cambios en el entorno local del alojamiento de los clústeres y una emisión sintonizable.","Dr. Eden Morales Narváez","(Secretary)","Dr. Haggeo Desirena Enrriquez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","(Chairperson)"]
[1,null,"Cecilia García Guzmán","Dr. Eden Morales Narváez",null,"\"CLÚSTERES LUMINISCENTES DE PLATA CONFINADOS EN   ZEOLITAS PARA BIOSENSADO\"   ","En este trabajo se propone un sistema de biosensado basado en la detección de anticuerpos IgG  marcados con fluoresceína-5-isotiocianato (FITC) mediante emisión de clústeres de plata sintetizados dentro de zeolitas (FAUX Ag6) impregnadas con diferentes aminas: polietilenimina (PEI) ramificada de 2 longitudes de cadena diferentes(Mw 750, 000 y Mw 25,000), tetraetilenepentamina (TEPA) y dietilenetriamina (DETA). Se caracterizaron y compararon las muestras impregnadas con las diversas aminas utilizadas, observándose un corrimiento en la longitud de onda de emisión hacia longitudes de onda menores al impregnar las aminas. Posteriormente, se llevó a cabo la bioconjugación de estas partículas con anticuerpos anti IgG, obteniéndose un corrimiento en la emisión hacia longitudes de onda mayores. Finalmente se evaluó la detección de anticuerpos IgG-FITC en concentraciones menores a 10 ng/mL utilizando estas zeolitas luminiscentes como sonda de\n\nbiosensado mediante dos mecanismos de detección: incremento en la intensidad de emisión con FAUX Ag6 sin aminas y con PEI ramificado de Mw 750,000 y apagamiento de la emisión con DETA y TEPA, mientras que para PEI ramificado de Mw 25,000 no se observó ningún comportamiento asociado a la concentración del analito detectado. Demostrando así, como prueba de concepto, un sistema de biosensado innovador, sensible y específico que permite la detección del analito en pocos minutos. ","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","(Secretary)","Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Eden Morales Narváez","(Chairperson)"]
[1,null,"Diana Marcela Montoya Montoya","Dr. J Oracio Cuauhtémoc Barbosa García","Dr. Enrique Pérez Gutiérrez","“ANALYSIS HYBRID PEROVSKITE FILMS (MAPBI 3 ) FABRICATED BY THE ONE AND TWO-STEPS METHODS”","In the field of new technologies for renewable energy production, hybrid solar cells based on organic-inorganic perovskite material (HPSC) are now in the way to become a new real alternative. However, in the fabrication of perovskite films to be used as active layer in HPSC, some parameters like homogeneous morphology and pure crystallization should be controlled because they can affect the conversion efficiency of devices.\n\n \n\nIn this work, the one-step and the two-step methods (with close-spaced sublimation and spin-coating with sequential deposition) were used to deposit MAPbI3 perovskite films. For both methods, there are several variables to control the perovskite formation and film quality. The influence of anti-solvent, the time for its addition, and the annealing temperature on the features of perovskite films were studied for the one-step method. The temperature for deposition of the inorganic film was studied for the close-spaced sublimation method, and the time that MAI-solution remains onto the PbI2 film before the spin process began was studied for spin-coating with sequential deposition methods.\n\nThe morphology, the UV-Vis absorption spectra, and the XRD pattern for each film were analyzed to determine the film quality.\n\n \n\nThe MAPbI3 perovskite films were used as the active layer in HPSCs with inverted architecture, the average photovoltaic performance of the devices was affected by the film features. In addition, the electron transport layer and counter electrode interface generated by the use of an alternative cathode was also studied. It was found that a poor physical contact at the ETL/CE interface does not drastically affect the efficiency of the device. ","Dr. Diego Solís Ibarra","(Secretary - IIM – UNAM)","Dra. Ma. Concepción Arenas Arrocena","(Evaluator – UNAM)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado","(Chairperson)"]
[1,null,"Miguel Martín Cárdenes López","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta ",null,"\"SISTEMA DE REALIDAD AUMENTADA PARA LA CAPACITACIÓN EN UN TORNO INDUSTRIAL POR MEDIO DE LA DETECCIÓN DE MARCADORES BASADOS EN DESCRIPTORES CLÁSICOS\"  ","El presente trabajo muestra las actividades realizadas para la creación de una aplicación en realidad aumentada con fines de capacitación (RACFC) implementada en una tableta Lenovo con sistema operativo Android. La realidad aumentada es una técnica que permite colocar objetos virtuales en el mundo real, esta técnica se ha convertido en una herramienta tecnológica para múltiples áreas de formación de capital humano. En el ámbito industrial, surge como una propuesta para satisfacer la necesidad continua de capacitaciones.\n\nDebido a que el Centro de Investigaciones en Óptica A.C., Aguascalientes, adquiere nuevos equipos, y que renueva la plantilla estudiantil constantemente, se optó por utilizar la técnica de RACFC, por lo que se tomó como máquina inicial de aprendizaje el torno marca Grizzly modelo G0769, sirviendo como referencia para futuros trabajos en el centro.\n\nLa aplicación de RACFC cuenta solo con cuatro módulos principales: seguridad, elementos del torno, elementos del taladro y mantenimiento preventivo, además, contiene un registro y una evaluación general. Esta aplicación se debe considerar solo como una guía rápida que introduce a los usuarios en el uso y manejo de este torno, por lo que no suple la supervisión de un experto.\n\nEl trabajo propuesto fue realizado considerando el nivel I de realidad aumentada, el cual utiliza marcadores como medio de activación, por lo que se utilizaron descriptores clásicos para este fin, obteniendo así, que el descriptor Orb era el más rápido y mantenía el efecto de realidad aumentada, aunque los modelos virtuales mostraban problemas para mantener su posición. ","Dr. Fernando Martell Chávez","(Chairperson)","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Evaluator)","MC. Sarabia Torres Juan Margarito","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Carlos Alberto Paredes Orta ","(Evaluator)"]
[1,null,"Sotero Ordoñes Nogales","Dr. Manuel Servín Guirado",null,"“PROFILOMETRY OF SOLIDS UTILIZING STEREO PROJECTION AND CO-PHASE OF STRUCTURED LIGHT\"","Measurement of three-dimensional objects has become a current industrial issue to improve manufacturing verification processes and reverse engineering. Measurements should not modify or influence the manufacturing lines; therefore, they should be high-quality, high-speed, and online. Hence, fringe projection profilometers (FPPs) have become a feasible solution because of their low-cost hardware, speed, and proficiency to measure static and dynamic objects. FPPs can be straightforwardly implemented with a multimedia projector and a digital camera.\n\nInitially, most proposals acquire one image to be processed digitally later using spatial filtering. Although they can achieve the speed goal, the estimation quality can be deficient for complex shapes. In order to improve the reconstruction quality, several techniques have proposed color encoding to project and acquire three images. They are later processed by phase-shifting algorithms (PSAs). It is noticeable that these FPPs fulfill the high-speed requirement. Nonetheless, they must also have a very well-calibrated system and satisfy the following conditions: (1) non-linear intensity distortion, (2) shapes with a good diffuse reflection function, (3) avoidance or calibration of cross-talking problems, and (4) a geometry configuration eliminating/reducing self-occluding shadows. Industrial items or applications usually do not accomplish these requirements.\n\nThis thesis introduces an FPP (a proof-of-the-concept) gathering the above four requirements and performing online measurements. This FPP can also estimate or inspect a shape in a rectilinear uniform motion. The inspection is carried out by comparing a testing shape to a calibrated one with a proposed technique.\n\nWhen reconstructing industrial items, this FPP needs a temporal sequence of phase-shifted fringe patterns (PS-FPs). The PS-FPs are obtained by translating the item’s movements to a phase shift through image registration. The latter is done by computing a rough estimation of the shape for each pattern. Later, a pixel matching method translates the acquired images into PS-FPs. Hence, one can employ the PSAs’ framework for phase/shape retrieval in the classical sense, considering that shapes are static. We proposed several PSAs with their spectral description and analysis to correctly retrieve the phase and phase differences from the observed patterns. By acquiring many PS-FPs, the first and second conditions are overcome. By encoding in the red and blue channels, the third requirement is met. The last one is addressed by using a co-phased technique having two projectors and a camera. This technique is a contribution to this thesis. ","Dr. Jorge Luis Flores Núñez","(Secretary - CUCEI UDG)","Dr. J. Apolinar Muñoz Rodríguez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Manuel Servín Guirado","(Chairperson)"]
[1,null,"Edgar Medina Segura","Dra . Gloria Verónica Vázquez García",null,"\"DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN DISPOSITIVO FOTÓNICO INTEGRADO PARA APLICACIÓN EN COMUNICACIONES\"   ","Se utilizó la técnica de escritura láser para fabricar guías de onda en un vidrio sódico cálcico. Mediante un láser pulsado de femtosegundos se irradiaron trayectorias bien definidas dentro del sustrato de vidrio provocando cambios positivos permanentes en el índice de refracción de la zona irradiada. La geometría de las guías de onda se controló mediante una estación de micromaquinado. La potencia óptica promedio irradiada al sustrato y la velocidad de fabricación son los dos parámetros más importantes en el proceso de fabricación. Se fabricaron y caracterizaron guías de onda rectas a potencias promedio de 1, 2, 3, 4 y 5mW y a velocidades de 300, 400 y 500μm/s.\n\nMediante un láser con salida de fibra óptica se inyectó luz a las guías de onda a 642 y 808nm y con una cámara de perfil de haz y un medidor de potencia se caracterizaron las  propiedades de confinamiento de la luz. Se trazaron guías de onda rectas monomodo con cambios en el índice de refracción del orden de 1 × 10−3, radios del modo fundamental entre 5 y 14μm, y pérdidas inferiores a 15dB/cm a 642 y 808nm con potencias promedio de 2mW y velocidades de 400μm/s. Posteriormente, utilizando los parámetros de fabricación de las mejores guías de onda rectas, se diseñó, fabricó y caracterizó un multiplexor/demultiplexor a partir de un acoplador direccional para aprovechar la técnica de multiplexado por división de longitud de onda en longitudes de onda de 642 y 808nm con una eficiencia superior al 90 %. Este trabajo representa una prueba de concepto para futuros desarrollos en materiales utilizados en telecomunicaciones ópticas, como lo es la sílice fundida, y en longitudes de onda en los canales de telecomunicaciones.","Dr. Heriberto Márquez Becerra","(Secretary – CICESE)","Dr. Olivier Jean Michel Pottiez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Chairperson)"]
[1,null,"Luis Antonio Tapia Lincona","Dra . Gloria Verónica Vázquez García",null,"\"DISEÑO Y FABRICACIÓN DE INTERFERÓMETROS MACH-ZEHNDER MEDIANTE LA TÉCNICA DE ESCRITURA LÁSER\"   ","En esta tesis se presenta el proceso para la realización de interferómetros Mach-Zehnder (IMZ), en vidrio de portaobjetos usando la técnica de escritura láser (FLDW) y canales microfluidicos mediante la técnica de irradiación láser seguida de grabado químico(FLICE) en vidrios de sílice. En la primera etapa fabricamos guías de onda rectas con la técnica (FLDW). Se realizaron pruebas de velocidad y profundidad con energías de 1μJ y 2μJ, de la prueba de velocidad se definió trabajar a 400μm/s y de la de profundidad a 200μm. El ∆n aproximado que se consigue es de 0.001 bajo estas condiciones, el cual se determina mediante procesamiento de imágenes partiendo de análisis de las dimensiones físicas de la guía y de las dimensiones del modo.\n\n \n\nLa segunda etapa consistió en la fabricación de 21 interferómetros desbalanceados (IMZ), la longitud del interferómetro inicial se definió en 7400μm con una separación entre brazos de 50μm, bajo simulaciones se determinó que dentro de un decremento e incremento de -10μm a 10μm con respecto a la separación inicial en uno de los brazos, se podía reconstruir al menos un periodo completo del patrón de interferencia. Al concluir las pruebas tras su fabricación se determinó ineficaz, ya que requiere de un tiempo prolongado y de mantener las condiciones de alineación en el sistema de caracterización. Para reconstruir un periodo completo se planteó mediante simulaciones,fabricar un interferómetro de mayor longitud que permita aumentar la diferencia de\n\ncamino geométrico (∆s) y poder realizar un barrido en longitud de onda.\n\n \n\nLa tercera etapa consistió en la fabricación de los canales microfluídicos a 4μJ de energía del pulso láser y una velocidad de 50μm/s. Finalizado el proceso se obtuvieron dos canales microfluídicos, el primero con un diámetro de entrada de 103μm y un diámetro de cintura de 86.4μm, el segundo con un diámetro de entrada de 79.8μm y un diámetro de cintura de 59.8μm.","Dr. Rigoberto Castro Beltrán","(Secretary - DCI UGTO)","Dr. David Monzón Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Chairperson)"]
[1,null,"Luis Enrique Montañez Franco","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado",null,"\"TERMOGRAFIA AÉREA AUTÓNOMA DE PANELES FOTOVOLTAICOS\"    ","El creciente interés por la energía solar ha llevado a la construcción de sistemas fotovoltaicos cada vez más grandes. En consecuencia, la supervisión de estos sistemas es de gran relevancia. El sistema de inspección fotovoltaica con vehículos aéreos no  tripulados (UAV) equipados con cámaras térmicas se ha convertido en un medio eficaz  ́\n\nde mantenimiento de las centrales fotovoltaicas.\n\n \n\nSin embargo, analizar la información de la imagen térmica manualmente, necesita una cantidad de tiempo considerable. Por lo tanto, para solucionar este problema se propone la detección automática de módulos defectuosos en las imágenes térmicas.  ́\n\n \n\nEn este trabajo se presentan dos metodologías.\n\n \n\nEn la primera se propone la detección automática y el análisis de los módulos fotovoltaicos con procesamiento digital de imágenes. El algoritmo de detección obtuvo una precisión del  ́ 93, 99 % y 77, 99 % de la métrica IoU. Posteriormente, se realiza un análisis estadístico basado en los valores de temperatura del módulo segmentado. Además,  se diseñó una interfaz gráfica de usuario.  ́\n\n \n\nEn la segunda metodología se realiza una detección automática de los módulos fotovoltaicos y su clasificación con base en modelos de aprendizaje profundo. A través de  un modelo de Red Convolucional Completa (FCN) se realiza la detección automática, enseguida se realiza un proceso de clasificación con un modelo de Red Neural Convolucional (CNN). El modelo de segmentación alcanzó una precisión del  ́ 97.32 % y 93, 09 % de IuO. El modelo de clasificación obtuvo una precisión media del  ́ 92 %.\n\n \n\nCon la metodología propuesta, es posible diagnosticar fallas a pequeña y gran escala,  ̃\n\nque permitiría aumentar la eficiencia de plantas fotovoltaicas. ","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Chairperson)","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Secretary)","Dr.Arturo Díaz Ponce","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Evaluator)"]
[1,null,"María Catalina Vega Reyes ","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano ","Dr. Sathish Kumar Kamaraj","\"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE COMBUSTIBLE SOLAR MICROBIANA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL TRATAMIENTO DE AGUA\" ","En este proyecto se plantea estudiar la propuesta de una Celda de Combustible Microbiana que tenga en la cámara anódica un fotoánodo, la cual es nombrada como Celda de Combustible Solar Microbiana. Esta celda es capaz de degradar compuestos orgánicos y producir constantemente electrones fotogenerados que pueden pasar directamente a través del circuito externo al cátodo para la producción de electricidad. Simultáneamente estará operando la CCM creando energía para la celda en forma de Adenosín Trifosfato mejor conocido como ATP.\n\nEl fotoánodo fue construido sobre un vidrio conductor de óxido de estaño dopado con flúor, por medio del método de Dip-Couting, fue depositado en el vidrio conductor TiO2 con Etil-Celulosa a diferentes concentraciones y se estudió el efecto del espesor con respecto a la transmitancia óptica. Las películas fueron analizadas por medio de Espectroscopia UV-Vis y con un Potenciostato-Galvanostato, también fueron analizadas mediante Microscopio Electrónico de Barrido.\n\nLas Celda de Combustible Microbiana, Celda de Combustible Solar Microbiana y la Celda de Combustible Fotocatalítica fueron caracterizadas electroquímicamente, para conocer su desempeño en la generación de energía eléctrica. Las pruebas realizadas a las Celda de Combustible Fotocatalítica y la Celda de Combustible Solar Microbiana, fueron sometidas con presencia y ausencia de la lampara de xenón. Por último, se realizaron pruebas de calidad del agua a la muestra iniciales y finales. Con los resultados obtenidos se demostró el prototipo propuesto podría ser una muy buena opción de celda de combustible alternativa, por su alta eficiencia y desempeño.","Dra. Antonia Sandoval González","(Chairperson - CIDETEQ)","Dr. Sergio Velázquez Martínez","(Secretary)","Dr. Sathish Kumar Kamaraj","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Evaluator)"]
[1,null,"Edgar Gabriel Ayala Pérez","Dr. Gerardo Ramón Flores Colinga","Dr. Abdenbi Mohand-Ousaid\nDr. Yongxin WU","“BOUNDARY CONTROL OF CONTINUUM ROBOT FOR DYNAMIC SCANNING TASK\" ","The usage of continuum robot techniques is becoming more and more popular in medical applications, specially for minimally invasive chirurgical procedures. Some of these procedures may include, for example, brain, cardiac, and vascular surgeries, optical coherence tomography (OCT), among others.\n\nThis work presents a port Hamiltonian system (PHS) approach for a 5cm long optical fiber continuum robot actuated by a 3cm long PT230.94 piezoelectric tube. The purpose of the robot is to effectuate micro-scanning tasks. A non-linear infinite dimensional PHS model of the 3D continuum robot was obtained from the Cosserat rod dynamical equations also shown in this work. A compar-ison of the rod’s behavior of the rod was made using the two different models, obtaining a similar response. Also, physical parameters of the optical fiber robot and the piezoelectric tube actuator were identified with an experimental setup in the AS2M department at Femto-st institute. Then an energy-based interconnection damping assigment passivity based control (IDA-PBC) is synthesised as a boundary controller to control a desired scanning trajectory of the robot’s free end. The controller is first simulated by giving an [x, y] desired position and then a desired 2D spiral scanning trajectory. The experimental part was then validatedin the x direction with a desired end point and with a desired trajectory. ","Dr. Wissem HAOUS","(Secretary - UBFC)","Dr. Ning LIU","(Evaluator - EPFL Lausanne)",null,null,null,null,"Dr. Abdenbi Mohand Ousaid","(Chairperson - UBFC)"]
[1,null,"Daniel López Cabrera","Dr. Gabriel Ramos Ortiz",null,"“FLUORESCENCIA Y PROPIEDADES POLARIMÉTRICAS EN EL EXOESQUELETO DE ALACRANES: POSIBLES CORRELACIONES CON SU ECOFISIOLOGÍA”","Los alacranes son arácnidos que se pueden encontrar casi en cualquier hábitat del mundo. La mayoría de las especies de alacranes exhiben una característica intrigante: bajo iluminación UV su exoesqueleto emite fluorescencia azul-verdosa.\n\nSe han realizado diversos estudios con la finalidad de identificar la función biológica de dicha fluorescencia, sin que hasta la fecha exista alguna conclusión. En este trabajo se caracterizan las propiedades de fluorescencia de 24 especies de alacranes recolectados en diferentes partes de la república mexicana. Este estudio se realizó mediante procesamiento digital de imágenes bajo iluminación UV y mediante técnicas espectroscópicas. Los resultados muestran que existe una heterogeneidad en la emisión de fluorescencia, siendo los segmentos del exoesqueleto, asociados a comportamientos de predación y defensa los que muestran mayor intensidad emitida. También se encontró que existe una intensidad de fluorescencia diferenciada entre especies que hipotéticamente pudiera estar correlacionada con procesos de esclerotización y tonalidad del exoesqueleto. La tonalidad del exoesqueleto esta a su vez influenciado por el nivel de actividad y el sustrato en el que se desplazan. Por otra parte, y a diferencia de lo que han reportado otros autores, aquí se encontró que no existe una diferencia espectral de la fluorescencia entre especies, lo cual significa que en todas ellas los fluoróforos presentes en el exoesqueleto son los mismos.\n\nTambién se implementaron estudios polarimétricos de la luz reflejada como de la fluorescencia emitida. Mediante el formalismo de Matrices de Mueller se determinó que los exoesqueletos de los alacranes se comportan como retardadores ópticos y materiales parcialmente despolarizantes. De estos estudios destaca el hecho de que los elementos de Matriz de Mueller para especies con exoesqueleto oscuro se diferencian notoriamente del resto de especies.\n\nToda esta información no solo es una caracterización exhaustiva, sino que ha\n\npermitido generar una serie de hipótesis para trabajos futuros.","Dr. Rigoberto Castro Beltrán","(Secretary - DCI UGTO)","Dr. Rafael Espinosa Luna","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Chairperson)"]
[1,null,"Daniel Alberto Martínez Barba","Dr. Rodolfo Martínez Manuel",null,"“DESIGN, DEVELOPMENT, CHARACTERIZATION AND DEPLOYMENT OF A GROUND REACTION FORCE MONITORING SYSTEM FOR GAIT ANALYSIS”","Gait has a strong relationship with the neurological and biomechanical states of our body.\n\nThis relationship enables gait analysis as a powerful tool to develop auxiliary applications for clinical diagnosis and rehabilitation. On the present thesis, the design, development, characterization, and deployment of a system to monitor and analyze the ground reaction forces (GRF) produced during gait is described. The developed device consists of a sensor footwear integrated with Force Sensing Resistors (FSRs). The sensor footwear has two different modes: real time wireless transmission mode, and datalogger mode.\n\nFurthermore, as far as we know, the importance of in-shoe sensor characterization was not reported in the literature, so we demonstrated the importance of in-shoe sensor characterization to compensate the error contributed by the inherent variability of the footwear’s sole to the force/pressure measurements. Additionally, a self-calibrating algorithm was proposed and implemented on the sensor footwear to dynamically adapt the Force Measurement Range (FMR) of the sensors depending on the user’s weight.  The self-calibration algorithm improved the force measurements’ resolution up to 16.66 times. Moreover, gait monitoring software for PC and smartphones (Android) was developed. The PC software was designed as a tool to visualize the GRF produced during gait on real time in consulting and rehabilitation rooms. The smartphone app was designed to take advantage of the datalogging mode of the sensor footwear to enable gait monitoring during daily life activities. Finally, the system was deployed on the consulting room of a specialist in Rheumatology, where it was tested during three months with real patients. During this assessment period, the system was used to acquire tests from 70 patients, thus, demonstrating the capabilities of the system to operate in clinical applications. Feedback from both patients and specialist will be used to improve the system on future work.","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Chairperson)","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Secretary)","M.C. Juan Margarito Sarabia Torres","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Rodolfo Martínez Manuel","(Evaluator)"]
[1,null,"Jonathan Esquivel Hernández","Dr. Rodolfo Martínez Manuel",null,"  “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MÉTODOS PARA REDUCIR EL EFECTO DE LA NO LINEALIDAD DE BARRIDO DE LONGITUD DE ONDA EN UN REFRACTÓMETRO DE FIBRA ÓPTICA”","El interés en refractómetros basados en sensores de fibra óptica ha incrementado recientemente debido a las ventajas que presentan frente a los refractómetros clásicos. Entre los sensores de fibra para índice de refracción, destacan los basados en la reflexión en la punta de la fibra con autorreferencia, por su potencial para ser escalados en aplicaciones comerciales e industriales. Para interrogarlos se utilizan fuentes sintonizables en longitud de onda. Sin embargo, el efecto de no linealidad de barrido de longitud de onda limita el desempeño de éstos. En este trabajo se desarrollaron tres métodos para reducir este efecto. El primer método parte del remuestreo equidistante en frecuencia óptica de la señal del sensor, con base en la señal de un interferómetro auxiliar. El segundo consiste en la identificación y concatenación de un patrón cíclico de la señal “linealizada” previamente. El tercer método es el diseño del sensor utilizando un periodo de sintonía predeterminado. Este periodo es el lapso donde las señales de batimiento del sensor tienen un número entero de ciclos de onda. La selección adecuada del periodo de sintonía permite reducir el efecto de no linealidad de barrido sin requerir de un interferómetro auxiliar. Como resultados se obtuvo una resolución de 6x10-5 UIR en las mediciones con el primer método, 4x10-6 UIR con el segundo y 2x10-6 UIR con el tercero. La mejora en resolución es de dos órdenes de magnitud, comparando con la resolución de 6x10-4 UIR reportado con este refractómetro de fibra sin reducción del efecto no lineal.","Dr. David Monzón Hernández","(Chairperson)","Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce","(Secretary)","Dr. Claudio Frausto Reyes","(Substitute Evaluator)",null,null,"Dr. Rodolfo Martínez Manuel","(Evaluator)"]
[1,null,"Jovanetty Ivan Choque Aquino","Dr. Manuel Servín Guirado",null," “SURFACE MEASUREMENT WITH VERTICAL SUPER-RESOLUTION OF ALUMINUM THIN FILMS BY USING PHASE-SHIFTING INTERFEROMETRY”","In this dissertation, we present a procedure to measure the phase from non-uniform phase-shifting interferograms in order to estimate the surface topography of an aluminum thin film. Interferograms are acquired from a Michelson interferential microscope, and phase shifts among interferograms are non-uniform because a piezoelectric transducer (PZT), working in open-loop mode, is used as phase shifter. Non-uniform phase shifts generate two types of errors in phase measurements: the double-frequency ripple distortion and the spurious piston. Thus, in order to overcome the aforementioned errors, we design error-correcting and non-iterative phase shifting algorithms (PSAs). For this purpose, considering that non-uniform phase shifts can be expressed as a polynomial function of the unperturbed phase shift (ω0) and using the frequency transfer function (FTF) formalism, we show that the conditions to overcome errors in phase measurements are associated with m-th derivative of the PSA’s FTF. Hence, we deduce two new conditions: 1) the m-th derivative of the FTF evaluated at ω = −ω0 to suppress the double-frequency ripple distortion, and 2) the m-th derivative of the FTF evaluated at ω = ω0 to eliminate the spurious piston. Then, taking into account the m-th derivative of the FTF evaluated at ω = −ω0, we design a nine-frame PSA in order to estimate the surface topography of an aluminum thin film. This result is free of ripple distortions and it is better than those obtained using the Fourier transform method, the least-squares PSA, and the principal component analysis method. Finally, we applied our nine-frame PSA to three different sets of non-uniform phase-shifting interferograms. Demodulated phases are summed in order to obtain a phase with vertical super-resolution (Vertical sensitivity), equivalent to measure surfaces with a synthetic ultraviolet wavelength. Computer simulations and experimental results prove us right.","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Secretary)","Dra. Amalia Martínez García","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Manuel Servín Guirado","(Chairperson)"]
[1,null,"Mónica Ortiz Martínez","Dr. Enrique Castro Camus",null,"“DESIGN AND FABRICATION OF PHOTONIC COMPONENTS FOR TERAHERTZ FREQUENCIES”","In this thesis we demonstrate numerically and experimentally four novel photonic devices for terahertz frequencies fabricated by three-dimensional printing. We present, to the best of our knowledge, the first 3D printed dielectric frequency filter for the terahertz band. The filter is formed by a dielectric diffractive grating printed over a rectangular waveguide of the same material. The operational principle consists in couple laterally an electromagnetic beam into the grating; if the exit angle of the diffracted mode is equal or greater than the total internal reflection angle inside the rectangular waveguide, the radiation will be confined and will propagate until it reaches the ends of the waveguide. For this study, we fabricated three different devices that filter 200GHz, 250GHz and 300GHz depending on their physical dimensions. We also prove that these frequency filters can be tunable. In addition, we demonstrate three innovative 3D printed devices that perform OR, AND, XOR logic operations at 130GHz. The operation principle of these logic gates consists of two input electromagnetic waves that interfere to produce a desired output amplitude. The geometries of the Terahertz logic gates are formed by a combination of rectangular waveguides. Each device is evaluated for four input combinations: “on/on”, “on/off”, “off/on” and “off/off”, where “on/off” means coupled/non-coupled radiation in each input. The output of these operations is the amplitude of the terahertz radiation at the end of the device. Upon comparing the numerical simulations with the experimental measurements, we achieved very similar results. This opens future possibilities to integrate these components in order to build more complex photonic circuits. The four devices presented in this thesis were simulated using COMSOL Multiphysics and fabricated by Fusion Deposition Modeling. Subsequently, they were tested by terahertz time-domain spectroscopy. The results obtained in this thesis show that 3D printing technology is an efficient method to produce terahertz components that can be used in many areas such as telecommunication and for the fabrication of THz components for control and manipulation of THz waves.","Dr. Daniel Alberto May Arrioja","(Secretary)","Dra. Elodie Claire Strupiechonski","(Evaluator – CINVESTAV Querétaro)",null,null,null,null,"Dr. Enrique Castro Camus","(Chairperson)"]
[1,null,"Leopoldo Martínez Manuel","Dr. Manuel Ignacio Peña Cruz",null," “OPTICAL THERMAL CHARACTERIZATION OF A HIGH FLUX SOLAR SIMULATOR FOR THE DEVELOPMENT OF SPECTRAL ABSORPTION APPLICATIONS”","Solar technologies, such as concentrating solar power (CSP) systems, are one of the most promising technologies for covering the future global energy demand, achieving a low-carbon economy and mitigating environmental problems (greenhouse effect). Typically, outdoor solar facilities are implemented for evaluating solar receivers and prototypes, but the intermittent nature of solar radiation and weather constrains are the main challenges in offering stable testing environments. Solar simulators have been identified as key facilities for carrying out high-quality indoor assessments under a controlled lab-scale environment. This PhD thesis is aimed to the optical design and characterization of a high flux solar simulator (HFSS) for researching solarthermal and thermochemical processes. To do so, a 17.5 kWe HFSS was developed along with a calorimetric test bench for the assessment of solar-thermal materials. The design of the 7 xenon lamps based solar simulator was numerically analyzed through the Monte Carlo ray-tracing method and characterized with the indirect flux mapping technique, an optical technique that involves the use of a high resolution camera and a diffusely reflective flat target plate. Characterization results showed a total peak flux of up to 1327±58 kW/m2 having an intercepted radiative power of 5.11±0.22 kW over a flux spot distribution of 120 mm in diameter, and conversion efficiency of 33%. Regarding the calorimetric test bench, its design was based on a flat-plate calorimeter which provides the versatility to replace test samples as interchangeable cartridges. By coupling the test bench with the HFSS, solar-thermal assessments of 4 different commercial solar absorber coatings and a new soot of forest biomass based coating were experimentally evaluated and compared under the same operating conditions. The presented approach for evaluating commercial and new solar-thermal materials provides critical information about their optical-thermal capabilities. Accordingly, the flux acceptance of suitable materials for their usage in solar-based industrial process heating can be effectively determined, and further progress in the improvement of solar-thermal technologies can be accomplished.\n\n ","Dr. Luis Armando Díaz Torres","(Secretary)","Dr. Camilo Alberto Arancibia Bulnes","(Evaluator – IER UNAM)",null,null,null,null,"Dr. Manuel Ignacio Peña Cruz","(Chairperson)"]
[1,null,"Takawira Joseph Mumanga","Dr. Luis Armando Díaz Torres",null,"“THE DEVELOPMENT OF NEW MATERIALS FOR PHOTOCATALYTIC HYDROGEN GENERATION”","This work presents the development, characterization, and evaluation of 2D materials and Alkaline Metal Aluminates, namely Graphitic Carbon Nitrides (g-C3N4) and Barium or Magnesium Aluminates (MAl2O4: M=Ba or Mg) for the purpose of hydrogen generation. Graphitic carbon nitrides were synthesized by calcinating nitrogen-rich precursors at 550 °C whilst the alkaline metal aluminates were prepared by a combustion synthesis and were annealed in different gas atmospheres. The characterization of these photocatalysts was carried out through techniques such as Xray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), Raman Spectroscopy (RS), Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area analysis, Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS), Photoluminescence measurements (PL), and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). The g-C3N4 photocatalysts were evaluated comparatively in Hydrogen Evolution Reactions (HERs) using irradiation from either low-cost visible (405 nm or 440 nm) 15 W/m LED strips or from a UV (254 nm, 4.4 mW/cm2) pencil lamp. A high hydrogen production rate of 1622 mol.g-1.h-1, corresponding to an AQY of 3.2%, was achieved under UV irradiation using g-C3N4 p-n homojunction which was synthesized from Thiourea. The same irradiation source rendered a maximum H2 generation rate of 97 μmol.h-1.g-1 using the carbon annealed magnesium aluminates. The overall results of these studies reveal the potential of these photocatalysts and major photocatalysis enhancement strategies based on conductivity modulation and heat treatment.","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Secretary)","Dr. Carlos Eduardo Rodríguez García","(Evaluator – Universidad Autónoma de Coahuila)",null,null,null,null,"Dr. Luis Armando Díaz Torres","(Chairperson)"]
[1,null,"Oscar Camacho Ibarra","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null," “PHOTONIC CRYSTAL NANOBEAM CAVITIES FOR 2D EMITTERS”","In the area of photonics, photonic crystals are of great interest since they possess photonic band gaps. Therefore, the crystals are also known as photonic bang gap materials. The photonic band gaps of these materials are the key property which enables the design and fabrication of devices capable of controlling light propagation and light confinement: mirrors, waveguides, cavities, filters, and optical isolators. Furthermore, the manipulation of light that photonic crystals grant, can also be exploited in other areas of research such as: chemical sensing, biomedics, gas sensing, solar cells and communications. Among the devices previously mentioned, photonic crystal nanobeam cavities have proven to be the best resonator choice for integrated optics. Since these cavities are capable of providing large Purcell factors, thanks to their achievable high-quality factors (Q) and small mode volumes. For the purpose of latter integration with single photons emitters, in the present work a 1-D deterministic photonic crystal nanocavity design, with high in-line coupling to a waveguide, is investigated and used to fabricated two nanobeam cavities on a 𝑆𝑖3𝑁4 − 𝑜𝑛 − 𝑆𝑖𝑂2 platform for two different operational wavelengths: 890 nm and 646 nm. The photonic crystal nanobeam cavities were optimized through finite difference time domain (FDTD) simulations and later were fabricated via combination of electron beam lithography and dry etching technology. The cavities fabricated in this work exhibited quality factors on the range of 1000 to 10000 and mode volumes as small as 0.63 and 0.94","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Secretary)","Dra. Xóchitl Judith Sánchez Lozano","(Evaluator - Depto. Información y Gestión de Fondos - UGTO)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Chairperson)"]
[1,null,"Abril Paulina Arellano Morales","Dr. Haggeo Desirena Enrríquez",null," “FABRICACIÓN DE FÓSFOROS CONVERSORES POR MEDIO DE UN LÁSER DE CO2 PARA LEDS DE ALTA POTENCIA”","El objetivo principal de este trabajo de investigación se enfocó en demostrar la viabilidad de utilizar el calentamiento por láser de CO2 para sinterizar fósforo contenido en vidrio (PiG, phosphor-in-glass por sus siglas en inglés) y fósforo contenido en vidrio dopado (PiDGs, phosphor-in-doped glass por sus siglas en inglés) que presenten características que les permitan ser aplicados eficientemente como fósforos conversores en diodos emisores de luz (LED, light emitting diodes por sus siglas en inglés) blanco de alta potencia. El calentamiento por láser de CO2 permitió que la síntesis de estos materiales se llevara a cabo en periodos muy cortos de tiempo (segundos). Además, el rápido enfriamiento que se logra con este nuevo método de síntesis ayudó a disminuir considerablemente la pérdida de las propiedades iniciales del fósforo (siendo este uno de los problemas principales al momento de sinterizar este tipo de materiales) así como también a evitar la cristalización del vidrio. Se sinterizaron muestras con dos enfoques, el primero se realizó con polvo de vidrio a base de SiO2 mezclado con polvo del fósforo comercial Y3Al5O12:Ce3+ (YAG:Ce3+), con este sistema fue probada la viabilidad del método de sinterización mediante un láser de CO2. En el segundo enfoque se utilizó polvo de vidrio a base de TeO2 dopado con Eu3+ mezclado con polvo del fósforo comercial SrAl2O4:Eu2+, estas muestras de igual manera fueron sinterizadas a través de un láser de CO2. El objetivo de añadir Eu3+ al vidrio fue para agregar un componente emisor rojo y así mejorar el valor del índice de reproducción cromática (CRI, color rendering index por sus siglas en inglés) y obtener un valor bajo en la temperatura correlacionada de color (CCT, correlated color temperature por sus siglas en inglés). Se prepararon muestras a diferentes tiempos de exposición del láser de CO2 para conocer el efecto del tiempo sobre las propiedades luminiscentes de las muestras. Se efectuó la caracterización completa de las muestras (propiedades luminiscentes, radiométricas, estructurales por difracción de rayos X, y microscopía electrónica de barrido (SEM, scanning electron microscopy por sus siglas en inglés) y químicas por espectroscopía de dispersión de energía (EDS, energy dispersive spectroscopy por sus siglas en inglés), así como también se realizaron las pruebas de concepto (electroluminiscencia del sistema LED-PiG y LED-PiDG). Los resultados mostraron que utilizar un láser de CO2 para sinterizar materiales PiG y PiDG es un candidato potencial como método de síntesis. Los valores obtenidos de CRI, CCT y de la eficacia luminosa (EL) en estos materiales de PiG y PiDG muestran un enorme potencial para ser aplicados como fósforos conversores en LED blanco de alta potencia.","Dr. Sergio Arturo Calixto Carrera","(Secretary)","Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Haggeo Desirena Enrríquez","(Chairperson)"]
[1,null,"Emmanuel Narváez Castañeda","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","Dr. Qiwen Zhan"," “ELLIPTICAL VORTEX BEAMS THROUGH TURBULENT ATMOSPHERE”","In this work, simulations of propagation of helical Ince-Gauss beams, elliptical solutions of the paraxial wave equation that  carry orbital angular momentum, were performed in order to investigate how the nature of these modes affect their  performance as information carrying beams in free space optical communication systems. Special attention was given to the effects that the order p, degree m and ellipticity ε parameters, and their evolution, have on the robustness of the beam. We find that for a given mode, the chose of basis in which it is projected (ellipticity value) does not strongly affect the light spatial mode performance as information carrier.  However, for a chosen helical Ince-Gauss mode, it is rather more strongly affected by the combination of p and m and their difference p − m. These results were obtained by varying propagation parameters such as the refractive index structure parameter C 2n or propagation distances and using different beam structure parameters as the mentioned p, m and ε.  From the simulations, both intensity and phase transverse profiles were calculated as well as propagation measurements such as the fidelity of the modes, and specially defined scintillation index and strehl ratio. Additionally, the generation of these vortex beams using spatial light modulators was demonstrated, showing the evolution of the transverse intensity profile of the modes with the ellipticity ε parameter. From this, a detection scheme of these modes is proposed using their near-field intensity profile.","Dr. Carmelo Guadalupe Rosales Guzmán","(Secretary)","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Qiwen Zhan","(Chairperson - UD)"]
[1,null,"José Luis Silva Acosta","Dr. Fernando Mendoza Santoyo",null,"“INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LA PIEL USANDO ÓPTICA NO INVASIVA”","Mantener una piel saludable es esencial debido a que este órgano protege al cuerpo humano de afecciones ocasionadas  por bacterias,  sustancias químicas,  cambios de temperatura y exposición  a la radiación  ultravioleta (UV).  En el UV se  distinguen varios subtipos de radiación entre los cuales se encuentran  el UVA, UVB y el UVC: la radiación UVC es la más perjudicial para la vida. La radiación UV es un factor que ha demostrado inducir tanto enfermedades como alteraciones considerablemente dañinas en la piel. Las enfermedades de la piel suelen diagnosticarse cualitativamente con base en inspecciones visuales y táctiles, lo que conlleva a un diagnóstico basado en la experiencia clínica y en la información que proporciona el paciente. Por tal motivo, es siempre  deseable el desarrollo de nuevas técnicas que ayuden a diagnosticar las enfermedades de la piel mediante el uso de parámetros cuantificables. En este trabajo de tesis se presenta  una investigación sobre los efectos de la irradiación ultravioleta sobre la piel. El trabajo está enfocado en la medición de parámetros físicos relacionados con la elasticidad o con los cambios de elasticidad de muestras de piel animal. Para la medición de parámetros, se hizo uso de técnicas holográficas como los son la holografía digital interferométrica y la holografía digital interferométrica de promedio temporal, DHI (Digital Holographic Interferometry) y TADHI (Time Average Digital Holographic Interferometry), respectivamente. Como fuente de emisión de radiación UV se utilizaron dos fuentes distintas; un compartimiento de radiación UV en donde se utilizaron los rangos del UVA, UVB y UVC, en conjunto. La otra fuente utilizada fue un láser con una longitud de onda en el rango del ultravioleta cercano. Los efectos de estas fuentes de radiación se manifestaron como un envejecimiento en la piel y cada una de las fuentes fue usada en un experimento distinto. En uno de los experimentos se usó piel de ratón y la técnica DHI mientras que en el otro se usó piel de cerdo y la técnica TADHI. Se presentan los métodos de medición y los parámetros medidos en cada uno de los experimentos. Los principales resultados encontrados se presentan como una disminución de elasticidad o aumento de rigidez, un aumento de la tensión por unidad de longitud y una disminución en la densidad de área. La tensión por unidad de longitud puede entenderse como la tracción que ejerce la piel al intentar recuperar su forma original mientras que la densidad de área se define como la masa total del objeto dividida por su área total. Los efectos se presentan debido a la exposición de las muestras a la radiación UV.","Dra. María del Socorro Hernández Montes","(Secretary)","Dr. Tonatiuh Saucedo Anaya","(Evaluator - UAZ)",null,null,null,null,"Dr. Fernando Mendoza Santoyo","(Chairperson)"]
[1,null,"Wilson Esneider Bernal Pinilla","Dr. J. Oracio Cuahutémoc Barbosa García","Dr. Enrique Pérez Gutiérrez (BUAP)"," “WHITE LIGHT GENERATION THROUGH EXCIPLEX AND DOWN-CONVERSION MECHANISMS FOR ORGANIC SOLID-STATE LIGHTING”","This work reports the experimental study of two mechanisms, exciplex and downconversion, to obtained white light with organic and hybrid materials for solid-state lighting (SSL). Exciplexes are complex states generated by intermolecular interaction between two molecules, usually an electron donor and an acceptor material; they were studied in the OLED structure: ITO/HTL/EML/ETL/Ca-Ag. Commercial materials and a new carbazole derivative were employed as the emissive layer (EML), and for the first time, exciplex emissions from two interfaces were achieved. The thickness of the hole transport layer (HTL) was a determinant parameter for the exciplex states formation at HTL/EML interface. Meanwhile, the appropriate barrier energy between LUMO levels of the EML and ETL was crucial in allowing the bimolecular states to emerge at the EML/ETL interface. Therefore, due to emissions from the EML (S1-S0 transitions) and the two interfaces, a broad electroluminescence spectrum corresponding to white light with excellent CIE (0.31, 0.33) and CRI >85 was accomplished. The devices exhibited acceptable luminance (< 9000 cdm-2) and turn-on voltage (5 V). On the other hand, the studied down-conversion mechanism involved the full or partial absorption of the light emitted from an inorganic LED by the organic material. Thicknesses of the organic films were optimized to obtain a proper absorption of the converter material, which allowed the adequate combination between the electroluminescence (EL) and photoluminescence (PL) intensities from LED and the organic converters, respectively. Thus, the mechanism was tested in partial and full conversion configuration known as luminesce converter (LUCO). Using benzothiadiazole derivatives as organic converter, LUCO devices exhibited white light with excellent CIE (0.32, 0.33), outstanding CRI (>90) and good conversion efficiency of 73%. With these results, it was demonstrated that organic materials could be a real alternative in the field of SSL.","Dr. Alfredo Benítez Lara","(Secretary)","Dra. María Judith Percino Zacarías","(Evaluator - BUAP)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Chairperson)"]
[1,null,"Goretti Guadalupe Hernández Cardoso","Dr. Enrique Castro Camus",null,"“MEDICAL APPLICATIONS OF TERAHERTZ RADIATION”","Diabetic foot syndrome, a long term consequence of diabetes mellitus, is the most common cause of non-traumatic amputations. Around 8% of the world population suffers diabetes, 15% of diabetic patients present a diabetic foot ulcer which leads to amputation in 2.5% of the cases. Currently, there is no objective method for the detection of diabetic foot syndrome in its early stages. Terahertz radiation is a highly sensitive, non-invasive, non-contact probe of the water content of materials. Assuming the dehydration of the skin in the feet of diabetic patients as a central element of their deterioration process, in this thesis, Moisture MApping by Terahertz (MMAT) is proposed as a technique for the evaluation of the diabetic foot deterioration as an early diagnostic test. The image acquisition and data processing of the MMAT technique is presented together with a first clinical trial and the diagnostic potential analysis for this technique demonstrating that MMAT is a promising diagnostic technique. The Effective Medium Theory (EMT), commonly used in the terahertz regime for the signal processing in order to quantify water in biological tissue, is a key element for the skin hydration evaluation of the MMAT technique. A comparative analysis of three EMT models, namely Maxwell-Garnett, Bruggeman and Landau-Lifshitz-Looyenga, for the determination of water content in biological tissues from terahertz spectroscopic measurements is also provided in this work. Binary controllable mixtures of biological tissues with different water content were prepared. Optical properties of the mixtures were obtained using terahertz time-domain spectroscopy. A quantitative analysis is provided by calculating the error between experimental and theoretical data determined by the EMT models, as well as by using least squares adjustments of the experimental data by the three models concluding that the Landau-Lifshitz-Looyenga and Bruggeman theories are the more suitable for modeling biological tissues in the terahertz regime.","Dra. Blanca Olivia Murillo Ortiz","(Secretary - IMSS)","Dr. Eden Morales Narváez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Enrique Castro Camus","(Chairperson)"]
[1,null,"Jesús Abraham Álvarez Jáuregui","Dr. Haggeo Desirena Enrríquez",null,"“DISEÑO DE UN PROTOTIPO PARA LA PRODUCCIÓN DE LUZ BLANCA, BASADO EN ILUMINACIÓN LÁSER DE ESTADO SÓLIDO”","La iluminación de estado sólido (SSL) está actualmente gobernando la industria de la iluminación. Los principales elementos de la SSL son los diodos emisores de luz LEDs y los fósforos conversores. Cuando la combinación de estos dos elementos produce luz blanca, se le denomina WLED. Una de las aproximaciones para un WLED, es la combinación de un LED de emisión azul y un fósforo  de emisión  amarilla. Algunas de las razones del gran éxito  de los WLED  son su eficiencia y durabilidad; sin embargo, los WLED  tienen  el problema de no poder alcanzar potencias  altas de manera nativa; debido a que, la naturaleza del funcionamiento de los LED  les impide mantener su eficiencia a altas corrientes eléctricas. Por lo anterior descrito, se ha llegado a proponer la sustitución del LED, por un diodo láser LD. Los LD sí pueden alcanzar potencias elevadas sin perder eficiencia; pero conlleva a otro problema y es la degradación del fósforo conversor. En los WLED,  se  suelen contener los fósforos  en resinas orgánicas,  pero estos materiales no son capaces de resistir la potencia de un LD. Por lo tanto, es necesario utilizar materiales soportes más  resistentes.  Por ejemplo, los cerámicos  que tienen mejor conductividad térmica y estabilidad química a temperaturas más altas. En este trabajo se propone  el diseño para un prototipo de iluminación, que utiliza pastillas cerámicas con fósforo amarillo y un láser azul de alta potencia como fuente de luz blanca. El dispositivo está pensado para su utilización en un faro de automóvil, de manera específica en un faro de luz alta. Se realizó el diseño de las piezas, circuitos; así como la selección de materiales y componentes que se necesitan  para construir el dispositivo. El dispositivo comprende la fuente de luz, el sistema auxiliar para el funcionamiento de la fuente de luz y un reflector que genera el patrón de iluminación. Igualmente se propone un método de fabricación para las pastillas de fósforo que se  utilizan  en el dispositivo. Aquí  se  incluye  la composición  química  del material y los parámetros de fabricación a través de sus diferentes  etapas, como lo son tiempos, temperaturas, atmósfera y tratamientos superficiales.","Dr. Iván Moreno Hernández","(Secretary - UAZ)","M.C. Juan Manuel Bujdud Pérez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Haggeo Desirena Enrríquez","(Chairperson)"]
[1,null,"Susana Plascencia Orozco","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"“SPATIALLY ENCODED QUANTUM STATE FOR APPLICATION IN QUANTUM INFORMATION”","The spatial structure of light as a degree of freedom holds great potential for encoding large amounts of information in both classical and quantum optical communication systems. Spatial modes such as Hermite Gauss, or Laguerre Gauss modes are embedded in an infinite dimensional Hilbert space, a feature that can significantly enhance quantum information processing protocols. In particular, Laguerre Gauss modes, which are associated with discrete value of orbital angular momentum (OAM), have enabled numerous experimental demonstrations of high-dimensional quantum protocols that exhibit key advantages such as improved noise-tolerance or channel capacity in comparison to two-dimensional qubit state encoding. Quantum states exhibiting orbital momentum entanglement can be generated via spontaneous parametric down conversion (SPDC) in a nonlinear crystal as a consequence of momentum conservation during the process. This thesis we investigate a two-photon state in space and frequency using a Gaussian pump beam, for SPDC bulk in non-linear crystals, considering a collinear geometry, and restricting the spectral bandwidth to the narrowband case. We derive analytic expressions for two- and single photons spectral brightness. We also investigate the role of focusing parameters. As well as the optimal waist for the pump and the collection modes. A solution for the pair collection efficiency was previously derived. However, an analytical expression for the single photon collection has not been (to the best of our knowledge) reported, in order to verify that our results are correct, we calculate the heralding efficiency (given by the ratio of pair collection detection and the detection of a single photon) and compare our results with the one reported. For both (pair- and single-photon) collection probabilities our findings are in excellent agreement with the previous studies. The results obtained in this work are expected to be useful for designing SPDC sources with high performance in multiple categories.","Dr. Carmelo Guadalupe Rosales Guzmán","(Secretary)","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Chairperson)"]
[1,null,"Luis Grajales Román","Dr. Haggeo Desirena Enrríquez",null,"“DESARROLLO DE UN PROTOTIPO PARA EVALUAR LA RESPUESTA TEMPORAL EN PARTÍCULAS LUMINISCENTES”","Los materiales luminiscentes tienen un amplio uso debido a las diferentes características que poseen. Por consiguiente, estas características son usadas en algunas aplicaciones como por ejemplo: iluminación de exteriores e interiores, biomédica, seguridad y anti falsificación, entre otros. Dentro de las diversas características de estos materiales, se encuentra la evolución temporal la cual se puede emplear para aplicaciones de seguridad, a causa de la versatilidad que se tiene para variar esta característica y la complejidad que se puede llegar a tener para poder hacer una correcta medición, así como la serie de componentes que se utilizan. En relación a la idea anterior, en el presente trabajo se plantea la realización de una metodología que permita medir la evolución temporal en partículas luminiscentes, donde se estudiarán todos los componentes necesarios para realizar una medición confiable. El desarrollo de la metodología tendrá como objetivo a futuro implementarse en un sistema de seguridad que permita evitar las falsificaciones de productos. Se analizan las diferentes etapas necesarias para poder realizar la medición, la fuente de excitación para el material, el circuito para generar la onda de modulación de la fuente de excitación, la etapa de medición y acondicionamiento de la señal de emisión del material y el procesamiento de la señal. Se plantearon y desarrollaron diferentes propuestas para cada etapa. Se analiza en qué dominio realizar las mediciones, así como sus ventajas y desventajas de cada uno, lo que conlleva a la selección del tipo de modulación de la fuente de excitación a emplear. En base al procesamiento de la señal planteada se hará la selección de la configuración del circuito de lectura, buscando la que se adecúa mejor para realizar la medición del tiempo de vida.","Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce","(Secretary)","M.I. Enrique Noé Arias","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Haggeo Desirena Enrríquez","(Chairperson)"]
[1,null,"Gloria Del Rosario Frausto Rea","Dr. Manuel Humberto De la Torre Ibarra",null,"“COMBINED OPTICAL SETUPS FOR SIMULTANEOUS INSPECTION OF BIOLOGICAL AND ENGINEERING MATERIALS”","This work introduces two different optical configurations developed to inspect in a noninvasively form biological and engineering samples. The first configuration is an interferometer with a minimum of optical hardware to measure in transmission mode. It is denominated as a transmission digital holographic interferometer (t-DHI). It is applied to retrieve the optical phase from micrometric size semi-transparent biological samples. Our proposed t-DHI system avoids the drawback of this small field of view (FOV) and problematic hardware use when compared with digital holographic microscopy (DHM). The t-DHI setup is used to inspect pollen grains as proof of principle to found a correlation between their size and the phase information. The dimensions of each pollen grain are validated by processing their fluorescence image obtained with the aid of a confocal microscope. The second configuration introduced is a dual optical set up that simultaneously uses a digital holographic interferometer (DHI) and a Fourier domain optical coherence tomography (FD-OCT). These two independent modules inspect the external and internal optical phase information of composite materials when they undergo a compression load during a mechanical test. The sample under study is a composite material of poly-methyl-methacrylate (PMMA) reinforced with metallic microparticles of copper (Cu). Two sets of specimens with different dimensions are analyzed to compare their mechanical behavior when a home-made testing machine applies a controlled compression load force when both modules are continuously recording. Therefore, the surface and internal optical phases are correlated to the same compression value to have a full 3D displacement measurement.","Dr. Claudio Frausto Reyes","(Secretary)","Dra. Araceli Sánchez Álvarez","Evaluator - UTL)",null,null,null,null,"Dr. Manuel Humberto De la Torre Ibarra","(Chairperson)"]
[1,null,"Maricela Guzmán Rocha","Dr. Luis Armando Díaz Torres",null,"“NANOFÓSFOROS EMISORES EN EL NIR PARA POSIBLES APLICACIONES DE MARCAJE BIOLÓGICO”","En este trabajo de tesis se estudiaron tres grupos de nanofósforos a base de aluminatos de estroncio (Sr4Al14O25 que llamamos SALO y SrAl2O4 que llamamos SrALO): 1) dopados con diferentes concentraciones de Cr3+ (1, 3, 4 y 5% molar), 2) dopados con Eu2+Dy3+Cr3+ y tratados térmicamente en dos atmósferas reductoras diferentes (carbón y N2+H2), y 3) dopados con a) Eu2+Er3+Dy3+, b) Eu2+Er3+Nd3+, c) Eu2+Er3+Yb3+. El objetivo principal fue sintetizar materiales que se excitaran y emitieran en alguna de las regiones de las ventanas biológicas (BW): BW-I (650-950 nm), BW-II (1000-1350 nm), y BW-III (1500-1800nm). La importancia de estas regiones radica en el hecho de que fotones del cercano infrarrojo (near infrared, NIR) localizados en algunas de estas regiones presentan la gran particularidad de tener una mayor penetración en el tejido biológico (una menor absorción), lo cual es una ventaja muy importante a la hora de hacer diagnósticos o terapia clínica. El objetivo secundario fue buscar que estos nanofósforos presentaran alguna evidencia de que pueden ser utilizados para aplicaciones de marcaje biológico. Para ello, y como primera evidencia se realizaron ensayos de citotoxicidad para evaluar la viabilidad celular de los materiales sintetizados. Estas pruebas citotóxicas arrojaron porcentajes entre el 100-61% de viabilidad celular, clasificando a nuestros materiales a base de aluminatos de estroncio como ligeramente citotóxicos según la norma ISO-10993. Para la segunda evidencia se decidió realizar experimentos de luminiscencia ex vivo en tejido muscular de pollo y cerdo, usando tres grosores de tejido: 3mm, 6mm y 1cm, donde se decidió capturar la emisión NIR que logra atravesar el tejido mediante una cámara infrarroja que captura luz de 900-1750nm. Los tres grupos de nanofósforos presentan evidencia (fotografías) de que la luz NIR logra atravesar tejido muscular de hasta 1cm de grosor. Como complemento del estudio de estos nanofósforos se analizaron los patrones de difracción de Rayos X para verificar si la estructura cristalina sufrió cambios o ligeras modificaciones al usar los dopajes correspondientes. Se realizaron espectroscopías de densidad óptica (absorción) para identificar las posibles excitaciones de estos materiales, se realizaron espectros de luminiscencia para los tres grupos de materiales, siendo el segundo grupo de materiales los que presentan luminiscencia persistente en 693 nm.","Dr. Miguel Ángel Vallejo Hernández","(Secretary – DCI UGTO)","Dr. Rubén Arturo Rodríguez Rojas","(Evaluator - CU LAGOS UDG)",null,null,null,null,"Dr. Luis Armando Díaz Torres","(Chairperson)"]
[1,null,"Hugo Alberto Moreno Jiménez","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“CONSTUCCIÓN DE UN ROBOT CUADRÚPEDO PARA TAREAS DE AGRICULTURA”","En esta tesis se aborda el diseño, fabricación y control de un robot cuadrúpedo para tareas de agricultura, ya que estos robots presentan varias ventajas con respecto a otros vehículos, debido en parte a que el patrón de movimiento de los mamíferos aporta una gran adaptabilidad y flexibilidad, que es necesaria ya que el entorno de las tierras de cultivo es complejo y cambiante. El robot presentado tiene la capacidad de realizar un amplio rango de movimientos manteniendo su estabilidad general y permitiéndole realizar movimientos estáticos y dinámicos. El diseño realizado toma como inspiración tanto de robots existentes, como el SPOT de Boston Dynamics o el Mini Cheetah del MIT, así como de la naturaleza al incluir elementos elásticos, que, como los tendones y músculos, contribuyen con la locomoción al almacenar energía cinética, y usarla para aumentar las capacidades del robot. Este robot será la base para futuros trabajos, donde se continuará con la mejora física del robot y se implementará inteligencia artificial para el control de movimientos, trayectorias del robot y la implementación de marchas que le permitan sortear eficientemente los obstáculos propios de las áreas de cultivo, lo que le permitirá moverse por entornos irregulares e inestables. Estas características, permitirán al robot desplazarse con seguridad en áreas de cultivo, para realizar diferentes tareas como cosecha, abono, riego entre otros. Con esto en mente, se presenta un robot ligero y económico que permite una rápida duplicación y la capacidad de realizar mejoras de forma modular, lo que permite avanzar con el rediseño de la estructura actual, así como los materiales de la misma para brindar mejores prestaciones, así como implementar nuevos aditamentos que permitan mejorar la propiocepción del robot y su interacción con el entorno.","Dr. Sebastián Salazar Colores","(Secretary)","M.O. Diego Torres Armenta","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Chairperson)"]
[1,null,"Marcos Enrique Valero Recio Ramírez","Dra. Marija Strojnik Pogacar","Dr. Mikhail Vorontsov","“COMPARATIVE ANALYSIS OF ATMOSPHERIC TURBULENCE-INDUCED LASER POWER FLUCTUATIONS IN A MONOLITHIC AND TILED OPTICAL RECEIVER SYSTEM”","This research project compares the performance of a Monolithic Optical Receiver and a Multi Aperture Receiver, in order to reduce optical power fluctuations induced by a Gaussian beam traveling through atmospheric turbulence. In this this work a mathematical model to describe the effects of focal spot wander and aperture averaging is provided, in order to explain the reduction of scintillation by increasing the area of an optical receiver. In particular, the Churnside model is used due to its simplicity to describe the effect of aperture averaging as a function of the collection diameter for receiving optical systems. In other hand, the steps for the alignment of Multi Aperture Receiver systems are shown. In this section, interferometric tests are used to align each aperture of this optical receiver system, and thereby achieve a correct multimode fiber optic coupling of the Gaussian beam received after propagating through atmospheric turbulence. At the same time, a finder scope is attached, which aims to align the multi aperture receiver system with the optical axis of the Gaussian beam propagated through an atospheric channel. This work proposes a set of five experiments which use the normalized variance of the received power as a figure of merit, to compare the fluctuations of power received with both optical collectors in different conditions of atmospheric turbulence. The atmospheric channel used in practice is described in detail, and consists of a 7km optical path in the city of Dayton Ohio, which is subjected to tests in different conditions of atmospheric turbulence, that changes depending on the time of day in which measurements are done. In the case of the Multi Aperture Receiver system, it has been possible to define an effective diameter to compare the increase in sub-apertures with the increase in the total diameter of a monolithic system. With this, it has been possible to introduce a new concept called \"sub-apertures averaging\", referring to the classical theory of aperture averaging, applied to Multi Aperture Receiver systems. Finally, in this work a method is proposed to find the transverse wind speed in atmospheric channels, using the cross correlation function between the power time series measured in two of the sub-apertures of the Multi Aperture Receiver system.","Dr. Daniel Malacara Hernández","(Secretary)","Dr. Thomas Weyrauch","(Evaluator - UD)",null,null,null,null,"Dra. Marija Strojnik Pogacar","(Chairperson)"]
[1,null,"Omar Eduardo Melo Cruz","Dr. Eden Morales Narváez",null,"  “ESTUDIO DE SUBSTRATOS PLASMÓNICOS EN AUSENCIA Y PRESENCIA DE GRAFENO OXIDADO (GO) PARA ESPECTROSCOPIA SERS”","La detección y análisis molecular son de gran interés en la comunidad científica, tecnológica e industrial. Algunas técnicas de espectroscopia como son la espectroscopia IR y la espectroscopia Raman, proporcionan información sobre un gran número de moléculas. Cuando la radiación electromagnética (luz) interactúa con un grupo de moléculas, experimenta un fenómeno conocido como esparcimiento, el cual es provocado por pequeños cambios en los movimientos vibratorios de las moléculas. El análisis de la luz esparcida nos permite obtener la huella dactilar de las moléculas. Sin embargo, en algunas moléculas el efecto de esparcimiento de la luz resulta ser muy débil, impidiendo que se pueda obtener su huella dactilar. Los substratos SERS se presentan como alternativa para obtener un mejor registro de las señales Raman de las moléculas. Dichos substratos contienen nanopartículas metálicas, que al interactuar con la luz en condiciones de resonancia plasmónica producen un mejoramiento de campo local, el cual afecta los movimientos vibratorios de las moléculas cercanas a las nanopartículas metálicas, produciendo un mejoramiento significativo de la señal Raman. Los substratos SERS 3D estudiados en este trabajo, fueron fabricados en presencia de nanocelulosa bacteriana (BC) con nanopartículas metálicas de plata (Ag), oro (Au), silicio (Si) y grafeno oxidado (GO) por una vía de preparación in situ fácil, rápida y económica. Para la caracterización de estos substratos se utilizaron las técnicas de espectroscopia UV-Vis, EDS, Raman y microscopía SEM. Los resultados obtenidos demuestran la capacidad del GO de generar mayor producción de nanopartículas metálicas en el substrato, además de servir como trampa para concentrar una gran cantidad de nanopartículas generando lugares de alta mejora en los substratos. La presencia de silicio, nanopartículas metálicas y GO en los substratos, permiten reducir considerablemente los efectos de fluorescencia en la molécula analito FITC, lo cual los convierte en posibles candidatos en aplicaciones de biosensado libre de etiquetas.","Dr. Pablo Eduardo Cardoso Ávila","(Secretary)","Dra. Erika Rodríguez Sevilla","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Eden Morales Narváez","(Chairperson)"]
[1,null,"Adrian Mizrain Ramirez Garcia","Dr. Fernando Mendoza Santoyo","Dr. Micky Rakotondrabe","“MODELING, INDENTIFICATION AND ANALISYS OF THE DIMANIC BEHAVIOR OF RECONFIGURABLE PARALLEL ROBOT”","Serial robots are widely used in industry due to the great development, even they have a lot of issues, compared to their serial counterparts, parallel robots have numerous advantages as better rigidity, cycle time and positioning precision. However, the reduced size of their operational workspace is a drawback that limits their use in the industry. Kinematic analysis explains how the workspace is divided in aspects, separated from each others by so-called singularities; this problem requires more research and troubleshooting. Among existing solutions for workspace enlargement, more development is needed to enhance the performance of the parallel robots. Software tools haven been used to simulate physical system with precision in many fields, a realistic parallel robot could be reached with the Appropriate approach, this leads to a fast and cheaper way to test the dynamics even without working with the real robot, anyway, validation is always needed to test the control strategies and solution made in this way. In this work, a first iteration in the modelica language was performed as close to the real system in terms of mechanical and electrical behavior, this brings a help full tool to analyze the dynamics of the robot, development of control logic and every subsystem individually if its needed. The simulation is based in a 2-degree of freedom planar parallel robot named DexTAR, a MATLAB program was developed based in a mathematical approach about the geometric parameters of the actual robot to map the workspace and plan trajectories avoiding singularities as the solving of this problem is not attended in this work. Overall, with this kind of tools it’s possible to test solutions in this kind of problematic.","Dr. Yongxin Wu","(Secretary - UBFC)","Dr. Benjamin Boudon","(Evaluator - UBFC)",null,null,null,null,"Dr. Abdenbi Mohand Ousaid","(Chairperson - UBFC)"]
[1,null,"Mauricio Gómez Robles","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null," “GENERACIÓN DE ESTADOS CUÁNTICOS ENTRELAZADOS EN CIRCUITOS FOTÓNICOS INTEGRADOS: DISEÑO DE LOS COMPONENTES ESENCIALES”","El desarrollo de circuitos fotónicos integrados ha sido de particular interés debido a la escalabilidad en su fabricación, su alto rendimiento y a su bajo costo en sistemas de comunicaciones ópticas en chip. Gracias a esto, se han podido ampliar las aplicaciones en información cuántica, como lo son la teleportación cuántica, simuladores cuánticos y metrología cuántica. Otra de las ventajas en el desarrollo de circuitos fotónicos integrados es que estos son compatibles con la tecnología CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) ya existente. En la actualidad existen varias plataformas para la fabricación de los circuitos fotónicos. La plataforma de nitruro de silicio resulta interesante debido a las ventajas que tiene sobre la plataforma de silicio sobre aislante, como baja pérdida de propagación, estabilidad y eficiencia en procesos no lineales de tercer orden. Esta tesis tuvo como objetivo el diseño y la fabricación de los componentes básicos de un circuito fotónico integrado, centrándose especialmente en el diseño de sintonizadores de fase térmicos, para realizar un circuito fotónico totalmente integrado, en nitruro de silicio, para la generación de un estado entrelazado de cuatro fotones. Para esto se comenzó obteniendo los parámetros para conseguir guías de onda monomodales desarrollando un solucionador de modos para guías rectangulares. Después se realizó el diseño de rejillas acopladoras de Bragg. Posteriormente se diseñaron acopladores direccionales 50:50 utilizando el paquete numérico de Metric. Finalmente se efectuaron simulaciones del sintonizador de fase térmico actuando sobre las guías de onda, utilizando el software COMSOL Multiphysics. Los dispositivos anteriores se diseñaron para longitudes de onda de 800 y 1550 nm. Posterior al diseño de los dispositivos se realizó su fabricación mediante litografía electrónica. Finalmente se planteó el diseño del circuito para generar un estado entrelazado de cuatro fotones haciendo uso de los dispositivos antes descritos.","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Secretary)","Dr. Joel Briones Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Chairperson)"]
[1,null,"Osvaldo Rodríguez Quiroz","Dr. David Monzón Hernández",null," “MEDICIÓN SIMULTÁNEA DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN Y TEMPERATURA PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS DE UN FLUIDO”","En esta tesis se describe el desarrollo de dos esquemas de fibra óptica para medir de manera simultánea el índice de refracción y la temperatura de un líquido. La estructura básica de las puntas de prueba utilizadas es un interferómetro Fabry-Perot de doble cavidad, fabricados en el laboratorio del Grupo de Sensores Ópticos y Microdispositivos. En el patrón de interferencia reflejado está codificado el valor del índice de refracción y la temperatura del medio que rodea la fibra óptica. Ya que es un espectro producido por la interferencia de varios haces, su análisis en el dominio óptico puede resultar complicado, mientras que en el dominio de Fourier el espectro es bastante simple de analizar. A partir de la magnitud y fase de los espectros en el espacio de Fourier es posible calcular, con una expresión matemática simple, el valor del índice de refracción del medio que rodea la fibra óptica. La temperatura, en el caso del primer esquema, se determina a partir de los cambios de la fase del espectro en el espacio de Fourier. En el segundo esquema se utilizó una rejilla de Bragg para medir la temperatura del medio externo. Se encontró que estos dispositivos tienen una exactitud de 3.2×10−3𝑅𝐼𝑈 (Refrative Index Unit), una precisión de 1.5×10−3 𝑅𝐼𝑈, resolución de 7×10−4𝑅𝐼𝑈, y un rango dinámico de operación de [1.0003, 1.6068] RIU. En temperatura se estimó una resolución de 1.1 𝑥 10−3 𝑜𝐶. Se demostró que estos dispositivos pueden ser utilizados, entre otras aplicaciones, en la medición del coeficiente termo-óptico de los líquidos. Pero sin duda, una de las aportaciones más importantes de este trabajo es, que por primera vez, se logró extender el rango de medición del índice de refracción, más allá del índice de refracción de la fibra óptica, desde 1.0003 a 1.6068 RIU. Ningún refractómetro comercial, en la actualidad, puede medir un rango de índices de refracción tan amplio. La importancia de este trabajo radica en el diseño y construcción de las puntas sensoras, y en el procesamiento de la señal y los algoritmos novedosos para medir de manera simultánea el índice de refracción y la temperatura de una muestra liquida. Este trabajo, desde nuestra perspectiva, aporta investigación novedosa a uno de los dispositivos más estudiados en la actualidad que son los refractómetros Fabry-Perot. El conocimiento desarrollado tiene impacto directo en el campo de los sensores de fibra óptica (FOS, Fiber Optic Sensor), especialmente los que se desarrollan para monitorear la calidad de un líquido, el reconocimiento de mezclas, diluciones de combustible, y en el biosensado. Se espera que de este trabajo se pueda desarrollar un prototipo automatizado para medir la respuesta de dispositivos Fabry-Perot de fibra óptica.","Dr. Iván Hernández Romano","(Secretary – UGTO DICIS)","Dr. Eden Morales Narváez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. David Monzón Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"Pablo Muniz Cánovas","Dr. Alexander Kir’yanov","Dr. Yury Barmenkov"," “LÁSERES DE RUIDO BASADOS EN FIBRA ÓPTICA”","En este trabajo se explora el tema del ruido fotónico generado por amplificadores y láseres basados en fibra óptica, operando en regímenes tanto de onda continua como pulsados. La forma que adopta dicho ruido fotónico es resultado de las características de cada arreglo experimental, de los niveles de dopaje de los iones activos y de la inversión de población, así como por los cambios de la señal derivados del proceso de amplificación en fibra activa. En el estudio se abordan tres casos representativos de una variedad de aplicaciones: (i) Un amplificador de varias etapas elaborado con fibra comercial de comunicaciones dopada con erbio, denominado como fuente de semilla, que permite un modelado de la señal de ruido fotónico de baja potencia carente de efectos no lineales; (ii) un láser de iterbio de potencia moderada de hasta 22 vatios basado en una cavidad Fabry-Pérot, en donde se utilizan los hallazgos y modelos del primer caso para hacer un análisis teórico-matemático de su señal de ruido de salida; tanto en (i) como en (ii) se explora adicionalmente el efecto no-lineal de auto-modulación de fase, el cual permite entender el ensanchamiento de líneas espectrales en láseres de potencia moderada y alta; y por último, (iii) un láser de pulsos de alta energía basado en fibra dopada con iterbio, compuesto por una cavidad Fabry-Pérot de bajo factor Q, en el que se fomenta el efecto no-lineal de dispersión estimulada de Brillouin, con la finalidad de producir un comportamiento dual en la dinámica temporal de la señal de salida, compuesto por dos regímenes: uno de pulsos con forma de espiga de tipo cuasi-onda continua, y otro de pulsos de alta potencia; en el estudio se abordan los detalles de cada régimen desde un punto de vista estadístico, así como su evolución con el incremento de la potencia de bombeo.\n\n ","Dra. Ana Dinora Guzmán Chávez","(Secretary – UGTO DICIS)","Dra. Lorena Berenice Velázquez Ibarra","(Evaluator – UGTO DCI)",null,null,null,null,"Dr. Alexander Kir’yanov","(Chairperson)"]
[1,null,"Jair Abraham Carrasco Ramírez","Dr. Olivier Pottiez",null,"“DISEÑO Y ESTUDIO EXPERIMENTAL DE UN LÁSER DE FIBRA DOPADA CON ITERBIO DE AMARRE DE MODOS PASIVO”","En esta tesis se implementa un láser de amarre de modos pasivo dopado con iterbio con configuración de anillo en régimen de dispersión normal (láser ANDi). Se estudia experimentalmente en el dominio del tiempo la dinámica en el que opera este láser, la cual se encuentra en una transición entre onda continua (CW) y amarre de modos (ML). Se propone e implementa una técnica llamada memoria segmentada (SM) que permite obtener una secuencia espacio-temporal sobre una cierta escala de tiempo con una resolución de 20𝑝𝑠/𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜, cuya secuencia no pudo ser evidenciada implementando la medición convencional single-shot. Esta técnica de SM se basa en la capacidad de optimización de la memoria del osciloscopio utilizado en este trabajo. Se encuentra una dinámica donde la radiación cubre toda la cavidad, cuya característica predominante es que coexisten diferentes pulsos que emergen sucesivamente, crecen en amplitud, y se comprimen temporalmente hasta que su amplitud decae abruptamente. Este proceso se realiza aparentemente de forma caótica en diferentes tiempos y partes de la cavidad. Los picos de mayor amplitud dominan por un cierto tiempo la radiación intracavitaria, y después son reemplazados por otros pulsos emergentes. Como la radiación cubre todo el periodo y no existe un pulso que llegue a un estado estable, el régimen se caracteriza como una etapa intermedia entre las operaciones de amarre de modos (ML) y onda continua (CW). La caracterización de esta dinámica fue posible por la implementación de la técnica de SM, por lo que se destaca las posibilidades de esta técnica para una adecuada caracterización de este régimen encontrado poco convencional. Por ello, se cree que esta técnica puede ser utilizada para caracterizar dinámicas en estado estacionario o no estacionario que ocurren en distintas escalas de tiempo desde 10s de 𝜇𝑠 hasta 100s de 𝑚𝑠 con una resolución de 10𝑝𝑠/𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜.","Dr. Yury Barmenkov","(Secretary)","Dr. Alejandro Martínez Ríos","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Olivier Pottiez","(Chairperson)"]
[1,null,"Etna Dafne Yánez Roldán"," Dr. Moisés Cywiak Garbarcewicz",null,"\"GAUSSIAN PROBE BEAM WITH HIGH SPHERICAL ABERRATION FOR REFRACTIVE INDEX MEASUREMENTS IN LIQUID SAMPLES. AN APPLICATION TO GLUCOSE CONCENTRATION\"","In this thesis, we introduce a novel, accurate optical technique for measuring refractive indexes of liquid transparent or turbid samples using the diffractive properties of spherical aberrated Gaussian beams. The heights of the primary side-lobes of the normalized intensity profiles measured at a plane of observation in a near vicinity around the focal region of a lens permit attaining with high accuracy and repeatability the index of refraction of the samples under inspection. We demonstrate analytically and experimentally that, as the technique relies on the diffracted properties of the Gaussian beam transmitted through the samples under test, the measurements are immune to noise and external environmental conditions. The sensitivity of the technique can easily be modified making it useful to different applications. We exemplify the use of the technique by applying it to glucose concentration measurements due to its importance in the medical, biological, and industrial fields. Further examples can be found in applications in which the determination of the concentration can be used to describe the purity of solutions in the pharmaceutical and medical areas, as well as pollution, communication materials, and substances for the food industry. The technique can be tuned at different concentrations ranges according to a required specific application by simply modifying the initial set up. Our experimental results are analytically compared with theoretical models to allow measuring analytically the performance of the optical system. For this purpose, we use the Fresnel Gaussian shape invariant method (FGSI), which founds to be appropriate for calculating with high accuracy the overall diffraction propagation process, starting from the illuminating source beam, through the optical components of the optical system and up to a plane of observation. In the case of high sensitivity measurements, our experimental results were compared with reference data in a Clarke error grid. The changes in glucose concentrations fall appropriately in the range of clinical tests demonstrating the relevance of our optical technique for medical applications.\n\n ","Dr. Francisco Joel Cervantes Lozano","(Secretary - CUCEI UG)","Dr. José Moisés Padilla Miranda","(Evaluator)",null,null,null,null," Dr. Moisés Cywiak Garbarcewicz","(Chairperson)"]
[1,null,"Edgar Santiago Reyes Reyes"," Dr.  Enrique Castro Camus",null,"  “DESARROLLO DE ALGORITMOS PARA PROCESAMIENTOS DE SEÑALES DE THZ PARA EL ANÁLISIS DE OBJETOS DE VALOR CULTURAL”","En esta tesis se presentan los resultados que se obtuvieron en la implementación de distintos procesamientos para el análisis de señales de terahertz enfocados al estudio del patrimonio cultural. Debido a que la espectroscopıa de THz en el dominio del tiempo (THz-TDS) es una técnica no invasiva y no destructiva que nos permite obtener información estratigráfica de muestras multicapa, además de que permite identificar algunas sustancias químicas, THz-TDS se ha convertido en una herramienta muy útil en la ciencia de la conservación. En esta investigación se determinó el estado de conservación del kiosco de Gualajara, ubicado en la Plaza de Armas, en el estado de Jalisco, a través de un procesamiento de deconvolucion y filtraje en el dominio de las frecuencias utilizando una función de error doble. El registro de datos se llevó a cabo en el sitio. Se generaron imágenes de secciones transversales en seis zonas correspondientes a dos cariátides del kiosco, identificándose gaps de aire entre las capas internas de pintura derivados de fluctuaciones térmicas ocasionadas principalmente por las mañanas de invierno. Adicionalmente, se analizó la pintura “Our lady of Kazan”, un icono ruso ortodoxo, a través del procesamiento de imágenes de terahertz en el dominio del tiempo (THz-TDI). Entre los procesamiento realizados a la imagen, se desarrolló un algoritmo para la identificación del rojo de bermellón (HgS) en la pintura, el cual se basa en el reconocimiento de la huella espectral del pigmento en 1.1 THz. Con este estudio se obtuvo información acerca de la técnica artística aplicada por el autor, además de que la información recolectada será de gran ayuda para futuros trabajos de conservación en la obra. En general, con lo obtenido en este trabajo se abre una puerta para estudiar otros tipos de objetos multicapa como por ejemplo pinturas murales, además de investigar otros métodos para la identificación de distintos materiales que tiene huella espectral en la región de los THz.","Dr. Naser Qureshi","(Secretary - ITCAT - UNAM)","Dr. Eden Morales Narváez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Enrique Castro Camus ","(Chairperson)"]
[1,null,"Félix Eduardo Saucedo Serrano","Dr. Fernando Martell Chávez",null,"“INVERSOR CUASI-FUENTE DE IMPEDANCIA PARA VERIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE CONTROL DE POTENCIA DE MÓDULOS FOTOVOLTÁICOS”","La tecnología Fotovoltaica (FV) representa una de las alternativas más importantes dentro de los sistemas de generación de energía eléctrica libres de emisiones contaminantes. Sin embargo, para su aprovechamiento convencionalmente se requiere de dos etapas de conversión de potencia: la etapa de elevación o reducción de voltaje y la etapa de inversión de voltaje. El inversor Cuasi Fuente de Impedancia (qZSI) es una topología que ha sido estudiada porque permite en una sola etapa de potencia elevar o reducir el voltaje de fuentes variables de corriente directa e invertir ese voltaje para generar un voltaje de alterna. Como parte de este trabajo de tesis se logró diseñar y prototipar un qZSI. Además, se validó con un Simulador de Arreglos Fotovoltaicos (SAS). Para la configuración del simulador, se utilizó el modelo matemático de la celda FV y se ajustaron los parámetros de un Módulo Fotovoltaico (MFV) comercial con el objetivo de simular el comportamiento de un Arreglo Fotovoltaico (AFV) ante variaciones de condiciones como lo son la irradiancia y la temperatura, esto con la intención de validar el qZSI así como la estrategia de control empleada. Se realizaron pruebas experimentales de validación del convertidor ante variaciones de irradiancia, la cual, es la principal variable que afecta el rendimiento de un MFV y además se valida el desempeño del qZSI ante variaciones en la carga. Con las pruebas realizadas se puede concluir que el qZSI es una topología de buen desempeño y que puede ser aplicada para desarrollar técnicas de control del Punto de Máxima Potencia (PMP). El desarrollo tecnológico logrado podrá eventualmente escalarse para ser un prototipo de laboratorio que permita innovar en el desarrollo de técnicas de control y optimización de convertidores electrónicos para el aprovechamiento de la energía solar.","Dr. Juan Manuel López Téllez","(Secretary)","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Fernando Martell Chávez","(Chairperson)"]
[1,null,"Luis Abraham Lozano Hernández","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"“EFFICIENT FLUORESCENT AND PHOSPHORESCENT OLEDs BY SPIN COATING TECHNIQUE AND A NEW ANODE BASED ON CONDUCTIVE PEDOT:PSS”","Fluorescent and phosphorescent Organic Light Emitting Diode (OLED) devices were fabricated by solution process and optimized in order to obtain their best performance. From their basic characterization (J-V-L curves and the electroluminescence spectra) external quantum efficiency (EQE) was calculated. Two small molecule, carbazole derivatives (CZ-1 and CZ-2), previously reported and used for OLEDs showed a very good performance with luminances (around 4000 cd/m2) and very low current densities (lower than 200 mA/cm2) resulting in a high EQE (9.5 %). Likewise, fluorescent OLEDs based in the new polymer PF-2F presented an acceptable performance even on a simple architecture with a maximum EQE of 2.6 %, photoluminescence quantum yield (PLQY) about 1 and excellent properties of processability. The influence of its CF3 group in the optical, chemical, electronic and mechanical properties in OLEDs was determined. Also, a new family of three fluorescent oligomers (BT-F32, BT-F42 and BT-F52) with excellent properties in solution, high PLQY (~1) and highly luminescent, were used in simple and multilayer OLEDs achieving a very high luminance (29 499 cd/m2). These oligomers have different chain lengths, which influence the device luminance and efficiency parameters as well as their lifetime. Lifetime was monitored and the stretched exponential decay (SED) model was used in order to obtain the device half-life (LT50). Also, phosphorescent devices, based on a host/guest system (PVK:Ir(ppy)3), were prepared, the influence of the electron transport layer (ETL) into the electron/hole ratio was analyzed. By using a new proposed method, a PEDOT:PSS anode was developed and applied in rigid and flexible substrates, with low sheet resistance (40 Ω/□), very acceptable transmittance (> 85%). This new proposed method consists in volume evaporation, in which basically the loss of water induces closeness among the conductive fractions of PEDOT. This PEDOT:PSS anode easy of fabricating following an economical procedure could be applied not just in OLEDs but in other optoelectronic devices such as organic photovoltaic cells (OPVs), perovskite solar cells (PeSCs), etc.","Dr. Mario Alejandro Rodríguez Rivera","(Secretary)","Dr. Bernardo Antonio Frontana Uribe","(Evaluator - Instituto de Química - UNAM y CCIQS-UAEMéx - UNAM)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Chairperson)"]
[1,null,"Diana Lorena Mancera Zapata","Dr. Eden Morales Narváez",null,"“REDUCTION OF GRAPHENE OXIDE AND ITS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF A BIOSENSING SYSTEM”","Graphene oxide (GO) has aroused the interest of the scientific community due to its extraordinary properties and potential applications; for example, in biosensors, which are analytical devices that can detect the presence of target molecules with high specificity and sensitivity. Particularly, GO has been demonstrated to be an excellent photoluminescence quencher, this property is very useful in the development of biosensing systems based on fluorescence resonance energy transfer (FRET). Additionally, it has been reported that the effect of fluorescence quenching is more efficient when GO is reduced. This effect could be directly used to enhance the analytical performance of a FRET–based biosensing system. In the present thesis, the effects generated in the analytical performance of a biosensing platform due to the reduction of GO in three different samples are reported. This study was divided into several stages, the first one consisted of making GO adhesion tests on the surface of tissue culture treated (TCT) microplates, this in order to know the approximate amount of GO that adheres to the surface after stages of washing with ultrapure water, the results of this stage reveals that around 5 % of the concentration of GO used to cover the TCT microplates surface remains on it after the washing stages. This information is relevant to the next stage, because the amount of reducing agent, L-ascorbic acid (L-AA ) will depend on this, since the suggested amounts of L-AA correspond to 1.75 and 3.5 times the concentration of GO (1.75x [GO] and 3.5x [GO]). Once the reduction process was performed on GO, photoluminescence quenching studies were performed, and these studies indicated that, effectively, the reduction process generated changes in quenching values (ratio between final and initial intensity, I0/If) from 0.32 to 0.40, and the photoluminescence quenching saturation time from 32 to 25.68 minutes for GO and rGO respectively. Additionally, the samples 4.1 GO and 4.1 rGO, displayed better adhesion and so enhance their abilities as a fluorescence quencher when high binding surface microplate surface was employed. The changes of fluorescence quenching values were 0.74 and 0.40, 0.71 and 0.38 for 4.1GO and 4.1rGO samples, respectively. In 5.1 case the fluorescence quenching values were 0.68 and 0.39, 0.69 and 0.37 for 5.1 GO and rGO respectively. Nowadays, biosensors have become indispensable tools for many fields, so it is necessary to have reliable and efficient devices. This work is highly relevant since the results presented here represent a first advance to establish parameters that contribute to improving the analytical performance of a biosensing platform, generating increasingly efficient devices in terms of sensitivity and assay time.","Dr. Mario Alejandro Rodríguez Rivera","(Secretary)","Dra. Valeria Piazza","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","(Chairperson)"]
[1,null,"Gustavo Adolfo Gómez Méndez","Dra. Amalia Martínez García",null,"“INTERFEROMETRÍA ELECTRÓNICA DE PATRONES DE MOTEADO Y DESPLAZAMIENTO DE FASE SIMULTÁNEO USANDO TÉCNICAS DE POLARIZACIÓN”","En la presente tesis se implementaron las dos configuraciones de la técnica de interferometría electrónica de patrones de moteado (ESPI por sus siglas en inglés: Electronic Speckle Pattern Interferometry) correspondientes a los interferómetros con sensibilidad fuera-de-plano (FP) y en-plano (EP). Dada la importancia de los estudios de eventos dinámicos se implementaron técnicas de polarización para producir corrimiento de fase simultáneo en un interferómetro FP. Para el caso del sistema diseñado con sensibilidad fuera de plano, donde el ángulo de iluminación de la probeta de aluminio es de 20°, se calculó el vector de sensibilidad en los casos de iluminación colimada y divergente de acuerdo a la geometría del sistema óptico. Los resultados muestran un error del 3.41% y de 4.30% respectivamente en la evaluación del campo de desplazamiento w(x,y) cuando en ambos casos se considera que la componente ez del vector de sensibilidad es constante. Por otra parte, haciendo uso de un sistema con sensibilidad en plano, se llevó a cabo la caracterización mecánica de una muestra correspondiente a un biopolímero que es sujeto a tracción evaluando secuencialmente 1360 estados, cada estado evaluado a una velocidad de 3 m/s. Ya que el tamaño de los mapas de los campos de desplazamiento cambia debido a la tracción de la muestra, se hace una corrección de escalamiento para relacionar los puntos del mapa con los correspondientes en el siguiente mapa. El método permite la evaluación correcta de los mapas de esfuerzo que describen la evolución mecánica de la probeta. Finalmente, para el sistema FP, se implementó un método de corrimiento de fase simultáneo de dos pasos donde el corrimiento de fase es obtenido mediante modulación por polarización. La obtención de dos patrones con corrimiento de fase se logra mediante un arreglo replicador basado en una configuración de Michelson. Se muestran resultados experimentales para el seguimiento de un evento dinámico en una probeta de aluminio que es sometida a flexión mecánica. El evento fue registrado mediante la captura de 290 patrones en 9.6 segundos (~30fps).\n\n ","Dr. Juan Antonio Rayas Alvarez","(Secretary)","Dr. David Moreno Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Amalia Martínez García","(Chairperson)"]
[1,null,"Miguel Omar Segovia Guzmán","Dr.  Ramón Carriles Jaimes",null," “CRECIMIENTO DE MONOCRISTALES ORGÁNICOS Y METAL-ORGÁNICOS POR EL MÉTODO DE EVAPORACIÓN LENTA Y EL ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES ÓPTICAS LINEALES Y NO LINEALES.”","La óptica no lineal es la parte de la óptica que se encarga de estudiar la interacción de la materia con luz de alta intensidad y los fenómenos que se generan por esta interacción. Esta rama ha ganado interés debido a la gran variedad de aplicaciones que tiene. Por lo cual, hay una búsqueda continua de nuevos materiales con propiedades ópticas no lineales. Los cristales orgánicos y metal-orgánicos son materiales que potencialmente pueden presentar alta respuesta óptica no lineal. Para la obtención de estos cristales existen diferentes métodos de crecimiento cristalino, entre los que destacan los métodos que se llevan a cabo en solución a baja temperatura, como la evaporación lenta. Las ventajas de este método son que es fácil de realizar y que no utiliza equipo muy costoso.\n\nEn el presente trabajo se crecieron monocristales orgánicos de 4-nitrofenol:urea y 4- cianofenol, y monocristales metal-orgánicos de un compuesto de coordinación de cobre con urea por el método de evaporación lenta. La estructura de los cristales obtenidos se determinó mediante difracción de rayos X de monocristal. Estos cristales también se caracterizaron mediante espectroscopía UV-Visible, fotoluminiscencia y espectroscopía infrarroja para determinar sus propiedades ópticas lineales.\n\nLa determinación de la estructura de los cristales permitió realizar un estudio del empaquetamiento molecular e identificación de las principales interacciones intermolecu- lares, además de las posibles estructuras de resonancia en el cristal. Después, se investigó la correlación entre la estructura (considerando las interacciones intermoleculares y el empaquetamiento molecular) con las propiedades ópticas y vibracionales de los cristales. El tercer objetivo de la presente tesis era realizar la caracterización de las propiedades ópticas no lineales de segundo y tercer orden de los cristales crecidos. Para tal fin se mon- taron las técnicas de generación de segundo armónico (SHG) para medir no linealidades de segundo orden, y fluorescencia por excitación de dos fotones (TPEF) y Z-scan para no linealidades de tercer orden. Finalmente, se realizaron pruebas preliminares de dichos dispositivos y se hicieron mediciones con muestras de referencia. Debido a la contingencia sanitaria, no fue posible realizar las mediciones en los cristales.","Dr. Gerardo González García","(Secretary - DCNE UGTO)","Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Chairperson)"]
[1,null,"Miguel Ángel Ramírez Hernández","Dr. Efraín Mejía Beltrán",null,"“DESARROLLO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO ESTRECHADOR DE MICRO-FIBRA ÓPTICA”","En este trabajo se describe el proceso de diseño y construcción de un prototipo estrechador de fibra óptica basado en la técnica de arco eléctrico, con la capacidad de fabricar tanto secciones cortas de algunos centímetros de fibra óptica estrechada (tapers), como longitudes de varios metros de micro-fibra óptica. Se trata de un prototipo a base de un par de electrodos conectados a una fuente de poder, cuyo circuito genera un arco eléctrico continuo para lograr el estrechamiento de la fibra al pasar por este, gracias a un sistema mecánico a base de motorreductores y cilindros con bandas que propician el desplazamiento controlado de la fibra. Como parte del prototipo general, se implementa además el uso de un dispositivo capaz de enrollar fibra de cualquier diámetro, estándar y estrechada, que a su vez mide la longitud de fibra enrollada a partir de un modelo matemático implementado al funcionamiento del dispositivo. Lo anterior con la finalidad de enrollar la fibra producida en la etapa de estrechamiento, en el caso de producir grandes longitudes de micro-fibra. El control de desempeño del prototipo general y de ambos dispositivos que lo componen (estrechador y enrollador de fibra), se realiza a partir del microcontrolador de software libre Arduino. La selección de componentes mecánicos y eléctricos, vuelven a este prototipo un desarrollo tecnológico de bajo costo, pero de gran alcance por sus aplicaciones.","Dr. Uladzímir Petróvich Minkóvich","(Secretary)","Dra. Maribel Juárez Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. David Monzón Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"Jorge Daniel Moreno Gómez","Dr. Iván Salgado Tránsito",null,"“EVALUACIÓN DE UNA CELDA DE PELTIER COMO DISIPADOR DE CALOR PARA UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE CONCENTRACIÓN”","En esta tesis se desarrolla un análisis experimental para estudiar el comportamiento de una celda Peltier como sistema de enfriamiento para un sistema fotovoltaico de alta concentración. Las necesidades de incrementar la eficiencia de cualquier sistema, es una meta constante e importante para mejorar su factibilidad técnico-económica, debido a que la optimización de un proceso, es una tarea frecuente en cualquier desarrollo ingenieril. En un sistema fotovoltaico con concentrador solar, la eficiencia de conversión del sistema está en función de la temperatura del mismo, es por ello que existe la necesidad de bajar su temperatura. Existen mecanismos para bajar la temperatura y uno de ellos se basa en la aplicación de los fenómenos termoeléctricos, que se suponen de larga duración y sin mantenimiento ya que no tienen partes móviles. Los dispositivos que utilizan los efectos termoeléctricos han mejorado desde que se descubrieron su comportamiento, y como consecuencia los costos se han aminorando y la eficiencia aumentado, permitiendo así a esta tecnología a ser una tecnología factible para utilizarla de manera comercial. Para cualquier aplicación termoeléctrica se tiene que observar en primera instancia el estudio de los fenómenos termoeléctricos en los semiconductores que se debe tener en cuenta en los módulos termoeléctricos. Al observar el comportamiento de los semiconductores en este campo, se puede llegar a comprender cómo actúan y así emplearlos para esta aplicación, ya sea con materiales comerciales o abrir paso a nuevos materiales que permitan aumentar su eficiencia térmica. Una alternativa novedosa es emplear celdas de Peltier, como sistema de enfriamiento. Considerando que no tiene partes móviles el poco mantenimiento puede ser su mayor ventaja. Las celdas Peltier usan semiconductores fabricados principalmente de Teluro de Bismuto (Bi2Te3), que al conectarse de manera serial se crea el efecto Peltier, una cara de la celda caliente y la otra fría, la parte fría es la que se pretende aprovechar para diseñar el sistema de enfriamiento. El uso de las celdas Peltier comerciales puede ser un inicio para desarrollar un sistema de enfriamiento cada vez más eficiente y al mismo tiempo se tiene que observar el comportamiento de celdas fotovoltaicas para estudiar cómo afecta la temperatura en su eficiencia en la conversión de energía solar a energía eléctrica, teniendo en cuenta que también son semiconductores.","Dr. Fernando Martell Chávez","(Secretary)","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Iván Salgado Tránsito","(Chairperson)"]
[1,null,"Irving Caballero Quintana","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"“ANALYSIS OF ORGANIC SOLAR CELLS FILMS THROUGH SCANNING PROBE MICROSCOPIES”","In this Ph. D. dissertation Scanning Probe Microscopies (SPM) are used for the analysis of semiconducting organic compounds widely used in organic solar cells (OSCs). Scanning Tunneling Microscopy (STM) images of PEDOT:PSS film show an ellipsoidal shape of PEDOT surrounded by PSS with 4 nm size. Meanwhile, P3HT films form well-defined crystalline domains with an average interchain distance around 1.41 nm and a chain length ~41 nm. PTB7 chains show a worm-like pattern with a distance of ~2 nm between backbone chains and a chain length of ~90 nm. Besides, by using STM and Scanning Tunneling Spectroscopy (STS), morphology evolution process and energetic level alignment of the low molecular weight molecule DRCN5T and DRCN5T:[70]PCBM blend are analyzed after applying thermal annealing at different temperatures. These films exhibit a worm-like pattern without thermal annealing (amorphous shape); however, after applying thermal annealing at 120°C, the small molecule film domains crystallize. Furthermore, energy band diagrams of the semiconductor bulk heterojunction (blended film) at the donor-acceptor interface are determined by STS. Here is also reported the possible application of carbo-benzenes derivatives as Self-Assembled Hole Transport Monolayer (SA-HTM) to replace the most common p-type contact, PEDOT:PSS. STM images of PBDB-T shows chain-to-chain distance of 950 pm. Meanwhile, STM images of PBDB-T:ITIC blend suggest why PBDB-T domains could facilitate charge dissociation, further, a strong inter-chain π-π interaction of the ITIC molecules could form the electron transport pathways. Moreover, when correlating Electrostatic Force Microscopy and photoconductive Atomic Force Microscopy, the blend morphology and its electrical/electronic properties are determined; the ideal domain size of PBDB-T:ITIC for maximizing the generated photocurrent is 15-35 nm. Therefore, morphology and energy characteristics can be correlated with the OSC performance. The power conversion efficiencies for OSCs based on P3HT was 3.4%, for PTB7 = 8.3%, DRCN5T = 9.0% and for PBDB-T:ITIC = 9.2%.","Dra. María del Rosario Galindo González","(Secretary - UGTO)","Dr. Carlos Javier Villagómez Ojeda","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Chairperson)"]
[1,null,"Belém Estefanía Mancilla Escobar","Dr. José Zacarías Malacara Hernández"," Dr. Daniel Malacara Hernández","“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN METROLOGÍA DE SUPERFICIES ASFÉRICAS”","El uso de superficies asféricas se ha incrementado en los últimos años debido a la reducción de tamaño, peso y corrección de aberraciones que producen al introducirse  en un sistema óptico. A diferencia de la facilidad para probar una superficie esférica,  probar una superficie asférica puede resultar un proceso complicado primeramente  porque esta puede ser una superficie de revolución con una curvatura bastante pronunciada o puede ser una forma libre. Por lo tanto, no existe un único método para probar superficies asféricas. Además, al probarla con métodos interferométricos tradicionales,  se produce un patrón de franjas con un espaciamiento lo suficientemente pequeño para violar el límite de Nyquist. Se han desarrollado varios métodos y modificado los interferómetros tradicionales para llevar a cabo la prueba de superficies asféricas. Entre las nuevas técnicas se encuentran los Hologramas  Generados por Computadora (CGH’s) y la segmentación  del frente de onda en zonas (wavefront  stitching). En este trabajo de tesis, describimos un nuevo método desarrollado para la prueba de superficies ópticas utilizando una combinación de la teoría de corrimiento de fase e interferometría de desplazamiento lateral con un método de Saunders modificado. Este nuevo método ha sido probado exitosamente en superficies esféricas  tanto en simulaciones como de manera experimental.  Es necesario aplicarlo a superficies asféricas para medir su capacidad. Se presenta  también el diseño de un nuevo queratómetro con la capacidad de medir el radio de curvatura de la córnea y la potencia y eje de astigmatismo en el ojo humano. De acuerdo con las mediciones realizadas, este nuevo instrumento tiene un 95 % de confiabilidad en la medición del radio de curvatura y potencia de cilindro de la córnea. Debido al diseño de este queratómetro, tiene la capacidad para medir el radio de curvatura de superficies tanto esféricas como asféricas. Los resultados indican un 90 % de confiabilidad en estas mediciones. Nuestro trabajo futuro es continuar realizando más pruebas sobre más superficies asféricas para verificar la capacidad del nuevo método desarrollado con interferometría de desplaza- miento lateral y para aumentar la estadística en las mediciones hechas con el queratómetro sobre superficies asféricas.","Dr. José Moisés Padilla Miranda","(Secretary)","Dr. Maximino Avendaño Alejo","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. José Zacarías Malacara Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"Osccar Salvador Torres Muñoz","Dr. Olivier Pottiez",null,"“CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL Y MODELIZACIÓN DE REGÍMENES NO ESTACIONARIOS EN UN LÁSER DE FIBRA DE AMARRE DE MODOS PASIVOS”","En este trabajo nos centramos en el estudio de dinámicas complejas en regímenes no estacionarios en láseres de fibra de amarre de modos pasivo, incluyendo el estudio de pulsos de ruido (NLPs, noise-like pulses) y solitones disipativos (DSs, dissipative solitons). Los NLPs son paquetes de radiación óptica con duraciones en el orden de ns, con una estructura interna fina (~ps), que presentan un comportamiento caótico y complejo, con una amplitud y duración temporal que varían constantemente en forma aparentemente aleatoria. Por otro lado, los DSs son estructuras localizadas de un campo electromagnético que emergen en sistemas disipativos no lineales, como resultado de un doble balance, entre ganancias y pérdidas, así como entre efectos no lineales y dispersivos. Debido a la dinámica altamente compleja de estos regímenes de operación, y a la escala temporal de su estructura interna, se requiere de métodos de medición y de análisis diferentes a los empleados en el estudio y caracterización de pulsos convencionales estacionarios como los solitones conservativos. Esto representa un reto, pero a su vez un área de oportunidades para realizar investigación, buscando desarrollar y afinar nuevos métodos y técnicas de medición; así como de análisis y procesamiento de datos, con la finalidad de aportar información relevante en el entendimiento de estas dinámicas. Debido a las fuertes relaciones y analogías entre fenómenos no lineales en la óptica y otras áreas de la ciencia, como la medicina, la química y la oceanografía etc., la comprensión de estos regímenes pudiera repercutir positivamente en diversas áreas de la ciencia. Por lo anterior, en este trabajo nos centramos en estudiar regímenes no estacionarios en láseres de fibra de amarre de modos pasivo. En particular estudiamos dinámicas de NLPs en un láser de fibra de amarre de modos pasivo en figura ocho, y dinámicas de DSs en un láser de amarre de modos pasivo con cavidad de anillo.","Dr. Miguel Ángel Bello Jiménez","(Secretary - IICO UASLP)","Dr. Ismael Torres Gómez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Olivier Pottiez","(Chairperson)"]
[1,null,"Alvaro Abdiel Guerra Him","Dr. Efraín Mejía Beltrán",null,"“CARACTERIZACIÓN DE UNA FIBRA ÓPTICA MONOMODAL BAJO LA GANANCIA RAMAN”","En esta tesis se generó el efecto Raman en una fibra óptica monomodal Nufern 980-HP (L = 1 km) obteniéndose el comportamiento  de la potencia de bombeo residual y del primer Stokes en función de la potencia acoplada. A partir de ello, se realizó un estudio en la región lineal (antes de generar el efecto Raman) y en la región umbral, es decir, justo donde empieza el efecto Raman. En la región lineal se obtuvo el coeficiente de atenuación y la eficiencia de acoplamiento para dicha fibra y los resultados obtenidos fueron comparados con un método clásico de caracterización como lo es la técnica de corte hacia atrás (cut-back technique). En la región umbral, se obtuvo la eficiencia de ganancia Raman, la potencia Raman espontánea y estimulada  que llega al kilómetro para dicha fibra de prueba. También se obtuvo el parámetro de generación Raman el cual nos indica la capacidad que tiene la fibra de prueba para generar esparcimiento Raman espontáneo cuando  se le acopla 1 W de potencia. La generación del efecto Raman se dio por medio de un sistema óptico que cuenta con un aislador óptico con el fin de aislar, totalmente, la fibra de prueba del haz de bombeo para tener un experimento “altamente controlado”. El haz de bombeo  es un láser basado en fibra dopado con Iterbio que emite a una longitud de onda de 1064 nm y es variado de 0 W a 7 W. Además, a la fibra óptica de prueba  se le aplicó la técnica de empalme por fusión para acoplar a sus extremos  fibras muy cortas multimodales con núcleos muy grandes con el fin de disminuir considerablemente las reflexiones de Fresnel. Por último, se presenta la simulación del efecto Raman como método de predicción a partir de la resolución de las ecuaciones acopladas  de propagación con el método  numérico  de Runge-Kutta de cuarto orden y, posteriormente, compararlas con las obtenidas experimentalmente.","Dr. Alejandro Martínez Ríos","(Secretary)","Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Efraín Mejía Beltrán","(Chairperson)"]
[1,null,"Siraj Sidhik"," Dr. Elder de la Rosa Cruz (ULSA Bajío)",null," “INTERFACIAL ENGINEERING OF PEROVSKITE SOLAR CELLS USING ADVANCED NANOMATERIALS AND QUANTUM DOTS”","Hybrid organo-halide lead perovskites have achieved a power conversion efficiency exceeding 22% in a period of less than a decade and is in the path of replacing the well-established thin film photovoltaic technologies. The major bottleneck for perovskite devices has been to obtain a uniform morphology with reduced surface defects and the absence of standardized interface materials, and interfacial engineering methods which can be utilized for large  area  production  with  reduced hysteresis  and  low interfacial losses. Hence,  developing a novel concept for solution processed, reliable,  cost  efficient,  and  improved  electron  or  hole  transportation using different state of the art advanced nanomaterials and quantum dots along with some interfacial engineering strategies was the way to go without compromising efficiency, stability and scalability, becoming of paramount importance.\n\nThe first part of the work deals with using advanced strategies for improving the morphology of the perovskite active layer in a regular mesoscopic and inverted planar solar cell.  Initially the anti-solvent deposition method using ethoxyethane was optimized in terms of the dripping time to obtain a uniform, pin-hole free coverage of the perovskite film. After obtaining a uniform coverage, a concentrated effort to increase the grain size of the perovskite film reducing the surface and bulk defects were undertaken. A novel air-extraction based anti-solvent deposition (AAD) strategy using an air-extractor fume hood with optimized distance was compiled in the ambient conditions to obtain a perovskite grain size of ~ 1 µm with reduced surface defects and enhanced efficiency. Further improvement was achieved by cesium doping in the perovskite active layer leading to grain sizes of few micrometers. The cesium ion helped in retarding the crystallization process by forming an adduct with the reactants of the perovskite (PbI2 and CH3NH3I) leading to enhanced grain size with reduced defects. Finally a bromine based post annealing treatment method was developed to attain a grain size of ~10 µm by Ostwald ripening process with flat grain boundaries.\n\n The second part of the work deals with the use of advanced nanomaterials along the interfaces or within the transport layers for improving the charge carrier injection and extraction. It describes different strategies utilized for incorporating these materials or dopants within the electron or hole transport layer without affecting its quality. In the first case, graphene nanoplatelets were introduced in the TiO2, using a simple solution process followed by a post sintering step. The presence of graphene nanoplatelets helped in improving the morphology of the overlying perovskite film and increased the charge carrier mobility to balance the mismatch in charge carrier extraction between the electron and hole transport layer.  Further, a doping strategy was developed with the Co(III) ions being incorporated within the lattice of TiO2 passivating the oxygen vacancies and the Ti (III) defects. It also resulted in an increase in electron mobility of the transport layer. The combined effect was the reduction in hysteresis with enhanced efficiency and stability.\n\nThe third part of the work discusses the synthesis and use of special quantum dots in perovskite based solar cells for interfacial engineering and to study its effect on the physical aspect of the device. Initially, inorganic perovskite quantum dots, CsPbX3 (X= I-, Cl-, and Br-) were synthesized using hot injection method and were introduced at the interface between the perovskite and the hole transport layer where it acted as an intermediate step between the layer, thus helping in better charge carrier extraction and transportation. In addition to improving the charge transport ability, it also provided an additional photogeneration to the device, hence increasing the overall photocurrent.  Secondly, high quality carbon nanodots were synthesized and utilized as an additive in the electron transport layer (TiO2), where it helped in passivating the interstitial defects, increasing the charge carrier mobility, and providing photogenerating ability to the device.\n\nThe fourth part discusses the operational mechanism of the device using a well renowned technique of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and J-V modelling. It generally probed various recombination mechanisms happening within the device which includes surface, bulk and interfacial recombination. J-V modeling was utilized to extract the series, shunt, and recombination resistance of the device. Both these techniques were utilized together to study the effect of different deposition strategies on the performance of the device and to identify the regions of improvement.\n\nFinally, some initial results for the synthesis of Ruddlesden popper based 2D layered perovskite and fabrication of the devices are presented. High purity two dimensional perovskites with different thicknesses ranging from n=1-5 was synthesized using hot solution method. Thin films with vertical orientation was grown using simple solution process and high efficiency deices were fabricated.","Dr. Luis Godínez Mora-Tovar","(Secretary - CIDETEQ)","Dr. Miguel Ángel Vidal Borbolla","(Evaluator)","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Evaluator)","Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Evaluator)","Dr. Elder de la Rosa Cruz","(Chairperson - ULSA Bajío)"]
[1,null,"Gustavo Adolfo Gutiérrez Valencia","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"\"GENERACIÓN DE PARES DE FOTONES EN FIBRAS DE CRISTAL FOTÓNICO\"","En el presente trabajo se propone establecer una plataforma de diseño, fabricación y caracterización de fibras de cristal fotónico (PCF, por sus siglas en inglés) especiales que se produzcan totalmente en el CIO, para su uso en diversas aplicaciones de óptica e información cuántica, así como en estudios de análogos fotónicos de agujeros negros. Dicha plataforma complementará las capacidades de fabricación disponibles en el laboratorio de estirado de fibra óptica (LEFO) del CIO, fortaleciendo áreas de diseño y principalmente caracterización de las PCF’s fabricadas mediante la medición del parámetro más importante de las PCF’s, la dispersión cromática. De esta forma, un primer objetivo consiste en desarrollar las herramientas teórico-experimentales para caracterizar la dispersión cromática de las PCF’s que se fabrican en el CIO. La técnica que se usará para caracterizar la dispersión de las PCF’s consiste en la medición de los espectros de generación de parejas de fotones mediante el proceso no lineal y paramétrico de mezcla espontánea de cuatro ondas (SFWM por sus siglas en inglés). Desde una perspectiva de óptica cuántica, dichas parejas de fotones están caracterizadas por la función de intensidad espectral conjunta (JSI por sus siglas en inglés), la cual describe las propiedades de correlación de los estados cuánticos que comparten las parejas. Al determinar teóricamente y medir experimentalmente los espectros de generación de las parejas de fotones, implícitamente se está caracterizando el estado cuántico en el que se generan las parejas. De esta forma, el segundo objetivo consiste en modelar teóricamente y medir experimentalmente la JSI para caracterizar el estado cuántico de parejas de fotones que producen las PCF’s fabricadas en el CIO. Para dar certeza a las técnicas desarrolladas se consideró como referencia la fibra comercial NL-750 de NKTPhotonics, la cual se modeló y caracterizó usando las herramientas teórico-experimentales desarrolladas. Se escogió esta PCF pues es la única fibra comercial con longitud de onda de cero de dispersión cercana a la región de 800nm, región espectral requerida para las aplicaciones que se busca desarrollar en trabajos futuros. Usando esta fibra como modelo, se fabricaron tres fibras muestra (F1,F2 y F3) las cuales también se modelaron y caracterizaron. El modelado teórico y la caracterización experimental de la dispersión cromática y la JSI de la fibra referencia y las fibras fabricadas representan los principales resultados de este trabajo. En una etapa futura, se espera modelar, fabricar y caracterizar fibras con propiedades de dispersión diseñadas para aplicaciones específicas de óptica e información cuántica, así como para estudios de análogos fotónicos de agujeros negros.","Dra. Xóchitl Judith Sánchez Lozano","(Secretary – UIA León)","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Chairperson)"]
[1,null,"Daniel De Jesús Luis Noriega","Dr. Fernando Mendoza Santoyo",null," “EXITACIÓN DE NANO ANTENAS CON LUZ VISIBLE Y OBSERVACIÓN DE SU RESPUESTA EN EL RANGO DE THZ CON UN MICROSCOPIO CONFOCAL”","El presente trabajo propone un método nuevo para estudiar el campo em emitido por nanoantenas excitadas por medios ópticos, a través de la respuesta dinámica de nanopartículas ferromagneticas a dicho campo. Así, el propósito de este trabajo de Tesis es caracterizar cualitativamente el comportamiento dinámico de nanopartículas super-paramagnéticas al exponerlas al campo magnético producido por nanoantenas tipo bowtie, la cuales son excitadas por medios ópticos. Para cumplir este objetivo, usaremos un microscopio confocal. La microscopía confocal es una técnica usada principalmente en especímenes biológicos que permite el aumento en la resolución y contraste a través del uso de un pinhole, el cual elimina el paso de la luz que se encuentra fuera del plano focal seleccionando de este modo la profundidad de foco dentro del espécimen bajo observación. Para la adquisición de imágenes, el microscopio confocal usa un láser que escanea pequeñas porciones del objeto bajo observación mientras un sensor recoge la información resultante: el láser se mueve a las siguientes secciones adyacentes de la muestra en el mismo plano focal, mientras el sensor recoge la información de la nueva zona iluminada, todo esto se logra generalmente mediante espejos montados en transductores piezoeléctricos. El proceso se repite hasta que la zona completa de interés es analizada. Después, por procesamiento digital de imágenes la información de cada sección es unida y la imagen digital del espécimen es reconstruida. Adicionalmente, la investigación presentada en la Tesis reporta sobre el comportamiento dinámico de nanopartículas sometidas al campo magnético producido por nanoantenas, para lo cual es necesario tener un arreglo experimental que nos permita no solamente irradiar dichas nanoantenas, sino también es necesario que nos permita observar las nanoantenas antes y después del fenómeno. Pero dado que, para facilitar la dispersión y localización de nanopartículas sobre el sustrato, estas estarán suspendidas entre el observador y las nanoantenas, obstruyendo la visión y limitando la calidad de las imágenes que se puedan adquirir. Además, el mejor modo de irradiar la antena es de manera perpendicular a su superficie. Todo lo anterior supone complicaciones importantes en el caso de que se usará un microscopio común, las nanopartículas suspendidas no permitirían la observación de las nanoantenas (al menos no a concentraciones que sean adecuadas para apreciar el reacomodo de nanopartículas por el campo em), para hacer incidir de manera normal el láser de excitación este tendría que ser introducido en el microscopio de manera que el haz emerja por el objetivo y hacía las nanoantenas, lo cual si bien es técnicamente posible, no es práctico. Esto sin mencionar la limitada resolución y contraste, pues cabe mencionar que el sustrato, al ser bastante opaco, es necesario iluminarlo con una fuente desde el mismo lado que está el objetivo, lo cual se complica enormemente cuando se trabaja con objetivos con distancias de trabajo cortas, esto sin mencionar que el sustrato además de opaco tiene alta reflectividad, lo que hace que se sature la imagen de las nanoantenas. Sin embargo, todo esto es posible resolverlo con la implementación de un microscopio confocal, pues no sólo obtendremos mejor resolución y contraste. Asimismo, por sus cualidades de selección de profundidad, será posible observar las nanoantenas aun con las nanopartículas suspendidas entre objetivo y sustrato. Además, permitirá una gran capacidad de discriminación de área en el momento de excitar la iluminación perpendicular de las nanoantenas. A su vez, el microscopio confocal por diseño puede usar iluminación del mismo lado que la observación, y al ser un sistema de captura por escaneo laser, el sensor formador de imagen no se saturara. Por todo esto el microscopio confocal es el mejor sistema para observar el fenómeno. Se logró estudiar por medio de pruebas visibles el campo em emitido por nanoantenas clásicas bowtie, las cuales se excitaron por medios ópticos en el rango de los THz. El campo em de las nanoantenas fue observado a través del reacomodo de nanopartículas metálicas superparamagneticas.","Dra. María del Socorro Hernández Montes","(Secretary)","Dr. Jorge Mauricio Flores Moreno","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Fernando Mendoza Santoyo","(Chairperson)"]
[1,null,"Luz Roberto Palacios Alcantar","Dr. Haggeo Desirena Enrríquez",null,"“FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS LUMINISCENTES DOPADOS CON YB3+/ER3+ Y YB3+/TM3+ POR CONVERSIÓN HACIA ARRIBA”","En el presente trabajo se discuten los resultados en la fabricación y caracterización de materiales cerámicos luminiscentes dopados con las duplas: Yb3+; Er3+ y Yb3+; Tm3+ por el mecanismo de conversión hacia arriba, empleando un diodo laser de 975 nm de longitud de onda de excitación. Se utilizó el método de estado sólido para la fabricación de las muestras debido a la facilidad de realizar la síntesis y de producir materiales a gran escala. En total, se realizaron cuatro series de muestras. Las primeras dos series se utilizó el dopaje de Yb3+; Er3+, y se varió en la primera serie el porcentaje en peso del precursor de MnCl2 y en la segunda del precursor de BaCl2; obteniendo emisiones intensas en 542 y 653 nm del espectro visible. La segunda y tercera serie, se utilizó el dopaje de Yb3+; Tm3+, y se varió el porcentaje en peso de TeO2 y LiF; obteniendo emisión en 361 y 479 nm, y 779 y 807 nm, respectivamente. Las técnicas de caracterización que se realizó a las muestras fueron: difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido, espectros de emisión y tiempos de decaimiento. Los resultados muestran que la fase cristalina predominante en los materiales luminiscentes es Ba4Y3F17; además los materiales exhiben un tamaño de partícula entre 1 a 5 m. La intensidad de luminiscencia se comparó con dos fósforos comerciales, que se han reportado como uno de los más eficientes en emisión: NaYF4 : 20Yb3+; 3Er3+ y NaYF4 : 20Yb3+; 3Tm3+; al realizar la medición se obtuvo que las muestras fabricadas presentan una señal de emisión superior a potencias de 300 mW comparado con los fósforos comerciales. Por lo tanto, los materiales diseñados pueden tener un potencial para utilizarlos en aplicaciones tales como: sistemas de seguridad, sensores, terapia fototérmica y fotodinámica, e imagenología.","Dr. Christian Gómez Solís","(Secretary - DCI UGTO)","Dra. Tzarara López Luke","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Eden Morales Narváez","(Chairperson)"]
[1,null,"Francisco Javier Aguirre Cedillo","Dr. Luis Armando Díaz Torres","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","“ESTUDIO DE FOTOCATALIZADORES NANOESTRUCTURADOS [SrAl2O4:Lnx Y TiO2] PARA LA POSIBLE ELIMINACIÓN DE Cr6+ EN EFLUENTES DE TENERÍA”","Uno de los principales problemas actuales de la contaminación del agua son las industrias, en específico los efluentes que estas desechan. Dependiendo el giro de la industria, los efluentes que se desechan contienen una gran variedad de contaminantes, materia orgánica, minerales, compuestos recalcitrantes, colorantes, metales pesados, etc. Dada la gran variedad de contaminantes presentes en los fluentes, podemos mencionar algunos que son de mayor riesgo que otros, como por ejemplo, los metales pesados y los compuestos recalcitrantes, como los colorantes. La peligrosidad de estos, radica en que por lo general son altamente tóxicos y moléculas no biodegradables. Dicho lo anterior, una de las industrias que más genera este tipo de contaminantes, es la industria de la curtiduría. La industria curtidora, es una industria especializada en el procesamiento de pieles, en donde dentro del mismo proceso utilizan una gran cantidad de colorantes y sobre todo una fuerte cantidad de Cromo, el cual al momento de ser desechado, lo hace en su estado de oxidación hexavalente, Cr6+, siendo este tóxico y un cancerígeno para el ser humano. Debido a que los desechos son líquidos, el Cr6+ en solución es muy difícil de remover y eliminar, la reducción de este metal a su forma reducida Cr3+ es una técnica efectiva en el tratamiento de efluentes industriales, sobre todo el beneficio de que el Cr3+ exhibe una baja toxicidad y una facilidad superior para ser extraído del medio en el que se encuentra. El problema principal a esta contaminación, es que los tratamientos actuales, no remueven por completo el contaminante, ya que la mayoría son procesos físicos. Una de las alternativas para esta problemática, son los procesos de reducción avanzada fotocatalíticos solares. Una técnica que utiliza un material semiconductor que, inmerso en la solución se activa con la energía solar, entrando en contacto con los contaminantes alterándolos químicamente y volviéndolos fáciles de extraer, lo cual se convierte en una alternativa económica, ecológica y eficaz. Dentro de la fotocatálisis, uno de los materiales mayormente utilizados es el dióxido de titanio (TiO2) para la degradación de contaminantes, partiendo de aquí, se han reportado una gran cantidad de fotocatalizadores semiconductores; WO3, SnO2, Bi2O3, ZnO, CdO, por mencionar algunos. El problema con algunos de estos fotocatalizadores es que no son muy estables bajo la irradiación. Es decir, tienen espacios de bandas estrechas y, a menudo se ven afectados por la corrosión fotoeléctrica. En el caso particular del TiO2 el principal inconveniente es la necesidad de utilizar luz UV para su activación ( λ < 385 nm). Por estos motivos, la búsqueda de nuevos materiales fotocatalizadores amistosos, que se pueden remover fácilmente del agua (después de tratar las aguas contaminadas), es un tema de investigación en la moderna Ingeniería Ambiental. En trabajos anteriores se ha demostrado que materiales base SrAl2O4 son capaces de degradar totalmente el colorante azul de metileno en solución acuosa, y además de esto son fáciles de separar del agua por métodos físicos simples. La matriz como tal del aluminato de estroncio es aislante, con un ancho de banda amplio (5.2 eV). Cuando está dopado con tierras raras (TR) como Eu, o Dy, se forman defectos estructurales que son beneficiosos para las propiedades fotocatalíticas, ya que estos ayudan para aumentar el tiempo de recombinación del par electrón-hueco que genera la radiación incidente en el material. Por todo lo anterior, la contaminación del agua debido al uso de tintes y cromo como impermeabilizante de las pieles es una problemática actual. El undécimo Informe sobre Sustancias Carcinogénicas del Programa Nacional de Toxicología clasifica a los compuestos de Cr6+ como sustancias reconocidas como carcinogénicas en seres humanos. Por lo tanto, en este trabajo se plantea el desarrollo de nuevos fotocatalizadores que permitan o ayuden a eliminar los contaminantes antes mencionados. Así, se estudió la actividad fotocatalítica de los aluminatos de estroncio dopado con tierras raras (TR) y del dióxido de titanio con un cambio estructural tratando de hacerlo mejor para el proceso fotocatalítico, utilizando efluentes sintéticos con concentraciones de Cr6+ conocidas.","Dr. Goldie Harikrishna Oza","(Secretary – CIDETEQ)","Dr. Luis Armando Díaz Torres","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Christian Gómez Solís","(Chairperson – DCI UGTO)"]
[1,null,"César Giovani Tavera Ruiz","Dr. Jorge Mauricio Flores Moreno","Dr. Manuel Humberto De la Torre Ibarra","“STUDY OF SURFACE MECHANICAL PARAMETERS ON COMPOSITE BIOLOGICAL STRUCTURES BY USING NON-DESTRUCTIVE OPTICAL TESTS”","In this thesis we report a study on cortical bones by means of the analysis of their surface displacement maps. We use Digital Holographic Interferometry (DHI), a powerful non-destructive optical testing for quantifying micrometric deformations. The bone samples are considered as a biological composite material with anisotropic properties, and as a consequence, with no linear behavior that implies a no repeatable mechanical response, even under the same mechanical excitation signals. This study is divided in two stages; first, cortical bone samples are extracted from porcine femoral diaphysis and cutted into cylinders that match the flat supports of a mechanical press in order to transmit compression loads in the physiological and overload ranges. By using a medical procedure to drill the samples, it was possible to compare the effect of bone loss volume and observe the microfractures presence around the perforations against to those non-drilled samples which were used as reference control. The results show a relationship between bone loss and compression loads that can be assumed as “lower compression values and fewer drillings create higher surface displacements, while higher compression values and more cortical drillings result in smaller surface displacements”; an opposite performance of isotropic materials. This section also proves that the high resolution of DHI gives a better understanding about the bone’s microstructural modifications, making it a viable ex-vivo technique to analyze the consequences of some medical procedures. The second section of the study aims to analyze the effect in bone strength when its organic and inorganic components are degraded independently, which simulates bone illness conditions, permitting to unveil their particular role in bone mechanical response. By employing FT-IR spectral signal in transmittance it was possible to validate the effects of demineralization and air-drying procedures implemented on cortical bovine samples that were machinated for compression tests. As in the previous stages, DHI was employed to calculate the amplitude and phase information from the cortical bone samples when are compressed under controlled loads in the physiologic and overload ranges. The compression tests were managed by a Micro Compressive Testing Machine specially designed for optical non-destructive testing. A comparison in terms of the surface displacement among 1) demineralized, 2) dehydrated, and 3) demineralized and dehydrated groups with those of control, permitted to prove the theory for a strong interrelationship among the hydroxyapatite, collagen and water, which determines the bone strength as well as the role that each one plays.\n\n ","Dr. Moisés Cywiak Garbarcewicz","(Secretary)","Dra. Valeria Piazza","(Evaluator)","Dr. David Moreno Hernández","(Evaluator)","Dr. Manuel Humberto De la Torre Ibarra","(Evaluator)","Dr. Jorge Mauricio Flores Moreno","(Chairperson)"]
[1,null,"Olivia Amargós Reyes","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"“ANALYSIS THROUGH EQE AND STM OF ORGANIC SOLAR CELLS, BASED ON PTB7, PTB7-TH AND PBDB-T DONORS”","In the present thesis, external quantum efficiency (EQE or IPCE) technique was implemented. This home-made set up was used as a complementary characterization to better understand solar cell performance and to find optimal fabrication conditions. Organic photovoltaic solar cells (OPVs) were fabricated using commercial electron-donor polymers PTB7, PTB7-Th and PBDBT, and electron-acceptors PC71BM, ITIC and FeS2, and by means of scanning tunneling microscopy (STM), donor film molecular ordering was analyzed. These measurements indicate that PTB7-Th film chains are somewhat thicker and less spaced than those in PTB7 based OPVs, which could possibly provide better electrical charge transport. Besides, PBDB-T, with a shorter distance between polymer backbone chains, could facilitate a more efficient intramolecular charge separation, and thus improve charge transfer from the active layer to the OPV electrodes. For PTB7 based OPVs, non-toxic iron sulfide (FeS2) nanocrystals (NCs) were added to the active layer at different weight ratios as a second electron-acceptor, achieving an increase in power conversion efficiency (PCE) of 21%. For PTB7-Th based OPVs (best achieved PCE was 7.65%), opticalelectrical analyses were carried out using EQE and internal quantum efficiency (IQE), applying active layer thickness variation (from 40 to 165 nm) by means of the transfer matrix method (TMM). Our results show a significant reduction of IQE (when increasing the active layer thickness above 120 nm), and consequently, also of EQE and PCE, mainly due to the reduction in charge carrier collection probability. A comparison between the experimental measurements and theoretical simulations was discussed in order to have better understanding of the OPVs performance. Finally, PBDB-T:ITIC based OPVs were tested with different hole transport layers (HTLs): PEDOT:PSS, fluorinated reduced graphene oxide (F-rGO)/PEDOT:PSS and just F-rGO. With F-rGO/PEDOT:PSS and PEDOT:PSS as HTLs, average PCEs of 8.3% and 8.7% were achieved, respectively (the highest efficiency reached with PEDOT:PSS was 8.9%), and with FrGO, efficiency decayed to 5.4%. Device stability maintained a similar trend with the use of either F-rGO/PEDOT:PSS or PEDOT:PSS; however, for the F-rGO case, stability showed a faster decay.","Dr. Bernardo Antonio Frontana Uribe","(Secretary - Instituto de Química, UNAM y CCIQS-UAEMéx, UNAM)","Dra. Ma. Concepción Arenas Arrocena","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Chairperson)"]
[1,null,"Mauricio Salazar Sicachá","Dr. Uladzimir Petrovich Minkovich",null,"“DISEÑO, FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA SERIE DE FIBRAS DE CRISTAL FOTÓNICO ALTAMENTE NO LINEALES PARA APLICACIONES EN ÓPTICA CUÁNTICA”","En este trabajo se muestra el diseño de una preforma para obtener una serie de fibras ópticas de cristal fotónico altamente no-lineales con índice guidado (HNL-IG-PCF). Posteriormente, se presenta el proceso de fabricación de la serie de HNL-IG-PCFs y finalmente se muestra la caracterización experimental de la microestructura, la atenuación y la respuesta de super continuo de las HNL-IG-PCFs fabricadas. También, se muestran los cálculos numéricos para la dispersión cromática, el coeficiente de no-linealidad, la frecuencia normalizada, el radio del modo fundamental y la apertura numérica a partir de los parámetros microestructurales de las HNL-IG-PCFs fabricadas. Se concluyó, que las HNL-IG-PCFs fabricadas son multimodales para 800nm con un V < 3:5, son altamente no-lineales 50 [KmW]-1, tienen dispersión cero alrededor de 800nm y tienen respuesta no-lineal de super continuo con un ancho espectral de 700nm con una potencia de salida de 18mW, lo cual nos permite verificar que se pueden generar pares de fotones correlacionados para aplicaciones posteriores en óptica cuántica mediante el fenómeno de FWM que está inmerso dentro de la generación del supercontinuo.","Dr. Sergio Arturo Calixto Carrera","(Secretary)","Dr. David Monzón Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Uladzimir Petrovich Minkovich","(Chairperson)"]
[1,null,"Laura Daniela Valencia Molina","Dr. Eden Morales Narváez",null,"\"LIGHT RESPONSIVE SMART POLYMER WITH POTENTIAL BIOMIMETIC APPLICATIONS\"","Shape memory polymers (SMPs) are characterized by their ability to recover their original shape when exposed to specific external stimuli, for example by heating or UV light stimulus. Thermally driven SMPs require a thermal source that can bring the SMP to its glass transition temperature, making it unfavorable for certain applications such as minimally invasive surgical devices, including catheters, cast, sent, surgical staples, etc. In order to generate a light responsive SMP, it was synthesized a novel infrared light driven SMP via the incorporation of nanopaper doped with reduced graphene oxide (rGO). Due to the flexible and optically transparent scaffold provided by nanopaper and the excellent thermal conductivity of rGO, it was achieved an optically active material, which is conceptually innovative. This research sheds light on the overall optical and thermal properties of the proposed composite based on rGO-decorated nanopaper embedded within a SMP. The characterization was carried out using experimental analyses, such as differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA), scanning electron microscopy (SEM), UV-Vis absorbance, Fourier transform infrared (FTIR), Raman spectroscopy and thermal imaging.","Dr. Eduardo de Jesús Coutiño González","(Secretary)","Dr. Eden Morales Narváez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Mario Alejandro Rodríguez Rivera","(Chairperson)"]
[1,null,"Francisco Javier Gantes Nuñez","Dr. Daniel Malacara Hernández",null,"\"PREDICTIVE MODELING OF VISUAL QUALITY\"","n this work we investigate two different modeling approaches oriented towards caring for vision in humans. Firstly, numerical wavefront reconstruction methods are applied to quantify the ocular aberrations from data obtained using Hartmann patterns. Two geometries of the Hartmann patterns are considered, square and hexagonal. For each unit cell, a polynomial function is proposed instead of the standard approach using a single polynomial. This approach improves pupil sampling, yielding a better precision in the representation of the aberrations. Secondly, models of human eyes affected by the pathologies of age-related macular degeneration (AMD) and glaucoma are presented. Novel personalized eye models to predict the quality of vision in AMD are developed. These models are presented in order to validate effective techniques to measure the progression of retinal edemas in AMD using simple Amsler grids, it is possible to link the grid distortions with the size of macular edemas. In addition to the theoretical investigations mentioned, a clinical study was done to assess the ocular surface temperature in different zones using long-wave infrared thermal imaging. This study examined the dynamics of temperature changes in glaucoma and healthy patients. The results indicate that subjects with glaucoma cool faster than healthy subjects.\n\nIn general, the work presented in this thesis is focused on the development of methods and diagnosis techniques to improve visual quality.","Dr. Sabino Chávez Cerda","(Secretary – INAOE)","Dr. Geovanni Hernández Gómez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Daniel Malacara Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"Kenia Madrazo De La Rosa","Dr. Alejandro Martínez Ríos",null,"\"DISPOSITIVOS DE FIBRA ÓPTICA BASADOS EN ACOPLAMIENTO POR MODOS DE FUGA”","En esta tesis se identificaron e implementaron los principales mecanismos que pueden favorecer la explotación del efecto de la fuga de modos en un sensor SMS y en un acoplador lateral de bombeo para láseres de fibra de alta potencia. El primer mecanismo identificado e implementado fue la utilización de la CLIMF para la fabricación de los dispositivos debido a que su bajo índice de refracción favorece el estímulo de la fuga de modos. El segundo mecanismo fue la reducción del diámetro original de la CLIMF, lo cual favorece que muchos modos se fuguen de la fibra dentro del dispositivo. Debe mencionarse que para la identificación oportuna de estos mecanismos se realizó un estudio teórico que luego se corroboró con los resultados experimentales. Para la caracterización del sensor SMS desarrollado con la CLIMF se analizó por separado la respuesta cuando varía el diámetro y cuando cambia la longitud de la sección multimodal. Primeramente, cinco estructuras SMS con diferentes diámetros de CLIMF fueron desarrolladas y caracterizadas para diferentes índices de refracción. Luego, para el sensor con mayor sensibilidad a los cambios en el medio exterior se duplicó la longitud de la sección CLIMF y a partir de ese incremento se obtuvo una expansión considerable del rango de respuesta. Por lo tanto, se demostró que controlando el diámetro y la longitud de la CLIMF es posible ajustar eficientemente el rango de detección de variaciones en bajos índices de refracción. En el caso del acoplador lateral de bombeo se obtuvo un modelo teórico que describe el acoplamiento de potencia en el esquema de bombeo lateral utilizando Teoría de Rayos. Debe mencionarse que en la actualidad no se había reportado ningún modelo teórico similar basado en esta teoría. Además, se propuso una metodología que facilita el proceso de fabricación, asegura la total repetitividad del dispositivo y permite disminuir el costo de fabricación.","Dr. Olivier Pottiez","(Secretary)","Dr. Alexander Kir’yanov","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Alejandro Martínez Ríos","(Chairperson)"]
[1,null,"Arturo Navarro Saucedo","Dr. Daniel Malacara Hernández",null,"“DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE CÁMARA DE FONDO DE OJO NO MIDRIÁTICA”","El fondo del ojo es un lugar rico en información para el diagnóstico de enfermedades como retinopatía diabética, glaucoma, oclusión venosa de retina y degeneración macular asociada con la edad. Tener acceso a instrumentación oftalmológica que permita la obtención y análisis de imágenes de fondo de ojo puede llegar a prevenir pérdida severa de la visión o ceguera mediante un diagnóstico oportuno. En el presente trabajo se diseñó, caracterizó y comparó un prototipo de cámara de fondo de ojo no midriática. El diseño es de una cámara no midriática e iluminación LED coaxial con campo de observación FOV 36°, f/# 4.2, amplificación 4.9, y resolución central de 24 lp/mm. Al caracterizar el FOV y amplificación según la ISO 10940:2009, se encontró que cumple con los estándares mientras que para el caso de las resoluciones de la imagen no se cumple. Se demostró que la cámara no representa un riesgo para el ojo según la ISO 15004-2:2007. Al comparar con las cámaras comerciales, éstas obtienen en general una calidad de imagen mejor al prototipo presentado, sin embargo, sus precios son de aproximadamente 10 veces más que la propuesta, $2,000 USD. El prototipo de cámara de fondo de ojo presentado es segura, integral, con capacidad para adquirir, editar, reportar y compartir por internet imágenes del fondo del ojo. Este desarrollo representa una alternativa de cámara de fondo de ojo muy importante al considerar calidad y precio.","Dr. David Moreno Hernández","(Secretary)","Dr. Eden Morales Narváez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Daniel Malacara Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"Karla Daniela Martínez Esparza","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“STEREO VISION BASED SLAM IN DYNAMIC OUTDOOR ENVIRONMENTS USING DEEP LEARNING”","This thesis presents a Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) system focused on dynamic environments using convolutional neural networks. The proposed system employs a stereo camera as the input of the SLAM for the acquisition of left and right images and depth map. The neural network is used for object detection and segmentation to avoid erroneous maps and wrong system location. The main job of the neural network is to find out objects within the scene, and to use its features for dynamic detection. Moreover, the processing time of the proposed system is fast and can run in real-time being able to run in outdoor and indoor environments.","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Secretary)","Dr. Abundio Dávila Álvarez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Chairperson)"]
[1,null,"Erick Fabian Ipus Bados","Dra. Marija Strojnik Pogacar",null,"“LÍMITE DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DE FOTONES BALÍSTICOS EN TEJIDO BIOLÓGICO”","En este trabajo de investigación se estudia la posibilidad de implementar el método de fotones balísticos en tejido biológico como técnica de diagnóstico. El interés se debe a las mejoras que tiene respecto a los procedimientos actuales: radiografías, tomografías, entre otras. Además, proporciona un escalón más en el entendimiento de la interacción de la radiación (infrarroja en este trabajo) con el tejido. Para confirmar la viabilidad de esta técnica se implementó un interferómetro Mach-Zehnder. A partir del patrón de interferencia generado con los fotones balísticos se caracterizaron los medios usados en este trabajo, placas de vidrio y jamón de pavo comercial. Se describió y trabajó con el concepto de interferencia heterodina, es decir, la variación de camino óptico dependiente del tiempo. Para ello, se colocó uno de los espejos del interferómetro sobre un posicionador piezoeléctrico tal que el desplazamiento del espejo genere un corrimiento del patrón de interferencia observado. Además, para estudiar la variación de la incidancia en más de un punto sobre el medio bajo estudio, se desarrolló un sistema escáner que permita evaluar la transiluminación sobre un área, perpendicular a la dirección de propagación, en este caso 25 mm2. Primero se caracterizó la placa de vidrio para calibrar el método y confirmar su funcionamiento. Posteriormente, se caracterizó el jamón de pavo como un simulador de tejido biológico ya que presenta inhomogeneidades y es un medio ópticamente denso. Para caracterizar los medios se midió el cambio de la incidancia en el patrón de interferencia en el plano de observación. Con los valores de incidancia medidos se determinó la transmisión respectiva aumentando el número de placas y láminas de jamón. Con este resultado y haciendo uso de la Ley de Beer-Lambert se calculó el coeficiente de absorción, propiedad óptica del medio. Adicionalmente, se logró caracterizar un medio denso a pesar de las pérdidas considerables de radiación. Se observó que los cambios de incidancia a lo largo de una línea horizontal o vertical son indicios de inclusiones dentro del medio, situación análoga a la presencia de un tejido anormal en el cuerpo ya que modifica las propiedades ópticas del medio, en este caso, coeficiente de absorción.","Dr. Guillermo García Torales","(Secretary – CUCEI U de G)","Dra. Valeria Piazza","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Marija Strojnik Pogacar","(Chairperson)"]
[1,null,"Laura Alejandra Ireta Muñoz","Dr. Eden Morales Narváez",null,"“DISEÑO Y DESARROLLO DE UN LECTOR DE DISPOSITIVOS DE PUNTO DE CUIDADO (POINT CARE) BASADO EN UN SMARTPHONE”","En este trabajo de tesis se presenta el diseño y elaboración de un lector de muestras foto luminiscentes, mediante el uso de un Smartphone y materiales de bajo costo. Se detallan las etapas llevadas a cabo para la selección de los materiales, elementos del Smartphone e instrumentación para realizar la lectura de los datos. De igual manera se presenta el tratamiento de las imágenes para obtener la curva de calibración que nos proporciona información acerca del comportamiento de la muestra, para posteriormente compararlo con los datos proporcionados por el instrumento de laboratorio.","Dr. Eden Morales Narváez","(Secretary)","M.I. Ricardo Valdivia Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Alfredo Benítez Lara","(Chairperson)"]
[1,null,"Juan Samuel Sebastián Gómez Durán","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"“INTEGRATED NANOPHOTONIC WAVEGUIDE LATTICES AS PHOTONIC QUANTUM SIMULATORS”","In this Master thesis research work, we focus on the implementation of quantum systems on integrated nanophotonic waveguide lattices based on silicon nitride waveguides. With the use of such nanophotonic quantum simulators, tight-binding Hamiltonians mimic a spin chain for perfect transfer of quantum states. We will also mimic Glauber-Fock states in photonic waveguide lattices and the motion of a particle confined in a periodic potential known as Bloch oscillations. We have employed theoretical as well as numerical methods based on finite difference and modal methods implemented by the freely-available MIT Photonic Bands (MPB) and Metric. With Metric, we design and simulate the propagation of light through photonic waveguide arrays that mimic a particular quantum system. We engineer the interaction between optical mode in waveguide lattices based on the coupled mode theory. Although the objective of the thesis is the simulation of physical systems with numerical methods, we additionally fabricated the quantum photonic simulator with an array of silicon nitride nanophotonic waveguides. This work is developed within the framework of a recent collaboration established between the Universite de Technologie de Troyes, France and CIO. One of the specific goal of the collaboration is to coupled micro- and nano-photonic circuits to develop the next-generation of high fiber coupling efficiency with integrated quantum nanophotonic circuits.\n\n","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Secretary)","Dr. Joel Briones Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Chairperson)"]
[1,null,"Félix Alejandro Neira Sandoval","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo",null,"\"UNIFICACIÓN, MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE PROPIEDADES ÓPTICAS DE METAMATERIALES\"","En este trabajo de tesis se presenta un programa que simplifica el diseño de metamateriales y el cálculo de sus propiedades ópticas, y entrega gráficas y animaciones correspondientes a los resultados de esos cálculos. Puesto que este programa agrupa a otros programas elaborados para su funcionamiento, nos referiremos a él como software. Esta tesis se presenta como una guía para que los usuarios del software aprendan a hacer uso del mismo. Las propiedades ópticas del metamaterial que el software calcula y anima son su función dieléctrica, el campo eléctrico lineal, polarización no lineal de segundo orden, generación de segundo armónico (GSA), densidad de carga, transmitancia, reflectancia, parámetros de Stokes, polarización circular y dicroísmo circular. Todo el trabajo fue realizado utilizando software libre, desarrollado en el lenguaje de programación Perl Data Language y los cálculos utilizan el paquete Photonic-0.011, con gráficas proporcionadas por Gnuplot y LATEX.","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Secretary)","Dr. Enrique Castro Camus","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Chairperson)"]
[1,null,"Sergio Felipe Beltrán Valencia","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo",null,"“SECOND HARMONIC GENERATION AS AN OPTICAL PROBE OF BURIED INTERFACES”","In this manuscript, we present a method for the determination of defects in the crystalline morphology of buried surfaces using SHG. This is done by calculating the second order nonlinear susceptibility using DFT, length gauge and the cut function for surface responses. We analyzed the change in the SHG response of GaAs 110 crystalline slabs due to systematically induced defects. We found that SHG can be used to obtain the position of periodical defects like the displacement of a atom in the periodic crystalline cell, also, SHG can be used to detect dislocation of sections in the slab and misfits between stacked slabs. Finally, we give a scheme for the experimental determination of this defects by using the values of nonlinear susceptibility measurements.","Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Secretary)","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Chairperson)"]
[1,null,"Cristian Camilo Montes Vargas","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo",null,"“AUTOMATED PROGRAM FOR THE CALCULATION OF THE QUASIPARTICLE ENERGIES WITH THE GW APPROXIMATION”","This thesis presents a general description of a program that automatizes the calculation of the quasiparticle energies of crystalline systems, by using the GW approximation. In this context, G is a Green’s function that describes the dynamic of an electron. W is the dynamical screen interaction between electrons in a homogeneous and polarizable medium. The automation of the program consists in computing important functions that are needed to calculate the quasiparticle energies. These functions are the charge density, wave functions, the polarizability and the self-energy. All these functions can be computed by the software Abinit. However, the computation of those functions are not automatized by Abinit. The program developed in this thesis allows one to compute the eigen-energies of the system by using Density Functional Theory, and the Local Density Approximation for exchange-correlation potential Vxc. The program calculates quasiparticle energies and the optical band of semiconductors. The program also calculates the quasiparticle energies, Fermi energy and spectral function of metals. We calculated the linear dielectric function with the quasiparticle energies, by using the Random Phase Approximation for polarizability. The results show that the linear dielectric function computed with the quasiparticle energies is in agreement with experiments for semiconductors. The results also show that the optical band gap computed with GW approximation is more precise respect to experiments, in comparison with the optical band gap predicted by the Density Functional theory.","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Secretary)","Dr. Joel Briones Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Chairperson)"]
[1,null,"Azael David Domínguez Flores","Dr. Juan Antonio Rayas Álvarez",null,"“CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE MATERIALES COMPUESTOS MEDIANTE INTERFEROMETRÍA DE MOTEADO DE DESPLAZAMIENTO LATERAL”","Al iluminar una superficie rugosa con luz coherente, es posible visualizar dicha superficie con una apariencia granulada, donde resaltan puntos brillantes y oscuros distribuidos aleatoriamente. Éste fenómeno granulado se conoce con el nombre de patrón de moteado. Las motas son en consecuencia interferencias puntuales en diferentes zonas del espacio, cada una con una intensidad y una fase resultantes. Hoy en día no existe un dispositivo que mida directamente la distribución de fase de un haz coherente reflejado por un objeto opaco y rugoso. Sin embargo, si se aplica una deformación tal que provoque un cambio en el patrón de moteado correspondiente, entonces es posible medir dicha deformación en el objeto bajo estudio con técnicas ópticas. Existen varios métodos para trabajar con patrones de moteado. Una variación de la interferometría convencional se conoce como interferometría de desplazamiento de moteado, donde dos imágenes del mismo patrón de moteado están superpuestas pero desplazadas una con respecto a la otra, generando así la interferencia. Además, se cuenta con la ventaja de que no se requiere una superficie de referencia de las mismas dimensiones que el objeto bajo prueba. Como sólo se miden las variaciones espaciales del desplazamiento en una dirección predeterminada, la técnica es insensible a los movimientos de cuerpo rígido por tratarse de un interferómetro de camino común; lo que facilita su aplicación en entornos no-controlados. En el desarrollo de este trabajo, por su robustez, se implementó la técnica óptica de Interferometría Electrónica de Patrones de Moteado de Desplazamiento Lateral (Shearografía o ESSPI, por sus siglas en inglés) en un arreglo con sensibilidad en plano y fuera de plano empleando iluminación divergente para la medición de las deformaciones superficiales de manera no invasiva en muestras de material compuesto. Estas pruebas ópticas se proponen como un complemento de las tradicionales pruebas mecánicas empleadas en la caracterización de materiales. En la presente tesis se busca determinar algunas de las principales propiedades mecánicas (módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson) de un material compuesto para predecir su comportamiento en futuras aplicaciones industriales. Como tal, no es aplicable emplear los enfoques experimentales convencionales para todos los materiales, y los parámetros mecánicos mencionados son propiedades físicas que deben ser consideradas en la evaluación de respuesta estructural a cambios de condiciones. En este estudio, se presentan y discuten los resultados de la adaptación de ensayos mecánicos convencionales con una extensión de ensayos ópticos.","Dr. Abundio Dávila Álvarez","(Secretary)","M.O. Adrián Wulfrano Coronel Arredondo","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Juan Antonio Rayas Álvarez","(Chairperson)"]
[1,null,"Julio Andrés Iglesias Martínez","Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce","Dr. Micky Rakantondrabe\nDra. Sarah Benchabane Gaiffe","“CONTRIBUTION TO THE CHARACTERIZATION OF ELASTIC/MECHANICAL DISPLACEMENTS AND QUALITY FACTORS OF MICRON-SCALE MECHANICAL/PHONONIC RESONATORS”","The microelectromechanical systems (MEMS) are an important contribution to the innovation of the technology that we use everyday. MEMS are attractive because of their considerable small size, low power consumption and inexpensive cost. The characterization of MEMS is needed to develop a better performance of the device. The aim of the collected data is to corroborate that the device is working as it is supposed to, also, it offers valuable information for future designs. MEMS devices are composed of electrical and mechanical components that form integrated electro-mechanical systems. It is important to differentiate between electrical and mechanical effects while characterizing and troubleshooting these devices. The coupled electro-mechanical behavior as well as the fabrication processes and the material conditions complicate the determination of the dynamic response of these devices. MEMS devices are utilized because of their high quality factor. There are many types of MEMS, one of these are the Surface Acoustic Waves (SAW) devices, they are a striking example of ubiquity of MEMS in our daily lives as they are the core of mobile communication systems. This SAW devices are used as resonators, filters and sensor, are ideal thanks to their small size and high frequency response. The development of strategies to control SAW counts among the activities of a part of the Phononics & Microscopy research group of the MN2S department of FEMTO ST, where the student did his internship that lasted six months as a part of a Dual Degree Program between the Université Bourgogne Franche-Comté and CIO. One of the research group’s main interest is in Phononic cristals and acoustic metamaterials over a wide range of scale and frequencies. Usually in the point of view of the materials that host this propagation such phononic crystals or acoustic metamaterials. The applications are found in vibration isolation, sound insulation, MEMS, elastic wave propagation control in RF communications, or to nanoscale thermal transport. Aiming at application to SAW or other or other MEMS devices is demanding. Stringent conditions as high frequency, displacement nanometer or sub nanometer and microscale fingerprint have to be fulfilled. The characterization of such electro-acoustic devices is key but challenging. The objective of the research of this work is to implement a homodyne Michelson interferometer that contributes to characterize the surface acoustic waves in MEMS and phononic devices. A particular focus is set in the measurement of the quality factor of mechanical resonances. There are a wide variety of measuring methods, but optical interferometry is the most suitable for frequencies in the range of GHz as well as for amplitude or the nano and picometer range.","Dra. Sarah Benchabane Gaiffe","(Secretary –FEMTO-ST Institute)","Dr. Abdenbi Mohand-Ousaid","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce","(Chairperson)"]
[1,null,"Axel Herrera Cabrera","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa",null,"“CLASIFICACIÓN DE TEXTURAS POR LA TRANSFORMADA DE CÚMULOS COORDINADOS”","Uno de los temas más abordados en aprendizaje automático está relacionado con el reconocimiento de patrones. Avances recientes en reconocimiento de patrones han aumentado la necesidad de mejorar los algoritmos para obtener características especiales de las texturas para poder realizar una mejor clasificación, la mayoría de estudios sobre análisis de texturas sólo se han llevado a cabo en un pequeño número de áreas por lo que aún sigue siendo limitado. En el presente trabajo se propone un método de análisis de texturas el cual es la Transformada de Cúmulos Coordinados o Representación de Cúmulos Coordinados (CCR por sus siglas en inglés) este método calcula la estadística de una imagen binarizada que queda en un vector de ocurrencias, el cual es la información de la textura. Un desafío de esta técnica es reconocer texturas invariantes, específicamente a rotación por lo que una de las mejoras que se tiene es ocupando la transformada Discreta de Fourier en una dimensión y obteniendo su espectro se mantendrá dichas características, y realizando una serie de  experimentos se demostrará la eficacia del mencionado método y el de la mejora.","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Secretary)","Dr. J. Apolinar Muñoz Rodríguez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Chairperson)"]
[1,null,"Tarek Abraham Peña Armendáriz","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate",null,"“THEORETICAL STUDY OF THE GENERATION OF THREE ENTANGLED AND STEERABLE OPTICAL MODES BY A THIRD-ORDER NONLINEAR INTERACTION”","The emergent quantum technologies have awoken a great scientific interest and effort to manipulate quantum systems. For these systems, quantum correlations are one of the characteristics on which emergent quantum technologies are based. It has been observed that in order to generate quantum correlations, as entanglement or EPR steering, non-linear optical devices are very useful. Even more, lately, generation of multipartite entanglement has become an important field of study for new applications on quantum protocols. One of the proposals to generate a genuine tripartite entangled state is to use a third-order nonlinear optical interaction. In this thesis we investigate three Hamiltonians for non-linear processes as third harmonic generation, spontaneous parametric down conversion, sum and difference of frequencies generation of third order. The Hamiltonians under consideration are composed of one high-frequency mode  (b ̂ ) and low-frequency modes (a ̂_i). The difference between these three Hamiltonians is the freedom for the low-frequency modes to be strictly equals (one annihilation operator a ̂^3) or might be different (a ̂_1^2 a ̂_2 or a ̂_1 a ̂_2 a ̂_3). In order to study these Hamiltonians and their capability to produce multipartite entanglement, we will use phase-space techniques and the theory of stochastic processes. Throughout this thesis, we will explain the mathematical framework of both theories and how they are connected. To certify entanglement and steering we use what are known as witnesses. Thus, we identify in which cases bipartite and multipartite entanglement are present. Finally, we found that bipartite entanglement and steering are always achieved for all the Hamiltonians under study. However, only in the case of or a ̂_1 a ̂_2 a ̂_3we found is possible to generate a tripartite steerable state in the three low-frequency modes and even more a four-modes entangled multicolored state.","Dr. Joel Briones Hernández","(Secretary)","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Chairperson)"]
[1,null,"Sergio Marcelino Trejo Fuentes","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“VISION-BASED OBSTACLE AVOIDANCE FOR QUADROTOR NAVIGATION”","This thesis presents a vision-based methodology which makes use of a stereo camera rig and a one-dimension LiDAR to estimate free obstacle areas for quadcopter navigation. The presented approach fuses information provided by a depth map from a stereo camera rig, and the sensing distance of the 1D-LiDAR. Once the depth map is filtered with a Weighted Least Squares filter (WLS), the information is fused through a Kalman filter algorithm. To determine if there is a free space large enough for the quadcopter to pass through, this approach marks an area inside the disparity map by using the Kalman Filter output information. The whole process is implemented in an embedded computer Jetson TX2 and coded in the Robotic Operating System (ROS). Experiments demonstrate the effectiveness of this obstacle detection approach.","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Secretary)","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Chairperson)"]
[1,null,"Mariana Denisse Ávila Huerta","Dr. Eden Morales Narváez",null,"“PATHOGEN DETECTION VIA GRAPHENE OXIDE -BASED IMMUNOSENSING: DETERMINATION OF BACTERIA IN INDUSTRIAL SAMPLES OF FOOD”","One of the major concerns of the food industry is the pathogenic bacterial contamination because it represents a risk to health of the consumer, it could cause several diseases and even death. E. coli is a bacteria found in environment, foods and intestine of people or animals. Most E. coli strains are harmless but some others can cause serious food poisoning. Currently, in food industry use culture based assays on differential culture media to determination of pathogenic bacterial to ensure the food quality and the consumer safety. Despite this method is very accurate, it is time consuming and expensive. The development of biosensors and biosensing platforms results as an alternative for the reduction of time and cost of the pathogenic bacteria detection in food. In this thesis, an optical biosensing platform based on Graphene Oxide (GO) is proposed aiming at detecting E. coli O157:H7, in food industry samples. The food industry samples were provided by “La Próxima Estación”, a Mexican company dedicated to process frozen fruits and vegetables. The proposed biosensing platform reached a limit of detection (LOD) of 1.8 CFU mL-1 with a time response of 30 minutes. Also, it was demonstrated the selectivity of the antibody chosen as biorecognition element. Because of the matrix, for the real samples (vegetables such as spinach and cauliflower), it determined as positive or negative the presence of E. coli reaching a time response of 45 minutes.","Dr. Eden Morales Narváez","(Secretary)","Dr. Mario Alejandro Rodríguez Rivera","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Valeria Piazza","(Chairperson)"]
[1,null,"Danay Hernández López","Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce",null,"“MÓDULO DE ILUMINACIÓN LED CON ESTÁNDAR DE REFLEXIÓN DIFUSA PARA LA CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA DE MATERIALES AUTOMOTRICES”","En espectroscopia, tradicionalmente se emplean fuentes de iluminación convencionales como Lámparas de Hidrogeno-Deuterio, Tungsteno y de Arco de Xenón, por citar algunos ejemplos. Recientemente los dispositivos semiconductores de estado sólido LEDs se han consolidado debido a sus altas eficiencias logradas. La naturaleza monocromática de estas fuentes de luz ofrece la posibilidad de crear disímiles aplicaciones. En este trabajo se presenta un Módulo de iluminación LED con estándar de reflexión difusa para la caracterización espectroscópica de materiales automotrices. El sistema está dirigido a dar una solución económica para aplicaciones espectroscópicas orientadas a la determinación de propiedades ópticas como Transmitancia, Reflectancia y Absorbancia en superficies automotrices. El dispositivo final está conformado por un módulo de iluminación multiespectral formado por 4 LEDs distribuidos en un arreglo lineal que permite ser expandido a mayor cantidad de longitudes de ondas, en dependencia de las necesidades de la aplicación. Las superficies a\ncaracterizar se analizarán a las longitudes de onda de interés, o sea, 465nm, 525nm, 590nm y 633nm. Además cuenta con un módulo mecánico para la selección de la longitud de onda central a través de una interfaz de usuario; un módulo electrónico para la habilitación y control de los LEDs y un módulo óptico para colimar el haz de salida de la fuente. Debido al comportamiento difuso de las muestras es necesario la calibración de las mediciones con un estándar de reflectancia difusa. En este trabajo se hace un estudio para la obtención de referencias de este tipo con polvo de politetrafluoroetileno (PTFE). Las muestras obtenidas son suficientemente planas en el espectro visible y se obtienen reflectancias hasta el 99 %.\n","Dr. José Zacarías Malacara Hernández","(Secretary)","Dr. Haggeo Desirena Enrríquez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce","(Chairperson)"]
[1,null,"Anabel Rodríguez Rodríguez","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa",null,"“ALGORITMOS DE VISIÓN E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL PARA EL ACOMODO DE PATRONES DE CORTE EN MATERIALES”","La presente investigación resuelve el problema de acomodo de patrones de corte en materiales finitos utilizando técnicas de Visión e Inteligencia Artificial y Algoritmos Genéticos (AGs). Se implementó un algoritmo que permite seleccionar las imágenes del material y los patrones de corte y procesarlas digitalmente para realizar el acomodo. Posteriormente se diseñó una estructura cromosómica para codificar la información genética, en la que se realiza una combinación de todos los patrones que intervienen en el acomodo. El cromosoma es de tamaño variable ya que contiene un bit de colocación para cada patrón y de éste depende la cantidad de patrones que intervienen en el acomodo. Se genera aleatoriamente la población inicial y se evalúa a cada individuo mediante la función objetivo. La función objetivo o de aptitud contiene la información necesaria para minimizar el desperdicio en el material teniendo en cuenta que no hayan patrones ni pixeles traslapados y que no estén fuera del área válida de acomodo, además que contenga la mayor cantidad de patrones, lo que permite maximizar el ´área ocupada en el material de acomodo. Cada generación evoluciona aplicando los operadores de selección, cruzamiento y mutación. Cada individuo es evaluado por la función de aptitud y se compara el mejor de cada generación con el de la anterior para encontrar la mejor solución que tenga el menor desperdicio y la mayor cantidad de patrones acomodados. Al término de las iteraciones se realiza un proceso de reparación del mejor cromosoma con el propósito de corregir si queda algún patrón traslapado o fuera del área de acomodo y se muestra esta solución. El algoritmo implementado fue sometido a pruebas con imágenes hechas digitalmente obteniendo resultados satisfactorios en cuanto al porcentaje de desperdicio que es bajo en comparación con otras investigaciones. Este trabajo se puede aplicar en cualquier industria que requiera del proceso de acomodo ya que puede adaptarse a cualquier tipo de material.","Dr. Hermilo Sánchez Cruz","(Secretary – U. A. de Aguascalientes, Sabbatical researcher at CIO)","Dra. Amalia Martínez García","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Chairperson)"]
[1,null,"Yanier Ojeda Morales","Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce",null,"“DISPOSITIVO OPTOMECATRÓNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIDAS ESPECTROSCÓPICAS CON RESOLUCIÓN ANGULAR”","La percepción visual de la apariencia de un producto es fundamental para capturar la atención del consumidor. Por lo anterior, seleccionar e integrar los materiales que en conjunto logren el efecto deseado de un diseño es una tarea complicada que muchas veces implica una inversión significativa para el fabricante. Por lo anterior, la simulación por computadora de la apariencia de los productos acabados constituye una tendencia que ha cobrado auge en la industria moderna, sobre todo por los beneficios que implica poder valorar este concepto antes de llevar el diseño a una línea de producción. Para efectuar una simulación de apariencia satisfactoria, algunos programas requieren la medición de un conjunto de parámetros ópticos de la materia prima empleada. Este trabajo tiene como objetivo diseñar y construir un dispositivo optomecatrónico con la capacidad de realizar un estudio espectroscópico con resolución angular de varios materiales utilizados en productos relacionados con la industria automotriz. El instrumento desarrollado puede clasificarse como un goniofotómetro compacto en el cual pueden ser modificados los ángulos de iluminación y detección a voluntad del usuario. Para ello, el goniofotómetro consta de dos monturas giratorias accionadas por motores a pasos y que son controladas desde una computadora a través de una interfaz de usuario diseñada en el ambiente de programación Labview. Así, entonces, el sistema puede medir parámetros ópticos como la transmitancia, la reflectancia y la absorbancia de los materiales, además de realizar una caracterización de la distribución angular de la luz esparcida en reflexión o transmisión por la muestra.  Luego de verificar el correcto funcionamiento del dispositivo y el cumplimiento de las normas correspondientes, las propiedades ópticas de varios materiales empleados en el ensamble de los paneles de instrumentos de automóviles (proporcionados por la empresa Continental Guadalajara) fueron cuantificadas. Los resultados obtenidos han sido reportados a la empresa para que sus especialistas los alimenten a la plataforma de simulación SPEOS para evaluar la apariencia del tablero de forma virtual.","Dr. David Moreno Hernández","(Secretary)","M.O. Ulises Mendoza de la Torre","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Geminiano Donaciano Martínez Ponce","(Chairperson)"]
[1,null,"Alan López Martínez","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa",null,"“METAHEURISTIC APPROACHES FOR 3D-RECONSTRUCTION-RELATED PROBLEMS”","In the computer vision field, methods used for 3D reconstruction can be applied also for image understanding, pose estimation, visual tracking, robot navigation, camera calibration, visual measurements, among others. Due to the importance of its applications, this thesis covers three different problems that are closely related with the sparse 3D reconstruction pipeline. Thus, the work presented in this dissertation covers the following problems: i) Estimating geometric relations between two different views of the same scene; ii) Detecting image vanishing points; and iii) Extracting circular markers from digital images. Since these problems can be visualized as modeling estimations commonly formalized as optimization problems, traditional optimization techniques are generally used. These are based on the gradient or the Hessian of the cost function such as Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt or Barzilai-Borwein methods. However, when a considerable number of unwanted abnormal data is present, these methods might fail. Other solution methods relies on accumulator space techniques like the Hough Transform (HT), while others employ a heuristic approach such as the Random Sample Consensus algorithm (RANSAC). However, HT-like solutions are slow, whereas RANSAC-like methods are not optimal. To propose a different solution technique, in this work we explore the utilization of metaheuristics, such as evolutionary and swarm-based algorithms. Therefore, the solutions presented in this dissertation require less computational cost in comparison with HT methods and perform better than RANSAC-based solutions. Under the proposed mechanism, new candidate solutions are iteratively built by considering the quality of models that have been generated by previous candidate solutions, rather than relying over a pure random selection as it is the case with classic RANSAC. Further, our solutions explore the search space optimally requiring less computational cost than HT methods, and at the same time having the capability of escape local optima differently from traditional optimization methods. As a result, our metaheuristc-based algorithms present a nice balance between accuracy and computational time. To validate the efficacy of the proposed approaches, several tests and a comparison with other techniques were carried out.","Dr. Abundio Dávila Álvarez","(Secretary)","Dr. Hermilo Sánchez Cruz","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Chairperson)"]
[1,null,"Maximiliano Galán González","Dra. Marija Strojnik Pogacar",null,"“DETECCIÓN DE PLANETAS EXTRA-SOLARES CON UN INTERFERÓMETRO DE DESPLAZAMIENTO ROTACIONAL: CONDICIONES”","Detectar planetas parecidos a la Tierra fuera de nuestro sistema solar es uno de los grandes retos de nuestros tiempos. En los últimos años se han implementado una gran variedad de dispositivos ópticos, que han permitido detectar el efecto generado por planetas jovianos sobre sus estrellas huésped. Sin embargo, aún no se ha logrado obtener imágenes directas de ningún planeta fuera de nuestro sistema solar. Básicamente existen dos tipos de arreglos con los cuales se prevé poder observar imágenes directas de planetas extrasolares: los coronógrafos y los interferómetros. En el presente trabajo evaluamos las condiciones necesarias para detectar planetas extrasolares con un interferómetro de desplazamiento rotacional. Primeramente, en el capítulo II, mostramos el estado del arte en lo que respecta a búsqueda de planetas extrasolares. Describimos brevemente las principales técnicas de detección de planetas extrasolares y los resultados que se han obtenido hasta el momento. En el capítulo III enunciamos los principios fundamentales de la teoría de interferencia y describimos el funcionamiento del interferómetro de desplazamiento rotacional. En el capítulo IV atacamos el problema que nos compete. Iniciamos describiendo el problema, y obtenemos la ecuación analítica de la distribución de intensidad de un sistema estrella-planeta observado mediante un interferómetro de desplazamiento rotacional. Establecemos el patrón de franjas que generaría el sistema estrella-planeta, cuando la estrella\nse encuentra sobre el eje del telescopio y cuando no lo está. Mediante los patrones de interferencia calculamos la visibilidad de la señal del planeta en función del ángulo de inclinación del telescopio (respecto de la estrella), y respecto de la diferencia de camino óptico que hay entre los brazos del interferómetro. En el apéndice A se muestra un telescopio compacto que puede beneficiar el desarrollo de nuevos instrumentos de medición para la detección de planetas extrasolares. En el capítulo V mostramos cómo se puede utilizar el principio del interferómetro de desplazamiento rotacional para mediante un conjunto de telescopios para detectar planetas extrasolares.\n","Dr. Anselmo Alejandro Cornejo Rodríguez","(Secretary –INAOE)","Dr. Guillermo García Torales","(Evaluator)","Dr. Jorge Luis Flores Núñez","(Evaluator – CUCEI UDG)","Dr. Fernando Mendoza Santoyo","(Evaluator)","Dra. Marija Strojnik Pogacar","(Chairperson)"]
[1,null,"Eliecer Acosta Conyedo","M.I. Ricardo Valdivia Hernández",null,"“SENSOR OPTOLECTRÓNICO PARA LA CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DEL FACTOR DE POTENCIA EN EQUIPOS DE INDUCCIÓN”","El presente trabajo describe el diseño y la construcción de un sistema para la corrección automática del Factor de Potencia en equipos de inducción, para uso doméstico o en pequeños negocios. La necesidad de descubrir nuevas fuentes de energía es cada vez más común, en cuanto al desarrollo de la sociedad, pero casi nunca nos damos cuenta que estamos desperdiciando gran parte de la energía eléctrica generada a diario, debido al rezagado Factor de Potencia en las cargas inductivas, por lo que se hace necesario reducir este desperdicio de energía. El Factor de Potencia (FP), indica qué tan eficiente se está utilizando la energía eléctrica, el valor máximo de éste es la unidad, por lo tanto, mientras más cercano esté el valor del Factor de Potencia a la unidad, más eficiente será el uso de la energía eléctrica, indicando que toda o gran parte de la energía consumida se ha convertido en trabajo y las pérdidas son menores. En términos eléctricos, el Factor de Potencia se define como la relación entre la energía activa y la energía reactiva, o también como la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. Todas las máquinas eléctricas que operan en sistemas de corriente alterna (AC), son equipos formados por combinaciones de resistencia e inductancia, por lo que el consumo de energía se divide en Potencia Activa (P) y Potencia Reactiva (Q). Las magnitudes de estas potencias determinan a su vez la Potencia Aparente (S), la cual es la base para el dimensionamiento de los alimentadores y cableados. La Potencia Activa es la que se puede aprovechar en el proceso de transformación como trabajo mecánico y calor. Para que esto suceda es necesario establecer campos magnéticos en las máquinas eléctricas. Estos campos están asociados de forma directa con la energía reactiva, por lo que la mayoría de los equipos de inducción que utilizamos tienen un (FP) mucho menor a la unidad, esto trae como consecuencia que tengamos que buscar métodos eficientes para acercar este factor a la unidad. Este informe propone un prototipo de bajo costo y fácil construcción para la corrección automática del Factor de Potencia, mediante el uso de bancos de condensadores conectados en paralelo con la carga, para reducir el consumo de energía reactiva y las pérdidas del sistema. Los bancos capacitivos llevan años de uso para la corrección del Factor de Potencia en redes monofásicas. En este trabajo se pretende optimizar el uso de los bancos capacitivos mediante un sistema de control basado en microprocesador. De esta manera se puede lograr que el propio sistema sea el responsable de la activación y desactivación de los bancos, siempre que sea necesario, en dependencia de la variación del Factor de Potencia en la carga. Después de las pruebas realizadas se concluye que, el control inteligente implementado en el sistema garantiza el uso óptimo de los condensadores y minimiza el número de operaciones de conmutación. De esta manera evitamos que armónicos no deseados puedan dañar equipos y se optimiza la corrección de Factor de Potencia en relación al banco capacitivo conectado al sistema.","Dr. Carlos Villaseñor Mora","(Secretary – DCI UGTO)","M.O. Adrián Wulfrano Coronel Arredondo","(Evaluator)",null,null,null,null,"M.I. Ricardo Valdivia Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"Monserrat Del Carmen Alonso Murias","Dr. David Monzón Hernández",null,"“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA EL ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA RESONANCIA DE PLASMÓN SUPERFICIAL EN FIBRA ÓPTICA”","La Refractometría es una técnica relativamente reciente aunque el índice de refracción es un parámetro fundamental de la materia que ha estado estrechamente ligado a la Óptica desde sus orígenes. De entre las técnicas refractométricas modernas la resonancia de plasmón superficial (SPR, por sus siglas en inglés), tanto en sus versiones de bulto (rejilla o prisma) como en la de guía de onda (plana o cilíndrica) es una de las más utilizadas por su alta sensibilidad. En este trabajo se propone y se demuestra una metodología experimental para fabricar dispositivos de fibra óptica, de manera simple y repetible, en los que se produce la SPR. Para el análisis experimental de la respuesta de estos dispositivos se desarrollaron plataformas que cumple con los requisitos de ser compacta, reconfigurable y de fácil manejo. Una de estas plataformas es una celda microfluídica diseñada y fabricada en el CIO, en la que se introduce la fibra óptica en un canal de 500 μm de diámetro, y con la que fue posible hacer mediciones del índice de refracción en volúmenes pequeños de hasta 100 μL y con una sensibilidad de 1000 nm/Unidad de Índice de Refracción (RIU por sus siglas en inglés). Se demuestra además que esta técnica permite medir independiente o simultáneamente el índice de refracción, la temperatura o el nivel de una muestra líquida utilizando una punta de fibra óptica.","Dr. Salomón Elieser Márquez Villalobos","(Secretary)","Dr. Rigoberto Castro Beltrán","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. David Monzón Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"Emilio Alexis De La Cruz Nuñez Andrade","Dr. Norberto Arzate Plata",null,"“ESTUDIO DE LA RESPUESTA ÓPTICA DE ESTRUCTURAS ATÓMICAS DE MONOCAPA DE FÓSFORO NEGRO”","En este trabajo de tesis se realizó un estudio teórico numérico usando métodos cuánticos de primeros principios para el cálculo de diferentes propiedades de las estructuras de bulto y monocapa del alótropo del Fósforo llamado Fósforo Negro. Dentro de estas propiedades se encuentran la respuesta óptica lineal, la inyección óptica de espín. Se escogió este material debido a la reciente incorporación de éste a la lista de compuestos que tienen una estructura cristalina 2D estable. Debido a que se ha reportado que el Fósforo Negro presenta una brecha energética que va desde 0.3 eV hasta 2 eV cuando va desde bulto hasta cuando se llega a monocapa y que además tienen un alta movilidad de las cargas, lo hace un candidato para aplicaciones en electrónica y en optoelectrónica. Se encontró que la respuesta óptica lineal de la estructura de bulto tiene anisotropía en las tres direcciones espaciales y persiste en las estructuras de monocapa y que los espectros de respuesta óptica no muestran diferencia cualitativa para la misma componente en polarización del campo incidente, a excepción de la localización de la brecha energética. Se encontró que la máxima polarización en espín lograda para la estructura atómica de bulto de Fósforo negro es de 30 % para luz incidente circularmente polarizada en el plano yz con una energía del fotón incidente de 2.21 eV (561.1 nm). Para la estructura atómica de monocapa de Fósforo negro se obtuvo una polarización de espín de 48 % para electrones con espín hacia arriba, cuando la luz incidente estaba circularmente polarizada en el plano xy, con una energía del fotón incidente de 2.32 eV (533.2 nm).","Dr. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Secretary)","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Norberto Arzate Plata","(Chairperson)"]
[1,null,"Bruno Saucedo Orozco","Dr. Abundio Dávila Álvarez",null,"\"FUNDAMENTOS DE LA ESPECTROSCOPÍA RAMAN HETERODINA\"","A diferencia de la Espectroscopía tradicional, en la Espectroscopía Heterodina Espacial (SHS, por su iniciales en inglés de “Spatial Heterodyne Spectrometer”) las frecuencias espaciales de las franjas no son inversamente proporcionales a la longitud de onda (proporcional al número de onda), sino proporcional al número de onda menos una constante, esto es lo que proporciona el término heterodino. En principio, es similar a las técnicas de ondas de radio que utilizan osciladores locales y mezcladores no lineales, elementos clave de la versión óptica en un SHS. La técnica de Interferometría estacionaria de dos haces, describe una configuración óptica para la espectroscopía espacial sin utilizar elementos difractivos, en la cual se muestra el uso de prismas compuestos para obtener la frecuencia espacial en un interferómetro tipo Mach-Zehnder. Se ha desarrollado una teoría que muestra el uso potencial de este enfoque de dos haces con el fin de evitar los fenómenos de difracción y dispersión no lineal de los espectrómetros heterodinos espaciales tradicionales basados en la difracción de las rejillas. Esta misma teoría, se puede utilizar para obtener la sensibilidad de nuevos diseños de interferómetros heterodinos que mejoren las capacidades de detección para una aplicación particular en el campo de la espectroscopía Raman.","Dr. Tonatiuh Saucedo Anaya","(Secretary - UAZ)","Dr. José Samuel Pérez Huerta","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. David Moreno Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"Freiman Estiven Triana Arango","Dr. Gabriel Ramos Ortiz",null,"“ABSORCIÓN INTRÍNSECA DE NANOPARTÍCULAS AG PROMOVIDA POR EXCITACIÓN NO LINEAL, UN ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE TAMAÑO Y NÚMERO EN LA RESPUESTA POR SISTEMA”","La absorción no lineal de dos fotones (TPA), es cuantificada mediante dos cantidades: el coeficiente de absorción de dos fotones y la sección transversal de absorción de dos fotones (TPACS), siendo la última, la magnitud física que caracteriza las probabilidades de transición en el proceso de absorción de dos fotones. En el presente trabajo se exponen resultados experimentales en relación con la medida de TPACS, en nanopartículas (NPs) de plata (Ag) esféricas de 4 tamaños diferentes, en la escala de nanómetros. Se examina el comportamiento de TPACS con el tamaño y la densidad de nanopartículas, así poder entender si la absorción no lineal es una cantidad física que cambia con las propiedades de forma y número en nanopartículas de plata. De la investigación fue posible concluir que la absorción intrínseca de NPs Ag es dependiente del tamaño y el número de las unidades fundamentales absorbentes (NPs Ag), revelando que: A) TPACS aumenta en el conjunto de nanopartículas, teniendo cada muestra del conjunto la misma concentración de masa, lo cual es una consecuencia del tamaño y el número de NPs. B) TPACS aumenta usando concentración de nanopartículas, esto es un indicativo de que el número realmente afecta a esta cantidad. Adicional a esto, se obtiene un conjunto de nanopartículas que sirve como modelo o referencia para cuantificar la absorción no lineal en nanomateriales, dentro de los parámetros experimentales y condiciones físicas de la investigación.","Dr. Rigoberto Castro Beltrán","(Secretary – DCI UGTO)","Dr. Enrique Castro Camus","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Chairperson)"]
[1,null,"Edwin Johan Ortiz Riaño","Dr. Eden Morales Narváez",null,"\"DESACTIVACIÓN DE FLUORESCENCIA COMO PRINCIPIO DE BIODETECCIÓN DE PROTEÍNAS\"","En nuestros días los inmunoensayos son la principal herramienta para el diagnóstico médico, el desarrollo de fármacos y el monitoreo medioambiental. Sin embargo, la mayoría de los inmunoensayos involucran procedimientos que requieren de muchos elementos para su desarrollo. En el presente trabajo, se desarrolló una novedosa plataforma de biosensado para la detección de IgG humana basada en el apagamiento de fluorescencia causada por el óxido de grafeno. Se utilizó solo un anticuerpo (conjugado con el fluoróforo isotiocianato de fluoresceína) en los procesos de captura y detección sin la necesidad de etapas de lavado. La simple plataforma de biosensado consiste en el recubrimiento de una microplaca de 96 pocillos (con fondo de poliestireno) con óxido de grafeno. La adhesión del óxido de grafeno es posible gracias a interacciones electrostáticas entre el óxido de grafeno (negativamente cargado) y la superficie de la placa modificada con grupos aminos (positivamente cargados). Cuando se agregó el analito y el anticuerpo (conjugado con el fluoróforo) se realizó una cinética durante dos horas con lecturas cada 5 minutos de la intensidad de fluorescencia, observando que cuanto mayor era la concentración del analito menor era el apagamiento de fluorescencia. Esta propuesta mostró una excelente detección para IgG humana, con una aceptable precisión (desde 0.27% hasta 4.80%). El límite de detección alcanzado fue 2.71 ng mL-1 y el límite de cuantificación alcanzado fue de 15.5 ng mL-1. De igual forma, fue posible la cuantificación de concentraciones desconocidas del analito dentro de un rango aceptable de exactitud (desde 73%  hasta 126%). Todo esto hace de esta plataforma de biosensado una buena opción para la detección de diversos tipos de analitos (biomarcadores) con potencial futuro en diagnóstico.","Dra. Tzarara López Luke","(Secretary)","Dr. David Monzón Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Valeria Piazza","(Chairperson)"]
[1,null,"José Alberto Sánchez Santis","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“DESIGN AND CONSTRUCTION OF ROBOTIC DEVICE FOR REHABILITATION”","Strokes are the second largest cause of disability worldwide after dementia. This is caused by an interruption of blood flow to the brain. It results in brain cell damage and could be fatal. A stroke typically manifests itself with the sudden onset of local neurological deficits, such as partial loss of movement, sensory deficit, or difficulties with speech. Due to the necessity of people that suffer this condition to receive an adequate medical service, delicate and precise processes, and the lack of doctors and specialists, some alternatives has been proposed to solve this issue. One of them is the introduction of robots to medical field, with the purpose of help them to do their daily activities easily. The exoskeletons are part of such devices, the aim of this work is to propose a prototype of an exoskeleton for upper limb rehabilitation. In recent years, interest on exoskeletons has increased, it has paid attention specially to ones that offer a better rehabilitation therapy and also that provide suitable health care to people that need assistance, not only in hospitals, also in their own houses but this devices are very expensive yet. In this work it is presented the modeling and control of a 1-DOF robotic device (exoskeleton) for rehabilitation of upper limb aka exoskeleton, the interaction between human and robot is considered unknown so to estimating this interaction a nonlinear observer is designed. This observer is based on sliding mode and the control is designed by using the Lyapunov method for nonlinear non autonomous systems. Some simulation are presented which show the effectiveness of the observer and control.","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Secretary)","Dr. Fernando Martell Chávez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Chairperson)"]
[1,null,"Clara Valentina Ruiz Molina","Dr. Roberto Ramírez Alarcón",null,"“IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS FOTÓNICOS INTEGRADOS PARA APLICACIONES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN CUÁNTICA”","En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos en la implementación del interferómetro Hong Ou Mandel (HOM) en un acoplador direccional fabricado en el CIO. Este fue hecho con la técnica de escritura directa con láser de femtosegundo (FLDW del inglés Femtosecond Laser Direct Write). Para el diseño y fabricación del acoplador direccional con el que se llevó a cabo el experimento, fue necesario una caracterización previa de guías de onda rectas variando la velocidad y potencia de escritura. En dicha caracterizacion, se obtuvo el perfil de índice de refracción, el tamaño horizontal y vertical del modo gaussiano propagado y el porcentaje de potencia guiada. De los anteriores valores, se encontró que la velocidad de fabricación no afecta significativamente el porcentaje de luz guiada en los dispositivos, mientras que en las guías rectas fabricadas variando la potencia de escritura, se obtuvo una tendencia más marcada del porcentaje de la luz guiada a medida que fue aumentada la potencia. Adicionalmente, por encima de 2:24 mW se observó la aparición de modos guiados de orden superior. Para llevar a cabo la interferencia cuántica HOM, se utilizó una fuente de SPDC (del inglés Spontaneous Parametric Down Conversion) tipo I no colineal. De los interferogramas obtenidos a diferentes tiempos de exposición, se obtuvo un valor máximo de visibilidad de 0:75. Dicho valor está relacionado con la indistinguibilidad de los fotones que interfirieron en el acoplador direccional. Para mejorar la visibilidad del experimento se observa la necesidad de mejorar tanto el porcentaje de división del acoplador, como la forma en la que se inyecta luz al chip fotónico.","Dr. Carlos Herman Wiechers Medina","(Secretary – DCI UGTO)","Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Roberto Ramírez Alarcón","(Chairperson)"]
[1,null,"Juan Daniel Berrones Guerrero","Dr. Claudio Frausto Reyes",null,"“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE POLARIZACIÓN PARA CONTROLAR EL PERFIL DE INTENSIDAD DE UN ESPECTRO RAMAN”","En la literatura especializada hay reportes de estudios de materiales utilizando espectroscopia Raman, en los cuales se seleccionan direcciones preferenciales del vector de polarización de la señal Raman con respecto al vector de polarización de la fuente de excitación. Esto se hace con el objetivo de realzar alguna propiedad del material y/o clasificar éste. Al realizar el procedimiento anterior se altera el perfil de intensidades de la señal Raman con respecto a la señal Raman no polarizada. Cabe destacar que en la literatura especializada no se han encontrado estudios en los cuales se consideren los diferentes tipos de polarización del láser de excitación de los sistemas Raman, lo cual abre camino a una nueva metodología de análisis Raman; permitiendo así, encontrar nueva información sobre los diferentes materiales a analizar. Para establecer dicha metodología, en este trabajo se diseñó y construyó un sistema optomecatrónico para controlar la polarización del haz de excitación de un sistema espectroscópico micro Raman, con una fuente de excitación láser en el infrarrojo cercano (830nm), instalado en el Centro de Investigaciones en Óptica, unidad Aguascalientes. Este sistema utiliza retardadores y polarizadores ópticos, así como un sensor para confirmar el cambio en la polarización. Con este sistema se obtuvieron tres tipos de polarización: lineal, circular y elíptica. Utilizando el sistema propuesto, se realizó el análisis Raman en la zona Stokes a diferentes tipos de muestras líquidas, sólidas y viscosas, considerando los diferentes tipos de polarización de la fuente de excitación con la finalidad de adquirir nueva información. Los espectros obtenidos para los diferentes estados de polarización se compararon entre sí y con espectros reportados en la literatura. Se analizaron los espectros Raman dividiendo estos en tres zonas: zona de vibraciones de los fonones, vibraciones del esqueleto y vibraciones de grupos funcionales. Se observaron cambios en el perfil de intensidades, principalmente en la zona de los grupos funcionales y del esqueleto. Además en algunos casos se obtuvo una reducción del ancho de los picos, es decir mejor definición de estos. Asimismo, se encontró en algunos casos que el ruido de fluorescencia de los espectros disminuye si se considera polarización circular. Esto es relevante debido a que no se ha reportado en la literatura el uso de la polarización de la luz para reducir la fluorescencia de un espectro Raman. Cabe resaltar que en general estos cambios no se han reportado en la literatura especializada. En particular, para el alcohol etílico se obtuvo un aumento de la intensidad en la zona de los grupos funcionales. Esta nueva metodología de análisis para la espectroscopia Raman resulta de gran ayuda ya que se permite encontrar información más detallada de cada muestra, facilitando el análisis de cada espectro.","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Secretary)","Dr. Martín Ortiz Morales","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Claudio Frausto Reyes","(Chairperson)"]
[1,null,"Alan Alejandro Aguirre Romano","M.C. Gustavo Adolfo Acevedo Ramírez",null,"“SISTEMA OPTOMECATRÓNICO PORTÁTIL PARA COMPARACIÓN DE COMPONENTES DE COLOR”","En esta tesis se presenta el desarrollo, construcción y caracterización de un sistema optomecatrónico,  utilizando una cámara como el elemento de adquisición, permitiendo comparar las componentes de color bajo condiciones controladas de iluminación, lo que permite mantener las mismas condiciones durante  las  mediciones,  independientemente  del entorno de  operación en donde se utilice el sistema. En el Capítulo uno describe algunos antecedentes y la importancia del color en la vida del ser humano como la medición del mismo mediante dispositivos que permitan medir el color en escalas psicométricas o psicocuantitativas (Martínez Verdú, 2001). En este trabajo se desarrolla  el diseño y construcción desde la parte mecánica para la creación de una luminaria adecuada que permita la correcta iluminación evitando factores internos y externos que puedan afectar las mediciones del sistema. Se realiza una caracterización espacial de la luminaria diseñada para observar cambios, dentro del área de operación, que podrían ocasionar una variación de intensidad provocando diferencias importantes dentro de la medición. Se caracteriza la cámara para obtener la respuesta del sensor a las diversas longitudes de onda y con esta información aproximar el espectro de respuesta de la cámara al espectro de respuesta del ojo humano. Al ser un trabajo de desarrollo tecnológico, se requirió la creación de una interfaz que permita al usuario adquirir la imagen bajo condiciones controladas extraer sus componentes de color y comparar estos valores con valores de referencia. Para ello  se  utilizó la  plataforma de Python en  el entorno de Raspbian embebidos de fábrica en el hadware Raspberry. Para probar el sistema, se midió el color en una tabla con parches de colores ColorChecker®  Digital  SG  utilizada  generalmente  para  las  calibraciones colorimétricas de cámaras digitales. Otra prueba realizada al prototipo fue la discriminación  de  colores,  con  coordenadas  cromáticas  cercanas,  para comprobar que elsistema pudiera reconocer dichas diferencias colorimétricas.","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Secretary)","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Evaluator)",null,null,null,null,"M.C. Gustavo Adolfo Acevedo Ramírez","(Chairperson)"]
[1,null,"Gerardo Gutiérrez Torres","Dr. José Luis Maldonado Rivera",null,"“CELDAS SOLARES ORGÁNICAS FABRICADAS MEDIANTE TÉCNICA SLOT DIE: ESCALABILIDAD”","En el presente  trabajo se fabricaron  celdas  y módulos solares  orgánicos (OPV)  utilizando las técnicas  conocidas en inglés como \"spin  coating\" (SC) , \"doctor  blade\"  (DB) y \"slot die\"  (SD) para  depositar las diferentes  capas que componen  a los dispositivos;  todos los procesos fueron realizados  bajo condiciones  atmosféricas ambientales. En  la primera  fase del presente  trabajo (bloque 1) se  fabricaron  celdas  OPV   con  área   activa   de  0.07   cm2  y  con arquitectura vidrio/ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC71BM/PFN/FM,  cuya   capa   transportadora  de   huecos (HTL) , activa  (AL)  y transportadora de electrones  (ETL)  fueron  depositadas a través de la técnica  SC, mientras que el cátodo,  compuesto por la aleación  eutéctica metal  de Field  (FM) , fue  depositado la  técnica conocida  en  inglés  como  \"drop   casting\"  (DC) ,  obteniendo una eficiencia de conversión energética  (PCE)  máxima de 3.24%. En la segunda  fase (bloque 2) se fabricaron celdas y módulos OPV  con arquitectura vidrio/ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM/FM  y  áreas  activas de  4.2  cm2    y  7.2  cm2,  cuyas  PCE   máximas   fueron  0.64%   y  0.98%, respectivamente; todas las capas  (excepto el ánodo)  fueron depositadas por DB. Finalmente se fabricaron módulos  OPV  con  áreas  activas  de  84  cm2    y 67.2  cm2,  teniendo  los módulos  de  mayor  área  activa  una  arquitectura Vidrio/iTO/P3HT:PC61BM/FM; en los módulos con área activa  de 67.2 cm2  se utilizaron tres arquitecturas:  una en la que se sustituyó el PEDOT:PSS usado  como  HTL  por  dos  capas  de  óxido  de  grafeno  reducido químicamente (rGO),  otra  igual a la implementada en el bloque 2 y finalmente  la arquitectura de  control   vidrio/ITO jP3HT:PC61BM jFM.  La  AL  y  la  HTL  de  estos  dispositivos   fueron depositadas por SD, mientras que el FM fue depositado por DB, obteniendo una PCE  máxima de  0.08%  que,  aun  siendo  una  baja  eficiencia,  su  fabricación  sienta  las  bases  para  futuras investigaciones acerca de los dispositivos  OPV  de área  grande.","Dr. Norberto Arzate Plata","(Secretary)","Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Chairperson)"]
[1,null,"Luis Francisco Arreola Corzo","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“STABILIZARION AND OBJECT TRACKING BASED ON COMPUTER VISION: APPLICATION IN A QUAD-ROTOR UAV”","This work presents a Research and Development thesis of a functional Unmanned Aerial Vehicle (UAV), integrating optical flow algorithms and navigation based on object detection using Computer-Vision Features Classifiers and Robotics. \n\nThis work presents two main problems to solve. In one of them, a position estimation system for Unmanned Aerial Vehicles consisting of hardware and software is presented. It is based on low-cost devices(GPS, commercial autopilot sensors and optical flow algorithm) implemented in an on-board microcomputer. Comparative tests were conducted using the proposed approach and the conventional one, where only fusion of GPS and inertial sensors are used. Experiments were conducted using a Quad-rotor in two flying modes: hovering and trajectory tracking in outdoor environments. Results demonstrate the effectiveness of the proposed approach in comparison with the conventional approaches presented in the vast majority of commercial drones.\n\nFurthermore, the second problem addresses object detection and tracking based on Computer Vision techniques, in essence, a training technique known as Haar Feature-based cascade classifier, image processing is made on-board with a high processor single-board computer. Based on the detected object and its position, the UAV must track it to ensure to be positioned in a center position with respect to the object and in a safe distance to it. The object in question is a human face and the experiments were conducted in a two-steps detection, searching first for the upper-body and then for the face in that specific zone to be consequently followed by the UAV.\n","Dr. Luis Manuel Valentin Coronado","(Secretary)","Dr. Apolinar Muñoz Rodríguez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Chairperson)"]
[1,null,"Carlos Andrés Sevilla Gutiérrez","Dr. Roberto Ramírez Alarcón","Dr. Qiwen Zhan","“DIRECT OBSERVATION OF ORBITAL ANGULAR MOMENTUM CONSERVATION IN COLLINEAR TYPE-I SPDC”","We implement a direct measurement of the spatial modes distribution generated in a collinear type I spontaneous parametric down-conversion (SPDC) process using a triggered ICCD camera. This type of experiments have been realized previously. However such those cases the measurement was an indirect one, where both photons were collected into one-pixel detectors. In this thesis, to the best or our knowledge, it is the first time that a direct two dimensional measurement of the spatial modes distribution is made. These are well described by Laguerre-Gaussian modes. In our experiments we could observe up to mode l = +-10. By exploiting the capabilities of an ICCD camera, it is possible to visualize the orbital angular momentum (OAM) conservation of the unprocessed SPDC bi-photon state. This is performed by observing the diffraction pattern by a triangular aperture. We show the results using this method for modes l = +-1;+-2. This conservation of OAM leads to entanglement in OAM, since one photon carries the anti-correlated topological charge with respect to the other one. Therefore, they are conditioned to the state of the other photon.","Dr. Carlos Herman Wiechers Medina","(Secretary – DCI UGTO)","Dr. Qiwen Zhan","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Laura Elena Casandra Rosales Zárate","(Chairperson)"]
[1,null,"Juan Vicente Sosa Balderas","Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa",null,"“PROYECCIÓN DE LUZ ESTRUCTURADA APLICADA A LA BIOMETRÍA”","Hoy en día la sociedad vive preocupada de su bienestar propio y el de sus pertenencias ya sean físicas o virtuales. Con el avance de la tecnología, los sistemas biométricos 2D han sido una solución para establecer controles de acceso rápidos, confiables y seguros. Pero, también han ido aumentando los métodos de hackeo de los mismos. Para disminuir esta problemática, actualmente se está trabajando en biometría 3D, en particular de Rostro y Oreja, sin embargo un problema asociado a estas técnicas es que al utilizar una gran cantidad de información, tiende a retrasar el proceso de clasificación. En este trabajo se usa la nariz como objeto de prueba biométrico. Se propone una metodología para hacer reconstrucción 3D a partir de una sola imagen con el uso de Proyección de Luz Estructurada y Redes Neuronales Artificiales (RNA’s). Para determinar el error de calibración del sistema se diseñaron e imprimieron piezas 3D, usadas como patrones las cuales se imprimieron en una impresora 3D de PLA (Ácido Poliláctico). Una vez recuperada la forma de la pieza se calculó el error entre el diseño y lo reconstruido. Se reconstruyeron los rostros de 6 personas y se clasificaron a partir de almacenar un perfil en una Base de Datos. La clasificación de los individuos se hizo por distancia Euclidiana. El algoritmo diseñado para calibración con RNA’s ha mostrado repetibilidad, la ventaja de este sistema es que no dependen de los parámetros de la lente o de factores como triangulación entre el plano de referencia-cámara-proyector.\n","Dr. David Moreno Hernández","(Secretary)","Dr. Juan Antonio Rayas Álvarez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Francisco Javier Cuevas de la Rosa","(Chairperson)"]
[1,null,"Mónica Monserrat Martínez García","Dr. Juan Luis Pichardo Molina",null,"“SURFACE ENHANCED RAMAN SUBSTRATE DESING: PROBE ON ORGANIC DYES AND PESTICIDES”","The aim of this work is the design, development and preparation of an efficient SERS substrate for the detection at low concentrations of dyes and pesticides.\nConcave gold nanocubes (CGNC) were synthesized by chemical reduction method, and were characterized by UV-Vis spectroscopy and by scanning electron microscopy (SEM), to ensure the proper morphology and size.\nAn aluminum alloy (Al-6063 ) base was used for the nanoparticle deposit, since it does nor present Raman signal that could opaque the response signal of the analyte of probe. The surface of the slides was modified, first by mechanical treatment and then, were subjected to an electropolish process. Later were functionalized with silane molecules. The surface substrates was characterized by atomic force microscopy (AFM) and by X- ray diffraction (XRD), to confirm the presence of pseudoboehmite in the surface.\nIn order to select the size of nanocube that showed the best Raman signal improvement, solutions of nanoparticles of different sizes (36 - 85nm) were synthesized and deposited by drop casting over the Al-slides. The 4-Aminothiophenol molecule was used as analyte of probe at a concentration of 1.00 x 10-6M. The size that exhibited best performance was of 55nm, and was used in probes with Rhodamine 6G (Rh6G), Rose Bengal (RB) and Crystal Violet (CV)at low concentrations (2.22 x 10-13; 1:00 x 10-12; 1.00 x 1010M respectively). The probes with Rh6G at a concentration of 2.22 x 10-13M were employed to calculate the enhancement factor, giving an estimate value of  107.\nFurther, the SERS substrate with the same characteristics was used in detection of thiram pesticide at levels close to those dictated by the FDA (7ppm). The probes showed that the designed substrate is capable of detect the pesticide alone and in a mixture with tomato pulp, even at concentrations of 10µM.\n","Dr. José Luis Rodríguez López","(Secretary - IPICYT)","Dr. Claudio Frausto Reyes","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Juan Luis Pichardo Molina","(Chairperson)"]
[1,null,"Omar Guadalupe Claudio Gómez","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano",null,"“DESALINIZACIÓN DE AGUA PARA APLICACIONES DE POTABILIZACIÓN MEDIANTE EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA SOLAR SUSTENTABLE”","La desalinización de agua impulsada por la energía solar representa una solución conveniente para el consumo de agua potable en áreas remotas. En el presente trabajo se desarrolló un prototipo funcional basado en ósmosis inversa, acoplando un sistema fotovoltaico y un sistema de medición y caracterización de las variables de interés las cuales: son conductividad eléctrica, presión y radiación solar. Se estudió el sistema de desalinización basado en una membrana de Ósmosis Inversa Fotovoltaica (RO-PV, por siglas en inglés), el trabajo experimental exploró el efecto de la concentración de sales minerales del influente y la radiación solar sobre la producción de permeado, el consumo de energía, la tasa de recuperación y la calidad del producto permeado. Se realizaron estudios bajo diferentes condiciones de entrada de las concentraciones influentes. En cada conjunto, la concentración de influente se mantuvo constante, variando sólo la irradiancia a lo largo del día solar. Además, se estimó un costo unitario del agua permeada producida. Debido a la latitud del lugar (21°52′56″ N), época del año y efectos de humedad atmosférica la máxima radiación registrada fue de 735.2 W/m2 y con una presión de 77.2 PSI obteniendo así 24.5 l/min. Para comprobar que el permeado se encuentra en las condiciones adecuadas para su consumo y que cumpla la Norma Mexicana NOM-SSA1-127-1994, que es la que regula el uso y consumo de agua potable para consumo humano, se enviaron los resultados al laboratorio del Instituto Mexicano De Tecnologías del Agua (IMTA). El sistema prototipo RO-PV desarrollado logra producir de 0.5 a 1 m3/día, lo cual indica un buen desempeño con un costo unitario de agua permeada de 1.075-2.15 US$/m3 considerando los costos de construcción y de operación del sistema, lo cual representa un costo competitivo para este tipo de sistemas.","Dr. Fernando Martell Chávez","(Secretary)","Dr. Ulises Dehesa Carrasco","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Chairperson)"]
[1,null,"Alejandro Flores Reyes","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN UAV WITH HYBRID FLIGHT CAPABILITIES”","This work presents the modeling and control of the transition maneuver of a class of hybrid Unmanned Aerial Vehicle (UAV): the tail-sitter. The modeling considers aerodynamic terms whereas the proposed controller is designed with the aim of achieve a transition flight from hover to cruise mode and vice-versa. The algorithm is designed to be easily coded in a real tail-sitter platform, hence all the assumptions and considerations take into account the usually available states for UAV control. The key idea behind the controller design is the time-scale separation between UAV’s attitude and position dynamics. With this in mind, we obtain a desired trajectory for the pitch angle, which is the responsible to achieve the transition maneuver. The controller design is based on Lyapunov’s approach and linear saturation functions. Simulations experiments demonstrate the effectiveness of the derived theoretical results. Also, it is presented preliminary experimental results in a Tail-sitter UAV developed at the Perception and Robotics LAB at CIO.","Dr. Carlos Alberto Paredes Orta","(Secretary)","Dr. Fernando Martell Chávez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Chairperson)"]
[1,null,"Andrés Montes De Oca Rebolledo","Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga",null,"“CONSTRUCTION AND CONTROL OF AN AERIAL VEHICLE FOR CROP MONITORING”","This work presents the design and development of a multispectral imaging system for crop monitoring tasks. The imaging system features two small digital cameras controlled by a microcomputer embedded in an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) through a trigger system, which is specially designed for this purpose. One of the cameras has been modified to capture infrared radiation reflected by the vegetation. In order to determine the health status of the crops, the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is computed in a developed software. Once the aerial imagery is obtained by the UAV, it is processed to eliminate image distortions and insert specific metadata needed for generating an orthomosaic with the health information of the plant or soil of interest. Finally, the vegetation index will be computed from the visible and infrared orthomosaics for a better interpretation of the user. Experiments are presented to show the effectiveness of the system.","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Secretary)","M.I. Ricardo Valdivia Hernández","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gerardo Ramón Flores Colunga","(Chairperson)"]
[1,null,"Carmen Edith Domínguez Flores","Dr. David Monzón Hernández",null,"“DISEÑO, FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INTERFERÓMETROS FABRY-PEROT DE FIBRA ÓPTICA EXTRÍNSECOS Y SU APLICACIÓN EN SISTEMAS DE SENSADO DE VARIABLES FÍSICAS”","En este trabajo se propone un método de fabricación de cavidades Fabry-Perot en fibra óptica, que básicamente consiste de dos superficies plano-paralelas parcialmente reflectoras separadas una distancia, con los cuales es posible construir esquemas de sensado altamente sensibles propios del fenómeno de interferencia; compactos, bio-compatibles, para realizar mediciones in-situ y en tiempo real, aprovechando la características inherentes de las fibras ópticas. Para esto se diseñó y construyó una plataforma semi-automática, modular y reconfigurable para la fabricación de interferómetro Fabry-Perot de fibra óptica (FFPI por sus siglas en inglés) con una o dos cavidades utilizando únicamente el corte y fusión de fibras ópticas. Se fabricaron FFPI con cavidades de 5 hasta 500μm de manera fácil, rápida, repetible y con una desviación de ± 0.97μm del valor deseado. Es de destacar que los espectros de reflexión de los dispositivos son altamente estables y con un contraste de hasta 20 dB. Se desarrolló la ecuación general del espectro de reflexión de un FFPI con n-cavidades que se utilizó para definir las dimensiones y la estructura de los FFPI a fabricar. Este modelo sirvió también para calcular el tamaño de las cavidades de los FFPI fabricados, así como los cambios que ocurren debido a perturbaciones externas, de una manera simple y automática en el dominio de Fourier. Se diseñaron y fabricaron diferentes estructuras de FFPI y se caracterizó la respuesta de los interferómetros con una sola cavidad a esfuerzo longitudinal obteniendo una sensibilidad máxima de 28 pm/μɛ. Esta propiedad única se aprovechó para proponer un sensor de temperatura novedoso. Los FFPI con dos cavidades se utilizaron para medir el índice de refracción de líquidos, se demuestra que se puede medir de manera simultánea la temperatura y el índice de refracción. Finalmente se hace una propuesta de biosensor, aprovechando la capacidad de los FFPI fabricados para medir cambios en el índice de refracción. Los resultados experimentales demuestran que los sensores diseñados y fabricados con los FFPI tienen sensibilidad y resolución comparables a otras tecnologías, lo que los hace altamente competitivos, pero además se demuestra que son de costo más bajo y más simple de fabricar que otros esquemas de Fabry-Perot propuestos o que las Rejillas de Bragg.","Dr. Iván Hernández Romano","(Secretary – DICIS U. de Gto.)","Dr. Daniel López Cortés","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. David Monzón Hernández","(Chairperson)"]
[1,null,"German Godínez Granados","Dr. Iván Salgado Tránsito",null,"“DISEÑO DE UN REFLECTOR FRESNEL DE FOCO LINEAL PARA APLICACIONES DE CALOR DE PROCESOS”","El consumo global de energía ha incrementado drásticamente en las últimas décadas, los principales sectores consumidores son el industrial, el de generación de energía eléctrica y el de transporte. En el caso del sector industrial principalmente se consume energía eléctrica y calor de proceso. Muchos de los procesos de la industria requieren energía térmica para llevarse a cabo y en la mayoría de estos se obtiene dicha energía a través de la quema de un combustible fósil. La Agencia Internacional de Energía estima que muchos de estos procesos térmicos en la industria de alimentos, bebidas, plásticos, textiles y de papel entre otras, ocurren en temperaturas de baja y mediana temperatura (<250 0C), esta temperatura puede alcanzarse fácilmente con tecnologías termosolares de media temperatura, entre las cuales se encuentra la tecnología Reflector Fresnel de Foco Lineal (RFFL). Este trabajo se enfoca en el diseño óptico y mecánico de un sistema de concentración solar RFFL con una capacidad de potencia térmica de 15 000 kW y un área de captación de 8 m2. El sistema óptico está conformado por un arreglo de 32 espejos planos de 0.36 m x 0.40 m cada uno, un reflector óptico secundario tipo concentrador parabólico compuesto (CPC) de factor de concentración solar de 2 soles y un tubo receptor al vacío recubierto de pintura selectiva como sistema de absorción. La estructura de soporte y de seguimiento solar está integrada por perfil PTR de 1½ pulgada de acero al carbón A36, C11 (calibre 11). El mecanismo de seguimiento solar es de un grado de libertad y es activado por un motor a pasos. La orientación del colector RFFL es este-oeste. La construcción del prototipo no se reporta en este trabajo de tesis sin embargo ya se ha iniciado con su fabricación en el Centro de Investigaciones en Óptica A.C (CIO) unidad Aguascalientes. Para el diseño del prototipo se propone una metodología la cual involucra validar el diseño óptico del sistema mediante trazo de rayos, y evaluar la estabilidad y funcionalidad de la estructura de soporte mediante un análisis de elemento finito (FEM) para evaluar el factor de seguridad estructural en las zonas con mayor deformación. Adicionalmente se realizaron una serie de simulaciones para estimar la distribución de la temperatura en el receptor. ","Dr. Fernando Martell Chávez","(Secretary)","M.O. Diego Torres Armenta","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Iván Salgado Tránsito","(Chairperson)"]
[1,null,"Marthoz Angulo Calderon","Dr. Iván Salgado Tránsito",null,"“DESARROLLO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE CONCENTRACIÓN  PARA APLICACIONES DE CO-GENERACIÓN”","Los sistemas Fotovoltaicos de Concentración (CPV, por sus siglas en inglés) son una alternativa a los sistemas fotovoltaicos convencionales, al sustituir las grandes áreas de paneles fotovoltaicos por dispositivos ópticos como lentes o espejos; los cuales concentran la radiación solar (en un orden superior a 300 soles) en una zona focal donde se coloca una celda solar de menor tamaño y de alta eficiencia. El beneficio obtenido es la reducción del costo de generación de electricidad al disminuir drásticamente el área a cubrir con celdas solares y al incrementar la eficiencia de conversión del sistema a más del 30 %. No obstante, el hecho de utilizar radiación solar concentrada conlleva nuevos retos: la necesidad de contar con un sistema fiable de seguimiento solar, un sistema de enfriamiento para disipar el calor y evitar la fundición de la celda, así como el propio sistema de concentración solar. Estas dificultades, aunadas a la reducción de precios de los módulos solares de Silicio, han frenado la proliferación comercial de sistemas CPV. La tendencia mundial en esta tecnología ha sido apostar por sistemas robustos de grandes dimensiones. Por otra parte, esta tendencia ha impedido que se exploren otros nichos de oportunidad para la tecnología CPV, como son los usuarios domésticos e industriales con restricciones de disponibilidad de terreno. En el presente trabajo de tesis se presenta el diseño y construcción de un prototipo de un sistema fotovoltaico de concentración con una potencia nominal de 231.36 We y área de captación solar de 1 m2. El sistema está integrado por un sistema óptico a base de lentes de Fresnel con factor de concentración teórico de 627 Soles y un sistema de seguimiento solar de dos grados de libertad, para el movimiento en el eje acimutal se cuenta con una trasmisión de banda dentada y motor a pasos, mientras que para el movimiento en el eje de elevación se utilizó una trasmisión de moto reducción y motor a pasos. La estructura de soporte está fabricada con acero y aluminio estructural para asegurar que sea ligero y de bajo costo. El sistema de control es de lazo abierto y fue desarrollada en la plataforma de Arduino. El prototipo está diseñado para aplicaciones de cogeneración de energía (electricidad + calor) en usuarios domésticos o industriales de pequeña y mediana escala. A lo largo de este proyecto de tesis se presentan el diseño, construcción y pruebas de funcionamiento de un prototipo de panel fotovoltaico de alta concentración a partir de celdas de triple unión, utilizando un sistema de seguimiento solar autónomo, de tal manera que pueda funcionar sin intervención alguna a lo largo del día solar. El prototipo se realizó utilizando el software de diseño asistido por computadora (CAD por sus siglas en inglés) SolidWorks 2016®, partiendo de algunas especificaciones mecánicas. Se utilizaron 9 lentes de Fresnel de foco puntual de 300 mm, con dimensiones de 280 mm x 280 mm, donde se colocaron los receptores fotovoltaicos. Para el diseño de la estructura se contemplaron dos materiales predominantes: aluminio estructural y acero al carbón. El sistema de seguimiento se realizó utilizando una tarjeta de desarrollo con el controlador Arduino Mega 2560. Con las especificaciones del diseño mecánico, electrónico y del desempeño óptico, se obtuvo la relación de concentración y, utilizando un modelo de transferencia de calor, se estimó la temperatura que podría alcanzar el receptor bajo las condiciones climatológicas de la región de Aguascalientes, Ags., México. Finalmente, se procedió con la construcción del prototipo, logrando concluir la estructura, acoplamiento de motores y electrónica de control. Posteriormente se realizaron pruebas en campo del funcionamiento del concentrador, manteniendo una estabilidad parcial en el punto focal a lo largo del día solar.","Dr. Arturo Díaz Ponce","(Secretary)","Dr. Fernando Martell Chávez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Iván Salgado Tránsito","(Chairperson)"]
[1,null,"José Alfonso Bautista López","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano",null,"“GENERACIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE FOTOELECTROCATÁLISIS CON FOTOÁNODOS DE CIRCONATO DE BARIO DOPADO CON TIERRAS RARAS”","En la actualidad, para construir un futuro estable y fomentar una sana relación entre la humanidad y el medio ambiente, una transición energética de las fuentes fósiles y nucleares a otras fuentes renovables debe promoverse. Existen diversas alternativas energéticas, en las cuales el hidrógeno posee diversas ventajas respecto a las demás y una gran variedad de aplicaciones en diferentes áreas. Para considerar el hidrógeno una fuente energética viable, el método de síntesis debe ser amigable con el medio ambiente, procurando la menor o nula emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes. Uno de los métodos más prometedores es el de fotocatálisis utilizando materiales semiconductores de óxidos metálicos como fotocatalizadores. El Circonato de Bario (BaZrO3), es un material de tipo perovskita que ha sido objeto de diversos estudios en los últimos años por sus diversas propiedades químicas, electrónicas y ópticas. Gracias a estas propiedades, se ha utilizado como fotocatalizador verde en la síntesis de hidrógeno a partir del agua. En este trabajo, se utilizó el BaZrO3 para la generación de hidrógeno a partir del agua utilizando el método de fotocatálisis asistido por un potencial de apoyo. Se empleó el método Solvotermal para la síntesis del material, debido a la baja temperatura utilizada para llevar a cabo las reacciones químicas y la flexibilidad de la técnica para dopar parcialmente las muestras con otros elementos. Se fabricaron 10 muestras de Circonato de bario, una sin dopar y otras dopadas con elementos del grupo de tierras raras (Yb, Eu, y Ce) con tres distintas concentraciones (0.2%, 0.5%, y 1% at.). El material sintetizado fue caracterizado para conocer su morfología, sus propiedades optoelectrónicas, su composición elemental, y sus características cristalográficas utilizando los métodos de difracción de rayos X (XRD), espectroscopia de UV-vis-IR, SEM, EDS, y obtener algunos parámetros como: Los elementos que componen cada una de las muestras, el tamaño de partícula, su estructura cristalina, los planos cristalográficos, el band-gap para poder elegir aquellos con las mejores características. Se fabricaron fotoánodos con los materiales elegidos (0.2% de Ce, 1% de Ce, y 0.5% de Eu), los cuales fueron sometidos a un análisis electroquímico para conocer algunos parámetros como: El potencial de asistencia requerido para mejorar la eficiencia del proceso de generación de hidrógeno, el comportamiento electroquímico del material, y su fotorespuesta utilizando los métodos de voltametría lineal y cronoamperometría, y llevar a cabo los experimentos de síntesis de hidrógeno. Los experimentos de síntesis de hidrógeno tuvieron una duración de 4 horas con un potencial de apoyo de 0.8 V. En estos experimentos se analizó la capacidad de cada fotoánodo para generar hidrógeno. También se analizó la estabilidad química de los materiales empleados y de la película depositada midiendo las variaciones de corriente cada 20 minutos durante todo el experimento. Se propuso el diseño y construcción de una celda fotoelectroquímica en donde se realizaron los experimentos de generación de hidrógeno y que permitió la incidencia de luz de una fuente luminosa al fotoánodo. En lugar de vidrio, se propuso la utilización de acrílico transparente que también es un material químicamente inerte a diversas sustancias alcalinas/ácidas, con la diferencia de ser de menor costo, mayor manipulación, flexibilidad para construir las piezas, y mayor resistencia a impactos. En lugar de utilizar una ventana óptica de cuarzo, se propuso la utilización de una ventana óptica de Fused Silica. El Fused Silica es un material que, al igual que el cuarzo, tiene una alta transparencia en la región UV (alrededor del 90%), pero de menor costo y mayor resistencia a impactos que el cuarzo.","Dr. Claudio Frausto Reyes","(Secretary)","Dr. Martín Ortiz Morales","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Chairperson)"]
[1,null,"Cesar Mauricio Peña MartÍnez","Dr. Manuel Ignacio Peña Cruz",null,"“PREDICCIÓN DE LA IRRADIANCIA SOLAR CON UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA HORIZONTES DE TIEMPOS CORTOS NOWCASTING”","La predicción de la irradiancia solar permite optimizar los procesos de operación de las plantas solares, mejorar la calidad de energía producida, establecer los costos de producción y estimar la cantidad de energía que se puede ofertar en el mercado. Estos factores han sido fundamentales en la búsqueda de nuevas alternativas para mejorar las predicciones de la irradiancia solar a nivel del suelo. En este documento se describe el diseño, construcción y desarrollo de un sistema de visión artificial terrestre de bajo costo (ViSoN-Vision Solar Nowcasting) como una alternativa para la predicción de valores de irradiancia solar en horizontes de tiempo corto. El documento comprende un desarrollo progresivo de las diversas etapas que inicia desde la documentación bibliográfica hasta los resultados del procesamiento de las imágenes obtenidas por el prototipo. En primer lugar se realiza una breve introducción de la importancia de la irradiancia solar. Se destacan las particularidades primordiales y las principales componentes que la conforman. Se mencionan algunos instrumentos de medición de la irradiancia solar con sus respectivas especificaciones y característica. Se describe los métodos, técnicas y la utilización de los datos recopilados por los instrumentos y algunos modelos de predicción para el pronóstico solar en distintos horizontes de tiempo. Posteriormente, se realiza una descripción de la construcción del prototipo, comenzando por el diseño óptico, para luego hablar de sus partes (cámara, espejo, estructura). Luego, se detalla el procesamiento de las imágenes en donde se muestra las áreas de interés sobre la imagen de las cuales se obtienen los niveles de intensidad de los píxeles para medir las componentes Global (GHI) Y Directa (DNI) de la Irradiancia Solar. Enseguida, se muestran los resultados obtenidos del cálculo de las componentes GHI Y DNI de la irradiancia solar a partir de las imágenes adquiridas por el prototipo construido, los resultados fueron comparados con los datos de los radiómetros de alta calidad de la estación solarimétrica (SOLYS). Las imágenes y los datos de SOLYS fueron adquiridos cada minuto en el Centro de Investigaciones en Óptica de la ciudad de Aguascalientes. Sin embargo, los valores de la componente GHI de ViSoN fueron promediados en intervalos temporales de 5 y 10 minutos, por otro lado para la componente DNI solo se realizan promedios cada 10 minutos, en concordancia con la resolución temporal de SOLYS. Finalmente y vale la pena afirmar que el método usado en este trabajo de investigación es efectivo y antes no había sido reportado en la literatura a nuestro conocimiento, pues, ViSoN obtiene datos de las componentes GHI y DNI de la irradiancia solar confiables y que se comportan de manera similar a los datos adquiridos con radiómetros específicos de alta calidad pero a bajo costo computacional y con resoluciones tanto espaciales como temporales. Además, ViSoN tiene la capacidad de detectar y realizar seguimiento de las nubes más próximas al sol sobre las imágenes, gracias a los algoritmos desarrollados e implementados en el prototipo, permitiendo así obtener sus posiciones, trayectorias, velocidad y tiempo que tardaría la nube en hacer contacto con el sol.","Dr. Luis Manuel Valentín Coronado","(Secretary)","Dr. Fernando Martell Chávez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Manuel Ignacio Peña Cruz","(Chairperson)"]
[1,null,"Rodrigo Páez Aguirre","Dr. Olivier Pottiez",null,"“CARACTERIZACIÓN DE LAS AMPLITUDES DE PAQUETES DE PULSOS ULTRACORTOS UTILIZANDO UN ESPEJO DE LAZO ÓPTICO NO-LINEAL”","En este trabajo se propone una técnica para caracterizar las amplitudes de pulsos ultracortos, dicha técnica se basa en una técnica ya implementada para la reconstrucción de pulsos, la cual debe su principio en conocer la transmisión característica de un interferómetro de Sagnac no lineal de fibra para diferentes perfiles de pulsos. Este dispositivo es de fácil construcción y bajo costo que no necesita alineamiento interferométrico y debe su funcionamiento al efecto Kerr óptico (efecto no lineal de tercer orden), lo que implica que tiene una respuesta rápida del orden de los femtosegundos y no requiere phase-matching. La parte fundamental del trabajo es la caracterización de pulsos de ruido los cuales son muy complejos y aleatorios, por lo tanto no caracterizaremos el perfil de cada sub-pulso individual (ya que son muy numerosos), lo que buscaremos determinar es la estadística de las amplitudes de estos sub-pulsos. Para comprobar experimentalmente esta técnica se desarrolló un arreglo basado en la arquitectura del interferómetro de Sagnac de fibra, donde se obtuvieron las transmisiones características adecuadas para aplicar la técnica. Ajustando las transmisiones características y mediante soluciones numéricas podemos conocer la estadística de las amplitudes de los pulsos que pasan a través del interferómetro mediante histogramas.","Dr. David Monzón Hernández","(Secretary)","Dr. Alejandro Martínez Ríos","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Olivier Pottiez","(Chairperson)"]
[1,null,"Felipe Cock Martínez","Dr. Iván Salgado Tránsito",null,"“DISEÑO MECÁNICO DE UN HELIÓSTATO MODULAR”","Los altos costos de la infraestructura civil requerida en las plantas de energía solar de concentración de torre central, la centralizada dependencia de los helióstatos y la complejidad de la ampliación de la planta, han vuelto necesario el surgimiento de helióstatos autónomos como alternativa a los convencionales en las plantas solares (García Navajas and Egea Gea 2000). El presente trabajo propone un nuevo diseño de helióstato autónomo tipo T de 9 m2 denominado HORACIO V, el cual pretende reducir los costos de fabricación, instalación y mantenimiento de los actuales helióstatos autónomos, de tal manera que incremente la viabilidad de su aplicación en países en vías de desarrollo (Fondo Monetario Internacional 2017). Se realizó el diseño del helióstato partiendo de una serie de especificaciones meteorológicas típicas en la región de Aguascalientes, Ags., México y de un factor de concentración solar C≥7 para una ubicación del helióstato a 100 metros horizontales del receptor. El diseño se llevó a cabo teniendo en cuenta los estándares de perfilería y de tubería estructural de gran disponibilidad comercial en México, con el fin de minimizar la cantidad de piezas personalizadas y acelerar el tiempo de fabricación de éstos. Además de ello, se buscó que diseño del nuevo helióstato fuese lo más modular posible para abrir campo a la investigación sobre el prototipo diseñado y poder ser construido como banco de pruebas en la unidad de Aguascalientes del Centro de Investigaciones en Óptica A.C. Una vez concluida la etapa de diseño, se empleó un análisis estructural mediante el método de elementos finitos (MEF), con el software de simulación ANSYS, para estimar las deformaciones de la superficie reflectante causadas por la gravedad y por cargas de viento de 10 km/h para operación y 50 km/h para supervivencia, posteriormente se exportó la geometría de las facetas deformadas a un archivo estándar de CAD (.STL), que mediante una serie de algoritmos de GNU Octave, se acondicionó para ser incorporado en un modelo de prueba para el trazado de rayos en el software Tonatiuh, con el fin de validar la calidad de concentración óptica del modelo propuesto bajo las condiciones de operación aplicadas. Finalmente, se obtuvo un factor de concentración pico de 10 soles en el foco del helióstato para las condiciones preestablecidas y una distribución aceptable de la radiación sobre el receptor, gracias a la rigidez de la estructura y al balanceo del bastidor.","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano","(Secretary)","M.O. Diego Torres Armenta ","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Iván Salgado Tránsito","(Chairperson)"]
[1,null,"Mirna Denisse Barreriro Argüelles","Dr. Gabriel Ramos Ortiz",null,"“FACTORS THAT AFFECT THE LIFETIME OF PTB7:PC71BM- BASED SOLAR CELLS USING FIELD’S METAL AS TOP ELECTRODE”","Nowadays, there is a global need to generate new renewable energy sources with a minimal impact on the environment. Among the different technologies being investigated, organic solar cells (OSCs) represent an important option to generate electricity through the photovoltaic effect. OSCs based on organic polymers and low molecular weight molecules, have advantages as low cost materials, easy processing and a great versatility in their design and synthesis. In order to make  this technology to become mature and useful in different applications, it is important to achieve OSCs with high conversion efficiency (from light energy to electrical energy) and long lifetime. In spite of its importance, the latter aspect has not been fully studied in the literature. Therefore, to bring OSCs technology from research laboratories to real applications, it is necessary to know the physical mechanisms and processes of degradation that take place in OSCs in order to improve their stability. In this thesis the photovoltaic (PV) performance and stability of OSCs based on the well-known system PTB7:PC71BM and the use of an alternative metal cathod (deposited at low temperature under vacuum free conditions) are studied. In a first part of this thesis, the influence of an electron extraction layer (EEL) and the use of a novel top electrode called Field's metal (FM) deposited by drop casting at regular atmosphere on the PV performance are investigated. Charge extraction and losses involved with the use of FM and PFN as EEL were analyzed using equivalent circuit models for the architecture: ITO/PEDOT:PSS/PTB7:PC71BM/PFN/FM. Power conversion efficiencies (PCEs) higher than 6% were reached with this architecture. Additional electrical characterization, through impedance spectroscopy, was also carried out. The obtained PV parameters are similar to those exhibited by devices comprising standard top electrodes, i.e., Al, deposited through a high-vacuum evaporation process. In the second part of this thesis, and once the fabrication processes was optimized, we proceeded to analyze the scaling effect of the active area using the aforementioned architecture. The cells were scaled by a factor of 25 from 0.09 cm2 to 2.25 cm2, and FM was deposited by doctor blade technique at regular atmosphere. Small active area (0.09 cm2) devices resulted in PCE of 7.4 +- 0.8 %. However, PCE decreased 60% for scaled OPVs (2.25 cm2). After analyzing the initial performance, the attention was focused on the factors that determine the degradation of these devices. Studies of stability as a function of the active area were performed in accordance with the ISOS-L1 (laboratory simulation of constant lighting) and ISOS-D1 (shelf storage) protocols for devices tested in air and without encapsulation. The time to reach 50% of the initial PCE (T50) is about 14 h and 2000 h under ISOS-L1 and ISOS-D1 protocols, respectively, with a tendency of stability improvement for scaled devices. According to our results, the use of FM as top electrode and doctor blade technique for its deposition, could possibly produce an encapsulation effect or a delay in the degradation process. Nevertheless, to make a fair conclusion on this aspect, more experiments have to be carry out. A whole PV analysis through the single diode model, impedance spectroscopy, and light beam induced voltage (LBIV) measurements is presented.","Dr. Gerko Oskam","(Secretary – CINVESTAV Mérida)","Dr. José Luis Maldonado Rivera","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Gabriel Ramos Ortiz","(Chairperson)"]
[1,null,"Brenda Mireya Guzmán Valdivia","Dra. Marija Strojnik Pogacar",null,"“TRANSILUMINACIÓN A TRAVÉS DE TRES TEJIDOS”","En este trabajo de investigación simulamos la transmisión del modelo de la sección de un dedo. El objetivo de esta investigación es determinar mediante simulaciones numéricas si es posible percibir una anomalía o inhomogeneidad inmersa en un modelo simplificado de la sección de un dedo compuesto por tres tejidos que consideramos son medios homogéneos, al calcular la transmisión de fotones balísticos. Comparamos las funciones de transmisión del modelo del dedo con y sin anomalía para determinar la presencia de esta, demostrando que es posible detectarla.","Dr. Juan Carlos Ramírez Granados","(Secretary – UGTO DCSI)","Manuel Humberto de la Torre Ibarra ","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dra. Marija Strojnik Pogacar","(Chairperson)"]
[1,null,"Arturo Ignacio Hernández Serrano","Dr. Enrique Castro Camus",null,"“TERAHERTZ QUASI-OPTICAL DEVICES FABRICATED BY 3D PRINTING”","In this thesis we theoretically and experimentally demonstrate four novel devices working at the THz range. We present the first 3D printed GRIN lens. Our measurements demonstrate how these lenses operate within the diffraction limit no matter what the polarization is, at least for the frequencies below 800 GHz (λ > 375μm). We also investigate the chromatic aberration. This new kind of lens shows some advantages compared with the conventional spherical lenses, given that they are thin and flat on both faces and their focal distances can be tailored by controlling the refractive index gradient. In chapter 4 We experimentally demonstrate a novel 3D printed quasi-wollaston prism. The prism uses the birefringence induced in a sub-wavelength layered plastic-air structure that produces refraction in different directions for different polarizations. The component was simulated using the finite-difference-time-domain method, fabricated by 3D printing and subsequently tested by terahertz time-domain spectroscopy showing a polarization separation around of 23° for frequencies below 400 GHz, exhibiting cross polarization power extinction ratios better than 1.6 X 10−3 at 200 GHz. Chapter 5 is dedicated to the examination of, as the best of our knowledge, the first 3D printed q-plate with continuous birefringence variation for the generation of cylindrical vector beams at terahertz frequencies. This device can be used to efficiently couple terahertz radiation into waveguides, where they used segmented waveplates to generate radially polarized beams. Furthermore, other q-plates can be fabricated at low cost for the generation of complex-structured vector beams in order to study physical phenomena of interest in singular optics, such as angular momentum and polarization topologies. Finally in chapter 6 we demonstrate a stepped-refractive- index convergent lens made of a parallel stack of metallic plates for terahertz frequencies based on artificial dielectrics. The lens consist of a non-uniformly spaced stack of metallic plates, forming a mirror-symmetric array of parallel-plate waveguides (PPWGs). The operation of the device is based on the TE1 mode of the PPWG. By varying the spacing between the plates, we can modify the local refractive index of the structure in every individual PPWG that constitutes the lens producing a stepped refractive index profile across the multi stack structure. These results show that this structure is capable of focusing a 1 cm diameter beam to a line focus of less than 4mm for the design frequency of 0.18 THz. This structure shows that this artificial-dielectric concept is an important technology for the fabrication of next generation terahertz devices.","Dr. Naser Qureshi","(Secretary - CCADET UNAM)","Dr. Ramón Carriles Jaimes ","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Enrique Castro Camus","(Chairperson)"]
[1,null,"Ronald Nelson Moorcroft","Dr. Rodolfo Martínez Manuel",null,"“RESEARCH AND PROTOTYPING OF AN OPTICAL FIBRE REFRACTOMETER WITH CUSTOMIZED ELECTRONIC CONTROL”","Refractometers are sensory devices that measure the refractive index of liquids, gasses or solids. The refractive index of a medium indicates how fast an electromagnetic wave propagates through that medium. This measurement can be used to identify a chemical or measure certain characteristics of a substance. Using optical fibre as a sensory device provides many advantages, including, but not limited to, being chemically passive, corrosion resistant, electromagnetically immune, small in size, lightweight and highly sensitive.\nThe refractometer developed in this Masters project utilizes the coherent optical frequency domain reflectometry technique as interrogation method. This technique requires an optical (tunable) source that scans linearly through wavelength in time. A reference cavity with reflectors at the start and end of the cavity will cause a reflection of light. These reflections interfere and produce an interference pattern called a beat signal. The same applies for a sensing cavity – a reflection will occur at the starting interface of the cavity and the interface at the end, being the cleaved tip of the optical fibre. This beat signal produced from the sensing cavity contains data about whatever substance the cleaved tip of the optical fibre comes in contact with. Through various signal processing algorithms, an accurate measurement of the refractive index of the analyte can be obtained.\nCustom electronics are designed and built to implement this method and to drive the distributed feedback laser diode that is used as the tunable source. An algorithm coded in a microcontroller controls a generated saw-tooth waveform. The produced voltage output from the microcontroller is then provided as input to a current source. This current source drives the laser diode with specific selected power characteristics to create a near linear saw-tooth wavelength emission, while keeping the laser diode within maximum power specifications. This stable spectrum generation results in stable frequencies of the beat signals, and consequently concentrated magnitudes in discrete linear frequency points when FFTs are performed by the coded microcontroller. These peaks in magnitude of frequency are key to the calculation of the refractive index.\nVarious signal processing steps are applied to the beat signals utilizing the microcontroller – the sensor is first calibrated employing the reference cavity. Systemic error is calculated and considered with measurements. Irregularities in spectra are noticed and resolved. Different modulation frequencies are selected and compared.\nThe refractometer is compact and portable, not being confined to the laboratory, making it convenient to take measurements anywhere. Another important attribute is that the sensor of the refractometer is disposable – the tip of the optical fibre can simply be cleaved if the intensity of the reflections are reduced or if there is major damage to the sensor, it can be replaced by a FC/PC fibre patch cord. The resolution of the tested refractometer is 10-3 refractive index units, well in the range of existing commercial refractometers.\n","Dr. Daniel Alberto May Arrioja","(Secretary)","M.I. Michael Frederich Grobler ","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Rodolfo Martínez Manuel","(Chairperson)"]
[1,null,"Yuliana Mariem Espinosa Sánchez","Dr. Donato Luna Moreno",null,"“ACTUALIZACIÓN Y PRIMERA ETAPA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN SISTEMA DE RESONANCIA DE PLASMONES SUPERFICIALES”","En este trabajo de tesis se muestra el proceso que se llevó a cabo para la primera etapa de diseño y construcción de un sistema basado en resonancia de plasmones de superficie, así como la actualización de algunas partes de otro sistema de resonancia de plasmones con el que se trabaja actualmente en el laboratorio. Ambos sistemas pueden ser usados en su modalidad de resonancia de plasmones de superficie (en sus dos formas: barrido angular y ángulo fijo) o se pueden adaptar para hacer mediciones mediante la técnica de Abelès-Brewster. En la primera parte de este trabajo se muestran cada una de las componentes que integran ambos sistemas, abarcando la parte óptica, mecánica y electrónica. Se muestran también las interfaces que se desarrollaron en el software Labview, mediante las cuales es posible controlar los sistemas y hacer mediciones. Con estas interfaces también es posible simular el fenómeno de resonancia de plasmones de superficie, realizar análisis de las curvas experimentales y obtener los parámetros ópticos de películas delgadas (índice de refracción, coeficiente de extinción y grosor). Finalmente, se muestran algunas aplicaciones para este tipo de sistemas, tales como la detección de compuestos aromáticos en tequila, la determinación de los parámetros ópticos de películas delgadas orgánicas e inorgánicas usando los métodos de resonancia de plasmones de superficie y Abelès-Brewster, y un prototipo de biosensor para la detección y diagnóstico de enfermedades agrícolas mediante tecnología combinada de anticuerpos y resonancia de plasmón superficial. Caso Sigatoka negra, como prueba de concepto.","Dra. Melissa Marlene Rodríguez Delgado","(Secretary – Universidad Autónoma de Nuevo León)","Dr. Rafael Espinosa Luna","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Donato Luna Moreno","(Chairperson)"]
[1,null,"Maribel Juárez Hernández","Dr. Efraín Mejía Beltrán","Dr. Lelio de la Cruz May (Universidad Autónoma del Carmen)","“OPTICAL FIBERS AS ACTIVE MEDIA FOR LASERS (RAMAN-TYPE AND TM-DOPED)”","In this thesis two different main projects were implemented. The first main project is related to RFLs and the second one to doped fiber lasers systems. \nThe RFL main project was divided in two different investigations; the first one was an experimental study of the signals involved in a RFL under different output coupling conditions. The second one was a demonstration of an alternative to cascade RFL. For the doped fiber laser project, we investigated IR, Vis, and UV generation using new pumping schemes in fluorozirconate fibers. \nIn the RFL experimental study involving different output coupling conditions, variations in the reflectivity of the output coupler for different cavity laser systems was carried out. We applied conventional cascaded RFL and Random distributed feedback (RDFB) cavities. We concluded that feedback increase does influence negatively on the energy-transfer mechanisms among all the signals involved, hence it also negatively affects the generation threshold for these signals. \nIn the second RFL study, we proposed a RFL scheme, consisting on modifying a conventional cascade RFL by eliminating the intermediate FBGs, corresponding to cavities for intermediate Stokes signals. In this way, the lower Stokes orders act as virtual links that transfer energy to higher Stokes signals, minimizing the cost of longer fibers and the insertion loss of the FBGs. Regarding rare–earth (RE) doped optical fiber experiments, we propose the implementation of new fiber laser pumping schemes based on fluorozirconate [ZBLAN (ZrF4-BaF3-LaF3-AlF3-NaF)] optical fibers doped with thulium. Our starting point was the analysis of emission and absorption cross-sections of the energy levels of Tm3+ and the spectral analysis of these schemes. Also, we carried out the theoretical calculation of the optimal fiber lengths for obtaining optimal efficiency. \nWe described for the first time a continuous wave (CW) laser emitting at 806 nm when diode-pumped at 687 nm in a Tm3+: ZBLAN fiber. This device is suitable for first telecom window and sensing applications. We also explored the possibility for obtaining 450 nm (visible) and 360 nm (UV) in Tm3+: ZBLAN by up-conversion with single and double line pumping with 687 nm and 645 nm LDs. These experimental systems would demonstrate that excitation with visible wavelengths between 640 nm ‒ 690 nm (red) may be feasible for the creation of very efficient and highly functional visible (450 nm) and UV (360 nm) fiber lasers for applications in various areas of industry, medicine and computer science. \nIt is worth mentioning that we are pioneers in proposing these pumping schemes with visible light LDs (red) for the development of new laser systems. These systems have the advantage of working at room temperature in addition that they do not present photodarkening (i.e., the phenomenon in which the losses of the optical power increase in a medium while this is irradiated with light at certain wavelengths), since the visible light realizes a photobleaching (process inverse to the photodarkening) by itself.","Dr. Lelio de la Cruz May","(Secretary – Universidad Autónoma del Carmen)","Dr. Alexander Kir’yanov","(Evaluator)","Dr. Olivier Pottiez","(Evaluator)","Dra. Gloria Verónica Vázquez García","(Evaluator)","Dr. Efraín Mejía Beltrán ","(Chairperson)"]
[1,null,"José Eduardo Gutiérrez Prado","Dr. Bernardino Barrientos García",null,"“MEASUREMENT OF THREE-DIMENSIONAL DEFORMATION IN OBJECTS SUBJECTED TO VIBRATION”","At present, the use of complex machines in the industry is quite common, where machines have to be productive and reliable. The design of each element of a machine is important, and we have to consider the presence of any strains, shears, moments and any other interaction force. All of these variables can be assessed by the measurement of displacement. Several methods enable us to measure generally one Cartesian component of displacement. In this work, we propose a method to measure the three-dimensional deformation (out-plane and in-plane components of displacement) of an element subjected to a periodic force, using a combination of fringe projection and digital image correlation; this method is able to obtain simultaneously the out-plane and in-plane components of displacement by means of only one recording. For this purpose, we use color encoding. Fringe projection and digital image correlation methods are optical methods that are non-contact and full-field. As application examples of the method, we analyze circular plates and membranes, which are made of different materials, when subjected to vibration. A high-speed camera is used for this purpose.","Dr. Damiano Sarocchi","(Secretary – UASLP)","Dra. María del Socorro Hernández Montes","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Bernardino Barrientos García ","(Chairperson)"]
[1,null,"Ninfa Del Carmen Lozano Rincón","Dr. Noé Alcalá Ochoa",null,"“SUPER-RESOLUTION IN OPTICAL SYSTEMS”","Imaging is a fundamental piece for distinct knowledge areas: object recognition, monitoring of diseases, observation of biological tissues area, astronomy, etc. In fact, many clinical advances have been through imaging techniques. Owing to these applications, improvement of imaging is of great importance. In this work, we deal with the improvement of imaging through the analysis of the spatial resolution of lenses in order to enhance their performance. The main objective of this thesis project was to generate super-resolution in a singlet lens through the modification of one or both surfaces of the lens. Hence, we present a method to achieve super-resolution of a lens (super-resolution is the ability of an optical system to resolve spatial structures of size smaller than the value limited by diffraction). The first task is to insure that the lens under analysis meets diffraction limited performance. This is necessary to warrant the minimum level of aberrations and a solution may be found. There are several types of aberrations, but the spherical aberration is not straightforward to be corrected. So, we carry out an analysis to design lenses without spherical aberration for a certain kind of aspherical lenses. Then, we proposed a method to design lenses with super-resolution properties. Finally, we demonstrated that method to generate lenses with super-resolution properties works analytically and experimentally.","Dr. Francisco Javier Casillas Rodríguez","(Secretary - C.U. Lagos UDG)","Dr. Bernardino Barrientos García ","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Noé Alcalá Ochoa","(Chairperson)"]
[1,null,"María Del Rosario Bautista Morales","Dr. Rodolfo Martínez Manuel",null,"“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN REFRACTÓMETRO DE FIBRA ÓPTICA CON ALTA REPETIBILIDAD PARA CONTROL DE CALIDAD DE LÍQUIDOS”","En este trabajo se presenta el diseño y construcción del prototipo de un refractómetro de fibra óptica portátil. Por sus características este sistema puede ser empleado para aplicaciones de control de calidad en la industria, o en la investigación como sensor multipunto de índice de refracción. El sistema óptico para la medición del índice de refracción consta de un arreglo de fibra óptica de tipo interferométrico. Debido a su diseño y montaje, se logró disminuir el ruido y los efectos ambientales en la medición. Con el uso de la técnica de reflectometría en el dominio de frecuencia óptica coherente, un diodo laser y un fotodiodo estándar son empleados como fuente óptica y fotodetector respectivamente permitiendo que el sistema sea de un costo accesible y de dimensiones pequeñas. El sistema óptico además es multi-punto, es decir tiene más de un sensor por lo que se puede analizar más de un índice de refracción al mismo tiempo. Cada sensor genera una señal resonante a una determinada frecuencia. Por lo tanto, al aplicar el algoritmo de transformada rápida de Fourier, las señales se posicionan en diferentes puntos permitiendo separarlas y localizar la componente correspondiente para cada sensor. El prototipo está construido con láminas de acero, que por sus dimensiones, peso y robustez permite que su traslado sea fácil. El posicionamiento de las muestras es semi-automático, formado por un mecanismo compuesto de un soporte para muestras accionado por motores DC. Este cuenta con un circuito de control propio. El procesamiento de la señal se realiza con una tarjeta de desarrollo de tecnología ARM de 32 bits, que nos permite realizar operaciones complejas de punto flotante. Además, el prototipo posee una interfaz de humano-maquina, hecha con una pantalla táctil de tipo capacitiva. La interfaz es amigable e intuitiva para el usuario. Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación muestran que el prototipo es funcional, con la capacidad de medir y discriminar muestras líquidas.","Dr. Daniel Alberto May Arrioja","(Secretary)","Dr. Carlos Antonio Pineda Arellano ","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Rodolfo Martínez Manuel","(Chairperson)"]
[1,null,"José Hernández Delgado","Dr. Haggeo Desirena Enrríquez",null,"“DERMATOSCOPIO MULTIESPECTRAL BASADO EN LUZ POLARIZADA”","Los fósforos inmersos en vidrios (PiGs) forman una nueva aproximación en el área de fósforos conversores para LEDs de alta potencia debido a las excelentes propiedades térmicas y mecánicas. En base a estas propiedades se sintetizaron diferentes PiGs con diferentes morfologías y concentraciones de micro cristales de YAG:Ce3+. Los reactivos principales para la fabricación de vidrios están basados en oxido de silicio (SiO2) y oxido de boro (B2O3). Los PiGs fueron caracterizados para su análisis mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), y espectroscopia de emisión. En las imágenes obtenidas por el SEM se observó la presencia de burbujas con tamaño micrométrico. El esparcimiento ocasionado por las burbujas aumentó la extracción de fotones debido al cambio en ángulo de incidencia de los rayos de luz sobre la interfaz PiG aire. Además, se comprobó la correcta envoltura del vidrio sobre el fósforo en el material. Los PiG basados en óxido sílice, cal y sosa (vidrio de ventana), mostraron ser mecánicamente más resistentes que los que contenían una concentración adicional de óxido de boro; sin embargo, las temperaturas de sinterizado de vidrio de ventana degradan el rendimiento cuántico para fósforos con fabricación especial, tales como el CASN:Eu2+. Por otro lado, se logró aprovechar la resistencia mecánica del vidrio de ventana, para fabricar un fósforo remoto en forma de domo basado en el fósforo amarillo YAG:Ce3+. El fósforo remoto con geometría de Domo, presento alta eficacia luminosa conservando un CRI elevado, en comparación con otras morfologías de PiG. Adicionalmente, se fabricaron PiGs con diferentes tratamientos térmicos y concentraciones de YAG:Ce3+,\nlos resultados mostraron una variación en la población de burbujas, dependiente del tiempo de sinterizado. En donde una población media de burbujas promovió una alta eficacia luminosa. También, se obtuvo un fósforo micro cristalino vítreo transparente basado en YAG:Ce3+, en el cual, la banda más intensa del espectro de absorción se encuentra en 10 la región azul (460 nm) mientras que la emisión tiene su pico máximo en 545 nm, haciendo al material fabricado candidato para la producción de luz blanca LED.\n","Dr. Iván Moreno Hernández","(Secretary - UAZ)","M.C. Juan Manuel Bujdud Pérez","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Haggeo Desirena Enrríquez","(Chairperson)"]
[1,null,"Jonathan Ávalos Hernández","Dr. Ramón Carriles Jaimes",null,"“ESTUDIO DE DIFRACCIÓN NO LINEAL DE GENERACIÓN DE SEGUNDO ARMÓNICO EN REJILLAS GRABADAS EN PIGMENTOS ORGÁNICOS”","En este trabajo se estudia la respuesta óptica no lineal de Generación de Segundo Armónico (GSA) difractado en muestras con películas delgadas de moléculas orgánicas grabadas como rejillas de difracción por medio de un microscopio multifotónico. Se emplean una serie de parámetros que son importantes considerar para obtener una buena eficiencia en la respuesta del segundo armónico difractado: El tipo de molécula adherida a la superficie de la muestra, el material y las condiciones de limpieza del sustrato, el proceso de adherencia y de las características físicas de las rejillas (abertura y separación entre ellas).\nLa Rodamina 6G y el Cristal Violeta son los compuestos orgánicos que se utilizan como adsorbatos, con concentraciones de 5X10-4, durante el proceso del depósito de la monocapa en los sustratos. La monocapa debe ser homogénea y libre de contaminantes, es decir, las muestras se exponen a un proceso de limpieza previo al depósito y la homogeneidad se obtiene por el método de recubrimiento por inmersión. Enseguida se graban las rejillas sobre la superficie del sustrato que producirán el efecto de difracción que se desea estudiar.\nSe implementa un arreglo experimental apropiado para permitir que la difracción ocurra y que la señal óptica no lineal de segundo armónico pueda ser detectada y medida. Para ello, debe considerarse el cambio de la cintura de un haz Gaussiano, debido a una lente convergente, la distancia de la muestra al detector y parámetros como la impedancia y el nivel de disparo (triguereo) que proviene del láser con tal de obtener una señal lo más limpia  posible de ruido externo y así evitar que afecte la visibilidad de la medición.\nEn los resultados se puede apreciar que los primeros órdenes son producidos a distancias muy cercanas a la previstas por la teoría, independientemente del compuesto orgánico que se tratase. Aunque para Cristal Violeta, la razón entre el pico central y los primeros órdenes es mayor que para los de Rodamina 6G, como era de esperarse.\n","Dr. Jorge Luis Domínguez Juárez","(Secretary - CFATA UNAM)","Dr. Bernardo Mendoza Santoyo","(Evaluator)",null,null,null,null,"Dr. Ramón Carriles Jaimes","(Chairperson)"]